«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 212 648	руб.	Смета на сумму:	1 212 648	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_______________ 2018 г.	«______»______________ 2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дарвина, 1-3
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
	
Сметная стоимость:	1 212.648	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.872	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.718	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Дарвина, 1-3	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3		0.017	31 377.16	533	
		Объем: 42*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.28645	268.820	77	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.32124	152.740	202	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.07667	935.23	72	
			(1)			268.82	21	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.20978	1 233.16	259	
			(1)			268.82	56	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.03366	35.92	1	
		Накладные расходы				88%	246	
		Сметная прибыль				48%	134	
		Всего с НР и СП					912	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.56	16 033.58	8 979	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	5.264	200.120	1 053	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	38.2256	163.200	6 238	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	5.264	493.44	2 597	
			(1)			200.12	1 053	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	15.792	9.05	143	
		Накладные расходы				88%	6 416	
		Сметная прибыль				48%	3 500	
		Всего с НР и СП					18 895	
	
3.	ГЭСНр 69-19-2 
(прим)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150  (бетонного основания дымовой трубы, бетонного якоря для оттяжки дымовой трубы)	м3		9.9531	3 765.64	37 480	
		Объем: 8+1.25*1.25*1.25						
3. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	17.49	174.079719	161.570	28 126	
3. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.15	81.117765	97.21	7 885	
3. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	16.3	162.23553	9.05	1 468	
		Накладные расходы				66%	18 563	
		Сметная прибыль				40%	11 250	
		Всего с НР и СП					67 294	
	
4.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (борова под дымовую трубу)	м3		1.96	1 510.91	2 961	
4. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	16.1504	167.270	2 701	
4. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	2.254	97.21	219	
4. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	4.508	9.05	41	
		Накладные расходы				94%	2 539	
		Сметная прибыль				48%	1 296	
		Всего с НР и СП					6 796	
	
5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		30.456	39.92	1 216	
		Объем: 1.7*1.8+(56*0.2*0.08*2.2)+9.9531*2.2+1.96*1.8						
	
6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		30.456	262.99	8 010	
		Объем: 1.7*1.8+(56*0.2*0.08*2.2)+9.9531*2.2+1.96*1.8						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=231 м2	
7.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.104	51 564.61	5 363	
		Объем: 231*0.45						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.53648	268.820	1 219	
7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.56832	147.310	231	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.07536	935.23	1 006	
			(1)			268.82	289	
7. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.46112	1 188.38	4 113	
			(1)			268.82	930	
7. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00416	3 090.35	13	
		Накладные расходы				81%	1 175	
		Сметная прибыль				34%	493	
		Всего с НР и СП					7 031	
	
8.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		166.4	151.56	25 220	
		Объем: 104*1.6						
	
9.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.462	18 517.68	8 555	
		Объем: 231*0.2						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.41256	254.662	1 633	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.26264	151.380	1 099	
9. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.81774	1 543.79	1 262	
			(1)			268.82	220	
9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.98198	964.28	1 911	
			(1)			200.12	397	
9. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.27096	1 215.15	3 975	
			(1)			286.75	938	
9. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.34188	760.62	260	
			(1)			229.99	79	
9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.31	20.52	47	
		Накладные расходы				121%	3 306	
		Сметная прибыль				65%	1 776	
		Всего с НР и СП					13 637	
	
10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		50.82	523.12	26 585	
		Объем: 46.2*1.10						
	
11.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.231	22 274.28	5 145	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.84407	265.450	1 286	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.86301	161.570	1 109	
11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.27951	935.23	261	
			(1)			268.82	75	
11. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.29568	1 543.79	456	
			(1)			268.82	79	
11. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.19196	691.29	824	
			(1)			268.82	320	
11. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.9866	791.87	1 573	
			(1)			268.82	534	
11. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6699	721.34	483	
			(1)			268.82	180	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.42042	760.62	320	
			(1)			229.99	97	
11. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.775	20.52	119	
		Накладные расходы				121%	2 898	
		Сметная прибыль				65%	1 557	
		Всего с НР и СП					9 600	
	
12.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.231	1 725.17	399	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.5313	268.820	143	
12. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1155	691.29	80	
			(1)			268.82	31	
12. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.26565	791.87	210	
			(1)			268.82	71	
12. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.15015	721.34	108	
			(1)			268.82	40	
		Накладные расходы				121%	173	
		Сметная прибыль				65%	93	
		Всего с НР и СП					665	
	
13.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		57.75	2 270.97	131 149	
		Объем: 231*0.2*1.25						
	
14.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1155	5 304.43	613	
		Объем: 231*0.05						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.569415	213.358	121	
14. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.109725	1 543.79	169	
			(1)			268.82	29	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.45969	964.28	443	
			(1)			200.12	92	
		Накладные расходы				121%	146	
		Сметная прибыль				65%	79	
		Всего с НР и СП					838	
	
15.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.781	2 154.36	25 381	
		Объем: (0.1155)*102.0						
	
16.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		23.1	2 297.87	53 081	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.079	220.033	457	
16. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	272.58	184.510	50 294	
16. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.693	964.28	668	
			(1)			200.12	139	
16. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.167	13.20	174	
16. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.693	760.62	527	
			(1)			229.99	159	
16. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.693	1 037.49	719	
			(1)			229.99	159	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.62	20.52	95	
16. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.155	523.12	604	
		Накладные расходы				121%	61 409	
		Сметная прибыль				65%	32 988	
		Всего с НР и СП					147 478	
	
17.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   	м2		235.62	480.00	113 098	
		Объем: 231*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=55м2	
18.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0138	51 564.61	712	
		Объем: 55*0.25						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.601956	268.820	162	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.208104	147.310	31	
18. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.142692	935.23	133	
			(1)			268.82	38	
18. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.459264	1 188.38	546	
			(1)			268.82	123	
18. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000552	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	156	
		Сметная прибыль				34%	66	
		Всего с НР и СП					934	
	
19.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		22.08	151.56	3 346	
		Объем: 13.8*1.6						
	
20.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.11	18 517.68	2 037	
		Объем: 55*0.2						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	254.662	389	
20. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	151.380	262	
20. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	1 543.79	301	
			(1)			268.82	52	
20. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	964.28	455	
			(1)			200.12	94	
20. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	1 215.15	946	
			(1)			286.75	223	
20. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	760.62	62	
			(1)			229.99	19	
20. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.55	20.52	11	
		Накладные расходы				121%	788	
		Сметная прибыль				65%	423	
		Всего с НР и СП					3 248	
	
21.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.1	523.12	6 330	
		Объем: 11*1.10						
	
22.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0275	5 304.43	146	
		Объем: 55*0.05						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.135575	213.358	29	
22. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.026125	1 543.79	40	
			(1)			268.82	7	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.10945	964.28	106	
			(1)			200.12	22	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					200	
	
23.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.805	2 154.36	6 043	
		Объем: (0.0275)*102.0						
	
24.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5.5	2 297.87	12 638	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.495	220.033	109	
24. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	64.9	184.510	11 975	
24. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	964.28	159	
			(1)			200.12	33	
24. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.135	13.20	41	
24. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.165	760.62	126	
			(1)			229.99	38	
24. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.165	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.1	20.52	23	
24. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.275	523.12	144	
		Накладные расходы				121%	14 622	
		Сметная прибыль				65%	7 855	
		Всего с НР и СП					35 114	
	
25.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)  	м2		56.1	470.00	26 367	
		Объем: 55*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
26.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00802	51 564.61	414	
		Объем: (79*0.28*0.2+80*0.3*0.15)						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3498324	268.820	94	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1209416	147.310	18	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0829268	935.23	78	
			(1)			268.82	22	
26. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2669056	1 188.38	317	
			(1)			268.82	72	
26. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003208	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	91	
		Сметная прибыль				34%	38	
		Всего с НР и СП					543	
	
27.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		12.832	151.56	1 945	
		Объем: 8.02*1.6						
	
28.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.046	18 517.68	852	
		Объем: (79*0.28*0.1+80*0.3*0.1)						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.63848	254.662	163	
28. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.72312	151.380	109	
28. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08142	1 543.79	126	
			(1)			268.82	22	
28. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.19734	964.28	190	
			(1)			200.12	39	
28. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.32568	1 215.15	396	
			(1)			286.75	93	
28. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03404	760.62	26	
			(1)			229.99	8	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.23	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	329	
		Сметная прибыль				65%	177	
		Всего с НР и СП					1 358	
	
29.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.06	523.12	2 647	
		Объем: 4.6*1.10						
	
30.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.79	13 358.27	10 553	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5688	266.663	152	
30. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	60.1032	159.670	9 597	
30. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5372	874.68	470	
			(1)			268.82	144	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0316	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
30. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00079	57 689.15	46	
30. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1343	3 038.87	408	
		Накладные расходы				121%	11 796	
		Сметная прибыль				65%	6 337	
		Всего с НР и СП					28 686	
	
31.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0156	2 983.71	47	
		Объем: (0.79)*(0.06*0.33)						
	
32.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.008	3 276.39	13 132	
		Объем: (0.79)*(5.9*0.86)						
	
33.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		79	178.10	14 070	
		Объем: (0.79)*100.0						
	
34.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.8	32 868.00	26 294	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.576	266.663	154	
34. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	60.864	159.670	9 718	
34. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.544	874.68	476	
			(1)			268.82	146	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.032	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
34. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0008	57 689.15	46	
34. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.72	3 276.39	15 465	
34. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.048	2 983.71	143	
34. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.136	3 038.87	413	
34. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	80			
		Накладные расходы				121%	11 945	
		Сметная прибыль				65%	6 417	
		Всего с НР и СП					44 656	
	
35.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		80	341.55	27 324	
	
36.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	336.78	1 010	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	229.990	34	
36. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	154.230	805	
36. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
36. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 067.77	50	
		Накладные расходы				88%	738	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					2 151	
	
37.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		6	692.00	4 152	
		Объем: (3.0)*2						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=64 м2	
38.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0288	51 564.61	1 485	
		Объем: 64*0.45						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.256256	268.820	338	
38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.434304	147.310	64	
38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.297792	935.23	279	
			(1)			268.82	80	
38. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.958464	1 188.38	1 139	
			(1)			268.82	258	
38. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001152	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	326	
		Сметная прибыль				34%	137	
		Всего с НР и СП					1 947	
	
39.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		46.08	151.56	6 984	
		Объем: 28.8*1.6						
	
40.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.128	18 517.68	2 370	
		Объем: 64*0.2						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.77664	254.662	452	
40. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.01216	151.380	305	
40. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22656	1 543.79	350	
			(1)			268.82	61	
40. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54912	964.28	530	
			(1)			200.12	110	
40. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.90624	1 215.15	1 101	
			(1)			286.75	260	
40. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09472	760.62	72	
			(1)			229.99	22	
40. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.64	20.52	13	
		Накладные расходы				121%	916	
		Сметная прибыль				65%	492	
		Всего с НР и СП					3 778	
	
41.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.08	523.12	7 366	
		Объем: 12.8*1.10						
	
42.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.064	22 274.28	1 426	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.34208	265.450	356	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.90144	161.570	307	
42. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.07744	935.23	72	
			(1)			268.82	21	
42. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.08192	1 543.79	126	
			(1)			268.82	22	
42. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.33024	691.29	228	
			(1)			268.82	89	
42. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5504	791.87	436	
			(1)			268.82	148	
42. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1856	721.34	134	
			(1)			268.82	50	
42. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.11648	760.62	89	
			(1)			229.99	27	
42. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.6	20.52	33	
		Накладные расходы				121%	802	
		Сметная прибыль				65%	431	
		Всего с НР и СП					2 659	
	
43.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.064	1 725.17	110	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1472	268.820	40	
43. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.032	691.29	22	
			(1)			268.82	9	
43. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0736	791.87	58	
			(1)			268.82	20	
43. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0416	721.34	30	
			(1)			268.82	11	
		Накладные расходы				121%	48	
		Сметная прибыль				65%	26	
		Всего с НР и СП					184	
	
44.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		16	2 270.97	36 336	
		Объем: 64*0.2*1.25						
	
45.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.032	5 304.43	170	
		Объем: 64*0.05						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.15776	213.358	34	
45. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0304	1 543.79	47	
			(1)			268.82	8	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.12736	964.28	123	
			(1)			200.12	25	
		Накладные расходы				121%	41	
		Сметная прибыль				65%	22	
		Всего с НР и СП					233	
	
46.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.264	2 154.36	7 032	
		Объем: (0.032)*102.0						
	
47.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.4	2 297.87	14 706	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.576	220.033	127	
47. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	75.52	184.510	13 934	
47. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	964.28	185	
			(1)			200.12	38	
47. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.648	13.20	48	
47. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.192	760.62	146	
			(1)			229.99	44	
47. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	1 037.49	199	
			(1)			229.99	44	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.28	20.52	26	
47. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.32	523.12	167	
		Накладные расходы				121%	17 014	
		Сметная прибыль				65%	9 140	
		Всего с НР и СП					40 859	
	
48.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		65.28	570.00	37 210	
		Объем: 64*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.001	51 564.61	52	
		Объем: (22*0.3*0.15)						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.04362	268.820	12	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.01508	147.310	2	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.01034	935.23	10	
			(1)			268.82	3	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.03328	1 188.38	40	
			(1)			268.82	9	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00004	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	11	
		Сметная прибыль				34%	5	
		Всего с НР и СП					68	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		1.6	151.56	242	
		Объем: 1*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	18 517.68	130	
		Объем: (22*0.3*0.1)						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	254.662	25	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	151.380	17	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 543.79	19	
			(1)			268.82	3	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	964.28	29	
			(1)			200.12	6	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 215.15	60	
			(1)			286.75	14	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	760.62	4	
			(1)			229.99	1	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	51	
		Сметная прибыль				65%	27	
		Всего с НР и СП					208	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	523.12	403	
		Объем: 0.7*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.22	32 868.00	7 231	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1584	266.663	42	
53. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	16.7376	159.670	2 672	
53. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1496	874.68	131	
			(1)			268.82	40	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00022	57 689.15	13	
53. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.298	3 276.39	4 253	
53. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0132	2 983.71	39	
53. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0374	3 038.87	114	
53. 9.	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	22			
		Накладные расходы				121%	3 284	
		Сметная прибыль				65%	1 764	
		Всего с НР и СП					12 279	
	
54.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		22	341.55	7 514	
	
55.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 482.75	9 438	
55. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	150.030	4 201	
55. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	498.77	5 237	
		Накладные расходы				98%	4 117	
		Сметная прибыль				61%	2 563	
		Всего с НР и СП					16 118	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					754 032	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					707 069	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					392 177	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 36; %=66 - по стр. 3; %=94 - по стр. 4; %=81 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=98 - по стр. 55)					163 981	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4, 36; %=40 - по стр. 3; %=34 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=61 - по стр. 55)					89 505	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					960 555	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 963	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 963	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 007 518	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	20 150	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 027 668	
	НДС 18%				18	184 980	
	ВСЕГО С НДС					1 212 648	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					163 981	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					89 505	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					754 032	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					707 069	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					392 177	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 36; %=66 - по стр. 3; %=94 - по стр. 4; %=81 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=98 - по стр. 55)					163 981	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4, 36; %=40 - по стр. 3; %=34 - по стр. 7, 18, 26, 38, 49; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53; %=61 - по стр. 55)					89 505	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					960 555	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 963	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					46 963	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 007 518	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	20 150	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 027 668	
	НДС 18%				18	184 980	
	ВСЕГО С НДС					1 212 648	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					163 981	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					89 505	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                          Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)