«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	14 303 985.00	руб.	Смета на сумму:	14 303 985.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б, /	________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«16» июня 2017 г.	«16» июня 2017 г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(изменения)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ ул. Клиническая 14, ул. Фрунзе 17-21,ул. 9 Апреля 5,ул. 9 Апреля 7 в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».	
Сметная стоимость:	14 303.985	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.558	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 287.755	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Устройство тротуара на муниципальной земле (ул.Клиническая 14)	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
1.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.016	4 846.79	77.55	49 459.80	791	10.2	
		Объем: 65*0.25									
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24128	8.280	2.00	140.760	34	17	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.69792	15.080	10.52	256.870	179	17.034	
1. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.53248	112.40	59.85	1 144.08	609	10.179	
			(1)			15.08	8.03	256.87	137	17.034	
1. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.16544	93.88	15.53	890.86	147	9.489	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
1. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.89	81%	173		
		Сметная прибыль				43%	5.38	34%	72		
		Всего с НР и СП					94.83		1 036		
	
2.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		25.6	16.40	419.84	145.95	3 736	8.899	
		Объем: 16*1.6									
	
3.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.016	344.93	5.52	3 421.73	55	9.964	
3. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.04784	8.280	0.40	140.760	7	17	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05216	15.080	0.79	256.870	13	17.034	
3. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05216	93.88	4.90	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.79	256.87	13	17.034	
3. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00112	126.43	0.14	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
3. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.13	81%	16		
		Сметная прибыль				43%	0.51	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.16		78		
	
4.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.13	2 520.14	327.62	17 348.53	2 255	6.883	
		Объем: 65*0.2									
4. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.0436	8.510	17.39	144.650	296	16.998	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8044	14.301	25.81	243.333	439	17.015	
4. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.5577	102.57	57.20	835.60	466	8.147	
			(1)			11.23	6.26	191.22	107	17.028	
4. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2301	139.36	32.07	1 430.52	329	10.265	
			(1)			15.08	3.47	256.87	59	17.034	
4. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.9204	223.58	205.78	1 170.91	1 078	5.237	
			(1)			16.11	14.83	273.99	252	17.007	
4. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0962	133.41	12.83	763.85	73	5.726	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
4. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.65	3.60	2.34	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	61.34	121%	889		
		Сметная прибыль				81%	34.99	65%	478		
		Всего с НР и СП					423.96		3 622		
	
5.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.3	104.66	1 496.64	516.66	7 388	4.936	
		Объем: 13*1.10									
	
6.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0325	14 953.22	485.98	73 400.04	2 386	4.91	
		Объем: 65*0.05									
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.160225	11.972	1.92	203.871	33	17.029	
6. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.12935	102.57	13.27	835.60	108	8.147	
			(1)			11.23	1.45	191.22	25	17.028	
6. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.030875	139.36	4.30	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
6. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.315	141.30	468.41	673.68	2 233	4.768	
		Накладные расходы				142%	2.73	121%	40		
		Сметная прибыль				81%	1.56	65%	21		
		Всего с НР и СП					490.26		2 447		
	
7.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.315	141.30	-468.41	673.68	-2 233	4.767	
		Объем: (0.0325)*(-102.0)									
	
8.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.315	280.61	930.22	2 121.17	7 032	7.56	
		Объем: (0.0325)*(102.0)									
	
9.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.5	144.07	936.42	2 196.06	14 274	15.243	
9. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	76.7	10.360	794.61	176.300	13 522	17.017	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.39	12.085	4.71	205.490	80	17.004	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	102.57	20.00	835.60	163	8.147	
			(1)			11.23	2.19	191.22	37	17.028	
9. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.195	133.41	26.01	763.85	149	5.726	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
9. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.705	10.08	37.35	13.73	51	1.362	
9. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	101.31	19.76	999.00	195	9.861	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
9. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.325	104.66	34.01	516.66	168	4.937	
9. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.3	3.60	4.68	20.52	27	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 135.03	121%	16 458		
		Сметная прибыль				81%	647.45	65%	8 841		
		Всего с НР и СП					2 718.90		39 574		
	
10.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		66.3	63.68	4 221.98	369.98	24 530	5.81	
		Объем: (6.5)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
11.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.006	4 846.79	29.08	49 459.80	297	10.213	
		Объем: 102*0.28*0.2									
11. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.09048	8.280	0.75	140.760	13	17	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.26172	15.080	3.95	256.870	67	17.034	
11. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.19968	112.40	22.44	1 144.08	228	10.179	
			(1)			15.08	3.01	256.87	51	17.034	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.06204	93.88	5.82	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.94	256.87	16	17.034	
11. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.47	81%	65		
		Сметная прибыль				43%	2.02	34%	27		
		Всего с НР и СП					35.57		389		
	
12.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.6	16.40	157.44	145.95	1 401	8.899	
		Объем: 6*1.6									
	
13.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.006	344.93	2.07	3 421.73	21	10.145	
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01794	8.280	0.15	140.760	3	17	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.01956	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
13. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.01956	93.88	1.84	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
13. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00042	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
13. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.42	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.68		30		
	
14.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.029	2 520.14	73.08	17 348.53	503	6.883	
		Объем: 102*0.28*0.1									
14. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.45588	8.510	3.88	144.650	66	16.998	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.40252	14.301	5.76	243.333	98	17.015	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.12441	102.57	12.76	835.60	104	8.147	
			(1)			11.23	1.40	191.22	24	17.028	
14. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05133	139.36	7.15	1 430.52	73	10.265	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
14. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.20532	223.58	45.91	1 170.91	240	5.237	
			(1)			16.11	3.31	273.99	56	17.007	
14. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02146	133.41	2.86	763.85	16	5.726	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
14. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.145	3.60	0.52	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	13.69	121%	198		
		Сметная прибыль				81%	7.81	65%	107		
		Всего с НР и СП					94.58		808		
	
15.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.19	104.66	333.87	516.66	1 648	4.936	
		Объем: 2.9*1.10									
	
16.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		1.02	937.76	956.51	12 783.98	13 040	13.633	
16. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	77.6016	8.970	696.09	152.560	11 839	17.008	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.6936	15.080	10.46	256.870	178	17.034	
16. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.6936	113.70	78.86	810.77	562	7.131	
			(1)			15.08	10.46	256.87	178	17.034	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0408	101.31	4.13	999.00	41	9.861	
			(1)			12.94	0.53	219.76	9	16.983	
16. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00102	10 705.00	10.92	54 434.60	56	5.085	
16. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1734	960.26	166.51	3 126.47	542	3.256	
		Накладные расходы				142%	1 003.30	121%	14 541		
		Сметная прибыль				81%	572.31	65%	7 811		
		Всего с НР и СП					2 532.12		35 392		
	
17.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.02	569.06	11.38	2 995.86	60	5.272	
		Объем: (1.02)*(0.06*0.33)									
	
18.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		5.175	685.00	3 544.88	3 302.36	17 090	4.821	
		Объем: (1.02)*(5.9*0.86)									
	
19.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		102	34.14	3 482.28	185.77	18 949	5.442	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					17 023.95		113 223	6.651	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 446.67		108 086	6.572	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 021.25		76 697	5.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13; %=121 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16)					2 234.00		32 387	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13; %=65 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16)					1 272.22		17 367	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 952.89		157 840	7.911	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					577.28		5 137	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					577.28		5 137	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					20 530.17		162 977	7.938	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	439.35	2.14	3 488	7.939	
	ИТОГО					20 969.52		166 465	7.938	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	419.39	2	3 329	7.938	
	ИТОГО					21 388.91		169 794	7.938	
	НДС 18%				18	3 850.00	18	30 563	7.938	
	ВСЕГО С НДС					25 238.91		200 357.00	7.938	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 234.00		32 387.00	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 272.22		17 367	13.651	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Клиническая 14	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
20.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.188	6 900.71	1 297.33	59 048.03	11 101	8.557	
		Объем: 269*0.07									
20. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	45.7498	8.820	403.51	149.970	6 861	17.003	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	7.78132	11.429	88.93	194.614	1 514	17.028	
20. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	7.379	95.16	702.19	468.45	3 457	4.923	
			(1)			11.23	82.87	191.22	1 411	17.028	
20. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.24252	8.58	2.08	35.88	9	4.182	
20. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.40232	139.36	56.07	1 430.52	576	10.265	
			(1)			15.08	6.07	256.87	103	17.034	
20. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	22.137	6.03	133.49	8.99	199	1.491	
		Накладные расходы				104%	512.14	88%	7 370		
		Сметная прибыль				60%	295.46	48%	4 020		
		Всего с НР и СП					2 104.93		22 491		
	
21.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.18	1 689.81	304.17	15 301.41	2 754	9.054	
21. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	12.2868	9.160	112.55	155.940	1 916	17.024	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.692	11.230	19.00	191.220	324	17.028	
21. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.692	95.16	161.01	468.45	793	4.923	
			(1)			11.23	19.00	191.22	324	17.028	
21. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	5.076	6.03	30.61	8.99	46	1.491	
		Накладные расходы				104%	136.81	88%	1 971		
		Сметная прибыль				60%	78.93	48%	1 075		
		Всего с НР и СП					519.91		5 800		
	
22.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		41.994	3.71	155.80	36.66	1 540	9.884	
		Объем: (18.8*2.2)+(18*0.2*0.08)*2.2									
	
23.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		41.994	16.40	688.70	145.95	6 129	8.899	
		Объем: (18.8*2.2)+(18*0.2*0.08)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
24.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.438	419.00	183.52	3 420.95	1 498	8.163	
		Объем: 292*0.15									
24. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	5.48814	9.050	49.67	154.380	847	17.059	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.33152	11.230	14.95	191.220	255	17.028	
24. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.33152	95.16	126.71	468.45	624	4.923	
			(1)			11.23	14.95	191.22	255	17.028	
24. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.33484	1.34	7.15	5.13	27	3.828	
		Накладные расходы				95%	61.39	81%	893		
		Сметная прибыль				43%	27.79	34%	375		
		Всего с НР и СП					272.70		2 765		
	
25.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.292	28 021.03	8 182.14	245 536.04	71 697	8.763	
25. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	18.18284	8.580	156.01	145.950	2 654	17.01	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	13.14	14.698	193.14	249.957	3 284	17.006	
25. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.32412	102.83	33.33	837.62	271	8.146	
			(1)			16.11	5.22	273.99	89	17.007	
25. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.28188	102.57	131.48	835.60	1 071	8.147	
			(1)			11.23	14.40	191.22	245	17.028	
25. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.23224	139.36	171.72	1 430.52	1 763	10.265	
			(1)			15.08	18.58	256.87	317	17.034	
25. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.38564	76.06	181.45	517.81	1 235	6.808	
			(1)			12.94	30.87	219.76	524	16.983	
25. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	6.82404	110.81	756.17	779.38	5 319	7.033	
			(1)			16.11	109.94	273.99	1 870	17.007	
25. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.09208	133.41	145.69	763.85	834	5.726	
			(1)			12.94	14.13	219.76	240	16.983	
25. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.358	400.56	1 345.08	3 333.65	11 194	8.322	
25. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	16.06	325.96	5 234.92	2 939.30	47 205	9.017	
25. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	7.3	3.60	26.28	20.52	150	5.7	
		Накладные расходы				142%	495.79	121%	7 185		
		Сметная прибыль				81%	282.81	65%	3 860		
		Всего с НР и СП					8 960.74		82 742		
	
26.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.234	2 106.64	492.95	19 466.32	4 555	9.24	
		Объем: 292*0.8/1000									
26. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.15444	12.085	1.87	205.490	32	17.004	
26. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.07722	126.36	9.76	1 137.36	88	9.001	
			(2)			24.17	1.87	410.98	32	17.004	
26. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.24102	2 004.80	483.20	18 534.94	4 467	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.66	121%	39		
		Сметная прибыль				81%	1.51	65%	21		
		Всего с НР и СП					497.12		4 615		
	
27.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.292	56 027.99	16 360.17	336 406.94	98 231	6.004	
27. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	11.1836	10.210	114.18	173.840	1 944	17.026	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	5.5772	15.385	85.81	261.594	1 459	17.003	
27. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0146	113.70	1.66	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
27. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4088	18.60	7.60	18.32	7	0.985	
27. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.15632	76.06	87.95	517.81	599	6.808	
			(1)			12.94	14.96	219.76	254	16.983	
27. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.36092	110.81	372.42	779.38	2 619	7.033	
			(1)			16.11	54.14	273.99	921	17.007	
27. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11388	133.41	15.19	763.85	87	5.726	
			(1)			12.94	1.47	219.76	25	16.983	
27. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.93148	200.87	187.11	1 293.75	1 205	6.441	
			(1)			16.11	15.01	273.99	255	17.007	
27. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02336	101.31	2.37	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
27. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00081176	6 852.00	5.56	56 219.81	46	8.205	
27. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00062488	11 154.00	6.97	50 212.22	31	4.502	
27. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0031536	2 446.90	7.72	20 629.84	65	8.431	
27. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.08468	1 603.30	135.77	5 828.56	494	3.635	
27. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	27.3604	563.43	15 415.67	3 329.56	91 098	5.909	
		Накладные расходы				142%	283.99	121%	4 118		
		Сметная прибыль				81%	161.99	65%	2 212		
		Всего с НР и СП					16 806.15		104 561		
	
28.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.292	13 192.95	3 852.34	78 000.76	22 776	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
28. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.05256	10.210	0.54	173.840	9	17.026	
28. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0008176	2 446.90	2.00	20 629.84	17	8.431	
28. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	6.8328	563.43	3 849.80	3 329.56	22 750	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.77	121%	11		
		Сметная прибыль				81%	0.44	65%	6		
		Всего с НР и СП					3 853.54		22 793		
	
29.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.088	2 106.64	185.38	19 466.32	1 713	9.24	
		Объем: 292*0.3/1000									
29. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.05808	12.085	0.70	205.490	12	17.004	
29. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.02904	126.36	3.67	1 137.36	33	9.001	
			(2)			24.17	0.70	410.98	12	17.004	
29. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.09064	2 004.80	181.72	18 534.94	1 680	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.99	121%	15		
		Сметная прибыль				81%	0.57	65%	8		
		Всего с НР и СП					186.94		1 735		
	
30.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.292	55 822.91	16 300.29	405 018.97	118 266	7.255	
30. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	11.1836	10.210	114.18	173.840	1 944	17.026	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	5.57136	15.386	85.72	261.599	1 457	17.003	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00876	113.70	1.00	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
30. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4088	18.60	7.60	18.32	7	0.985	
30. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.15632	76.06	87.95	517.81	599	6.808	
			(1)			12.94	14.96	219.76	254	16.983	
30. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.36092	110.81	372.42	779.38	2 619	7.033	
			(1)			16.11	54.14	273.99	921	17.007	
30. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11388	133.41	15.19	763.85	87	5.726	
			(1)			12.94	1.47	219.76	25	16.983	
30. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.93148	200.87	187.11	1 293.75	1 205	6.441	
			(1)			16.11	15.01	273.99	255	17.007	
30. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01168	101.31	1.18	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
30. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0018104	11 154.00	20.19	50 212.22	91	4.502	
30. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0031536	2 446.90	7.72	20 629.84	65	8.431	
30. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0438	1 603.30	70.22	5 828.56	255	3.635	
30. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	28.2072	546.51	15 415.52	3 948.41	111 374	7.225	
		Накладные расходы				142%	283.86	121%	4 115		
		Сметная прибыль				81%	161.92	65%	2 211		
		Всего с НР и СП					16 746.07		124 592		
	
31.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.002	4 846.79	9.69	49 459.80	99	10.217	
		Объем: 20*0.3*0.3									
31. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.03016	8.280	0.25	140.760	4	17	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.08724	15.080	1.32	256.870	22	17.034	
31. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.06656	112.40	7.48	1 144.08	76	10.179	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
31. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.02068	93.88	1.94	890.86	18	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
31. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00008	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.49	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					11.86		129		
	
32.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.2	16.40	52.48	145.95	467	8.899	
		Объем: 2*1.6									
	
33.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.002	344.93	0.69	3 421.73	7	10.145	
33. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.00598	8.280	0.05	140.760	1	17	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.00652	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
33. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.00652	93.88	0.61	890.86	6	9.489	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
33. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00014	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
33. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00004	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.14	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.06	34%	1		
		Всего с НР и СП					0.90		10		
	
34.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.012	2 520.14	30.24	17 348.53	208	6.878	
		Объем: 20*0.3*0.2									
34. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.18864	8.510	1.61	144.650	27	16.998	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.16656	14.301	2.38	243.333	41	17.015	
34. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.05148	102.57	5.28	835.60	43	8.147	
			(1)			11.23	0.58	191.22	10	17.028	
34. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02124	139.36	2.96	1 430.52	30	10.265	
			(1)			15.08	0.32	256.87	5	17.034	
34. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.08496	223.58	19.00	1 170.91	99	5.237	
			(1)			16.11	1.37	273.99	23	17.007	
34. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00888	133.41	1.18	763.85	7	5.726	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
34. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.06	3.60	0.22	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	5.67	121%	82		
		Сметная прибыль				81%	3.23	65%	44		
		Всего с НР и СП					39.14		334		
	
35.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.32	104.66	138.15	516.66	682	4.937	
		Объем: 1.2*1.10									
	
36.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.2	5 013.40	1 002.68	32 447.66	6 490	6.473	
36. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	8.970	136.49	152.560	2 321	17.008	
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.136	15.080	2.05	256.870	35	17.034	
36. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	113.70	15.46	810.77	110	7.131	
			(1)			15.08	2.05	256.87	35	17.034	
36. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
36. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	10 705.00	2.14	54 434.60	11	5.085	
36. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	960.26	32.65	3 126.47	106	3.256	
36. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.18	685.00	808.30	3 302.36	3 897	4.821	
36. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.012	569.06	6.83	2 995.86	36	5.265	
		Накладные расходы				142%	196.73	121%	2 851		
		Сметная прибыль				81%	112.22	65%	1 531		
		Всего с НР и СП					1 311.62		10 872		
	
37.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	76.13	1 522.60	342.67	6 853	4.501	
	
38.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		1	198.52	198.52	1 671.00	1 671	8.417	
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	8.670	15.09	147.370	256	16.998	
38. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	101.31	5.07	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.65	219.76	11	16.983	
38. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.008	588.14	4.71	2 080.79	17	3.538	
38. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	2	86.83	173.66	673.99	1 348	7.762	
		Накладные расходы				104%	15.69	88%	225		
		Сметная прибыль				60%	9.05	48%	123		
		Всего с НР и СП					223.27		2 019		
	
39.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
39. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
39. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
39. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
40.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
	Дополнительные работы	
41.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.3	2 168.55	650.57	14 380.30	4 314	6.631	
41. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	12	8.430	101.16	143.350	1 720	17.005	
41. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	4.5	122.09	549.41	576.42	2 594	4.721	
		Накладные расходы				115%	116.33	98%	1 686		
		Сметная прибыль				77%	77.89	61%	1 049		
		Всего с НР и СП					844.80		7 049		
	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
42.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0116	4 846.79	56.22	49 459.80	574	10.21	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*1+(8*0.65*0.90)									
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.174928	8.280	1.45	140.760	25	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.505992	15.080	7.63	256.870	130	17.034	
42. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.386048	112.40	43.39	1 144.08	442	10.179	
			(1)			15.08	5.82	256.87	99	17.034	
42. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.119944	93.88	11.26	890.86	107	9.489	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000464	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.63	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.90	34%	53		
		Всего с НР и СП					68.75		752		
	
43.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		18.56	16.40	304.38	145.95	2 709	8.9	
		Объем: 11.6*1.6									
	
44.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0116	344.93	4.00	3 421.73	40	10	
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.034684	8.280	0.29	140.760	5	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.037816	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
44. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.037816	93.88	3.55	890.86	34	9.489	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
44. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000812	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000232	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.82	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.19		57		
	
45.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.04	1 275.59	51.02	7 478.89	299	5.86	
		Объем: 8*0.1*0.5									
45. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	8.670	3.54	147.370	60	16.998	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	11.230	0.16	191.220	3	17.028	
45. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	102.57	1.44	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
45. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.44	104.66	46.05	516.66	227	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.81	111%	70		
		Сметная прибыль				76%	2.81	61%	38		
		Всего с НР и СП					58.64		407		
	
46.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.08	699.80	55.98	7 346.76	588	10.504	
46. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	9.740	21.13	165.790	360	17.022	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.324	12.940	4.19	219.760	71	16.983	
46. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	99.46	32.23	642.01	208	6.455	
			(1)			12.94	4.19	219.76	71	16.983	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
46. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.392	3.60	1.41	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				130%	32.92	111%	478		
		Сметная прибыль				76%	19.24	61%	263		
		Всего с НР и СП					108.14		1 329		
	
47.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		8.08	99.74	805.90	632.54	5 111	6.342	
		Объем: 8*1.01									
	
48.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
48. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
48. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
48. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
48. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
48. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
48. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
49.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.0864	704.46	60.87	11 963.43	1 034	16.987	
		Объем: 11.6-(2.26*1+8*0.038)-(8*0.1*0.5)									
49. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	7.6464	7.960	60.87	135.180	1 034	16.982	
		Накладные расходы				80%	48.70	68%	703		
		Сметная прибыль				38%	23.13	31%	321		
		Всего с НР и СП					132.70		2 058		
	
50.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.504	104.66	994.69	516.66	4 910	4.936	
		Объем: 8.64*1.1									
	
51.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
51. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
51. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
51. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
51. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
51. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
51. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
51. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
51. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
51. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
51. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
51. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
51. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
51. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
51. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
51. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
51. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
51. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
51. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
51. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
52.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
53.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
54.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
55.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
56.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
57.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
58.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					56 751.11		397 044	6.996	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					54 743.85		381 088	6.961	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 600.15		25 228	5.484	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 20, 21, 38; %=81 - по стр. 24, 31, 33, 42, 44; %=121 - по стр. 25-30, 34, 36, 39; %=98 - по стр. 41; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 51; %=68 - по стр. 49)					2 601.44		37 655	14.475	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 21, 38; %=34 - по стр. 24, 31, 33, 42, 44; %=65 - по стр. 25-30, 34, 36, 39; %=61 - по стр. 41, 45, 46, 48, 51; %=31 - по стр. 49)					1 492.33		20 342	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					58 837.62		439 085	7.463	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 201.36		10 845	9.027	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 201.36		10 845	9.027	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					60 844.88		455 041	7.479	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 302.08	2.14	9 738	7.479	
	ИТОГО					62 146.96		464 779	7.479	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 242.94	2	9 296	7.479	
	ИТОГО					63 389.90		474 075	7.479	
	НДС 18%				18	11 410.18	18	85 334	7.479	
	ВСЕГО С НДС					74 800.08		559 409.00	7.479	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 601.44		37 655.00	14.475	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 492.33		20 342	13.631	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Фрунзе 17-21	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
59.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.228	6 900.71	1 573.36	59 048.03	13 463	8.557	
		Объем: 326*0.07									
59. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	55.4838	8.820	489.37	149.970	8 321	17.003	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.43692	11.429	107.86	194.614	1 837	17.028	
59. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	8.949	95.16	851.59	468.45	4 192	4.923	
			(1)			11.23	100.50	191.22	1 711	17.028	
59. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.29412	8.58	2.52	35.88	11	4.182	
59. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.48792	139.36	68.00	1 430.52	698	10.265	
			(1)			15.08	7.36	256.87	125	17.034	
59. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	26.847	6.03	161.89	8.99	241	1.491	
		Накладные расходы				104%	621.12	88%	8 939		
		Сметная прибыль				60%	358.34	48%	4 876		
		Всего с НР и СП					2 552.82		27 278		
	
60.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.024	6 900.71	165.62	59 048.03	1 417	8.556	
		Объем: 59*0.04									
60. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	5.8404	8.820	51.51	149.970	876	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.99336	11.429	11.35	194.614	193	17.028	
60. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.942	95.16	89.64	468.45	441	4.923	
			(1)			11.23	10.58	191.22	180	17.028	
60. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.03096	8.58	0.27	35.88	1	4.182	
60. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.05136	139.36	7.16	1 430.52	73	10.265	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
60. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	2.826	6.03	17.04	8.99	25	1.491	
		Накладные расходы				104%	65.37	88%	941		
		Сметная прибыль				60%	37.72	48%	513		
		Всего с НР и СП					268.71		2 871		
	
61.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.66	1 689.81	2 805.09	15 301.41	25 400	9.055	
		Объем: 103+63									
61. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	113.3116	9.160	1 037.93	155.940	17 670	17.024	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.604	11.230	175.23	191.220	2 984	17.028	
61. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.604	95.16	1 484.88	468.45	7 310	4.923	
			(1)			11.23	175.23	191.22	2 984	17.028	
61. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	46.812	6.03	282.28	8.99	421	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 261.69	88%	18 176		
		Сметная прибыль				60%	727.90	48%	9 914		
		Всего с НР и СП					4 794.67		53 489		
	
62.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		67.855	3.71	251.74	36.66	2 488	9.883	
		Объем: (25.2*2.2)+(63*0.2*0.08)*2.2+(103*0.3*0.15)*2.2									
	
63.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		67.855	16.40	1 112.82	145.95	9 903	8.899	
		Объем: (25.2*2.2)+(63*0.2*0.08)*2.2+(103*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
64.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.486	419.00	203.64	3 420.95	1 663	8.166	
		Объем: 324*0.15									
64. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	6.08958	9.050	55.11	154.380	940	17.059	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	1.47744	11.230	16.59	191.220	283	17.028	
64. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	1.47744	95.16	140.59	468.45	692	4.923	
			(1)			11.23	16.59	191.22	283	17.028	
64. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	5.91948	1.34	7.93	5.13	30	3.828	
		Накладные расходы				95%	68.11	81%	991		
		Сметная прибыль				43%	30.83	34%	416		
		Всего с НР и СП					302.59		3 069		
	
65.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.324	28 021.03	9 078.81	245 536.04	79 554	8.763	
65. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	20.17548	8.580	173.11	145.950	2 945	17.01	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	14.58	14.698	214.30	249.957	3 644	17.006	
65. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.35964	102.83	36.98	837.62	301	8.146	
			(1)			16.11	5.79	273.99	99	17.007	
65. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	1.42236	102.57	145.89	835.60	1 189	8.147	
			(1)			11.23	15.97	191.22	272	17.028	
65. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	1.36728	139.36	190.54	1 430.52	1 956	10.265	
			(1)			15.08	20.62	256.87	351	17.034	
65. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	2.64708	76.06	201.34	517.81	1 371	6.808	
			(1)			12.94	34.25	219.76	582	16.983	
65. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	7.57188	110.81	839.04	779.38	5 901	7.033	
			(1)			16.11	121.98	273.99	2 075	17.007	
65. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	1.21176	133.41	161.66	763.85	926	5.726	
			(1)			12.94	15.68	219.76	266	16.983	
65. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	3.726	400.56	1 492.49	3 333.65	12 421	8.322	
65. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	17.82	325.96	5 808.61	2 939.30	52 378	9.017	
65. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	8.1	3.60	29.16	20.52	166	5.7	
		Накладные расходы				142%	550.12	121%	7 973		
		Сметная прибыль				81%	313.80	65%	4 283		
		Всего с НР и СП					9 942.73		91 810		
	
66.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.259	2 106.64	545.62	19 466.32	5 042	9.241	
		Объем: 324*0.8/1000									
66. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.17094	12.085	2.07	205.490	35	17.004	
66. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.08547	126.36	10.80	1 137.36	97	9.001	
			(2)			24.17	2.07	410.98	35	17.004	
66. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.26677	2 004.80	534.82	18 534.94	4 945	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.94	121%	42		
		Сметная прибыль				81%	1.68	65%	23		
		Всего с НР и СП					550.24		5 107		
	
67.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.324	56 027.99	18 153.07	336 406.94	108 996	6.004	
67. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.4092	10.210	126.70	173.840	2 157	17.026	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	6.1884	15.385	95.21	261.594	1 619	17.003	
67. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0162	113.70	1.84	810.77	13	7.131	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
67. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4536	18.60	8.44	18.32	8	0.985	
67. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.28304	76.06	97.59	517.81	664	6.808	
			(1)			12.94	16.60	219.76	282	16.983	
67. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.72924	110.81	413.24	779.38	2 906	7.033	
			(1)			16.11	60.08	273.99	1 022	17.007	
67. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12636	133.41	16.86	763.85	97	5.726	
			(1)			12.94	1.64	219.76	28	16.983	
67. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.03356	200.87	207.61	1 293.75	1 337	6.441	
			(1)			16.11	16.65	273.99	283	17.007	
67. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02592	101.31	2.63	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
67. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00090072	6 852.00	6.17	56 219.81	51	8.205	
67. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00069336	11 154.00	7.73	50 212.22	35	4.502	
67. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034992	2 446.90	8.56	20 629.84	72	8.431	
67. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.09396	1 603.30	150.65	5 828.56	548	3.635	
67. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	30.3588	563.43	17 105.06	3 329.56	101 081	5.909	
		Накладные расходы				142%	315.11	121%	4 569		
		Сметная прибыль				81%	179.75	65%	2 454		
		Всего с НР и СП					18 647.93		116 019		
	
68.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.324	13 192.95	4 274.52	78 000.76	25 272	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
68. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.05832	10.210	0.60	173.840	10	17.026	
68. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0009072	2 446.90	2.22	20 629.84	19	8.431	
68. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	7.5816	563.43	4 271.70	3 329.56	25 243	5.909	
		Накладные расходы				142%	0.85	121%	12		
		Сметная прибыль				81%	0.49	65%	7		
		Всего с НР и СП					4 275.86		25 291		
	
69.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.097	2 106.64	204.34	19 466.32	1 888	9.24	
		Объем: 324*0.3/1000									
69. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06402	12.085	0.77	205.490	13	17.004	
69. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03201	126.36	4.04	1 137.36	36	9.001	
			(2)			24.17	0.77	410.98	13	17.004	
69. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.09991	2 004.80	200.30	18 534.94	1 852	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.09	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.62	65%	8		
		Всего с НР и СП					206.06		1 912		
	
70.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.324	55 822.91	18 086.62	405 018.97	131 226	7.255	
70. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	12.4092	10.210	126.70	173.840	2 157	17.026	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	6.18192	15.386	95.11	261.599	1 617	17.003	
70. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00972	113.70	1.11	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	2	17.034	
70. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4536	18.60	8.44	18.32	8	0.985	
70. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	1.28304	76.06	97.59	517.81	664	6.808	
			(1)			12.94	16.60	219.76	282	16.983	
70. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	3.72924	110.81	413.24	779.38	2 906	7.033	
			(1)			16.11	60.08	273.99	1 022	17.007	
70. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12636	133.41	16.86	763.85	97	5.726	
			(1)			12.94	1.64	219.76	28	16.983	
70. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.03356	200.87	207.61	1 293.75	1 337	6.441	
			(1)			16.11	16.65	273.99	283	17.007	
70. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01296	101.31	1.31	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
70. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0020088	11 154.00	22.41	50 212.22	101	4.502	
70. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0034992	2 446.90	8.56	20 629.84	72	8.431	
70. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0486	1 603.30	77.92	5 828.56	283	3.635	
70. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	31.2984	546.51	17 104.89	3 948.41	123 579	7.225	
		Накладные расходы				142%	314.97	121%	4 567		
		Сметная прибыль				81%	179.67	65%	2 453		
		Всего с НР и СП					18 581.26		138 246		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
71.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.016	4 846.79	77.55	49 459.80	791	10.2	
		Объем: 65*0.25									
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24128	8.280	2.00	140.760	34	17	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.69792	15.080	10.52	256.870	179	17.034	
71. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.53248	112.40	59.85	1 144.08	609	10.179	
			(1)			15.08	8.03	256.87	137	17.034	
71. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.16544	93.88	15.53	890.86	147	9.489	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
71. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00064	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.89	81%	173		
		Сметная прибыль				43%	5.38	34%	72		
		Всего с НР и СП					94.83		1 036		
	
72.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		25.6	16.40	419.84	145.95	3 736	8.899	
		Объем: 16*1.6									
	
73.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.016	344.93	5.52	3 421.73	55	9.964	
73. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.04784	8.280	0.40	140.760	7	17	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05216	15.080	0.79	256.870	13	17.034	
73. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05216	93.88	4.90	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.79	256.87	13	17.034	
73. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00112	126.43	0.14	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
73. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00032	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.13	81%	16		
		Сметная прибыль				43%	0.51	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.16		78		
	
74.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.13	2 520.14	327.62	17 348.53	2 255	6.883	
		Объем: 65*0.2									
74. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.0436	8.510	17.39	144.650	296	16.998	
74. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8044	14.301	25.81	243.333	439	17.015	
74. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.5577	102.57	57.20	835.60	466	8.147	
			(1)			11.23	6.26	191.22	107	17.028	
74. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2301	139.36	32.07	1 430.52	329	10.265	
			(1)			15.08	3.47	256.87	59	17.034	
74. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.9204	223.58	205.78	1 170.91	1 078	5.237	
			(1)			16.11	14.83	273.99	252	17.007	
74. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0962	133.41	12.83	763.85	73	5.726	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
74. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.65	3.60	2.34	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	61.34	121%	889		
		Сметная прибыль				81%	34.99	65%	478		
		Всего с НР и СП					423.96		3 622		
	
75.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.3	104.66	1 496.64	516.66	7 388	4.936	
		Объем: 13*1.10									
	
76.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0325	14 953.22	485.98	73 400.04	2 386	4.91	
		Объем: 65*0.05									
76. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.160225	11.972	1.92	203.871	33	17.029	
76. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.12935	102.57	13.27	835.60	108	8.147	
			(1)			11.23	1.45	191.22	25	17.028	
76. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.030875	139.36	4.30	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
76. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	3.315	141.30	468.41	673.68	2 233	4.768	
		Накладные расходы				142%	2.73	121%	40		
		Сметная прибыль				81%	1.56	65%	21		
		Всего с НР и СП					490.26		2 447		
	
77.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-3.315	141.30	-468.41	673.68	-2 233	4.767	
		Объем: (0.0325)*(-102.0)									
	
78.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		3.315	280.61	930.22	2 121.17	7 032	7.56	
		Объем: (0.0325)*(102.0)									
	
79.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.5	144.07	936.42	2 196.06	14 274	15.243	
79. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	76.7	10.360	794.61	176.300	13 522	17.017	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.39	12.085	4.71	205.490	80	17.004	
79. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	102.57	20.00	835.60	163	8.147	
			(1)			11.23	2.19	191.22	37	17.028	
79. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.195	133.41	26.01	763.85	149	5.726	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
79. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.705	10.08	37.35	13.73	51	1.362	
79. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.195	101.31	19.76	999.00	195	9.861	
			(1)			12.94	2.52	219.76	43	16.983	
79. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.325	104.66	34.01	516.66	168	4.937	
79. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.3	3.60	4.68	20.52	27	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 135.03	121%	16 458		
		Сметная прибыль				81%	647.45	65%	8 841		
		Всего с НР и СП					2 718.90		39 574		
	
80.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		66.3	63.68	4 221.98	369.98	24 530	5.81	
		Объем: (6.5)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
81.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.015	4 846.79	72.70	49 459.80	742	10.206	
		Объем: 116*0.3*0.3+86*0.28*0.2									
81. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2262	8.280	1.87	140.760	32	17	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6543	15.080	9.87	256.870	168	17.034	
81. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4992	112.40	56.11	1 144.08	571	10.179	
			(1)			15.08	7.53	256.87	128	17.034	
81. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1551	93.88	14.56	890.86	138	9.489	
			(1)			15.08	2.34	256.87	40	17.034	
81. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006	263.51	0.16	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.15	81%	162		
		Сметная прибыль				43%	5.05	34%	68		
		Всего с НР и СП					88.90		972		
	
82.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		24	16.40	393.60	145.95	3 503	8.9	
		Объем: 15*1.6									
	
83.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.015	344.93	5.17	3 421.73	51	9.865	
83. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.04485	8.280	0.37	140.760	6	17	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0489	15.080	0.74	256.870	13	17.034	
83. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0489	93.88	4.59	890.86	44	9.489	
			(1)			15.08	0.74	256.87	13	17.034	
83. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00105	126.43	0.13	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
83. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.05	81%	15		
		Сметная прибыль				43%	0.48	34%	6		
		Всего с НР и СП					6.70		73		
	
84.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.094	2 520.14	236.89	17 348.53	1 631	6.885	
		Объем: 116*0.3*0.2+86*0.28*0.1									
84. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.47768	8.510	12.58	144.650	214	16.998	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.30472	14.301	18.66	243.333	317	17.015	
84. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.40326	102.57	41.36	835.60	337	8.147	
			(1)			11.23	4.53	191.22	77	17.028	
84. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16638	139.36	23.19	1 430.52	238	10.265	
			(1)			15.08	2.51	256.87	43	17.034	
84. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.66552	223.58	148.80	1 170.91	779	5.237	
			(1)			16.11	10.72	273.99	182	17.007	
84. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06956	133.41	9.28	763.85	53	5.726	
			(1)			12.94	0.90	219.76	15	16.983	
84. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.47	3.60	1.69	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	44.36	121%	643		
		Сметная прибыль				81%	25.30	65%	345		
		Всего с НР и СП					306.56		2 619		
	
85.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		10.34	104.66	1 082.18	516.66	5 342	4.936	
		Объем: 9.4*1.10									
	
86.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.86	5 013.40	4 311.52	32 447.66	27 905	6.472	
86. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	65.4288	8.970	586.90	152.560	9 982	17.008	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.5848	15.080	8.82	256.870	150	17.034	
86. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.5848	113.70	66.49	810.77	474	7.131	
			(1)			15.08	8.82	256.87	150	17.034	
86. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0344	101.31	3.49	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.45	219.76	8	16.983	
86. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00086	10 705.00	9.21	54 434.60	47	5.085	
86. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1462	960.26	140.39	3 126.47	457	3.256	
86. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	5.074	685.00	3 475.69	3 302.36	16 756	4.821	
86. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0516	569.06	29.36	2 995.86	155	5.265	
		Накладные расходы				142%	845.92	121%	12 260		
		Сметная прибыль				81%	482.53	65%	6 586		
		Всего с НР и СП					5 639.98		46 751		
	
87.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		86	76.13	6 547.18	342.67	29 470	4.501	
	
88.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		3.52	937.76	3 300.90	12 783.98	45 000	13.633	
88. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	267.8016	8.970	2 402.18	152.560	40 856	17.008	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3936	15.080	36.10	256.870	615	17.034	
88. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.3936	113.70	272.15	810.77	1 941	7.131	
			(1)			15.08	36.10	256.87	615	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1408	101.31	14.26	999.00	141	9.861	
			(1)			12.94	1.82	219.76	31	16.983	
88. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00352	10 705.00	37.68	54 434.60	192	5.085	
88. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5984	960.26	574.62	3 126.47	1 871	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 462.36	121%	50 180		
		Сметная прибыль				81%	1 975.01	65%	26 956		
		Всего с НР и СП					8 738.26		122 136		
	
89.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.07	569.06	39.83	2 995.86	210	5.272	
		Объем: (3.52)*(0.06*0.33)									
	
90.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		17.86	685.00	12 234.10	3 302.36	58 980	4.821	
		Объем: (3.52)*(5.9*0.86)									
	
91.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		352	34.14	12 017.28	185.77	65 391	5.441	
	
92.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		13	198.52	2 580.71	1 671.00	21 723	8.417	
92. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	22.62	8.670	196.12	147.370	3 334	16.998	
92. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.65	101.31	65.85	999.00	649	9.861	
			(1)			12.94	8.41	219.76	143	16.983	
92. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.104	588.14	61.17	2 080.79	216	3.538	
92. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	26	86.83	2 257.58	673.99	17 524	7.762	
		Накладные расходы				104%	203.96	88%	2 934		
		Сметная прибыль				60%	117.67	48%	1 600		
		Всего с НР и СП					2 902.35		26 257		
	
93.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
93. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
93. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
93. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
93. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
93. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
93. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
94.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
95.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0856	4 846.79	414.89	49 459.80	4 234	10.205	
		Объем: 214*0.4									
95. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.290848	8.280	10.69	140.760	182	17	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.733872	15.080	56.31	256.870	959	17.034	
95. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.848768	112.40	320.20	1 144.08	3 259	10.179	
			(1)			15.08	42.96	256.87	732	17.034	
95. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.885104	93.88	83.09	890.86	789	9.489	
			(1)			15.08	13.35	256.87	227	17.034	
95. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003424	263.51	0.90	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	63.65	81%	924		
		Сметная прибыль				43%	28.81	34%	388		
		Всего с НР и СП					507.35		5 546		
	
96.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136.96	16.40	2 246.14	145.95	19 989	8.899	
		Объем: 85.6*1.6									
	
97.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0856	344.93	29.53	3 421.73	293	9.922	
97. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.255944	8.280	2.12	140.760	36	17	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.279056	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
97. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.279056	93.88	26.20	890.86	249	9.489	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
97. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.005992	126.43	0.76	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
97. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001712	263.51	0.45	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.01	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.72	34%	37		
		Всего с НР и СП					38.27		417		
	
98.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.428	2 520.14	1 078.62	17 348.53	7 425	6.884	
		Объем: 214*0.2									
98. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.72816	8.510	57.26	144.650	973	16.998	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.94064	14.301	84.96	243.333	1 446	17.015	
98. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.83612	102.57	188.33	835.60	1 534	8.147	
			(1)			11.23	20.62	191.22	351	17.028	
98. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.75756	139.36	105.57	1 430.52	1 084	10.265	
			(1)			15.08	11.42	256.87	195	17.034	
98. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.03024	223.58	677.50	1 170.91	3 548	5.237	
			(1)			16.11	48.82	273.99	830	17.007	
98. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31672	133.41	42.25	763.85	242	5.726	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
98. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.14	3.60	7.70	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	201.95	121%	2 927		
		Сметная прибыль				81%	115.20	65%	1 572		
		Всего с НР и СП					1 395.77		11 924		
	
99.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		47.08	104.66	4 927.39	516.66	24 324	4.936	
		Объем: 42.8*1.10									
	
100.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.214	61 088.01	13 072.83	523 248.53	111 975	8.565	
100. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.90944	8.670	68.57	147.370	1 166	16.998	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	8.9773	14.601	131.08	248.282	2 229	17.005	
100. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.85172	102.57	87.36	835.60	712	8.147	
			(1)			11.23	9.56	191.22	163	17.028	
100. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.55426	93.88	52.03	890.86	494	9.489	
			(1)			15.08	8.36	256.87	142	17.034	
100. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.08774	139.36	12.23	1 430.52	126	10.265	
			(1)			15.08	1.32	256.87	23	17.034	
100. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.0758	76.06	157.89	517.81	1 075	6.808	
			(1)			12.94	26.86	219.76	456	16.983	
100. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.63524	110.81	513.63	779.38	3 613	7.033	
			(1)			16.11	74.67	273.99	1 270	17.007	
100. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.63344	133.41	84.51	763.85	484	5.726	
			(1)			12.94	8.20	219.76	139	16.983	
100. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1391	127.56	17.74	698.95	97	5.479	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
100. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.21	400.56	1 285.80	3 333.65	10 701	8.322	
100. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	40.446	266.28	10 769.96	2 308.69	93 377	8.67	
100. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	6.42	3.60	23.11	20.52	132	5.7	
		Накладные расходы				142%	283.50	121%	4 108		
		Сметная прибыль				81%	161.72	65%	2 207		
		Всего с НР и СП					13 518.05		118 290		
	
101.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.107	14 953.22	1 599.99	73 400.04	7 854	4.909	
		Объем: 214*0.05									
101. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.52751	11.972	6.32	203.871	108	17.029	
101. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42586	102.57	43.68	835.60	356	8.147	
			(1)			11.23	4.78	191.22	81	17.028	
101. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10165	139.36	14.17	1 430.52	145	10.265	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
101. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	10.914	141.30	1 542.15	673.68	7 353	4.768	
		Накладные расходы				142%	8.97	121%	131		
		Сметная прибыль				81%	5.12	65%	70		
		Всего с НР и СП					1 614.08		8 055		
	
102.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-10.91	141.30	-1 541.58	673.68	-7 350	4.768	
		Объем: (0.107)*(-102.0)									
	
103.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.91	280.61	3 061.46	2 121.17	23 142	7.559	
		Объем: (0.107)*(102.0)									
	
104.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.4	144.07	3 083.00	2 196.06	46 996	15.244	
104. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	252.52	10.360	2 616.11	176.300	44 519	17.017	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.284	12.085	15.52	205.490	264	17.004	
104. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	102.57	65.85	835.60	536	8.147	
			(1)			11.23	7.21	191.22	123	17.028	
104. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.642	133.41	85.65	763.85	490	5.726	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
104. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.198	10.08	122.96	13.73	167	1.362	
104. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	101.31	65.04	999.00	641	9.861	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
104. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.07	104.66	111.99	516.66	553	4.937	
104. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.28	3.60	15.41	20.52	88	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 736.91	121%	54 187		
		Сметная прибыль				81%	2 131.62	65%	29 109		
		Всего с НР и СП					8 951.53		130 292		
	
105.	С3 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		218.28	82.62	18 034.29	480.02	104 779	5.81	
		Объем: (21.4)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
106.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.006	4 846.79	29.08	49 459.80	297	10.213	
		Объем: 69*0.3*0.3									
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.09048	8.280	0.75	140.760	13	17	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.26172	15.080	3.95	256.870	67	17.034	
106. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.19968	112.40	22.44	1 144.08	228	10.179	
			(1)			15.08	3.01	256.87	51	17.034	
106. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.06204	93.88	5.82	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.94	256.87	16	17.034	
106. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.47	81%	65		
		Сметная прибыль				43%	2.02	34%	27		
		Всего с НР и СП					35.57		389		
	
107.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.6	16.40	157.44	145.95	1 401	8.899	
		Объем: 6*1.6									
	
108.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.006	344.93	2.07	3 421.73	21	10.145	
108. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01794	8.280	0.15	140.760	3	17	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.01956	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
108. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.01956	93.88	1.84	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
108. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00042	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
108. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00012	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.42	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.19	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.68		30		
	
109.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.041	2 520.14	103.33	17 348.53	711	6.881	
		Объем: 69*0.3*0.2									
109. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.64452	8.510	5.48	144.650	93	16.998	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.56908	14.301	8.14	243.333	138	17.015	
109. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.17589	102.57	18.04	835.60	147	8.147	
			(1)			11.23	1.98	191.22	34	17.028	
109. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07257	139.36	10.11	1 430.52	104	10.265	
			(1)			15.08	1.09	256.87	19	17.034	
109. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.29028	223.58	64.90	1 170.91	340	5.237	
			(1)			16.11	4.68	273.99	80	17.007	
109. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03034	133.41	4.05	763.85	23	5.726	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
109. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.205	3.60	0.74	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	19.34	121%	280		
		Сметная прибыль				81%	11.03	65%	150		
		Всего с НР и СП					133.70		1 141		
	
110.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.51	104.66	472.02	516.66	2 330	4.936	
		Объем: 4.1*1.10									
	
111.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.69	5 013.40	3 459.25	32 447.66	22 389	6.472	
111. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	52.4952	8.970	470.88	152.560	8 009	17.008	
111. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4692	15.080	7.08	256.870	121	17.034	
111. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4692	113.70	53.35	810.77	380	7.131	
			(1)			15.08	7.08	256.87	121	17.034	
111. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0276	101.31	2.80	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
111. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00069	10 705.00	7.39	54 434.60	38	5.085	
111. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1173	960.26	112.64	3 126.47	367	3.256	
111. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.071	685.00	2 788.64	3 302.36	13 444	4.821	
111. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0414	569.06	23.56	2 995.86	124	5.265	
		Накладные расходы				142%	678.70	121%	9 837		
		Сметная прибыль				81%	387.15	65%	5 285		
		Всего с НР и СП					4 525.10		37 511		
	
112.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		69	76.13	5 252.97	342.67	23 644	4.501	
	
113.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.1	2 168.55	2 385.41	14 380.30	15 818	6.631	
113. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	44	8.430	370.92	143.350	6 307	17.005	
113. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	16.5	122.09	2 014.49	576.42	9 511	4.721	
		Накладные расходы				115%	426.56	98%	6 181		
		Сметная прибыль				77%	285.61	61%	3 847		
		Всего с НР и СП					3 097.58		25 846		
	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
114.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01102	4 846.79	53.41	49 459.80	545	10.204	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*1+(7*0.65*0.9)									
114. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1661816	8.280	1.38	140.760	23	17	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4806924	15.080	7.25	256.870	123	17.034	
114. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3667456	112.40	41.22	1 144.08	420	10.179	
			(1)			15.08	5.53	256.87	94	17.034	
114. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1139468	93.88	10.70	890.86	102	9.489	
			(1)			15.08	1.72	256.87	29	17.034	
114. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004408	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.20	81%	118		
		Сметная прибыль				43%	3.71	34%	50		
		Всего с НР и СП					65.32		713		
	
115.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		17.63	16.40	289.13	145.95	2 573	8.899	
		Объем: 11.02*1.6									
	
116.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01102	344.93	3.80	3 421.73	38	10	
116. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0329498	8.280	0.27	140.760	5	17	
116. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0359252	15.080	0.54	256.870	9	17.034	
116. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0359252	93.88	3.37	890.86	32	9.489	
			(1)			15.08	0.54	256.87	9	17.034	
116. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0007714	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
116. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002204	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.77	81%	11		
		Сметная прибыль				43%	0.35	34%	5		
		Всего с НР и СП					4.92		54		
	
117.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.035	1 275.59	44.65	7 478.89	262	5.868	
		Объем: 7*0.1*0.5									
117. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.357	8.670	3.10	147.370	53	16.998	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01225	11.230	0.14	191.220	2	17.028	
117. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.01225	102.57	1.26	835.60	10	8.147	
			(1)			11.23	0.14	191.22	2	17.028	
117. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.385	104.66	40.29	516.66	199	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.21	111%	61		
		Сметная прибыль				76%	2.46	61%	34		
		Всего с НР и СП					51.32		357		
	
118.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.07	699.80	48.99	7 346.76	514	10.492	
118. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	1.8984	9.740	18.49	165.790	315	17.022	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.2835	12.940	3.67	219.760	62	16.983	
118. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.2835	99.46	28.20	642.01	182	6.455	
			(1)			12.94	3.67	219.76	62	16.983	
118. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0105	101.31	1.06	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
118. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.343	3.60	1.23	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				130%	28.81	111%	418		
		Сметная прибыль				76%	16.84	61%	230		
		Всего с НР и СП					94.64		1 162		
	
119.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		7.07	99.74	705.16	632.54	4 472	6.342	
		Объем: 7*1.01									
	
120.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
120. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
120. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
120. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
120. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
120. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
120. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
121.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.0814	704.46	57.34	11 963.43	974	16.986	
		Объем: 11.02-(2.26*1+7*0.038)-(7*0.1*0.5)									
121. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	7.2039	7.960	57.34	135.180	974	16.982	
		Накладные расходы				80%	45.87	68%	662		
		Сметная прибыль				38%	21.79	31%	302		
		Всего с НР и СП					125.00		1 938		
	
122.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.954	104.66	937.13	516.66	4 626	4.936	
		Объем: 8.14*1.1									
	
123.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
123. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
123. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
123. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
123. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
123. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
123. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
123. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
123. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
123. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
123. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
123. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
123. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
123. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
123. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
123. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
123. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
123. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
123. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
123. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
123. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
124.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
125.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
126.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
127.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
128.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
129.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
130.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					170 567.93		1 171 950	6.871	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					164 992.06		1 123 885	6.812	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					73 199.38		393 971	5.382	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 59-61, 92; %=81 - по стр. 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116; %=121 - по стр. 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111; %=98 - по стр. 113; %=111 - по стр. 117, 118, 120, 123; %=68 - по стр. 121)					14 916.45		216 039	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 59-61, 92; %=34 - по стр. 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116; %=65 - по стр. 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111; %=61 - по стр. 113, 117, 118, 120, 123; %=31 - по стр. 121)					8 545.42		116 553	13.639	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					188 453.93		1 456 477	7.729	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					705.16		4 472	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					705.16		4 472	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 870.71		43 593	8.95	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 870.71		43 593	8.95	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					194 029.80		1 504 542	7.754	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 152.24	2.14	32 197	7.754	
	ИТОГО					198 182.04		1 536 739	7.754	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 963.64	2	30 735	7.754	
	ИТОГО					202 145.68		1 567 474	7.754	
	НДС 18%				18	36 386.22	18	282 145	7.754	
	ВСЕГО С НДС					238 531.90		1 849 619.00	7.754	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 916.45		216 039.00	14.483	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					8 545.42		116 553	13.639	
	
	Раздел 4.  МКД по ул.9 Апреля,5	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
131.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.41	6 900.71	2 829.29	59 048.03	24 210	8.557	
		Объем: 585*0.07									
131. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	99.7735	8.820	880.00	149.970	14 963	17.003	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	16.9699	11.429	193.95	194.614	3 303	17.028	
131. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	16.0925	95.16	1 531.36	468.45	7 539	4.923	
			(1)			11.23	180.72	191.22	3 077	17.028	
131. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.5289	8.58	4.54	35.88	19	4.182	
131. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.8774	139.36	122.27	1 430.52	1 255	10.265	
			(1)			15.08	13.23	256.87	225	17.034	
131. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	48.2775	6.03	291.11	8.99	434	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 116.91	88%	16 074		
		Сметная прибыль				60%	644.37	48%	8 768		
		Всего с НР и СП					4 590.57		49 052		
	
132.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.38	1 689.81	4 021.75	15 301.41	36 417	9.055	
132. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	162.4588	9.160	1 488.12	155.940	25 334	17.024	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	22.372	11.230	251.24	191.220	4 278	17.028	
132. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	22.372	95.16	2 128.92	468.45	10 480	4.923	
			(1)			11.23	251.24	191.22	4 278	17.028	
132. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	67.116	6.03	404.71	8.99	603	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 808.93	88%	26 059		
		Сметная прибыль				60%	1 043.62	48%	14 214		
		Всего с НР и СП					6 874.30		76 689		
	
133.	Е27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит		0.059	4 989.38	294.37	45 629.55	2 692	9.145	
		Объем: 59*0.1									
133. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	51.23	3.02257	8.740	26.42	148.670	449	17.01	
133. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.86	1.28974	15.049	19.41	256.327	331	17.033	
133. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	21.29	1.25611	113.70	142.82	810.77	1 018	7.131	
			(1)			15.08	18.94	256.87	323	17.034	
133. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.01475	139.36	2.06	1 430.52	21	10.265	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
133. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.32	0.01888	133.41	2.52	763.85	14	5.726	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
133. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20.17	1.19003	101.31	120.56	999.00	1 189	9.861	
			(1)			12.94	15.40	219.76	262	16.983	
		Накладные расходы				142%	65.08	121%	944		
		Сметная прибыль				81%	37.12	65%	507		
		Всего с НР и СП					396.57		4 143		
	
134.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		126.96	3.71	471.02	36.66	4 654	9.881	
		Объем: (47*2.2)+(238*0.3*0.15)*2.2									
	
135.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		126.96	16.40	2 082.14	145.95	18 530	8.899	
		Объем: (47*2.2)+(238*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
136.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.992	419.00	415.65	3 420.95	3 394	8.166	
		Объем: 661*0.15									
136. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	12.42976	9.050	112.49	154.380	1 919	17.059	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	3.01568	11.230	33.87	191.220	577	17.028	
136. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	3.01568	95.16	286.97	468.45	1 413	4.923	
			(1)			11.23	33.87	191.22	577	17.028	
136. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	12.08256	1.34	16.19	5.13	62	3.828	
		Накладные расходы				95%	139.04	81%	2 022		
		Сметная прибыль				43%	62.93	34%	849		
		Всего с НР и СП					617.63		6 264		
	
137.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.661	61 088.01	40 379.18	523 248.53	345 867	8.565	
137. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	24.43056	8.670	211.81	147.370	3 600	16.998	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	27.72895	14.601	404.86	248.282	6 885	17.005	
137. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.63078	102.57	269.84	835.60	2 198	8.147	
			(1)			11.23	29.54	191.22	503	17.028	
137. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.71199	93.88	160.72	890.86	1 525	9.489	
			(1)			15.08	25.82	256.87	440	17.034	
137. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27101	139.36	37.77	1 430.52	388	10.265	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.034	
137. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.4117	76.06	487.67	517.81	3 320	6.808	
			(1)			12.94	82.97	219.76	1 409	16.983	
137. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.31726	110.81	1 586.50	779.38	11 159	7.033	
			(1)			16.11	230.65	273.99	3 923	17.007	
137. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.95656	133.41	261.02	763.85	1 495	5.726	
			(1)			12.94	25.32	219.76	430	16.983	
137. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.42965	127.56	54.81	698.95	300	5.479	
			(1)			15.08	6.48	256.87	110	17.034	
137. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	9.915	400.56	3 971.55	3 333.65	33 053	8.322	
137. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	124.929	266.28	33 266.09	2 308.69	288 422	8.67	
137. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	19.83	3.60	71.39	20.52	407	5.7	
		Накладные расходы				142%	875.67	121%	12 687		
		Сметная прибыль				81%	499.50	65%	6 815		
		Всего с НР и СП					41 754.35		365 369		
	
138.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.661	17 982.68	-11 886.55	154 337.25	-102 017	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
138. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-8.29555	13.410	-111.24	228.039	-1 892	17.005	
138. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.74315	102.57	-281.36	835.60	-2 292	8.147	
			(1)			11.23	-30.81	191.22	-525	17.028	
138. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.8423	76.06	-216.19	517.81	-1 472	6.808	
			(1)			12.94	-36.78	219.76	-625	16.983	
138. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.7101	110.81	-300.31	779.38	-2 112	7.033	
			(1)			16.11	-43.66	273.99	-743	17.007	
138. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-41.643	266.28	-11 088.70	2 308.69	-96 141	8.67	
		Накладные расходы				142%	-157.96	121%	-2 289		
		Сметная прибыль				81%	-90.10	65%	-1 230		
		Всего с НР и СП					-12 134.62		-105 536		
	
139.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.529	2 106.64	1 114.41	19 466.32	10 298	9.241	
		Объем: 661*0.8/1000									
139. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.34914	12.085	4.22	205.490	72	17.004	
139. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17457	126.36	22.06	1 137.36	199	9.001	
			(2)			24.17	4.22	410.98	72	17.004	
139. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.54487	2 004.80	1 092.36	18 534.94	10 099	9.245	
		Накладные расходы				142%	5.99	121%	87		
		Сметная прибыль				81%	3.42	65%	47		
		Всего с НР и СП					1 123.82		10 432		
	
140.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.661	56 027.99	37 034.50	336 406.94	222 365	6.004	
140. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.3163	10.210	258.48	173.840	4 401	17.026	
140. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	12.6251	15.385	194.24	261.594	3 303	17.003	
140. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.03305	113.70	3.76	810.77	27	7.131	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
140. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9254	18.60	17.21	18.32	17	0.985	
140. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.61756	76.06	199.09	517.81	1 355	6.808	
			(1)			12.94	33.87	219.76	575	16.983	
140. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.60811	110.81	843.05	779.38	5 930	7.033	
			(1)			16.11	122.57	273.99	2 085	17.007	
140. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25779	133.41	34.39	763.85	197	5.726	
			(1)			12.94	3.34	219.76	57	16.983	
140. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.10859	200.87	423.55	1 293.75	2 728	6.441	
			(1)			16.11	33.97	273.99	578	17.007	
140. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.05288	101.31	5.36	999.00	53	9.861	
			(1)			12.94	0.68	219.76	12	16.983	
140. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00183758	6 852.00	12.59	56 219.81	103	8.205	
140. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00141454	11 154.00	15.78	50 212.22	71	4.502	
140. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0071388	2 446.90	17.47	20 629.84	147	8.431	
140. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.19169	1 603.30	307.34	5 828.56	1 117	3.635	
140. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	61.9357	563.43	34 896.43	3 329.56	206 219	5.909	
		Накладные расходы				142%	642.86	121%	9 322		
		Сметная прибыль				81%	366.70	65%	5 008		
		Всего с НР и СП					38 044.07		236 694		
	
141.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.661	13 192.95	8 720.54	78 000.76	51 559	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
141. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.11898	10.210	1.21	173.840	21	17.026	
141. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0018508	2 446.90	4.53	20 629.84	38	8.431	
141. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	15.4674	563.43	8 714.80	3 329.56	51 500	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.72	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	0.98	65%	14		
		Всего с НР и СП					8 723.24		51 598		
	
142.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.198	2 106.64	417.12	19 466.32	3 854	9.24	
		Объем: 661*0.3/1000									
142. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13068	12.085	1.58	205.490	27	17.004	
142. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06534	126.36	8.26	1 137.36	74	9.001	
			(2)			24.17	1.58	410.98	27	17.004	
142. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.20394	2 004.80	408.86	18 534.94	3 780	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.24	121%	33		
		Сметная прибыль				81%	1.28	65%	18		
		Всего с НР и СП					420.64		3 904		
	
143.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.661	55 822.91	36 898.95	405 018.97	267 718	7.255	
143. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	25.3163	10.210	258.48	173.840	4 401	17.026	
143. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.61188	15.386	194.04	261.599	3 299	17.003	
143. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01983	113.70	2.25	810.77	16	7.131	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
143. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9254	18.60	17.21	18.32	17	0.985	
143. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.61756	76.06	199.09	517.81	1 355	6.808	
			(1)			12.94	33.87	219.76	575	16.983	
143. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.60811	110.81	843.05	779.38	5 930	7.033	
			(1)			16.11	122.57	273.99	2 085	17.007	
143. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25779	133.41	34.39	763.85	197	5.726	
			(1)			12.94	3.34	219.76	57	16.983	
143. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.10859	200.87	423.55	1 293.75	2 728	6.441	
			(1)			16.11	33.97	273.99	578	17.007	
143. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02644	101.31	2.68	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
143. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0040982	11 154.00	45.71	50 212.22	206	4.502	
143. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0071388	2 446.90	17.47	20 629.84	147	8.431	
143. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09915	1 603.30	158.97	5 828.56	578	3.635	
143. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	63.8526	546.51	34 896.08	3 948.41	252 116	7.225	
		Накладные расходы				142%	642.58	121%	9 317		
		Сметная прибыль				81%	366.54	65%	5 005		
		Всего с НР и СП					37 908.07		282 040		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
144.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.124	4 846.79	601.00	49 459.80	6 133	10.205	
		Объем: 496*0.25									
144. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.86992	8.280	15.48	140.760	263	17	
144. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.40888	15.080	81.57	256.870	1 389	17.034	
144. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.12672	112.40	463.84	1 144.08	4 721	10.179	
			(1)			15.08	62.23	256.87	1 060	17.034	
144. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.28216	93.88	120.37	890.86	1 142	9.489	
			(1)			15.08	19.33	256.87	329	17.034	
144. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00496	263.51	1.31	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	92.20	81%	1 338		
		Сметная прибыль				43%	41.73	34%	562		
		Всего с НР и СП					734.93		8 033		
	
145.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		198.4	16.40	3 253.76	145.95	28 956	8.899	
		Объем: 124*1.6									
	
146.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.124	344.93	42.77	3 421.73	424	9.913	
146. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.37076	8.280	3.07	140.760	52	17	
146. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.40424	15.080	6.10	256.870	104	17.034	
146. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.40424	93.88	37.95	890.86	360	9.489	
			(1)			15.08	6.10	256.87	104	17.034	
146. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00868	126.43	1.10	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
146. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00248	263.51	0.65	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.71	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.94	34%	53		
		Всего с НР и СП					55.42		603		
	
147.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.992	2 520.14	2 499.98	17 348.53	17 210	6.884	
		Объем: 496*0.2									
147. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	15.59424	8.510	132.71	144.650	2 256	16.998	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.76896	14.301	196.91	243.333	3 350	17.015	
147. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.25568	102.57	436.51	835.60	3 556	8.147	
			(1)			11.23	47.79	191.22	814	17.028	
147. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.75584	139.36	244.69	1 430.52	2 512	10.265	
			(1)			15.08	26.48	256.87	451	17.034	
147. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	7.02336	223.58	1 570.28	1 170.91	8 224	5.237	
			(1)			16.11	113.15	273.99	1 924	17.007	
147. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.73408	133.41	97.93	763.85	561	5.726	
			(1)			12.94	9.50	219.76	161	16.983	
147. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.96	3.60	17.86	20.52	102	5.7	
		Накладные расходы				142%	468.06	121%	6 783		
		Сметная прибыль				81%	266.99	65%	3 644		
		Всего с НР и СП					3 235.03		27 637		
	
148.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		109.12	104.66	11 420.50	516.66	56 378	4.937	
		Объем: 99.2*1.10									
	
149.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.248	14 953.22	3 708.40	73 400.04	18 203	4.909	
		Объем: 496*0.05									
149. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.22264	11.972	14.64	203.871	249	17.029	
149. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.98704	102.57	101.24	835.60	825	8.147	
			(1)			11.23	11.08	191.22	189	17.028	
149. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2356	139.36	32.83	1 430.52	337	10.265	
			(1)			15.08	3.55	256.87	61	17.034	
149. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	25.296	141.30	3 574.32	673.68	17 041	4.768	
		Накладные расходы				142%	20.79	121%	301		
		Сметная прибыль				81%	11.86	65%	162		
		Всего с НР и СП					3 741.05		18 666		
	
150.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-25.296	141.30	-3 574.32	673.68	-17 041	4.768	
		Объем: (0.248)*(-102.0)									
	
151.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		25.296	280.61	7 098.31	2 121.17	53 657	7.559	
		Объем: (0.248)*(102.0)									
	
152.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		49.6	144.07	7 145.64	2 196.06	108 924	15.243	
152. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	585.28	10.360	6 063.50	176.300	103 185	17.017	
152. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.976	12.085	35.96	205.490	612	17.004	
152. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.488	102.57	152.62	835.60	1 243	8.147	
			(1)			11.23	16.71	191.22	285	17.028	
152. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.488	133.41	198.51	763.85	1 137	5.726	
			(1)			12.94	19.25	219.76	327	16.983	
152. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	28.272	10.08	284.98	13.73	388	1.362	
152. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.488	101.31	150.75	999.00	1 487	9.861	
			(1)			12.94	19.25	219.76	327	16.983	
152. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.48	104.66	259.56	516.66	1 281	4.937	
152. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.92	3.60	35.71	20.52	204	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 661.23	121%	125 594		
		Сметная прибыль				81%	4 940.56	65%	67 468		
		Всего с НР и СП					20 747.44		301 986		
	
153.	С5 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		505.92	63.68	32 216.99	369.98	187 180	5.81	
		Объем: (49.6)*10.2									
	
154.	Е68-15-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2		0.11	13 300.33	1 463.04	109 584.88	12 054	8.239	
154. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	172.9	19.019	8.820	167.75	149.970	2 852	17.003	
154. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.54	1.2694	12.244	15.54	208.136	264	17	
154. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4.7	0.517	95.16	49.20	468.45	242	4.923	
			(1)			11.23	5.81	191.22	99	17.028	
154. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	6.84	0.7524	76.06	57.23	517.81	390	6.808	
			(1)			12.94	9.74	219.76	165	16.983	
154. 5.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.6	0.176	35.39	6.23	101.14	18	2.858	
154. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	9.4	1.034	6.03	6.24	8.99	9	1.491	
154. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.0187	101.31	1.89	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
154. 8.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.12	0.0132	2 446.90	32.30	20 629.84	272	8.431	
154. 9.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	19	2.09	546.51	1 142.21	3 948.41	8 252	7.225	
		Накладные расходы				104%	190.62	88%	2 742		
		Сметная прибыль				60%	109.97	48%	1 496		
		Всего с НР и СП					1 763.64		16 292		
	
155.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома асфальтового)	1 т груза		1.573	3.71	5.84	36.66	58	9.932	
	
156.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (лома асфальтового)	1 т груза		1.573	16.40	25.80	145.95	230	8.915	
	
157.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.04	2 947.38	117.90	12 833.37	513	4.351	
157. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	0.848	10.090	8.56	171.760	146	17.023	
157. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.078	35.39	2.76	101.14	8	2.858	
157. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.008	101.31	0.81	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
157. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00064	2 447.30	1.57	24 380.60	16	9.962	
157. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00096	6 852.00	6.58	56 219.81	54	8.205	
157. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0096	10 162.01	97.56	29 377.18	282	2.891	
157. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004	17.11	0.07	51.45		3.007	
		Накладные расходы				122%	10.44	104%	152		
		Сметная прибыль				68%	5.82	54%	79		
		Всего с НР и СП					134.16		744		
	
	Установка бортовых камней	
158.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.06	4 846.79	290.81	49 459.80	2 968	10.206	
		Объем: 298*0.3*0.3+594*0.28*0.2									
158. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.9048	8.280	7.49	140.760	127	17	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.6172	15.080	39.47	256.870	672	17.034	
158. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.9968	112.40	224.44	1 144.08	2 284	10.179	
			(1)			15.08	30.11	256.87	513	17.034	
158. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6204	93.88	58.24	890.86	553	9.489	
			(1)			15.08	9.36	256.87	159	17.034	
158. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0024	263.51	0.63	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	44.61	81%	647		
		Сметная прибыль				43%	20.19	34%	272		
		Всего с НР и СП					355.61		3 887		
	
159.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		96	16.40	1 574.40	145.95	14 011	8.899	
		Объем: 60*1.6									
	
160.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.06	344.93	20.70	3 421.73	205	9.903	
160. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1794	8.280	1.49	140.760	25	17	
160. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1956	15.080	2.95	256.870	50	17.034	
160. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1956	93.88	18.36	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.95	256.87	50	17.034	
160. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0042	126.43	0.53	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
160. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0012	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.22	81%	61		
		Сметная прибыль				43%	1.91	34%	26		
		Всего с НР и СП					26.83		291		
	
161.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.345	2 520.14	869.45	17 348.53	5 985	6.884	
		Объем: 298*0.3*0.2+594*0.28*0.1									
161. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.4234	8.510	46.15	144.650	784	16.998	
161. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.7886	14.301	68.48	243.333	1 165	17.015	
161. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.48005	102.57	151.81	835.60	1 237	8.147	
			(1)			11.23	16.62	191.22	283	17.028	
161. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.61065	139.36	85.10	1 430.52	874	10.265	
			(1)			15.08	9.21	256.87	157	17.034	
161. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.4426	223.58	546.12	1 170.91	2 860	5.237	
			(1)			16.11	39.35	273.99	669	17.007	
161. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2553	133.41	34.06	763.85	195	5.726	
			(1)			12.94	3.30	219.76	56	16.983	
161. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.725	3.60	6.21	20.52	35	5.7	
		Накладные расходы				142%	162.77	121%	2 358		
		Сметная прибыль				81%	92.85	65%	1 267		
		Всего с НР и СП					1 125.07		9 610		
	
162.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		37.95	104.66	3 971.85	516.66	19 607	4.936	
		Объем: 34.5*1.10									
	
163.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.98	5 013.40	14 939.93	32 447.66	96 694	6.472	
163. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	226.7184	8.970	2 033.66	152.560	34 588	17.008	
163. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.0264	15.080	30.56	256.870	521	17.034	
163. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.0264	113.70	230.40	810.77	1 643	7.131	
			(1)			15.08	30.56	256.87	521	17.034	
163. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1192	101.31	12.08	999.00	119	9.861	
			(1)			12.94	1.54	219.76	26	16.983	
163. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00298	10 705.00	31.90	54 434.60	162	5.085	
163. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5066	960.26	486.47	3 126.47	1 584	3.256	
163. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	17.582	685.00	12 043.67	3 302.36	58 062	4.821	
163. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1788	569.06	101.75	2 995.86	536	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 931.19	121%	42 482		
		Сметная прибыль				81%	1 672.02	65%	22 821		
		Всего с НР и СП					19 543.14		161 997		
	
164.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		298	76.13	22 686.74	342.67	102 116	4.501	
	
165.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		5.94	937.76	5 570.27	12 783.98	75 937	13.633	
165. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	451.9152	8.970	4 053.68	152.560	68 944	17.008	
165. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	4.0392	15.080	60.91	256.870	1 038	17.034	
165. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	4.0392	113.70	459.26	810.77	3 275	7.131	
			(1)			15.08	60.91	256.87	1 038	17.034	
165. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2376	101.31	24.07	999.00	237	9.861	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
165. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00594	10 705.00	63.59	54 434.60	323	5.085	
165. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	1.0098	960.26	969.67	3 126.47	3 157	3.256	
		Накладные расходы				142%	5 842.72	121%	84 678		
		Сметная прибыль				81%	3 332.82	65%	45 488		
		Всего с НР и СП					14 745.81		206 104		
	
166.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.118	569.06	67.15	2 995.86	354	5.272	
		Объем: (5.94)*(0.06*0.33)									
	
167.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		30.14	685.00	20 645.90	3 302.36	99 533	4.821	
		Объем: (5.94)*(5.9*0.86)									
	
168.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		594	34.14	20 279.16	185.77	110 347	5.441	
	
169.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		7	198.52	1 389.61	1 671.00	11 697	8.417	
169. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	12.18	8.670	105.60	147.370	1 795	16.998	
169. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.35	101.31	35.46	999.00	350	9.861	
			(1)			12.94	4.53	219.76	77	16.983	
169. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.056	588.14	32.94	2 080.79	117	3.538	
169. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	14	86.83	1 215.62	673.99	9 436	7.762	
		Накладные расходы				104%	109.82	88%	1 580		
		Сметная прибыль				60%	63.36	48%	862		
		Всего с НР и СП					1 562.79		14 138		
	
170.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
170. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
170. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
170. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
170. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
170. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
170. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
170. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
171.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
172.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.4256	4 846.79	2 062.80	49 459.80	21 050	10.205	
		Объем: 1064*0.4									
172. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	6.418048	8.280	53.14	140.760	903	17	
172. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	18.564672	15.080	279.96	256.870	4 769	17.034	
172. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	14.163968	112.40	1 592.03	1 144.08	16 205	10.179	
			(1)			15.08	213.59	256.87	3 638	17.034	
172. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.400704	93.88	413.14	890.86	3 920	9.489	
			(1)			15.08	66.36	256.87	1 130	17.034	
172. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.017024	263.51	4.49	1 266.59	22	4.807	
		Накладные расходы				95%	316.45	81%	4 594		
		Сметная прибыль				43%	143.23	34%	1 928		
		Всего с НР и СП					2 522.48		27 573		
	
173.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		680.96	16.40	11 167.74	145.95	99 386	8.899	
		Объем: 425.6*1.6									
	
174.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.4256	344.93	146.80	3 421.73	1 456	9.918	
174. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.272544	8.280	10.54	140.760	179	17	
174. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.387456	15.080	20.92	256.870	356	17.034	
174. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.387456	93.88	130.25	890.86	1 236	9.489	
			(1)			15.08	20.92	256.87	356	17.034	
174. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.029792	126.43	3.77	1 018.85	30	8.059	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
174. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.008512	263.51	2.24	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	29.89	81%	433		
		Сметная прибыль				43%	13.53	34%	182		
		Всего с НР и СП					190.21		2 071		
	
175.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.128	2 520.14	5 362.86	17 348.53	36 918	6.884	
		Объем: 1064*0.2									
175. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	33.45216	8.510	284.68	144.650	4 839	16.998	
175. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	29.53664	14.301	422.41	243.333	7 187	17.015	
175. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	9.12912	102.57	936.37	835.60	7 628	8.147	
			(1)			11.23	102.52	191.22	1 746	17.028	
175. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.76656	139.36	524.91	1 430.52	5 388	10.265	
			(1)			15.08	56.80	256.87	968	17.034	
175. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	15.06624	223.58	3 368.51	1 170.91	17 641	5.237	
			(1)			16.11	242.72	273.99	4 128	17.007	
175. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.57472	133.41	210.08	763.85	1 203	5.726	
			(1)			12.94	20.38	219.76	346	16.983	
175. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	10.64	3.60	38.30	20.52	218	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 004.07	121%	14 551		
		Сметная прибыль				81%	572.74	65%	7 817		
		Всего с НР и СП					6 939.67		59 286		
	
176.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		234.08	104.66	24 498.81	516.66	120 940	4.937	
		Объем: 212.8*1.10									
	
177.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		1.064	61 088.01	64 997.65	523 248.53	556 736	8.565	
177. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	39.32544	8.670	340.95	147.370	5 795	16.998	
177. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	44.6348	14.601	651.70	248.282	11 082	17.005	
177. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	4.23472	102.57	434.36	835.60	3 539	8.147	
			(1)			11.23	47.56	191.22	810	17.028	
177. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.75576	93.88	258.71	890.86	2 455	9.489	
			(1)			15.08	41.56	256.87	708	17.034	
177. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.43624	139.36	60.79	1 430.52	624	10.265	
			(1)			15.08	6.58	256.87	112	17.034	
177. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	10.3208	76.06	785.00	517.81	5 344	6.808	
			(1)			12.94	133.55	219.76	2 268	16.983	
177. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	23.04624	110.81	2 553.75	779.38	17 962	7.033	
			(1)			16.11	371.27	273.99	6 314	17.007	
177. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	3.14944	133.41	420.17	763.85	2 406	5.726	
			(1)			12.94	40.75	219.76	692	16.983	
177. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.6916	127.56	88.22	698.95	483	5.479	
			(1)			15.08	10.43	256.87	178	17.034	
177. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	15.96	400.56	6 392.94	3 333.65	53 205	8.322	
177. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	201.096	266.28	53 547.84	2 308.69	464 268	8.67	
177. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	31.92	3.60	114.91	20.52	655	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 409.56	121%	20 421		
		Сметная прибыль				81%	804.05	65%	10 970		
		Всего с НР и СП					67 211.26		588 127		
	
178.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.532	14 953.22	7 955.11	73 400.04	39 049	4.909	
		Объем: 1064*0.05									
178. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.62276	11.972	31.40	203.871	535	17.029	
178. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.11736	102.57	217.18	835.60	1 769	8.147	
			(1)			11.23	23.78	191.22	405	17.028	
178. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.5054	139.36	70.43	1 430.52	723	10.265	
			(1)			15.08	7.62	256.87	130	17.034	
178. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	54.264	141.30	7 667.50	673.68	36 557	4.768	
		Накладные расходы				142%	44.59	121%	647		
		Сметная прибыль				81%	25.43	65%	348		
		Всего с НР и СП					8 025.13		40 044		
	
179.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-54.26	141.30	-7 666.94	673.68	-36 554	4.768	
		Объем: (0.532)*(-102.0)									
	
180.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		54.26	280.61	15 225.90	2 121.17	115 095	7.559	
		Объем: (0.532)*(102.0)									
	
181.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		106.4	144.07	15 328.55	2 196.06	233 660	15.243	
181. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1255.52	10.360	13 007.19	176.300	221 348	17.017	
181. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	6.384	12.085	77.15	205.490	1 312	17.004	
181. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	3.192	102.57	327.40	835.60	2 667	8.147	
			(1)			11.23	35.85	191.22	610	17.028	
181. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.192	133.41	425.84	763.85	2 438	5.726	
			(1)			12.94	41.30	219.76	701	16.983	
181. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	60.648	10.08	611.33	13.73	833	1.362	
181. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.192	101.31	323.38	999.00	3 189	9.861	
			(1)			12.94	41.30	219.76	701	16.983	
181. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	5.32	104.66	556.79	516.66	2 749	4.937	
181. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	21.28	3.60	76.61	20.52	437	5.7	
		Накладные расходы				142%	18 579.76	121%	269 419		
		Сметная прибыль				81%	10 598.32	65%	144 729		
		Всего с НР и СП					44 506.63		647 808		
	
182.	С6 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		1085.28	82.62	89 665.83	480.02	520 956	5.81	
		Объем: (106.4)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
183.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.017	4 846.79	82.40	49 459.80	841	10.206	
		Объем: 184*0.3*0.3									
183. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.25636	8.280	2.12	140.760	36	17	
183. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.74154	15.080	11.18	256.870	190	17.034	
183. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.56576	112.40	63.59	1 144.08	647	10.179	
			(1)			15.08	8.53	256.87	145	17.034	
183. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17578	93.88	16.50	890.86	157	9.489	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
183. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00068	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.64	81%	183		
		Сметная прибыль				43%	5.72	34%	77		
		Всего с НР и СП					100.75		1 101		
	
184.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		27.2	16.40	446.08	145.95	3 970	8.9	
		Объем: 17*1.6									
	
185.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.017	344.93	5.86	3 421.73	58	9.898	
185. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.05083	8.280	0.42	140.760	7	17	
185. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05542	15.080	0.84	256.870	14	17.034	
185. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05542	93.88	5.20	890.86	49	9.489	
			(1)			15.08	0.84	256.87	14	17.034	
185. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00119	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
185. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00034	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.20	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.54	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.60		82		
	
186.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	2 520.14	277.22	17 348.53	1 908	6.883	
		Объем: 184*0.3*0.2									
186. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	8.510	14.72	144.650	250	16.998	
186. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	14.301	21.84	243.333	372	17.015	
186. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	102.57	48.40	835.60	394	8.147	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
186. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	139.36	27.13	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
186. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	223.58	174.12	1 170.91	912	5.237	
			(1)			16.11	12.55	273.99	213	17.007	
186. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	133.41	10.86	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
186. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.55	3.60	1.98	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.92	121%	753		
		Сметная прибыль				81%	29.61	65%	404		
		Всего с НР и СП					358.75		3 065		
	
187.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.1	104.66	1 266.39	516.66	6 252	4.937	
		Объем: 11*1.10									
	
188.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.84	5 013.40	9 224.65	32 447.66	59 704	6.472	
188. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	139.9872	8.970	1 255.69	152.560	21 356	17.008	
188. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.2512	15.080	18.87	256.870	321	17.034	
188. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.2512	113.70	142.26	810.77	1 014	7.131	
			(1)			15.08	18.87	256.87	321	17.034	
188. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0736	101.31	7.46	999.00	74	9.861	
			(1)			12.94	0.95	219.76	16	16.983	
188. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00184	10 705.00	19.70	54 434.60	100	5.085	
188. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3128	960.26	300.37	3 126.47	978	3.256	
188. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	10.856	685.00	7 436.36	3 302.36	35 850	4.821	
188. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1104	569.06	62.82	2 995.86	331	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 809.88	121%	26 229		
		Сметная прибыль				81%	1 032.39	65%	14 090		
		Всего с НР и СП					12 066.92		100 023		
	
189.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		184	76.13	14 007.92	342.67	63 051	4.501	
	
190.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.8	2 168.55	3 903.39	14 380.30	25 885	6.631	
190. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	72	8.430	606.96	143.350	10 321	17.005	
190. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	27	122.09	3 296.43	576.42	15 563	4.721	
		Накладные расходы				115%	698.00	98%	10 115		
		Сметная прибыль				77%	467.36	61%	6 296		
		Всего с НР и СП					5 068.75		42 295		
	
	Дождеприемные колодцы (3 шт)	
191.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03188	4 846.79	154.52	49 459.80	1 577	10.206	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*3+(19*0.65*0.9)									
191. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.4807504	8.280	3.98	140.760	68	17	
191. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3906056	15.080	20.97	256.870	357	17.034	
191. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0609664	112.40	119.25	1 144.08	1 214	10.179	
			(1)			15.08	16.00	256.87	273	17.034	
191. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3296392	93.88	30.95	890.86	294	9.489	
			(1)			15.08	4.97	256.87	85	17.034	
191. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012752	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.70	81%	344		
		Сметная прибыль				43%	10.73	34%	145		
		Всего с НР и СП					188.95		2 066		
	
192.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		51.01	16.40	836.56	145.95	7 445	8.9	
		Объем: 31.88*1.6									
	
193.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03188	344.93	11.00	3 421.73	109	9.909	
193. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0953212	8.280	0.79	140.760	13	17	
193. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1039288	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
193. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1039288	93.88	9.76	890.86	93	9.489	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
193. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0022316	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
193. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0006376	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.24	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.26		155		
	
194.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.095	1 275.59	121.18	7 478.89	710	5.859	
		Объем: 19*0.1*0.5									
194. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.969	8.670	8.40	147.370	143	16.998	
194. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.03325	11.230	0.37	191.220	6	17.028	
194. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.03325	102.57	3.41	835.60	28	8.147	
			(1)			11.23	0.37	191.22	6	17.028	
194. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.045	104.66	109.37	516.66	540	4.937	
		Накладные расходы				130%	11.40	111%	165		
		Сметная прибыль				76%	6.67	61%	91		
		Всего с НР и СП					139.25		966		
	
195.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.19	699.80	132.96	7 346.76	1 396	10.499	
195. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.1528	9.740	50.19	165.790	854	17.022	
195. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.7695	12.940	9.96	219.760	169	16.983	
195. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.7695	99.46	76.53	642.01	494	6.455	
			(1)			12.94	9.96	219.76	169	16.983	
195. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0285	101.31	2.89	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
195. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.931	3.60	3.35	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				130%	78.19	111%	1 136		
		Сметная прибыль				76%	45.71	61%	624		
		Всего с НР и СП					256.87		3 156		
	
196.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		19.19	99.74	1 914.01	632.54	12 138	6.342	
		Объем: 19*1.01									
	
197.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
197. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
197. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
197. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
197. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
197. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
197. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
198.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.2343	704.46	165.05	11 963.43	2 803	16.983	
		Объем: 31.88-(2.26*3+19*0.038)-(19*0.1*0.5)									
198. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	20.73555	7.960	165.05	135.180	2 803	16.982	
		Накладные расходы				80%	132.04	68%	1 906		
		Сметная прибыль				38%	62.72	31%	869		
		Всего с НР и СП					359.81		5 578		
	
199.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		25.773	104.66	2 697.40	516.66	13 316	4.937	
		Объем: 23.43*1.1									
	
200.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.18	25 012.57	4 502.26	175 879.77	31 658	7.032	
		Объем: 0.6*3									
200. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	9.160	282.16	155.940	4 803	17.024	
200. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	4.788	15.080	72.20	256.870	1 230	17.034	
200. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	113.70	544.40	810.77	3 882	7.131	
			(1)			15.08	72.20	256.87	1 230	17.034	
200. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	35.39	2.42	101.14	7	2.858	
200. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	101.31	14.95	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.91	219.76	32	16.983	
200. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	2 391.70	21.53	17 963.39	162	7.511	
200. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0036	43 816.00	157.74	137 492.94	495	3.138	
200. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	4 680.00	7.58	33 391.91	54	7.135	
200. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	987.52	1.26	6 638.00	8	6.722	
200. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	10 705.00	0.39	54 434.60	2	5.085	
200. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	1 507.80	4.34	5 982.82	17	3.968	
200. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	592.90	150.48	2 889.07	733	4.873	
200. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.162	685.00	110.97	3 302.36	535	4.821	
200. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.072	569.06	40.97	2 995.86	216	5.265	
200. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0081	4 284.77	34.71	17 505.91	142	4.086	
200. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	3.492	547.15	1 910.65	3 003.58	10 489	5.49	
200. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	1 876.90	932.44	17 020.17	8 456	9.068	
200. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	1 208.60	0.05	11 305.46	1	9.354	
200. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0432	609.46	26.33	4 883.09	211	8.012	
200. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	3.60		20.52		5.7	
200. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	37.07	258.90	185.97	1 299	5.017	
		Накладные расходы				130%	460.67	111%	6 697		
		Сметная прибыль				76%	269.31	61%	3 680		
		Всего с НР и СП					5 232.24		42 035		
	
201.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-3.492	547.15	-1 910.65	3 003.58	-10 489	5.49	
		Объем: (0.18)*(-19.4)									
	
202.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.497	1 876.90	-932.82	17 020.17	-8 459	9.068	
		Объем: (0.18)*(-2.76)									
	
203.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	345.39	1 036.17	2 374.46	7 123	6.874	
	
204.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	361.29	1 083.87	2 601.60	7 805	7.201	
	
205.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	132.49	397.47	789.54	2 369	5.96	
	
206.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		3	264.06	792.18	2 070.08	6 210	7.839	
	
207.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	
	
	Детское игровое оборудование	
	Устройство резинового покрытия	
208.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0165	4 846.79	79.97	49 459.80	816	10.204	
		Объем: 55*0.3									
208. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24882	8.280	2.06	140.760	35	17	
208. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.71973	15.080	10.85	256.870	185	17.034	
208. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.54912	112.40	61.72	1 144.08	628	10.179	
			(1)			15.08	8.28	256.87	141	17.034	
208. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17061	93.88	16.02	890.86	152	9.489	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
208. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00066	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.26	81%	178		
		Сметная прибыль				43%	5.55	34%	75		
		Всего с НР и СП					97.79		1 069		
	
209.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		26.4	16.40	432.96	145.95	3 853	8.899	
		Объем: 16.5*1.6									
	
210.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0165	344.93	5.69	3 421.73	56	9.842	
210. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.049335	8.280	0.41	140.760	7	17	
210. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05379	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
210. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05379	93.88	5.05	890.86	48	9.489	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
210. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001155	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
210. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00033	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.16	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.52	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.37		80		
	
211.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	2 520.14	277.22	17 348.53	1 908	6.883	
		Объем: 55*0.2									
211. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	8.510	14.72	144.650	250	16.998	
211. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	14.301	21.84	243.333	372	17.015	
211. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	102.57	48.40	835.60	394	8.147	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
211. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	139.36	27.13	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
211. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	223.58	174.12	1 170.91	912	5.237	
			(1)			16.11	12.55	273.99	213	17.007	
211. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	133.41	10.86	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
211. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.55	3.60	1.98	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.92	121%	753		
		Сметная прибыль				81%	29.61	65%	404		
		Всего с НР и СП					358.75		3 065		
	
212.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.1	104.66	1 266.39	516.66	6 252	4.937	
		Объем: 11*1.10									
	
213.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5.5	725.26	3 988.92	3 827.43	21 051	5.277	
		Объем: 55*0.1									
213. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	20.13	8.900	179.16	151.270	3 045	16.997	
213. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.64	0.62	1.64	2.92	8	4.71	
213. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.011	8 095.10	89.05	23 453.30	258	2.897	
213. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0055	747.34	4.11	3 626.06	20	4.852	
213. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.61	660.97	3 708.04	3 151.63	17 681	4.768	
213. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.925	3.60	6.93	20.52	40	5.7	
		Накладные расходы				123%	220.37	105%	3 197		
		Сметная прибыль				64%	114.66	51%	1 553		
		Всего с НР и СП					4 323.95		25 801		
	
214.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.04	6 050.46	242.02	37 496.19	1 500	6.198	
		Объем: 50*0.8/1000									
214. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.5056	9.400	4.75	159.830	81	17.003	
214. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0064	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
214. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0064	113.70	0.73	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
214. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0088	101.31	0.89	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
214. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00112	9 906.00	11.09	49 384.46	55	4.985	
214. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.04	5 613.80	224.55	33 743.67	1 350	6.011	
		Накладные расходы				105%	5.09	89%	74		
		Сметная прибыль				55%	2.67	44%	37		
		Всего с НР и СП					249.78		1 610		
	
215.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.04	5 613.80	-224.55	33 743.67	-1 350	6.012	
		Объем: (0.04)*(-1.0)									
	
216.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.04	8 902.52	356.10	62 801.67	2 512	7.054	
		Объем: 50*0.8/1000									
	
217.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		0.55	63 832.98	35 108.14	298 431.64	164 137	4.675	
217. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	60.1645	12.930	777.93	219.890	13 230	17.006	
217. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	14.861	11.318	168.20	192.726	2 864	17.028	
217. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.341	32.61	11.12	300.82	103	9.225	
			(1)			15.08	5.14	256.87	88	17.034	
217. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	14.52	15.46	224.48	213.92	3 106	13.837	
			(1)			11.23	163.06	191.22	2 777	17.028	
217. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.4785	101.31	48.48	999.00	478	9.861	
			(1)			12.94	6.19	219.76	105	16.983	
217. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.04785	3 786.40	181.18	33 151.43	1 586	8.755	
217. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0286	74 741.00	2 137.59	193 271.44	5 528	2.586	
217. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.01045	23 630.00	246.93	87 804.32	918	3.716	
217. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.0638	56 621.00	3 612.42	371 099.89	23 676	6.554	
217. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0341	51 191.00	1 745.61	292 920.13	9 989	5.722	
217. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.37565	2 480.32	931.73	12 178.64	4 575	4.91	
217. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.37565	8 329.50	3 128.98	90 536.44	34 010	10.869	
217. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.2871	76 560.00	21 980.38	231 047.60	66 334	3.018	
217. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0011	73 920.00	81.31	551 144.78	606	7.456	
		Накладные расходы				123%	1 163.74	105%	16 899		
		Сметная прибыль				64%	605.52	51%	8 208		
		Всего с НР и СП					36 877.40		189 244		
	
218.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.048	3 786.40	-181.75	33 151.43	-1 591	8.754	
		Объем: (0.55)*(-0.087)									
	
219.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.029	74 741.00	-2 167.49	193 271.44	-5 605	2.586	
		Объем: (0.55)*(-0.052)									
	
220.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.01	23 630.00	-236.30	87 804.32	-878	3.716	
		Объем: (0.55)*(-0.019)									
	
221.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.064	56 621.00	-3 623.74	371 099.89	-23 750	6.554	
		Объем: (0.55)*(-0.116)									
	
222.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.034	51 191.00	-1 740.49	292 920.13	-9 959	5.722	
		Объем: (0.55)*(-0.062)									
	
223.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.376	2 480.32	-932.60	12 178.64	-4 579	4.91	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
224.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.376	8 329.50	-3 131.89	90 536.44	-34 042	10.869	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
225.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.287	76 560.00	-21 972.72	231 047.60	-66 311	3.018	
		Объем: (0.55)*(-0.522)									
	
226.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.001	73 920.00	-73.92	551 144.78	-551	7.454	
		Объем: (0.55)*(-0.002)									
	
227.	С7 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2		55	223.75	12 306.25	1 299.99	71 499	5.81	
	
228.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.025	2 318.40	57.96	39 412.80	985	16.994	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
228. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7	8.280	57.96	140.760	985	17	
		Накладные расходы				80%	46.37	68%	670		
		Сметная прибыль				45%	26.08	36%	355		
		Всего с НР и СП					130.41		2 009		
	
229.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.025	426.34	10.66	7 240.24	181	16.979	
229. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.339	7.960	10.66	135.180	181	16.982	
		Накладные расходы				80%	8.53	68%	123		
		Сметная прибыль				38%	4.05	31%	56		
		Всего с НР и СП					23.24		360		
	
230.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		4	16.40	65.60	145.95	584	8.902	
		Объем: 2.5*1.6									
	
231.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.025	78 519.04	1 962.98	461 141.02	11 529	5.873	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
231. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	9.050	135.36	154.380	2 309	17.059	
231. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.4655	15.024	6.99	255.918	119	17.034	
231. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	97.19	42.79	1 104.78	486	11.367	
			(1)			15.08	6.64	256.87	113	17.034	
231. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	113.70	2.10	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
231. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	102.57	0.69	835.60	6	8.147	
			(1)			11.23	0.08	191.22	1	17.028	
231. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	2.21	1.61	10.22	7	4.624	
231. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.0215	3.42	0.07	13.62		3.982	
231. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	101.31	2.74	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
231. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	5 233.80	9.97	51 322.60	98	9.806	
231. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	1.875	34.52	64.72	146.02	274	4.23	
231. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	10 705.00	8.03	54 434.60	41	5.085	
231. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	1 373.00	24.03	6 009.15	105	4.377	
231. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	33.38	54.33	226.78	369	6.794	
231. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	2.55	632.95	1 614.02	3 046.19	7 768	4.813	
231. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	1 208.60	2.48	11 305.46	23	9.354	
231. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	149.47	89%	2 161		
		Сметная прибыль				55%	78.29	44%	1 068		
		Всего с НР и СП					2 190.74		14 758		
	
232.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций		0.48	1 237.01	593.76	11 645.94	5 590	9.415	
		Объем: 480/1000									
232. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	15.5376	9.980	155.07	169.690	2 637	17.003	
232. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	2.7072	15.106	40.90	257.313	697	17.033	
232. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0336	134.97	4.53	2 085.69	70	15.453	
			(1)			17.21	0.58	292.54	10	16.998	
232. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0576	113.70	6.55	810.77	47	7.131	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
232. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	2.616	109.83	287.32	770.83	2 016	7.018	
			(1)			15.08	39.45	256.87	672	17.034	
232. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.4608	1.86	0.86	6.99	3	3.758	
232. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8064	1.52	1.23	3.21	3	2.112	
232. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.6176	14.19	65.52	96.41	445	6.794	
232. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.1872	7.34	1.37	42.71	8	5.819	
232. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.1392	5.85	0.81	8.46	1	1.446	
232. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0912	101.31	9.24	999.00	91	9.861	
			(1)			12.94	1.18	219.76	20	16.983	
232. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000048	42 199.00	2.03	204 231.36	10	4.84	
232. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.6576	13.15	8.65	51.59	34	3.923	
232. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000144	5 233.80	0.08	51 322.60	1	9.806	
232. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0009312	5 919.30	5.51	38 886.83	36	6.569	
232. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00192	13 134.00	25.22	48 876.68	94	3.721	
232. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000048	10 705.00	0.05	54 434.60		5.085	
232. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1968	8.54	1.68	47.09	9	5.514	
232. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000288	14 737.00	4.24	79 545.15	23	5.398	
232. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0004944	2 214.00	1.09	9 095.06	4	4.108	
232. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001488	20 496.00	3.05	72 156.04	11	3.52	
232. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00048	18 473.00	8.87	92 065.62	44	4.984	
232. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.008976	89.00	0.80	283.65	3	3.187	
		Накладные расходы				90%	176.37	77%	2 567		
		Сметная прибыль				85%	166.57	68%	2 267		
		Всего с НР и СП					936.71		10 424		
	
233.	С8 Цена поставщ.	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298	шт		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
234.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.003	2 318.40	6.96	39 412.80	118	16.954	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
234. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.84	8.280	6.96	140.760	118	17	
		Накладные расходы				80%	5.57	68%	80		
		Сметная прибыль				45%	3.13	36%	42		
		Всего с НР и СП					15.66		241		
	
235.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.003	75 738.95	227.22	395 878.41	1 188	5.228	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
235. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.54	8.280	4.47	140.760	76	17	
235. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.054	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
235. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.054	97.19	5.25	1 104.78	60	11.367	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
235. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.144	0.62	0.09	2.92		4.71	
235. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
235. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.75	34.52	25.89	146.02	110	4.23	
235. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.306	625.74	191.48	3 077.22	942	4.918	
235. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	5.54	89%	80		
		Сметная прибыль				55%	2.90	44%	40		
		Всего с НР и СП					235.67		1 308		
	
236.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
		Объем: (51/1000)*1									
236. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
236. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
236. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
236. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
236. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
236. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
236. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
236. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
236. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
236. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
236. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
236. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
236. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
236. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
236. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
236. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
236. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
236. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
236. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
236. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
236. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
236. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
236. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				85%	17.71	68%	241		
		Всего с НР и СП					99.54		1 107		
	
237.	С10 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		1	1 900.17	1 900.17	11 039.99	11 040	5.81	
	
238.	С9 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
239.	Е01-02-099-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев		0.02	72.99	1.46	1 119.12	22	15.068	
239. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.3	0.126	9.980	1.26	169.690	21	17.003	
239. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2.2	0.044	4.60	0.20	22.76	1	4.948	
		Накладные расходы				80%	1.01	68%	14		
		Сметная прибыль				38%	0.48	31%	7		
		Всего с НР и СП					2.95		43		
	
240.	Е01-02-111-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней		0.02	27.32	0.55	464.51	9	16.364	
240. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.3	0.066	8.280	0.55	140.760	9	17	
		Накладные расходы				80%	0.44	68%	6		
		Сметная прибыль				38%	0.21	31%	3		
		Всего с НР и СП					1.20		18		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					604 910.55		4 182 522	6.914	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					582 634.64		3 988 707	6.846	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					314 652.85		1 756 704	5.583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 131, 132, 154, 169; %=121 - по стр. 133, 137-143, 147, 149, 152, 161, 163, 165, 170, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 211; %=81 - по стр. 136, 144, 146, 158, 160, 172, 174, 183, 185, 191, 193, 208, 210; %=104 - по стр. 157; %=98 - по стр. 190; %=111 - по стр. 194, 195, 197, 200; %=68 - по стр. 198, 228, 229, 234, 239, 240; %=105 - по стр. 213, 217; %=89 - по стр. 214, 231, 235; %=77 - по стр. 232, 236)					50 510.07		732 022	14.493	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131, 132, 154, 169; %=65 - по стр. 133, 137-143, 147, 149, 152, 161, 163, 165, 170, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 211; %=34 - по стр. 136, 144, 146, 158, 160, 172, 174, 183, 185, 191, 193, 208, 210; %=54 - по стр. 157; %=61 - по стр. 190, 194, 195, 197, 200; %=31 - по стр. 198, 229, 239, 240; %=51 - по стр. 213, 217; %=44 - по стр. 214, 231, 235; %=36 - по стр. 228, 234; %=68 - по стр. 232, 236)					28 814.09		393 118	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					661 958.80		5 113 847	7.725	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 914.01		12 138	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 914.01		12 138	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 361.90		181 677	8.922	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 361.90		181 677	8.922	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					684 234.71		5 307 662	7.757	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 642.62	2.14	113 584	7.757	
	ИТОГО					698 877.33		5 421 246	7.757	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 977.55	2	108 425	7.757	
	ИТОГО					712 854.88		5 529 671	7.757	
	НДС 18%				18	128 313.88	18	995 341	7.757	
	ВСЕГО С НДС					841 168.76		6 525 012.00	7.757	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					50 510.07		732 022.00	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					28 814.09		393 118	13.643	
	
	Раздел 5.  МКД по ул.9 Апреля.7	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
241.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.239	6 900.71	1 649.27	59 048.03	14 112	8.557	
		Объем: 341*0.07									
241. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	58.16065	8.820	512.98	149.970	8 722	17.003	
241. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.89221	11.429	113.06	194.614	1 925	17.028	
241. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	9.38075	95.16	892.67	468.45	4 394	4.923	
			(1)			11.23	105.35	191.22	1 794	17.028	
241. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.30831	8.58	2.65	35.88	11	4.182	
241. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.51146	139.36	71.28	1 430.52	732	10.265	
			(1)			15.08	7.71	256.87	131	17.034	
241. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	28.14225	6.03	169.70	8.99	253	1.491	
		Накладные расходы				104%	651.08	88%	9 369		
		Сметная прибыль				60%	375.62	48%	5 111		
		Всего с НР и СП					2 675.98		28 592		
	
242.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.81	1 689.81	3 058.56	15 301.41	27 696	9.055	
242. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	123.5506	9.160	1 131.72	155.940	19 266	17.024	
242. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	17.014	11.230	191.07	191.220	3 253	17.028	
242. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	17.014	95.16	1 619.05	468.45	7 970	4.923	
			(1)			11.23	191.07	191.22	3 253	17.028	
242. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	51.042	6.03	307.78	8.99	459	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 375.70	88%	19 817		
		Сметная прибыль				60%	793.67	48%	10 809		
		Всего с НР и СП					5 227.94		58 322		
	
243.	Е27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит		0.263	4 989.38	1 312.21	45 629.55	12 001	9.146	
		Объем: 175*0.15									
243. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	51.23	13.47349	8.740	117.76	148.670	2 003	17.01	
243. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.86	5.74918	15.049	86.52	256.327	1 474	17.033	
243. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	21.29	5.59927	113.70	636.64	810.77	4 540	7.131	
			(1)			15.08	84.44	256.87	1 438	17.034	
243. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.06575	139.36	9.16	1 430.52	94	10.265	
			(1)			15.08	0.99	256.87	17	17.034	
243. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.32	0.08416	133.41	11.23	763.85	64	5.726	
			(1)			12.94	1.09	219.76	18	16.983	
243. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20.17	5.30471	101.31	537.42	999.00	5 299	9.861	
			(1)			12.94	68.64	219.76	1 166	16.983	
		Накладные расходы				142%	290.08	121%	4 207		
		Сметная прибыль				81%	165.47	65%	2 260		
		Всего с НР и СП					1 767.75		18 468		
	
244.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.075	2 714.76	203.61	30 057.05	2 254	11.07	
		Объем: 75*0.1									
244. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	5.829	8.580	50.01	145.950	851	17.01	
244. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.26375	15.080	19.06	256.870	325	17.034	
244. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.9255	130.27	120.56	1 185.17	1 097	9.098	
			(1)			15.08	13.96	256.87	238	17.034	
244. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.33825	93.88	31.75	890.86	301	9.489	
			(1)			15.08	5.10	256.87	87	17.034	
244. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1485	8.58	1.27	35.88	5	4.182	
		Накладные расходы				104%	71.83	88%	1 035		
		Сметная прибыль				60%	41.44	48%	564		
		Всего с НР и СП					316.88		3 853		
	
245.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		87	3.71	322.77	36.66	3 189	9.88	
		Объем: (31.4*2.2)+(181*0.3*0.15)*2.2									
	
246.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		87	16.40	1 426.80	145.95	12 698	8.9	
		Объем: (31.4*2.2)+(181*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
247.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.054	4 846.79	261.73	49 459.80	2 671	10.205	
		Объем: 216*0.25									
247. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.81432	8.280	6.74	140.760	115	17	
247. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.35548	15.080	35.52	256.870	605	17.034	
247. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.79712	112.40	202.00	1 144.08	2 056	10.179	
			(1)			15.08	27.10	256.87	462	17.034	
247. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.55836	93.88	52.42	890.86	497	9.489	
			(1)			15.08	8.42	256.87	143	17.034	
247. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00216	263.51	0.57	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	40.15	81%	583		
		Сметная прибыль				43%	18.17	34%	245		
		Всего с НР и СП					320.05		3 499		
	
248.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		86.4	16.40	1 416.96	145.95	12 610	8.899	
		Объем: 54*1.6									
	
249.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.054	344.93	18.63	3 421.73	185	9.93	
249. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.16146	8.280	1.34	140.760	23	17	
249. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.17604	15.080	2.65	256.870	45	17.034	
249. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.17604	93.88	16.53	890.86	157	9.489	
			(1)			15.08	2.65	256.87	45	17.034	
249. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00378	126.43	0.48	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
249. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00108	263.51	0.28	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.79	81%	55		
		Сметная прибыль				43%	1.72	34%	23		
		Всего с НР и СП					24.14		263		
	
250.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.432	2 520.14	1 088.70	17 348.53	7 495	6.884	
		Объем: 216*0.2									
250. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.79104	8.510	57.79	144.650	982	16.998	
250. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.99616	14.301	85.75	243.333	1 459	17.015	
250. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.85328	102.57	190.09	835.60	1 549	8.147	
			(1)			11.23	20.81	191.22	354	17.028	
250. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.76464	139.36	106.56	1 430.52	1 094	10.265	
			(1)			15.08	11.53	256.87	196	17.034	
250. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.05856	223.58	683.83	1 170.91	3 581	5.237	
			(1)			16.11	49.27	273.99	838	17.007	
250. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31968	133.41	42.65	763.85	244	5.726	
			(1)			12.94	4.14	219.76	70	16.983	
250. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.16	3.60	7.78	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	203.83	121%	2 954		
		Сметная прибыль				81%	116.27	65%	1 587		
		Всего с НР и СП					1 408.79		12 035		
	
251.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		47.52	104.66	4 973.44	516.66	24 552	4.937	
		Объем: 43.2*1.10									
	
252.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.108	14 953.22	1 614.95	73 400.04	7 927	4.909	
		Объем: 216*0.05									
252. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.53244	11.972	6.37	203.871	109	17.029	
252. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42984	102.57	44.09	835.60	359	8.147	
			(1)			11.23	4.83	191.22	82	17.028	
252. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1026	139.36	14.30	1 430.52	147	10.265	
			(1)			15.08	1.55	256.87	26	17.034	
252. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	11.016	141.30	1 556.56	673.68	7 421	4.768	
		Накладные расходы				142%	9.05	121%	132		
		Сметная прибыль				81%	5.16	65%	71		
		Всего с НР и СП					1 629.16		8 130		
	
253.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-11.016	141.30	-1 556.56	673.68	-7 421	4.768	
		Объем: (0.108)*(-102.0)									
	
254.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.016	280.61	3 091.20	2 121.17	23 367	7.559	
		Объем: (0.108)*(102.0)									
	
255.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.6	144.07	3 111.81	2 196.06	47 435	15.244	
255. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	254.88	10.360	2 640.56	176.300	44 935	17.017	
255. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.296	12.085	15.66	205.490	266	17.004	
255. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.648	102.57	66.47	835.60	541	8.147	
			(1)			11.23	7.28	191.22	124	17.028	
255. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.648	133.41	86.45	763.85	495	5.726	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
255. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.312	10.08	124.10	13.73	169	1.362	
255. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.648	101.31	65.65	999.00	647	9.861	
			(1)			12.94	8.39	219.76	142	16.983	
255. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.08	104.66	113.03	516.66	558	4.937	
255. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.32	3.60	15.55	20.52	89	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 771.83	121%	54 693		
		Сметная прибыль				81%	2 151.54	65%	29 381		
		Всего с НР и СП					9 035.18		131 509		
	
256.	С11 Цена поставщ.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		220.32	63.68	14 029.98	369.98	81 514	5.81	
		Объем: (21.6)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
257.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.038	4 846.79	184.18	49 459.80	1 879	10.202	
		Объем: 226*0.3*0.3+315*0.28*0.2									
257. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.57304	8.280	4.74	140.760	81	17	
257. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.65756	15.080	25.00	256.870	426	17.034	
257. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.26464	112.40	142.15	1 144.08	1 447	10.179	
			(1)			15.08	19.07	256.87	325	17.034	
257. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.39292	93.88	36.89	890.86	350	9.489	
			(1)			15.08	5.93	256.87	101	17.034	
257. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00152	263.51	0.40	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	28.25	81%	411		
		Сметная прибыль				43%	12.79	34%	172		
		Всего с НР и СП					225.22		2 462		
	
258.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60.8	16.40	997.12	145.95	8 874	8.9	
		Объем: 38*1.6									
	
259.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.038	344.93	13.11	3 421.73	130	9.916	
259. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.11362	8.280	0.94	140.760	16	17	
259. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.12388	15.080	1.87	256.870	32	17.034	
259. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.12388	93.88	11.63	890.86	110	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
259. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00266	126.43	0.34	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
259. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00076	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.67	81%	39		
		Сметная прибыль				43%	1.21	34%	16		
		Всего с НР и СП					16.99		185		
	
260.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.224	2 520.14	564.51	17 348.53	3 886	6.884	
		Объем: 226*0.3*0.2+315*0.28*0.1									
260. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.52128	8.510	29.97	144.650	509	16.998	
260. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.10912	14.301	44.46	243.333	757	17.015	
260. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.96096	102.57	98.57	835.60	803	8.147	
			(1)			11.23	10.79	191.22	184	17.028	
260. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.39648	139.36	55.25	1 430.52	567	10.265	
			(1)			15.08	5.98	256.87	102	17.034	
260. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.58592	223.58	354.58	1 170.91	1 857	5.237	
			(1)			16.11	25.55	273.99	435	17.007	
260. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.16576	133.41	22.11	763.85	127	5.726	
			(1)			12.94	2.14	219.76	36	16.983	
260. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.12	3.60	4.03	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				142%	105.69	121%	1 532		
		Сметная прибыль				81%	60.29	65%	823		
		Всего с НР и СП					730.49		6 241		
	
261.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		24.64	104.66	2 578.82	516.66	12 731	4.937	
		Объем: 22.4*1.10									
	
262.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.26	5 013.40	11 330.28	32 447.66	73 332	6.472	
262. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	171.9408	8.970	1 542.31	152.560	26 231	17.008	
262. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.5368	15.080	23.17	256.870	395	17.034	
262. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.5368	113.70	174.73	810.77	1 246	7.131	
			(1)			15.08	23.17	256.87	395	17.034	
262. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0904	101.31	9.16	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.17	219.76	20	16.983	
262. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00226	10 705.00	24.19	54 434.60	123	5.085	
262. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3842	960.26	368.93	3 126.47	1 201	3.256	
262. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	13.334	685.00	9 133.79	3 302.36	44 034	4.821	
262. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1356	569.06	77.16	2 995.86	406	5.265	
		Накладные расходы				142%	2 222.98	121%	32 217		
		Сметная прибыль				81%	1 268.04	65%	17 307		
		Всего с НР и СП					14 821.30		122 856		
	
263.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		226	76.13	17 205.38	342.67	77 443	4.501	
	
264.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		3.15	937.76	2 953.93	12 783.98	40 270	13.633	
264. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	239.652	8.970	2 149.68	152.560	36 561	17.008	
264. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.142	15.080	32.30	256.870	550	17.034	
264. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.142	113.70	243.55	810.77	1 737	7.131	
			(1)			15.08	32.30	256.87	550	17.034	
264. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.126	101.31	12.77	999.00	126	9.861	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
264. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00315	10 705.00	33.72	54 434.60	171	5.085	
264. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5355	960.26	514.22	3 126.47	1 674	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 098.41	121%	44 904		
		Сметная прибыль				81%	1 767.40	65%	24 122		
		Всего с НР и СП					7 819.75		109 296		
	
265.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.062	569.06	35.28	2 995.86	186	5.272	
		Объем: (3.15)*(0.06*0.33)									
	
266.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		15.983	685.00	10 948.36	3 302.36	52 782	4.821	
		Объем: (3.15)*(5.9*0.86)									
	
267.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		315	34.14	10 754.10	185.77	58 518	5.441	
	
268.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		7	198.52	1 389.61	1 671.00	11 697	8.417	
268. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	12.18	8.670	105.60	147.370	1 795	16.998	
268. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.35	101.31	35.46	999.00	350	9.861	
			(1)			12.94	4.53	219.76	77	16.983	
268. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.056	588.14	32.94	2 080.79	117	3.538	
268. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	14	86.83	1 215.62	673.99	9 436	7.762	
		Накладные расходы				104%	109.82	88%	1 580		
		Сметная прибыль				60%	63.36	48%	862		
		Всего с НР и СП					1 562.79		14 138		
	
269.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
269. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
269. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
269. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
269. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
269. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
269. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
269. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
270.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
271.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.334	4 846.79	1 618.83	49 459.80	16 520	10.205	
		Объем: 681*0.49									
271. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.03672	8.280	41.70	140.760	709	17	
271. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	14.56908	15.080	219.70	256.870	3 742	17.034	
271. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	11.11552	112.40	1 249.38	1 144.08	12 717	10.179	
			(1)			15.08	167.62	256.87	2 855	17.034	
271. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.45356	93.88	324.22	890.86	3 077	9.489	
			(1)			15.08	52.08	256.87	887	17.034	
271. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01336	263.51	3.52	1 266.59	17	4.807	
		Накладные расходы				95%	248.33	81%	3 605		
		Сметная прибыль				43%	112.40	34%	1 513		
		Всего с НР и СП					1 979.56		21 639		
	
272.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		534.4	16.40	8 764.16	145.95	77 996	8.899	
		Объем: 334*1.6									
	
273.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.334	344.93	115.21	3 421.73	1 143	9.921	
273. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.99866	8.280	8.27	140.760	141	17	
273. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.08884	15.080	16.42	256.870	280	17.034	
273. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.08884	93.88	102.22	890.86	970	9.489	
			(1)			15.08	16.42	256.87	280	17.034	
273. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02338	126.43	2.96	1 018.85	24	8.059	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
273. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00668	263.51	1.76	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.46	81%	341		
		Сметная прибыль				43%	10.62	34%	143		
		Всего с НР и СП					149.28		1 627		
	
274.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.362	2 520.14	3 432.43	17 348.53	23 629	6.884	
		Объем: 681*0.2									
274. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	21.41064	8.510	182.20	144.650	3 097	16.998	
274. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.90456	14.301	270.36	243.333	4 600	17.015	
274. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.84298	102.57	599.31	835.60	4 882	8.147	
			(1)			11.23	65.62	191.22	1 117	17.028	
274. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.41074	139.36	335.96	1 430.52	3 449	10.265	
			(1)			15.08	36.35	256.87	619	17.034	
274. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	9.64296	223.58	2 155.97	1 170.91	11 291	5.237	
			(1)			16.11	155.35	273.99	2 642	17.007	
274. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.00788	133.41	134.46	763.85	770	5.726	
			(1)			12.94	13.04	219.76	221	16.983	
274. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	6.81	3.60	24.52	20.52	140	5.7	
		Накладные расходы				142%	642.64	121%	9 313		
		Сметная прибыль				81%	366.57	65%	5 003		
		Всего с НР и СП					4 441.64		37 945		
	
275.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		149.82	104.66	15 680.16	516.66	77 406	4.937	
		Объем: 136.2*1.1									
	
276.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.681	61 088.01	41 600.94	523 248.53	356 332	8.565	
276. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	25.16976	8.670	218.22	147.370	3 709	16.998	
276. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	28.56795	14.601	417.11	248.282	7 093	17.005	
276. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.71038	102.57	278.00	835.60	2 265	8.147	
			(1)			11.23	30.44	191.22	518	17.028	
276. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.76379	93.88	165.58	890.86	1 571	9.489	
			(1)			15.08	26.60	256.87	453	17.034	
276. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27921	139.36	38.91	1 430.52	399	10.265	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
276. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.6057	76.06	502.43	517.81	3 420	6.808	
			(1)			12.94	85.48	219.76	1 452	16.983	
276. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.75046	110.81	1 634.50	779.38	11 496	7.033	
			(1)			16.11	237.63	273.99	4 041	17.007	
276. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.01576	133.41	268.92	763.85	1 540	5.726	
			(1)			12.94	26.08	219.76	443	16.983	
276. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.44265	127.56	56.46	698.95	309	5.479	
			(1)			15.08	6.68	256.87	114	17.034	
276. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	10.215	400.56	4 091.72	3 333.65	34 053	8.322	
276. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	128.709	266.28	34 272.63	2 308.69	297 149	8.67	
276. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	20.43	3.60	73.55	20.52	419	5.7	
		Накладные расходы				142%	902.17	121%	13 070		
		Сметная прибыль				81%	514.62	65%	7 021		
		Всего с НР и СП					43 017.73		376 424		
	
277.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.681	17 982.68	-12 246.21	154 337.25	-105 104	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
277. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-8.54655	13.410	-114.61	228.039	-1 949	17.005	
277. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.82615	102.57	-289.88	835.60	-2 362	8.147	
			(1)			11.23	-31.74	191.22	-540	17.028	
277. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.9283	76.06	-222.73	517.81	-1 516	6.808	
			(1)			12.94	-37.89	219.76	-644	16.983	
277. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.7921	110.81	-309.39	779.38	-2 176	7.033	
			(1)			16.11	-44.98	273.99	-765	17.007	
277. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-42.903	266.28	-11 424.21	2 308.69	-99 050	8.67	
		Накладные расходы				142%	-162.75	121%	-2 358		
		Сметная прибыль				81%	-92.83	65%	-1 267		
		Всего с НР и СП					-12 501.79		-108 729		
	
278.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.545	2 106.64	1 148.12	19 466.32	10 609	9.24	
		Объем: 681*0.8/1000									
278. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.3597	12.085	4.35	205.490	74	17.004	
278. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17985	126.36	22.73	1 137.36	205	9.001	
			(2)			24.17	4.35	410.98	74	17.004	
278. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.56135	2 004.80	1 125.39	18 534.94	10 405	9.245	
		Накладные расходы				142%	6.18	121%	90		
		Сметная прибыль				81%	3.52	65%	48		
		Всего с НР и СП					1 157.82		10 747		
	
279.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.681	56 027.99	38 155.06	336 406.94	229 093	6.004	
279. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	26.0823	10.210	266.30	173.840	4 534	17.026	
279. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	13.0071	15.385	200.12	261.594	3 403	17.003	
279. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.03405	113.70	3.87	810.77	28	7.131	
			(1)			15.08	0.51	256.87	9	17.034	
279. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9534	18.60	17.73	18.32	17	0.985	
279. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.69676	76.06	205.12	517.81	1 396	6.808	
			(1)			12.94	34.90	219.76	593	16.983	
279. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.83831	110.81	868.56	779.38	6 109	7.033	
			(1)			16.11	126.28	273.99	2 148	17.007	
279. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.26559	133.41	35.43	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.44	219.76	58	16.983	
279. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.17239	200.87	436.37	1 293.75	2 811	6.441	
			(1)			16.11	35.00	273.99	595	17.007	
279. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.05448	101.31	5.52	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
279. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00189318	6 852.00	12.97	56 219.81	106	8.205	
279. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00145734	11 154.00	16.26	50 212.22	73	4.502	
279. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0073548	2 446.90	18.00	20 629.84	152	8.431	
279. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.19749	1 603.30	316.64	5 828.56	1 151	3.635	
279. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	63.8097	563.43	35 952.30	3 329.56	212 458	5.909	
		Накладные расходы				142%	662.32	121%	9 604		
		Сметная прибыль				81%	377.80	65%	5 159		
		Всего с НР и СП					39 195.18		243 856		
	
280.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.681	13 192.95	8 984.40	78 000.76	53 119	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
280. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.12258	10.210	1.25	173.840	21	17.026	
280. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0019068	2 446.90	4.67	20 629.84	39	8.431	
280. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	15.9354	563.43	8 978.48	3 329.56	53 058	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.78	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.01	65%	14		
		Всего с НР и СП					8 987.19		53 158		
	
281.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.204	2 106.64	429.76	19 466.32	3 971	9.24	
		Объем: 681*0.3/1000									
281. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13464	12.085	1.63	205.490	28	17.004	
281. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06732	126.36	8.51	1 137.36	77	9.001	
			(2)			24.17	1.63	410.98	28	17.004	
281. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.21012	2 004.80	421.25	18 534.94	3 895	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.31	121%	34		
		Сметная прибыль				81%	1.32	65%	18		
		Всего с НР и СП					433.39		4 023		
	
282.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.681	55 822.91	38 015.40	405 018.97	275 818	7.255	
282. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	26.0823	10.210	266.30	173.840	4 534	17.026	
282. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	12.99348	15.386	199.91	261.599	3 399	17.003	
282. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.02043	113.70	2.32	810.77	17	7.131	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
282. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9534	18.60	17.73	18.32	17	0.985	
282. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.69676	76.06	205.12	517.81	1 396	6.808	
			(1)			12.94	34.90	219.76	593	16.983	
282. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	7.83831	110.81	868.56	779.38	6 109	7.033	
			(1)			16.11	126.28	273.99	2 148	17.007	
282. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.26559	133.41	35.43	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.44	219.76	58	16.983	
282. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.17239	200.87	436.37	1 293.75	2 811	6.441	
			(1)			16.11	35.00	273.99	595	17.007	
282. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02724	101.31	2.76	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
282. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0042222	11 154.00	47.09	50 212.22	212	4.502	
282. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0073548	2 446.90	18.00	20 629.84	152	8.431	
282. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.10215	1 603.30	163.78	5 828.56	595	3.635	
282. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	65.7846	546.51	35 951.94	3 948.41	259 745	7.225	
		Накладные расходы				142%	662.02	121%	9 599		
		Сметная прибыль				81%	377.63	65%	5 156		
		Всего с НР и СП					39 055.05		290 573		
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
283.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.2644	4 846.79	1 281.49	49 459.80	13 077	10.205	
		Объем: 661*0.4									
283. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.987152	8.280	33.01	140.760	561	17	
283. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	11.533128	15.080	173.92	256.870	2 963	17.034	
283. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	8.799232	112.40	989.03	1 144.08	10 067	10.179	
			(1)			15.08	132.69	256.87	2 260	17.034	
283. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.733896	93.88	256.66	890.86	2 436	9.489	
			(1)			15.08	41.23	256.87	702	17.034	
283. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.010576	263.51	2.79	1 266.59	13	4.807	
		Накладные расходы				95%	196.58	81%	2 854		
		Сметная прибыль				43%	88.98	34%	1 198		
		Всего с НР и СП					1 567.05		17 130		
	
284.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		423.04	16.40	6 937.86	145.95	61 743	8.899	
		Объем: 264.4*1.6									
	
285.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.2644	344.93	91.20	3 421.73	905	9.923	
285. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.790556	8.280	6.55	140.760	111	17	
285. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.861944	15.080	13.00	256.870	221	17.034	
285. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.861944	93.88	80.92	890.86	768	9.489	
			(1)			15.08	13.00	256.87	221	17.034	
285. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.018508	126.43	2.34	1 018.85	19	8.059	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
285. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.005288	263.51	1.39	1 266.59	7	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.57	81%	269		
		Сметная прибыль				43%	8.41	34%	113		
		Всего с НР и СП					118.18		1 287		
	
286.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.322	2 520.14	3 331.62	17 348.53	22 935	6.884	
		Объем: 661*0.2									
286. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	20.78184	8.510	176.85	144.650	3 006	16.998	
286. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.34936	14.301	262.42	243.333	4 465	17.015	
286. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	5.67138	102.57	581.71	835.60	4 739	8.147	
			(1)			11.23	63.69	191.22	1 084	17.028	
286. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.33994	139.36	326.09	1 430.52	3 347	10.265	
			(1)			15.08	35.29	256.87	601	17.034	
286. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	9.35976	223.58	2 092.66	1 170.91	10 959	5.237	
			(1)			16.11	150.79	273.99	2 564	17.007	
286. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.97828	133.41	130.51	763.85	747	5.726	
			(1)			12.94	12.66	219.76	215	16.983	
286. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	6.61	3.60	23.80	20.52	136	5.7	
		Накладные расходы				142%	623.76	121%	9 040		
		Сметная прибыль				81%	355.81	65%	4 856		
		Всего с НР и СП					4 311.19		36 831		
	
287.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		145.42	104.66	15 219.66	516.66	75 133	4.937	
		Объем: 132.2*1.10									
	
288.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.661	61 088.01	40 379.18	523 248.53	345 867	8.565	
288. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	24.43056	8.670	211.81	147.370	3 600	16.998	
288. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	27.72895	14.601	404.86	248.282	6 885	17.005	
288. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.63078	102.57	269.84	835.60	2 198	8.147	
			(1)			11.23	29.54	191.22	503	17.028	
288. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.71199	93.88	160.72	890.86	1 525	9.489	
			(1)			15.08	25.82	256.87	440	17.034	
288. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.27101	139.36	37.77	1 430.52	388	10.265	
			(1)			15.08	4.09	256.87	70	17.034	
288. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	6.4117	76.06	487.67	517.81	3 320	6.808	
			(1)			12.94	82.97	219.76	1 409	16.983	
288. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	14.31726	110.81	1 586.50	779.38	11 159	7.033	
			(1)			16.11	230.65	273.99	3 923	17.007	
288. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.95656	133.41	261.02	763.85	1 495	5.726	
			(1)			12.94	25.32	219.76	430	16.983	
288. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.42965	127.56	54.81	698.95	300	5.479	
			(1)			15.08	6.48	256.87	110	17.034	
288. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	9.915	400.56	3 971.55	3 333.65	33 053	8.322	
288. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	124.929	266.28	33 266.09	2 308.69	288 422	8.67	
288. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	19.83	3.60	71.39	20.52	407	5.7	
		Накладные расходы				142%	875.67	121%	12 687		
		Сметная прибыль				81%	499.50	65%	6 815		
		Всего с НР и СП					41 754.35		365 369		
	
289.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.3305	14 953.22	4 942.04	73 400.04	24 259	4.909	
		Объем: 661*0.05									
289. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.629365	11.972	19.51	203.871	332	17.029	
289. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.31539	102.57	134.92	835.60	1 099	8.147	
			(1)			11.23	14.77	191.22	252	17.028	
289. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.313975	139.36	43.76	1 430.52	449	10.265	
			(1)			15.08	4.73	256.87	81	17.034	
289. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	33.711	141.30	4 763.36	673.68	22 710	4.768	
		Накладные расходы				142%	27.70	121%	402		
		Сметная прибыль				81%	15.80	65%	216		
		Всего с НР и СП					4 985.55		24 877		
	
290.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-33.71	141.30	-4 763.22	673.68	-22 710	4.768	
		Объем: (0.3305)*(-102.0)									
	
291.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		33.71	280.61	9 459.36	2 121.17	71 505	7.559	
		Объем: (0.3305)*(102.0)									
	
292.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		66.1	144.07	9 522.72	2 196.06	145 159	15.243	
292. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	779.98	10.360	8 080.59	176.300	137 510	17.017	
292. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.966	12.085	47.93	205.490	815	17.004	
292. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.983	102.57	203.40	835.60	1 657	8.147	
			(1)			11.23	22.27	191.22	379	17.028	
292. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.983	133.41	264.55	763.85	1 515	5.726	
			(1)			12.94	25.66	219.76	436	16.983	
292. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	37.677	10.08	379.78	13.73	517	1.362	
292. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.983	101.31	200.90	999.00	1 981	9.861	
			(1)			12.94	25.66	219.76	436	16.983	
292. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.305	104.66	345.90	516.66	1 708	4.937	
292. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	13.22	3.60	47.59	20.52	271	5.7	
		Накладные расходы				142%	11 542.50	121%	167 373		
		Сметная прибыль				81%	6 584.10	65%	89 911		
		Всего с НР и СП					27 649.32		402 444		
	
293.	С12 Цена поставщ.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		674.22	82.62	55 704.06	480.02	323 639	5.81	
		Объем: (66.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
294.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.012	4 846.79	58.16	49 459.80	594	10.213	
		Объем: 133*0.3*0.3									
294. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.18096	8.280	1.50	140.760	25	17	
294. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.52344	15.080	7.89	256.870	134	17.034	
294. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.39936	112.40	44.89	1 144.08	457	10.179	
			(1)			15.08	6.02	256.87	103	17.034	
294. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.12408	93.88	11.65	890.86	111	9.489	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
294. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00048	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.92	81%	129		
		Сметная прибыль				43%	4.04	34%	54		
		Всего с НР и СП					71.12		777		
	
295.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.2	16.40	314.88	145.95	2 802	8.899	
		Объем: 12*1.6									
	
296.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.012	344.93	4.14	3 421.73	41	9.903	
296. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.03588	8.280	0.30	140.760	5	17	
296. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.03912	15.080	0.59	256.870	10	17.034	
296. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.03912	93.88	3.67	890.86	35	9.489	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
296. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00084	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
296. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00024	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.85	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.38	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.37		58		
	
297.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.08	2 520.14	201.61	17 348.53	1 388	6.885	
		Объем: 133*0.3*0.2									
297. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	8.510	10.70	144.650	182	16.998	
297. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	14.301	15.88	243.333	270	17.015	
297. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	102.57	35.20	835.60	287	8.147	
			(1)			11.23	3.85	191.22	66	17.028	
297. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	139.36	19.73	1 430.52	203	10.265	
			(1)			15.08	2.14	256.87	36	17.034	
297. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	223.58	126.64	1 170.91	663	5.237	
			(1)			16.11	9.12	273.99	155	17.007	
297. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	133.41	7.90	763.85	45	5.726	
			(1)			12.94	0.77	219.76	13	16.983	
297. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4	3.60	1.44	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	37.74	121%	547		
		Сметная прибыль				81%	21.53	65%	294		
		Всего с НР и СП					260.88		2 229		
	
298.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		8.8	104.66	921.01	516.66	4 547	4.937	
		Объем: 8*1.10									
	
299.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.33	5 013.40	6 667.82	32 447.66	43 155	6.472	
299. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	101.1864	8.970	907.64	152.560	15 437	17.008	
299. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.9044	15.080	13.64	256.870	232	17.034	
299. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.9044	113.70	102.83	810.77	733	7.131	
			(1)			15.08	13.64	256.87	232	17.034	
299. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0532	101.31	5.39	999.00	53	9.861	
			(1)			12.94	0.69	219.76	12	16.983	
299. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00133	10 705.00	14.24	54 434.60	72	5.085	
299. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2261	960.26	217.11	3 126.47	707	3.256	
299. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.847	685.00	5 375.20	3 302.36	25 914	4.821	
299. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0798	569.06	45.41	2 995.86	239	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 308.22	121%	18 959		
		Сметная прибыль				81%	746.24	65%	10 185		
		Всего с НР и СП					8 722.27		72 299		
	
300.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		133	76.13	10 125.29	342.67	45 575	4.501	
	
301.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	2 168.55	2 602.26	14 380.30	17 256	6.631	
301. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	48	8.430	404.64	143.350	6 881	17.005	
301. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	122.09	2 197.62	576.42	10 376	4.721	
		Накладные расходы				115%	465.34	98%	6 743		
		Сметная прибыль				77%	311.57	61%	4 197		
		Всего с НР и СП					3 379.17		28 197		
	
	Дождеприемные колодцы (2 шт)	
302.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02086	4 846.79	101.10	49 459.80	1 032	10.208	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*2+(12*0.65*0.9)									
302. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3145688	8.280	2.60	140.760	44	17	
302. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9099132	15.080	13.72	256.870	234	17.034	
302. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6942208	112.40	78.03	1 144.08	794	10.179	
			(1)			15.08	10.47	256.87	178	17.034	
302. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2156924	93.88	20.25	890.86	192	9.489	
			(1)			15.08	3.25	256.87	55	17.034	
302. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008344	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.50	81%	225		
		Сметная прибыль				43%	7.02	34%	95		
		Всего с НР и СП					123.62		1 352		
	
303.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		33.38	16.40	547.43	145.95	4 872	8.9	
		Объем: 20.86*1.6									
	
304.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02086	344.93	7.20	3 421.73	71	9.861	
304. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0623714	8.280	0.52	140.760	9	17	
304. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0680036	15.080	1.03	256.870	17	17.034	
304. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0680036	93.88	6.38	890.86	61	9.489	
			(1)			15.08	1.03	256.87	17	17.034	
304. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0014602	126.43	0.18	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
304. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004172	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.47	81%	21		
		Сметная прибыль				43%	0.67	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.34		101		
	
305.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.06	1 275.59	76.54	7 478.89	449	5.866	
		Объем: 12*0.1*0.5									
305. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	8.670	5.31	147.370	90	16.998	
305. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	11.230	0.24	191.220	4	17.028	
305. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	102.57	2.15	835.60	18	8.147	
			(1)			11.23	0.24	191.22	4	17.028	
305. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.66	104.66	69.08	516.66	341	4.937	
		Накладные расходы				130%	7.22	111%	104		
		Сметная прибыль				76%	4.22	61%	57		
		Всего с НР и СП					87.97		611		
	
306.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.12	699.80	83.98	7 346.76	882	10.503	
306. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	9.740	31.70	165.790	540	17.022	
306. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.486	12.940	6.29	219.760	107	16.983	
306. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	99.46	48.34	642.01	312	6.455	
			(1)			12.94	6.29	219.76	107	16.983	
306. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	101.31	1.82	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
306. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.588	3.60	2.12	20.52	12	5.7	
		Накладные расходы				130%	49.39	111%	718		
		Сметная прибыль				76%	28.87	61%	395		
		Всего с НР и СП					162.24		1 995		
	
307.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		12.12	99.74	1 208.85	632.54	7 666	6.342	
		Объем: 12*1.01									
	
308.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
308. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
308. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
308. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
308. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
308. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
308. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
309.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.1502	704.46	105.81	11 963.43	1 797	16.983	
		Объем: 20.86-(2.26*2+19*0.038)-(12*0.1*0.5)									
309. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	13.2927	7.960	105.81	135.180	1 797	16.982	
		Накладные расходы				80%	84.65	68%	1 222		
		Сметная прибыль				38%	40.21	31%	557		
		Всего с НР и СП					230.67		3 576		
	
310.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.522	104.66	1 729.19	516.66	8 536	4.936	
		Объем: 15.02*1.1									
	
311.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.12	25 012.57	3 001.51	175 879.77	21 106	7.032	
		Объем: 0.6*2									
311. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	9.160	188.11	155.940	3 202	17.024	
311. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	3.192	15.080	48.14	256.870	820	17.034	
311. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	113.70	362.93	810.77	2 588	7.131	
			(1)			15.08	48.14	256.87	820	17.034	
311. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	35.39	1.61	101.14	5	2.858	
311. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	101.31	9.97	999.00	98	9.861	
			(1)			12.94	1.27	219.76	22	16.983	
311. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	2 391.70	14.35	17 963.39	108	7.511	
311. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0024	43 816.00	105.16	137 492.94	330	3.138	
311. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	4 680.00	5.05	33 391.91	36	7.135	
311. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	987.52	0.84	6 638.00	6	6.722	
311. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	10 705.00	0.26	54 434.60	1	5.085	
311. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	1 507.80	2.89	5 982.82	11	3.968	
311. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	592.90	100.32	2 889.07	489	4.873	
311. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.108	685.00	73.98	3 302.36	357	4.821	
311. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.048	569.06	27.31	2 995.86	144	5.265	
311. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0054	4 284.77	23.14	17 505.91	95	4.086	
311. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	2.328	547.15	1 273.77	3 003.58	6 992	5.49	
311. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	1 876.90	621.63	17 020.17	5 637	9.068	
311. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
311. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0288	609.46	17.55	4 883.09	141	8.012	
311. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	3.60		20.52		5.7	
311. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	37.07	172.60	185.97	866	5.017	
		Накладные расходы				130%	307.13	111%	4 464		
		Сметная прибыль				76%	179.55	61%	2 453		
		Всего с НР и СП					3 488.19		28 024		
	
312.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-2.328	547.15	-1 273.77	3 003.58	-6 992	5.489	
		Объем: (0.12)*(-19.4)									
	
313.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.331	1 876.90	-621.25	17 020.17	-5 634	9.069	
		Объем: (0.12)*(-2.76)									
	
314.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		2	345.39	690.78	2 374.46	4 749	6.875	
	
315.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	361.29	722.58	2 601.60	5 203	7.201	
	
316.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	132.49	264.98	789.54	1 579	5.959	
	
317.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		2	264.06	528.12	2 070.08	4 140	7.839	
	
318.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	841.48	1 682.96	4 947.22	9 894	5.879	
	
	Прочие работы	
319.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.012	2 318.40	27.82	39 412.80	473	17.002	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*4									
319. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	3.36	8.280	27.82	140.760	473	17	
		Накладные расходы				80%	22.26	68%	322		
		Сметная прибыль				45%	12.52	36%	170		
		Всего с НР и СП					62.60		965		
	
320.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.012	75 738.95	908.87	395 878.41	4 751	5.227	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*4									
320. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	2.16	8.280	17.88	140.760	304	17	
320. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.216	15.080	3.26	256.870	55	17.034	
320. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.216	97.19	20.99	1 104.78	239	11.367	
			(1)			15.08	3.26	256.87	55	17.034	
320. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.576	0.62	0.36	2.92	2	4.71	
320. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00156	101.31	0.16	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
320. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	3	34.52	103.56	146.02	438	4.23	
320. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.224	625.74	765.91	3 077.22	3 767	4.918	
320. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0024	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	22.20	89%	320		
		Сметная прибыль				55%	11.63	44%	158		
		Всего с НР и СП					942.69		5 228		
	
321.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
		Объем: (51/1000)*1									
321. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
321. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
321. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
321. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
321. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
321. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
321. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
321. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
321. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
321. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
321. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
321. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
321. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
321. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
321. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
321. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
321. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
321. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
321. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
321. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
321. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
321. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
321. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				85%	17.71	68%	241		
		Всего с НР и СП					99.54		1 107		
	
322.	С13 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		4	1 900.17	7 600.68	11 039.99	44 160	5.81	
	
323.	С14 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		3	619.62	1 858.86	3 599.99	10 800	5.81	
	
324.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.42	8 651.11	3 633.47	49 110.28	20 626	5.677	
324. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	14.9688	9.050	135.47	154.380	2 311	17.059	
324. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	9.1014	14.001	127.43	238.152	2 168	17.01	
324. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	4.5108	185.34	836.03	949.18	4 282	5.121	
			(1)			15.08	68.02	256.87	1 159	17.034	
324. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	4.5906	155.44	713.56	956.83	4 392	6.156	
			(1)			12.94	59.40	219.76	1 009	16.983	
324. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.3402	101.31	34.47	999.00	340	9.861	
			(1)			12.94	4.40	219.76	75	16.983	
324. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	23.478	3.83	89.92	21.64	508	5.65	
324. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	2.6628	685.00	1 824.02	3 302.36	8 794	4.821	
		Накладные расходы				90%	236.61	77%	3 449		
		Сметная прибыль				72%	189.29	58%	2 598		
		Всего с НР и СП					4 059.37		26 673		
	
325.	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей		4	90.29	361.17	1 368.81	5 475	15.159	
325. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.11	28.44	9.050	257.38	154.380	4 391	17.059	
325. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.57	2.28	12.940	29.50	219.760	501	16.983	
325. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.57	2.28	24.80	56.54	276.85	631	11.163	
			(1)			12.94	29.50	219.76	501	16.983	
325. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.57	2.28	1.17	2.67	6.10	14	5.214	
325. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.44	101.31	44.58	999.00	440	9.861	
			(1)			12.94	5.69	219.76	97	16.983	
		Накладные расходы				90%	258.19	77%	3 767		
		Сметная прибыль				72%	206.55	58%	2 837		
		Всего с НР и СП					825.92		12 079		
	
326.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
326. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
326. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
326. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
326. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
326. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
327.	С15 Цена поставщ.	Ограждение сварное с калиткой (панель) H=1,5 м   
L=2м	м.п		84	546.47	45 903.48	3 174.99	266 699	5.81	
	
	Тренажеры	
328.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*12									
328. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				45%	15.65	36%	213		
		Всего с НР и СП					78.26		1 206		
	
329.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	426.34	6.40	7 240.24	109	17.031	
329. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	7.960	6.40	135.180	109	16.982	
		Накладные расходы				80%	5.12	68%	74		
		Сметная прибыль				38%	2.43	31%	34		
		Всего с НР и СП					13.95		217		
	
330.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.4	16.40	39.36	145.95	350	8.892	
		Объем: 1.5*1.6									
	
331.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.015	78 519.04	1 177.79	461 141.02	6 917	5.873	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*12									
331. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	8.9739	9.050	81.21	154.380	1 385	17.059	
331. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.2793	15.024	4.20	255.918	71	17.034	
331. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.26415	97.19	25.67	1 104.78	292	11.367	
			(1)			15.08	3.98	256.87	68	17.034	
331. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.0111	113.70	1.26	810.77	9	7.131	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
331. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00405	102.57	0.42	835.60	3	8.147	
			(1)			11.23	0.05	191.22	1	17.028	
331. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.4374	2.21	0.97	10.22	4	4.624	
331. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.0129	3.42	0.04	13.62		3.982	
331. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.0162	101.31	1.64	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.21	219.76	4	16.983	
331. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001143	5 233.80	5.98	51 322.60	59	9.806	
331. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	1.125	34.52	38.84	146.02	164	4.23	
331. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00045	10 705.00	4.82	54 434.60	24	5.085	
331. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0105	1 373.00	14.42	6 009.15	63	4.377	
331. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.9765	33.38	32.60	226.78	221	6.794	
331. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	1.53	632.95	968.41	3 046.19	4 661	4.813	
331. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00123	1 208.60	1.49	11 305.46	14	9.354	
331. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.00636	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	89.68	89%	1 296		
		Сметная прибыль				55%	46.98	44%	641		
		Всего с НР и СП					1 314.45		8 853		
	
332.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж спортивного оборудования	1 т конструкций		0.46	1 225.52	563.74	11 570.50	5 322	9.441	
		Объем: ((78+82+62+92+67+79)/1000)									
332. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	14.8902	9.980	148.60	169.690	2 527	17.003	
332. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	2.5944	15.106	39.19	257.313	668	17.033	
332. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0322	134.97	4.35	2 085.69	67	15.453	
			(1)			17.21	0.55	292.54	9	16.998	
332. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0552	113.70	6.28	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
332. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	2.507	109.83	275.34	770.83	1 932	7.018	
			(1)			15.08	37.81	256.87	644	17.034	
332. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.4416	1.86	0.82	6.99	3	3.758	
332. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.7728	1.52	1.17	3.21	2	2.112	
332. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.4252	14.19	62.79	96.41	427	6.794	
332. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.1794	7.34	1.32	42.71	8	5.819	
332. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.1334	5.85	0.78	8.46	1	1.446	
332. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0874	101.31	8.85	999.00	87	9.861	
			(1)			12.94	1.13	219.76	19	16.983	
332. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000046	42 199.00	1.94	204 231.36	9	4.84	
332. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.6302	13.15	8.29	51.59	33	3.923	
332. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000138	5 233.80	0.07	51 322.60	1	9.806	
332. 15.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00184	13 134.00	24.17	48 876.68	90	3.721	
332. 16.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000046	10 705.00	0.05	54 434.60		5.085	
332. 17.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1886	8.54	1.61	47.09	9	5.514	
332. 18.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000276	14 737.00	4.07	79 545.15	22	5.398	
332. 19.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0004738	2 214.00	1.05	9 095.06	4	4.108	
332. 20.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001426	20 496.00	2.92	72 156.04	10	3.52	
332. 21.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00046	18 473.00	8.50	92 065.62	42	4.984	
332. 22.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.008602	89.00	0.77	283.65	2	3.187	
		Накладные расходы				90%	169.01	77%	2 460		
		Сметная прибыль				85%	159.62	68%	2 173		
		Всего с НР и СП					892.37		9 955		
	
333.	С16 Цена поставщ.	Турник 2815х140х2630h	шт		1	5 951.81	5 951.81	34 580.02	34 580	5.81	
	
334.	С17 Цена поставщ.	Брусья классические 1930х740х1530h	шт		1	6 132.53	6 132.53	35 630.00	35 630	5.81	
	
335.	С18 Цена поставщ.	Тренажер 1550х465х1500h	шт		1	7 383.82	7 383.82	42 899.99	42 900	5.81	
	
336.	С19 Цена поставщ.	Тренажер 1760х860х1780h	шт		1	11 222.03	11 222.03	65 199.99	65 200	5.81	
	
337.	С20 Цена поставщ.	Тренажер 995х545х1780h	шт		1	6 309.81	6 309.81	36 660.00	36 660	5.81	
	
338.	С21 Цена поставщ.	Тренажер 1945х820х1675h	шт		1	6 824.44	6 824.44	39 650.00	39 650	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					518 935.44		3 496 979	6.739	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					492 959.67		3 278 007	6.65	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					275 532.17		1 539 278	5.587	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 241, 242, 244, 268; %=121 - по стр. 243, 250, 252, 255, 260, 262, 264, 269, 274, 276-282, 286, 288, 289, 292, 297, 299; %=81 - по стр. 247, 249, 257, 259, 271, 273, 283, 285, 294, 296, 302, 304; %=98 - по стр. 301; %=111 - по стр. 305, 306, 308, 311; %=68 - по стр. 309, 319, 328, 329; %=89 - по стр. 320, 331; %=77 - по стр. 321, 332)					31 186.49		451 932	14.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 241, 242, 244, 268; %=65 - по стр. 243, 250, 252, 255, 260, 262, 264, 269, 274, 276-282, 286, 288, 289, 292, 297, 299; %=34 - по стр. 247, 249, 257, 259, 271, 273, 283, 285, 294, 296, 302, 304; %=61 - по стр. 301, 305, 306, 308, 311; %=31 - по стр. 309, 329; %=36 - по стр. 319, 328; %=44 - по стр. 320, 331; %=68 - по стр. 321, 332)					17 844.87		243 477	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					541 991.03		3 973 416	7.331	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 999.58		26 172	6.544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 324-326)					497.83		7 260	14.583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 324-326)					398.26		5 468	13.73	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 895.67		38 900	7.946	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 208.85		7 666	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 208.85		7 666	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 767.34		185 134	8.915	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 767.34		185 134	8.915	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					568 862.89		4 205 116	7.392	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 173.67	2.14	89 989	7.392	
	ИТОГО					581 036.56		4 295 105	7.392	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 620.73	2	85 902	7.392	
	ИТОГО					592 657.29		4 381 007	7.392	
	НДС 18%				18	106 678.31	18	788 581	7.392	
	ВСЕГО С НДС					699 335.60		5 169 588.00	7.392	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					31 684.32		459 192.00	14.493	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					18 243.13		248 945	13.646	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 368 188.98		9 361 718	6.842	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 311 776.89		8 879 773	6.769	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					682 005.80		3 791 878	5.56	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 11, 13, 24, 31, 33, 42, 44, 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116, 136, 144, 146, 158, 160, 172, 174, 183, 185, 191, 193, 208, 210, 247, 249, 257, 259, 271, 273, 283, 285, 294, 296, 302, 304; %=121 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, 25-30, 34, 36, 39, 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111, 133, 137-143, 147, 149, 152, 161, 163, 165, 170, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 211, 243, 250, 252, 255, 260, 262, 264, 269, 274, 276-282, 286, 288, 289, 292, 297, 299; %=88 - по стр. 20, 21, 38, 59-61, 92, 131, 132, 154, 169, 241, 242, 244, 268; %=98 - по стр. 41, 113, 190, 301; %=111 - по стр. 45, 46, 48, 51, 117, 118, 120, 123, 194, 195, 197, 200, 305, 306, 308, 311; %=68 - по стр. 49, 121, 198, 228, 229, 234, 239, 240, 309, 319, 328, 329; %=104 - по стр. 157; %=105 - по стр. 213, 217; %=89 - по стр. 214, 231, 235, 320, 331; %=77 - по стр. 232, 236, 321, 332)					101 448.45		1 470 035	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 11, 13, 24, 31, 33, 42, 44, 64, 71, 73, 81, 83, 95, 97, 106, 108, 114, 116, 136, 144, 146, 158, 160, 172, 174, 183, 185, 191, 193, 208, 210, 247, 249, 257, 259, 271, 273, 283, 285, 294, 296, 302, 304; %=65 - по стр. 4, 6, 9, 14, 16, 25-30, 34, 36, 39, 65-70, 74, 76, 79, 84, 86, 88, 93, 98, 100, 101, 104, 109, 111, 133, 137-143, 147, 149, 152, 161, 163, 165, 170, 175, 177, 178, 181, 186, 188, 211, 243, 250, 252, 255, 260, 262, 264, 269, 274, 276-282, 286, 288, 289, 292, 297, 299; %=48 - по стр. 20, 21, 38, 59-61, 92, 131, 132, 154, 169, 241, 242, 244, 268; %=61 - по стр. 41, 45, 46, 48, 51, 113, 117, 118, 120, 123, 190, 194, 195, 197, 200, 301, 305, 306, 308, 311; %=31 - по стр. 49, 121, 198, 229, 239, 240, 309, 329; %=54 - по стр. 157; %=51 - по стр. 213, 217; %=44 - по стр. 214, 231, 235, 320, 331; %=36 - по стр. 228, 234, 319, 328; %=68 - по стр. 232, 236, 321, 332)					57 968.93		790 857	13.643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 471 194.27		11 140 665	7.573	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 999.58		26 172	6.544	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 324-326)					497.83		7 260	14.583	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 324-326)					398.26		5 468	13.73	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 895.67		38 900	7.946	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 633.92		29 387	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 633.92		29 387	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					47 778.59		426 386	8.924	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					47 778.59		426 386	8.924	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 528 502.45		11 635 338	7.612	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	32 709.95	2.14	248 996	7.612	
	ИТОГО					1 561 212.40		11 884 334	7.612	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	31 224.25	2	237 687	7.612	
	ИТОГО					1 592 436.65		12 122 021	7.612	
	НДС 18%				18	286 638.60	18	2 181 964	7.612	
	ВСЕГО С НДС					1 879 075.25		14 303 985.00	7.612	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					101 946.28		1 477 295.00	14.491	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58 367.19		796 325	13.643	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                                         Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)