«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
      Директор МКУ «КР МКД»	    Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_____________ /С.Б. Русович/	_____________ /Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________ 2018г.	  «______»________________2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши,  чердачного перекрытия  многоквартирного дома  №101-113  по  ул. П. Морозова, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	11.852	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	11.852	
3.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	6.8	
4.	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат (прим)	100 м3	0.068	
5.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	1.605	
6.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	2.72	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью(2,7м учтены в расценке по устройству стропил) (брус 150*150)	100 м	0.423	
8.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.034	
9.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.022	
10.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.002	
11.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	1.617	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.572	
13.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	1.47	
14.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.248	
15.	Нашивка досок  для сращивания стропильных ног (до длины 8м)	100 м	0.352	
16.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.051	
17.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.009	
18.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	7.489	
19.	Установка стропил,кобылок	м3	3.59	
20.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	11.852	
21.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	1493.352	
22.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	159.8	
24.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.588	
25.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7.6	
26.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	140.6	
27.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8.295	
28.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	170.877	
29.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2	0.034	
30.	Окно-люк 0,6*0,8м (металлопластиковый)	м2	3.36	
31.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.18	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.756	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м	0.18	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.98	
35.	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб (прим)	100 м2	0.92	
36.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.92	
37.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.92	
38.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	35	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	11.96	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
40.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.72	
41.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт	43	
42.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.32	
43.	Колено трубы 70 град	шт.	32	
44.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.47	
45.	Устройство желобов: подвесных	100 м	1.47	
46.	Желоб водосточный( 4м ) д.150	шт.	37	
47.	Заглушка желоба  д.150	шт.	4	
48.	Крюк для желоба	шт.	245	
49.	Соединитель желоба д.150	шт.	33	
50.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
51.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120	шт	16	
52.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.16	
53.	Отмет (слив) д.120	шт	16	
54.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1.43	
55.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями)	шт.	143	
56.	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки  лобовая (прим)	100 м	0.32	
57.	Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой	100 м2	0.032	
58.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.001	
59.	Устройство бетонных оголовников (прим)	100 м3	0.009	
60.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.918	
	Выход фановых стояков на кровле	
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м	0.28	
62.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	27.94	
63.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.	1.4	
64.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	14	
65.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	14	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
66.	Нашивка досок (ремонт деревянных балок)	100 м	0.25	
67.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.018	
68.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.002	
69.	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	2.72	
70.	Разборка засыпного утеплителя	м3	60.5	
71.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	12.1	
72.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	740.52	
73.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	74.052	
74.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	6.05	
75.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	81.01	
76.	Укладка ходовых досок	100 м	4.9	
77.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	5.88	
78.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2.45	
79.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	45.325	
80.	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	0.61	
81.	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	36.8	
82.	Клей <Армофлекс> 520	л	-5.262	
83.	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	-0.736	
84.	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	-1.214	
85.	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	-55.2	
86.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м	36.784	
87.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	10 м	3.696	
88.	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3	шт.	1	
89.	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3	шт.	1	
90.	Обертывание поверхности расширительного бака  изоляции рулонными материалами насухо	100 м2	0.036	
91.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	66	
92.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	66	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                     Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)