«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД» 	Директор ООО «ЖКХ»Чкаловск»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Брезицкий /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
	                    В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №№ 51-59,61,71-75,77-85 ул.Беланова г.Калининграда	
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.426	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.243	
3.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.084	
4.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.07	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	152.3	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	152.3	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.313	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	500.8	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.564	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	172.04	
11.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.782	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.782	
13.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	195.5	
14.	Розлив вяжущих материалов	т	0.626	
15.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.644	
16.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.782	
17.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.008	
18.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	72.33	
19.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.782	
20.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
21.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	18.142	
22.	Розлив вяжущих материалов	т	0.235	
23.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.242	
24.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.782	
25.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.008	
26.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	75.541	
	Устройство гостевых парковок	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.051	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	81.6	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.226	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.86	
31.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.113	
32.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.113	
33.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	28.25	
34.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.057	
35.	Смесь пескоцементная	м3	5.763	
36.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.3	
37.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	82.62	
38.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	32.64	
	Установка бортовых камней	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02151	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.416	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.143	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.73	
43.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.39	
44.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	239	
45.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
46.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0324	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.84	
48.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.156	
49.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.16	
50.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.12	
51.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.349	
52.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	15	
53.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.048	
54.	Смесь пескоцементная	м3	4.896	
55.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12	
56.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	61.2	
57.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	61.2	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.069	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	110.4	
60.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.548	
61.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	60.28	
62.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.137	
63.	Смесь пескоцементная	м3	13.974	
64.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	27.4	
65.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	139.74	
66.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	139.74	
	Установка бортовых камней	
67.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02139	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	34.224	
69.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.107	
70.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.77	
71.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	3.82	
72.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.076	
73.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	19.383	
74.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	382	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
75.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.28	
76.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.775	
77.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	28	
78.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	2.7	
79.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	27	
80.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	27	
81.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
82.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
83.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
84.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
85.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.07	
86.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	112	
87.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.42	
88.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	46.2	
89.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	28	
90.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	28.56	
91.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.447	
92.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	280	
93.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	2.8	
94.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	285.6	
95.	Полиуретановое связующее	кг	42	
	Установка бортовых камней	
96.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00381	
97.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.096	
98.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.019	
99.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.09	
100.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.68	
101.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.013	
102.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.45	
103.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	68	
	Элементы детской игровой  площадки	
104.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.02813	
105.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0283	
106.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.53	
107.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.045	
108.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.59	
109.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	1.687	
110.	Карусель 4-х местная, сиденья и спинки из пластмассы, каркас из металлических труб, окрашенная порошковыми красками, диаметр 2650 мм, высота 930 мм,	компл.	1	
111.	Детский игровой комплекс Н=1500 7200*6800*4400	шт	1	
112.	Деревянные качели двойные подвесы на длинной цепи 3950*1600*2300	шт	1	
113.	Качалка-балансир одинарная	шт.	1	
114.	Качалка на рессорной пружине, декоративные элементы из влагостойкой фанеры, окрашенными цветными эмалями	шт.	1	
115.	Песочницы с бортами из дерева и материалов на основе дерева	шт.	1	
116.	Спортивный комплекс Шведская стенка с шестом 2700*1900*2520	шт	1	
117.	Щит информационный	шт	1	
118.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
119.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
120.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
121.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	Контейнерная площадка	
	Устройство ж/б плиты	
122.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
123.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
124.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
125.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.803	
126.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
127.	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
128.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
129.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.697	
130.	Профили стальные электросварные квадратные, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм	т	0.188	
131.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.01765	
132.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т	0.018	
133.	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
134.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	41	
135.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.057	
136.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.057	
	
	Раздел 2.  ул.Беланова,51-59	
	
	Демонтажные работы	
137.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.452	
138.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.07	
139.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.029	
140.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.73	
141.	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т	0.3	
142.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	163.3	
143.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	163.3	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
144.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.252	
145.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	403.2	
146.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.118	
147.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	122.98	
148.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.559	
149.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.559	
150.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	139.75	
151.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2795	
152.	Смесь пескоцементная	м3	28.509	
153.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	55.9	
154.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	45.9	
155.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	524.28	
	Установка бортовых камней	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01755	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.08	
158.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.117	
159.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.87	
160.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.95	
161.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	195	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
162.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03726	
163.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	59.616	
164.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.179	
165.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.69	
166.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.138	
167.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.138	
168.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	17.25	
169.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.055	
170.	Смесь пескоцементная	м3	5.61	
171.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	13.8	
172.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	70.38	
173.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	70.38	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
174.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.042	
175.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	67.2	
176.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.336	
177.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36.96	
178.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.084	
179.	Смесь пескоцементная	м3	8.568	
180.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.8	
181.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	85.68	
182.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	85.68	
	Установка бортовых камней	
183.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01434	
184.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.944	
185.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.072	
186.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.92	
187.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.56	
188.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.051	
189.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	12.989	
190.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	256	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
191.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	6	
	Скамейки, урны	
192.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0045	
193.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0045	
194.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.72	
195.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0045	
196.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.459	
197.	Монтаж  скамеек	т	0.255	
198.	Диван на металлических ножках	шт.	5	
199.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	5	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
200.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
201.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
202.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
203.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м	100	
204.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.05	
205.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	5	
206.	Прибор или аппарат	шт.	5	
207.	Автоматический выключатель В6/2	шт	5	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
208.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.367	
209.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	587.2	
210.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.63	
211.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	179.3	
212.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.815	
213.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.815	
214.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	203.75	
215.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.408	
216.	Смесь пескоцементная	м3	41.616	
217.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	81.5	
218.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	462.06	
219.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	369.24	
220.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Установка бортовых камней	
221.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01836	
222.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.376	
223.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.122	
224.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.42	
225.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.04	
226.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	204	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
227.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
228.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
229.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
230.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
231.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
232.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.765	
233.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
234.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	опоры для сушки белья	
235.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
236.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.254	
237.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
238.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
239.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	Установка бортовых камней	
240.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
241.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
242.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
243.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
244.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
245.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003	
246.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
247.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
248.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	1.5	
249.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
250.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.014	
251.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	22.4	
252.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.04	
253.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.44	
254.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.08	
255.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	8	
256.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
257.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
258.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
259.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
260.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
261.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
262.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.11	
263.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.1	
	
	Раздел 3.  ул.Беланова 61	
	
	Демонтажные работы	
264.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.398	
265.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.08	
266.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.17	
267.	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т	0.6	
268.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	110.4	
269.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	110.4	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
270.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.264	
271.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	422.4	
272.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.32	
273.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	145.2	
274.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.66	
275.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.66	
276.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	165	
277.	Розлив вяжущих материалов	т	0.528	
278.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.544	
279.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.66	
280.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
281.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	61.05	
282.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.66	
283.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
284.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	15.312	
285.	Розлив вяжущих материалов	т	0.198	
286.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.204	
287.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.66	
288.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
289.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	63.756	
	Установка бортовых камней	
290.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01845	
291.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.52	
292.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.123	
293.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13.53	
294.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.05	
295.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	205	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
296.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06858	
297.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	109.728	
298.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.33	
299.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36.3	
300.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.254	
301.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.254	
302.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	31.75	
303.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1016	
304.	Смесь пескоцементная	м3	10.363	
305.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25.4	
306.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	129.54	
307.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	129.54	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
308.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.028	
309.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	44.8	
310.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.224	
311.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.64	
312.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.056	
313.	Смесь пескоцементная	м3	5.712	
314.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	11.2	
315.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	57.12	
316.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	57.12	
	Установка бортовых камней	
317.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01411	
318.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.576	
319.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.071	
320.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.81	
321.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.52	
322.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.05	
323.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	12.786	
324.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	252	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
325.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	6	
	Скамейки, урны	
326.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0045	
327.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0045	
328.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.72	
329.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0045	
330.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.459	
331.	Монтаж  скамеек	т	0.255	
332.	Диван на металлических ножках	шт.	5	
333.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	5	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
334.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
335.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
336.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
337.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м	100	
338.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.05	
339.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	5	
340.	Прибор или аппарат	шт.	5	
341.	Автоматический выключатель В6/2	шт	5	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
342.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.108	
343.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	172.8	
344.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.48	
345.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	52.8	
346.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.24	
347.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.24	
348.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	60	
349.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.12	
350.	Смесь пескоцементная	м3	12.24	
351.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24	
352.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	244.8	
	Установка бортовых камней	
353.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0126	
354.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.16	
355.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.084	
356.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.24	
357.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.4	
358.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	140	
359.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
360.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
361.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.4	
362.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
363.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
364.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
365.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.765	
366.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.5	
367.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	15.3	
	опоры для сушки белья	
368.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.04	
369.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.254	
370.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	15	
371.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0025	
372.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0025	
	Установка бортовых камней	
373.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00095	
374.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.52	
375.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.005	
376.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.55	
377.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.17	
378.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003	
379.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.863	
380.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
381.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
382.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
383.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.036	
384.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	57.6	
385.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.14	
386.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
387.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.28	
388.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	28	
389.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
390.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
391.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
392.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
393.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
394.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
395.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.29	
396.	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.9	
	
	Раздел 4.  ул.Беланова,71-75	
	
	Демонтажные работы	
397.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3	0.612	
398.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.74	
399.	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т	0.3	
400.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	121.5	
401.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	121.5	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
402.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.206	
403.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	329.6	
404.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.028	
405.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	113.08	
406.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.514	
407.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.514	
408.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	128.5	
409.	Розлив вяжущих материалов	т	0.411	
410.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.424	
411.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.514	
412.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
413.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	47.55	
414.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.514	
415.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
416.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	11.924	
417.	Розлив вяжущих материалов	т	0.154	
418.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.159	
419.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.514	
420.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.006	
421.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	49.652	
	Установка бортовых камней	
422.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0171	
423.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.36	
424.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.114	
425.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.54	
426.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.9	
427.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	190	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
428.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01566	
429.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.056	
430.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.075	
431.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.25	
432.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.058	
433.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.058	
434.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	7.25	
435.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.023	
436.	Смесь пескоцементная	м3	2.346	
437.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.8	
438.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	29.58	
439.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	29.58	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
440.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.071	
441.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	113.6	
442.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.568	
443.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	62.48	
444.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.142	
445.	Смесь пескоцементная	м3	14.484	
446.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	28.4	
447.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	144.84	
448.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	144.84	
	Установка бортовых камней	
449.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01865	
450.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.84	
451.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.093	
452.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.23	
453.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	3.33	
454.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.066	
455.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	16.896	
456.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	333	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
457.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	7	
458.	Выкапывание кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений	10 м	3	
459.	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений (без стоимости)	10 м	3	
	Скамейки, урны	
460.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
461.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
462.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
463.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0027	
464.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.275	
465.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
466.	Диван на металлических ножках	шт.	3	
467.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	3	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
468.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.6	
469.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.06	
470.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.6	
471.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м	60	
472.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.03	
473.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	3	
474.	Прибор или аппарат	шт.	3	
475.	Автоматический выключатель В6/2	шт	3	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
476.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.09	
477.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	144	
478.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.402	
479.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	44.22	
480.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.201	
481.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.201	
482.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	50.25	
483.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1005	
484.	Смесь пескоцементная	м3	10.251	
485.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	20.1	
486.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	205.02	
	Установка бортовых камней	
487.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01224	
488.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.584	
489.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.082	
490.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.02	
491.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.36	
492.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	136	
493.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -2шт	
494.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.008	
495.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.8	
496.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.06	
497.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
498.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.015	
499.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.06	
500.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3	
501.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2	30.6	
	опоры для сушки белья	
502.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.	0.08	
503.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.507	
504.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	30	
505.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.005	
506.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.005	
	Установка бортовых камней	
507.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0019	
508.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.04	
509.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.01	
510.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.1	
511.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.34	
512.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.007	
513.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.725	
514.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	34	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
515.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
516.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
517.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03	
518.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	48	
519.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.095	
520.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.045	
521.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.19	
522.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	19	
523.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
524.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
525.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
526.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
527.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
528.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
529.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.238	
530.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.18	
	
	Раздел 5.  ул.Беланова.77-85	
	
	Демонтажные работы	
531.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 7см	100 м3	0.27	
532.	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 7см	100 м3	0.069	
533.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.17	
534.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	84.8	
535.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	84.8	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2)	
536.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.254	
537.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	406.4	
538.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.272	
539.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	139.92	
540.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.636	
541.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до 20см  или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0.636	
542.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	159	
543.	Розлив вяжущих материалов	т	0.509	
544.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.524	
545.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.636	
546.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
547.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	58.83	
548.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до 5см   или исключать: к норме 27-06-020-06	1000 м2	0.636	
549.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.002	
550.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	14.756	
551.	Розлив вяжущих материалов	т	0.191	
552.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.197	
553.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.636	
554.	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0.007	
555.	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	61.438	
	Установка бортовых камней	
556.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02547	
557.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	40.752	
558.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.17	
559.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.7	
560.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.83	
561.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	283	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
562.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04266	
563.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	68.256	
564.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.205	
565.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.55	
566.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.158	
567.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.158	
568.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	19.75	
569.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.063	
570.	Смесь пескоцементная	м3	6.426	
571.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15.8	
572.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	80.58	
573.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	80.58	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
574.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.036	
575.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.6	
576.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.288	
577.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.68	
578.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.072	
579.	Смесь пескоцементная	м3	7.344	
580.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.4	
581.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	73.44	
582.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	73.44	
	Установка бортовых камней	
583.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01142	
584.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.272	
585.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.057	
586.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.27	
587.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.04	
588.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.04	
589.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.351	
590.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	204	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
591.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
	Скамейки, урны	
592.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0045	
593.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0045	
594.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.72	
595.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0045	
596.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.459	
597.	Монтаж  скамеек	т	0.255	
598.	Диван на металлических ножках	шт.	5	
599.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	5	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
600.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
601.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
602.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
603.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	м	100	
604.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.05	
605.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт	5	
606.	Прибор или аппарат	шт.	5	
607.	Автоматический выключатель В6/2	шт	5	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
608.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.17	
609.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	272	
610.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.754	
611.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	82.94	
612.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.377	
613.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.377	
614.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	94.25	
615.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.188	
616.	Смесь пескоцементная	м3	19.176	
617.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	37.7	
618.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	294.78	
619.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	89.76	
620.	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км	0.01	
	Установка бортовых камней	
621.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01215	
622.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.44	
623.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.081	
624.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.91	
625.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.35	
626.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	135	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
627.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
628.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
629.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.026	
630.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	41.6	
631.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.06	
632.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
633.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.12	
634.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	12	
635.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
636.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
637.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
638.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
639.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
640.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
641.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.204	
642.	Песок природный для строительных работ средний	м3	22.44	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                                Белоусов М.В. 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                                                             Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)