«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»                    	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ярмошик И.Г./	
		
«26» 09. 2017  г.	«26» 09. 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
(ИЗМЕНЕНИЯ)	
Капитальный ремонт МКД по ул. Дорожная д.23-33 г. Калининград ( ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	СТЕНЫ	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных - 50%	100 м2	5.43	
2.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	10.869	
3.	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м	0.66	
4.	Разборка: кирпичных стен	м3	11.5	
5.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.115	
6.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	2.714	
7.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	4.6	
8.	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.291	
9.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.291	
10.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт	7.07	
11.	Строительный мусор	т	0.042	
12.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.083	
13.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0.009	
14.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (толщ.40мм)	100 м2	2.02	
15.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-283.608	
16.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	87.264	
17.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	130.896	
18.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	8.84	
19.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	10.86	
20.	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0.116	
21.	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	т	0.312	
22.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.008	
23.	Шпилька резьбовая М12 (прим)	шт.	6	
24.	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.438	
	ПОТОЛОК	
25.	Очистка вручную потолков (снятие набела)	100 м2	4.88	
26.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	4.88	
27.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4.88	
28.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	63.44	
29.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	4.88	
30.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.88	
31.	Очистка поверхности щетками	м2	29.6	
32.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.296	
33.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.296	
	ПОЛ	
34.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.405	
35.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.608	
36.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.608	
37.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	97.28	
38.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	20.27	
39.	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	25.946	
40.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	50.68	
41.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	51.694	
42.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	5.068	
43.	Гидроизол	м2	587.888	
44.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.252	
45.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.252	
46.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	5.068	
47.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	10.339	
48.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2	5.068	
49.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	15.51	
50.	Устройство подстилающих слоев: бетонных (бетонный сапожек)	м3	0.7	
51.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.714	
52.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	82.042	
53.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	82.042	
	
	Раздел 2.  Перекрытие над л/к, подьезд №31	
	
54.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2	0.27	
55.	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2	0.27	
56.	Строительный мусор	т	0.645	
57.	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2	0.27	
58.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.75	
59.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	13.875	
60.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	100 м2	0.27	

Составил:	Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД»                     Кончиц А.К.       	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)