«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 817 469	руб.	Смета на сумму:	1 817 469	руб.	
Директор МКУ КР МКД	Генеральный директор ООО «УК Старый город»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шулепко Е.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
На капитальный ремонт фасада, подвальных помещений, лестницы, систем холодного водоснабжения и водоотведения в МКД №1
 по пер. Северному г. Калининграда	
Сметная стоимость:	1 817.469	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.398	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.204	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	464.539	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.62	1 213.62	458.23	8.86	8 034.17	3 033.48	58.67	15.08	8.49	70 805	45 745	498	
				746.53			4 942.03		4.97	1		24 562		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			3 330.76				93.33%	42 694			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 062.77				54.4%	24 885			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 427.70					138 384			
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.66	63.27	49.68	13.59	41.76	32.79	8.97	15.07	1.97	512	494	18	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			25.58				66.3%	328			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			16.40				40%	198			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					83.73					1 037			
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.66	4 688.98	197.81	4 246.36	3 094.73	130.55	2 802.60	15.08	3.66	12 793	1 969	10 258	
				244.81	143.10		161.57	94.45	3.51	14.12		567	1 334	
	Накладные расходы		78%			175.50				66.3%	2 190			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			112.50				40%	1 321			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 382.73					16 304			
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	5.605	188.95	188.95		1 059.06	1 059.06		15.07	1	15 960	15 960		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 048.47				84.15%	13 430			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			630.14				47.6%	7 597			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 737.67					36 987			
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	12.5	37.19	25.77		464.88	322.13		15.08	1	5 566	4 858		
				11.42			142.75		4.96	1		708		
	Накладные расходы		86%			277.03				73.1%	3 551			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			225.49				56%	2 720			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					967.40					11 838			
	
6.	Е53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	19 716.98	3 507.27	113.70	985.85	175.36	5.69	15.07	6.28	5 688	2 643	36	
				16 096.01	15.10		804.80	0.76	3.74	15.06		3 010	11	
	Накладные расходы		86%			151.46				73.1%	1 940			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			123.28				56%	1 486			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 260.60					9 114			
	
7.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	5.605	80.30	76.91	1.68	450.06	431.09	9.39	15.07	8.57	6 600	6 497	80	
				1.71	0.16		9.58	0.91	2.43	17.46		23	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			408.24				80.33%	5 232			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			201.96				37.4%	2 436			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 060.26					14 268			
	
8.	С101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	73.6	15.82			1 164.35					3 804			
				15.82			1 164.35		51.69			3 804		
	Объем: 560.5*0.013/100*1010													
	
9.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.605	2 074.12	832.23	83.91	11 625.47	4 664.66	470.33	15.07	9.43	97 513	70 296	4 435	
				1 157.98	39.06		6 490.48	218.95	3.51	13.35		22 782	2 923	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			4 615.01				80.33%	58 817			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			2 283.09				37.4%	27 384			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 523.57					183 714			
	
10.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.605	2 291.60	114.18	14.24	12 844.42	640.00	79.80	15.07	8.43	44 266	9 645	673	
				2 163.18			12 124.62		2.8	1		33 949		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			604.80				80.33%	7 748			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			299.20				37.4%	3 607			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 748.42					55 621			
	
11.	Е58-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб	0.353	560.81	553.26		197.97	195.30		15.08	1	2 961	2 945		
				7.55			2.67		5.9	1		16		
	Накладные расходы		83%			162.10				70.55%	2 078			
	Сметная прибыль		65%			126.95				52%	1 531			
	Всего с НР и СП					487.01					6 570			
	
	Цоколь	
	
12.	Е62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности цоколь (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	0.67	172.22	172.22		115.39	115.39		15.07	1	1 739	1 739		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			92.31				68%	1 183			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.70				40%	696			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					265.40					3 617			
	
13.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколь, 100 м2 покрытия	0.67	80.30	76.91	1.68	53.80	51.53	1.12	15.07	8.57	789	777	10	
				1.71	0.16		1.15	0.11	2.43	17.46		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			48.80				80.33%	626			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			24.14				37.4%	291			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126.74					1 706			
	
14.	С101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	8.8	15.82			139.22					455			
				15.82			139.22		51.69			455		
	Объем: 67*0.013/100*1010													
	
15.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню цоколя (прим), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.67	2 074.12	832.23	83.91	1 389.66	557.60	56.22	15.07	9.43	11 656	8 403	530	
				1 157.98	39.06		775.85	26.17	3.51	13.35		2 723	349	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			551.66				80.33%	7 030			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			272.91				37.4%	3 273			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.24					21 960			
	
16.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.67	2 291.60	114.18	14.24	1 535.37	76.50	9.54	15.07	8.43	5 291	1 153	80	
				2 163.18			1 449.33		2.8	1		4 058		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			72.29				80.33%	926			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			35.76				37.4%	431			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 643.43					6 648			
	
	оконные проемы	
	
17.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.045	1 870.07	1 617.67	252.40	84.15	72.80	11.36	15.08	8.86	1 198	1 098	101	
					100.00			4.50	1	17.6			79	
	Объем: 1.5*1*3													
	Накладные расходы		99%			76.53				84.15%	990			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			45.99				47.6%	560			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.67					2 749			
	
18.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.045	21 833.35	2 767.20	891.18	982.50	124.52	40.10	15.07	6.77	4 430	1 877	271	
				18 174.97	34.11		817.87	1.53	2.79	17.6		2 282	27	
	Объем: 1*1.5*3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106.2%			133.87				90.27%	1 719			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			67.50				42.84%	816			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 183.86					6 964			
	
19.	С203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	4.5	2 102.05			9 459.23					14 320			
				2 102.05			9 459.23		3 182.32			14 320		
	Объем: 1*1.5*3													
	
20.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.036	5 874.09	264.64	24.75	211.47	9.53	0.89	15.07	8.52	511	144	8	
				5 584.70	0.78		201.05	0.03	1.79	17.48		360		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106.2%			10.15				90.27%	130			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			5.12				42.84%	62			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					226.74					703			
	
21.	С101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	3.6	76.10			273.96					894			
				76.10			273.96		248.43			894		
	
22.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.06	6 573.92	2 219.10	136.83	394.43	133.15	8.21	15.07	9.8	2 922	2 007	80	
				4 217.99	39.23		253.08	2.35	3.3	15.45		835	36	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			128.05				80.33%	1 641			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			63.35				37.4%	764			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					585.82					5 327			
	
23.	Е15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	577.83	166.95	5.06	34.67	10.02	0.30	15.08	8.51	234	151	3	
				405.82	0.20		24.35	0.01	3.32	17.46		81		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			9.48				80.33%	121			
	Сметная прибыль		46.75%			4.69				37.4%	56			
	Всего с НР и СП					48.84					412			
	
24.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 392.74	333.48	15.69	83.56	20.01	0.94	15.08	8.5	515	302	8	
				1 043.57	0.20		62.61	0.01	3.28	17.46		205		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			18.92				80.33%	243			
	Сметная прибыль		46.75%			9.36				37.4%	113			
	Всего с НР и СП					111.84					871			
	
25.	Е58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.564	2 956.30	374.76	6.66	1 667.35	211.36	3.76	15.07	8.64	7 081	3 185	32	
				2 574.88	1.03		1 452.23	0.58	2.66	17.66		3 863	10	
	Накладные расходы		83%			175.91				70.55%	2 254			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			137.76				52%	1 661			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 981.02					10 996			
	
	отмостка	
	
26.	Е68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.067	2 714.76	666.84	2 047.92	181.89	44.68	137.21	15.08	6.35	1 545	674	871	
					258.98			17.35	1	14.79			257	
	Накладные расходы		104%			64.51				88.4%	823			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			37.22				48%	447			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.62					2 815			
	
27.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.0134	1 466.39	1 466.39		19.65	19.65		15.07	1	296	296		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			14.15				61.2%	181			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			7.52				30.6%	91			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.31					568			
	
28.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.201	3 001.78	246.00	111.59	603.36	49.45	22.43	15.08	4.08	2 554	746	92	
				2 644.20			531.48		3.23	1		1 717		
	Объем: 67*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		109.8%			54.30				93.33%	696			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			33.63				54.4%	406			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					691.28					3 656			
	
29.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	203.51	35.93	41.45	1 363.49	240.70	277.72	15.08	4.37	8 807	3 630	1 214	
				126.13	4.21		845.07	28.22	4.69	15.07		3 963	425	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			297.69				94.1%	3 816			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			171.44				51%	2 068			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 832.62					14 691			
	
30.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	452.40	40.32	76.78	3 031.11	270.14	514.39	15.08	4.23	16 112	4 074	2 176	
				335.31	7.73		2 246.58	51.76	4.39	15.07		9 862	780	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			356.34				94.1%	4 568			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			205.21				51%	2 476			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 592.66					23 155			
	
31.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.7	730.22	37.46	0.38	4 892.48	250.95	2.51	15.07	5.6	24 208	3 782	14	
				692.39			4 639.01		4.4	1		20 412		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			277.80				94.1%	3 559			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			159.98				51%	1 929			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 330.26					29 696			
	
	Крыльца	
	
32.	Е15-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм, 100 м ступеней	0.015	7 402.36	7 139.34	263.02	111.04	107.09	3.95	15.08	7.17	1 643	1 615	28	
					68.55			1.03	3.47	17.2			18	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		94.5%			102.17				80.33%	1 312			
	Сметная прибыль		46.75%			50.55				37.4%	611			
	Всего с НР и СП					263.76					3 566			
	
33.	Е15-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм (без стоимости), 100 м ступеней	0.015	19 147.03	10 262.81	410.96	287.21	153.94	6.16	15.08	7.17	2 807	2 321	44	
				8 473.26	107.11		127.10	1.61	3.47	17.2		441	28	
	Вычт.ресурсы:  С412-0014:[ М-(322302.00=3223.02*100) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		94.5%			146.99				80.33%	1 887			
	Сметная прибыль		46.75%			72.72				37.4%	879			
	Всего с НР и СП					506.92					5 572			
	
34.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (под ступень), 1 м3 подстилающего слоя	0.08	730.22	37.46	0.38	58.42	3.00	0.03	15.07	5.6	289	45		
				692.39			55.39		4.4	1		244		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110.7%			3.32				94.1%	42			
	Сметная прибыль		63.75%			1.91				51%	23			
	Всего с НР и СП					63.65					354			
	
	Ремонт лестницы внутриподъездной	
	
35.	Е46-04-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.28	371.82	252.79	119.03	104.11	70.78	33.33	15.07	8.86	1 362	1 067	295	
					47.16			13.20	1	17.6			232	
	Накладные расходы		99%			83.14				84.15%	1 093			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			49.97				47.6%	618			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.22					3 073			
	
36.	Е11-01-033-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм, 100 м2 покрытия	0.28	11 321.29	758.34	166.97	3 169.96	212.33	46.75	15.07	8.41	14 451	3 200	393	
				10 395.99	11.24		2 910.88	3.15	3.73	17.61		10 858	55	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			238.54				94.1%	3 063			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			137.37				51%	1 660			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 545.86					19 174			
	
37.	Е10-01-089-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	0.28	222.57	56.22	9.49	62.32	15.74	2.66	15.07	7.69	401	237	20	
				156.85	0.45		43.92	0.13	3.26	15.17		143	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106.2%			16.85				90.27%	216			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			8.50				42.84%	102			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.67					719			
	
38.	Е15-04-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Простая окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.28	843.74	307.09	6.57	236.25	85.99	1.84	15.07	8.51	1 865	1 296	16	
				530.08	0.20		148.42	0.05	3.73	17.46		554	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			81.31				80.33%	1 042			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			40.22				37.4%	485			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.78					3 392			
	
	Подвал	
	
39.	Е62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	5.912	172.22	172.22		1 018.16	1 018.16		15.07	1	15 344	15 344		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			814.53				68%	10 434			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			509.08				40%	6 138			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 341.77					31 916			
	
40.	Е53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	1.5	37.19	25.77		55.79	38.66		15.08	1	668	583		
				11.42			17.13		4.96	1		85		
	Накладные расходы		86%			33.25				73.1%	426			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			27.06				56%	326			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.10					1 421			
	
41.	Е53-15-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.065	19 724.24	3 188.43	439.80	1 282.08	207.25	28.59	15.07	8.19	7 270	3 123	234	
				16 096.01	144.32		1 046.24	9.38	3.74	17.33		3 913	163	
	Накладные расходы		86%			186.30				73.1%	2 402			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			151.64				56%	1 840			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 620.02					11 512			
	
42.	Е62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	5.912	57.10	31.22		337.58	184.57		15.07	1	3 397	2 782		
				25.88			153.00		4.02	1		615		
	Накладные расходы		80%			147.66				68%	1 892			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			92.29				40%	1 113			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					577.52					6 402			
	
43.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.07	2 203.33	1 002.02	180.42	8 967.54	4 078.21	734.31	15.07	10.89	84 870	61 459	7 997	
				1 020.89	103.89		4 155.02	422.83	3.71	13.84		15 415	5 852	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			4 253.48				80.33%	54 071			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			2 104.24				37.4%	25 174			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 325.26					164 115			
	
44.	Е15-02-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.842	2 234.95	1 048.26	180.42	4 116.78	1 930.90	332.33	15.07	10.89	39 557	29 099	3 619	
				1 006.27	103.89		1 853.55	191.37	3.69	13.84		6 840	2 648	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			2 005.55				80.33%	25 502			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			992.16				37.4%	11 873			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 114.49					76 933			
	
45.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	5.912	210.27	122.16	3.53	1 243.13	722.20	20.84	15.07	8.55	13 077	10 883	178	
				84.59	0.20		500.10	1.15	4.03	17.46		2 015	20	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			683.57				80.33%	8 758			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			338.17				37.4%	4 078			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 264.86					25 913			
	
46.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	374.88	82.80	15.62	44.99	9.94	1.87	15.08	2.66	249	150	5	
				276.46	0.17		33.18	0.02	2.83	15.36		94		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			8.07				68.85%	103			
	Сметная прибыль		59.5%			5.93				47.6%	71			
	Всего с НР и СП					58.98					424			
	
47.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	634.96	50.89	10.37	76.20	6.11	1.24	15.07	3.19	256	92	4	
				573.70	0.17		68.84	0.02	2.32	15.36		160		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			4.97				68.85%	63			
	Сметная прибыль		59.5%			3.65				47.6%	44			
	Всего с НР и СП					84.81					363			
	
48.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.368	1 466.39	1 466.39		539.63	539.63		15.07	1	8 132	8 132		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			388.53				61.2%	4 977			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			206.41				30.6%	2 488			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 134.57					15 597			
	
49.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3	0.3684	426.34	426.34		157.06	157.06		15.07	1	2 367	2 367		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			113.08				61.2%	1 449			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38.25%			60.08				30.6%	724			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					330.22					4 540			
	
50.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	9.21	475.82	48.38	92.13	4 382.33	445.61	848.52	15.08	4.23	23 866	6 720	3 589	
				335.31	9.27		3 088.21	85.38	4.39	15.07		13 557	1 287	
	Объем: 184.2*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			587.81				94.1%	7 535			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			338.51				51%	4 084			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 308.64					35 484			
51.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	18.42	63.60	44.95	0.45	1 171.45	827.92	8.29	15.07	5.6	13 998	12 477	46	
				18.20			335.24		4.4	1		1 475		
	Объем: 184.2*0.1													
	Вычт.ресурсы:  С401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			916.51				94.1%	11 741			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			527.80				51%	6 363			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 615.76					32 102			
	
52.	С401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	18.788	685.00			12 869.78					58 493			
				685.00			12 869.78		3 113.32			58 493		
	Объем: 18.42*1.02													
	
53.	Е11-01-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	1.842	1 764.02	432.11	281.96	3 249.33	795.94	519.36	15.08	3.74	25 027	12 003	1 942	
				1 049.96	3.50		1 934.03	6.44	5.73	17.57		11 082	113	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			888.23				94.1%	11 401			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			511.52				51%	6 179			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 649.08					42 607			
	
54.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	1.842	3 221.87	762.19	548.76	5 934.68	1 403.95	1 010.82	15.08	3.92	44 388	21 172	3 962	
				1 910.92	7.56		3 519.91	13.93	5.47	17.59		19 254	245	
	Вычт.ресурсы:  С101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			1 569.59				94.1%	20 153			
	Сметная прибыль		63.75%			903.90				51%	10 923			
	Всего с НР и СП					8 408.17					75 464			
	
55.	С101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	213.672	33.27			7 108.87					13 632			
				33.27			7 108.87		63.8			13 632		
	Объем: 1.842*116													
	
56.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.245	502.06	163.97	60.72	123.01	40.17	14.88	15.07	7.5	1 078	605	112	
				277.37	3.63		67.96	0.89	5.31	15.03		361	13	
	Вычт.ресурсы:  С204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		94.5%			38.80				80.33%	496			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			22.69				44.2%	273			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.50					1 848			
	
57.	С204-0097 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.245	5 486.84			1 344.28					5 666			
				5 486.84			1 344.28		23 126.51			5 666		
	
58.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм, 100 м2 стяжки	1.842	1 809.82	459.64	70.56	3 333.68	846.65	129.97	15.08	8.47	25 512	12 767	1 101	
				1 279.62	24.62		2 357.06	45.34	4.94	17.6		11 644	798	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			987.43				94.1%	12 765			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			568.64				51%	6 918			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 889.76					45 195			
	
59.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	1.842	2 010.11	34.94	74.61	3 702.63	64.36	137.43	15.06	8.3	19 439	969	1 141	
				1 900.56	24.39		3 500.83	44.93	4.95	17.62		17 329	792	
	Начисления: Н3= 1.25*6*1.2, Н4= 1.25*6*1.2, Н5= 1.15*6*1.2, Н48= 6	
	Накладные расходы		110.7%			120.98				94.1%	1 657			
	Сметная прибыль		63.75%			69.67				51%	898			
	Всего с НР и СП					3 893.29					21 994			
	
60.	Е11-01-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	1.842	221.54	150.38	11.19	408.07	277.00	20.61	15.08	6.04	4 930	4 177	124	
				59.97	1.79		110.46	3.29	5.69	16.18		629	53	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		110.7%			310.28				94.1%	3 980			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		63.75%			178.68				51%	2 157			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					897.04					11 068			
	
61.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.13	48.13	4.41	36.66	872.52	79.95	664.65	15.07	7.27	7 965	1 205	4 832	
									1	1				
	Объем: 15.13+3													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			79.95				100%	1 205			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			47.97				60%	723			
	
62.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	77.074	16.40		16.40	1 264.01		1 264.01	1	7.52	9 505		9 505	
									1	1				
	Объем: 36.84*1.6+15.13+3													
	
	Холодное водоснабжение	
	
63.	Е65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.44	391.23	305.70	8.28	172.14	134.51	3.64	15.07	5.11	2 155	2 027	19	
				77.25	1.29		33.99	0.57	3.22	17.63		109	10	
	Объем: 38+6													
	Накладные расходы		74%			99.96				62.9%	1 281			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.54				40%	815			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					339.64					4 251			
	
64.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.302	2 591.15	1 768.25	751.38	782.53	534.01	226.92	15.08	6.1	9 523	8 053	1 384	
				71.52	106.91		21.60	32.29	4	15.06		86	486	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			652.38				97.92%	8 361			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			399.52				56.44%	4 819			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 834.43					22 704			
	
65.	Е16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.078	3 432.88	2 357.66	944.60	267.76	183.90	73.68	15.08	6.11	3 266	2 773	450	
				130.62	133.64		10.19	10.42	4.18	15.06		43	157	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			223.86				97.92%	2 869			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			137.09				56.44%	1 654			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					628.71					7 789			
	
66.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.06	4 943.67	2 761.82	2 074.25	296.62	165.71	124.45	15.08	6.01	3 274	2 499	748	
				107.60	303.96		6.46	18.24	4.14	15.06		27	275	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			211.91				97.92%	2 716			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			129.78				56.44%	1 566			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					638.31					7 556			
	
67.	С507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	5.394	11.39			61.44					112			
				11.39			61.44		20.7			112		
	Объем: 6.0*0.899													
	
68.	С507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	28.328	29.31			830.29					1 438			
				29.31			830.29		50.76			1 438		
	Объем: (0.302)*93.8													
	
69.	С507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м	7.309	33.67			246.09					554			
				33.67			246.09		75.77			554		
	Объем: (0.078)*93.7													
	
70.	С302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	9	27.16			244.44					939			
				27.16			244.44		104.37			939		
	
71.	С302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	2	95.91			191.82					601			
				95.91			191.82		300.26			601		
	
72.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	3	5.01			15.02					64			
				5.01			15.02		4.23			64		
	Поправки: М: =21.18/4.23	
	
73.	С507-5056 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм, шт.	9	0.83			7.51					32			
				0.83			7.51		4.23			32		
	Поправки: М: =3.53/4.23	
	
74.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 32х25 мм, шт.	9	30.24			272.17					1 151			
				30.24			272.17		4.23			1 151		
	Поправки: М: =123.00*1.04/4.23	
	
75.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 40х32 мм, шт.	2	48.19			96.38					408			
				48.19			96.38		4.23			408		
	Поправки: М: =196.00*1.04/4.23	
	
76.	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.	1	2.48			2.48					11			
				2.48			2.48		4.23			11		
	Поправки: М: =10.51/4.23	
	
77.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	9	3.75			33.74					143			
				3.75			33.74		4.23			143		
	Поправки: М: =15.86/4.23	
	
78.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	1	4.83			4.83					20			
				4.83			4.83		4.23			20		
	Поправки: М: =20.42/4.23	
	
79.	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.	2	2.80			5.60					24			
				2.80			5.60		4.23			24		
	Поправки: М: =11.85/4.23	
	
80.	С301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	9	3.74			33.66					117			
				3.74			33.66		13.03			117		
	
81.	С301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	18	4.39			79.02					303			
				4.39			79.02		16.82			303		
	
82.	С301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	3	5.67			17.01					63			
				5.67			17.01		21.13			63		
	
83.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим), 10 м трубопровода	3.8	229.23	51.10	39.33	871.08	194.19	149.45	15.08	8.28	5 996	2 928	1 237	
				138.80			527.44		3.47	1		1 830		
	Объем: 30.2+7.8													
	Вычт.ресурсы:  С101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  С506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			174.77				76.5%	2 240			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			115.54				47.6%	1 394			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.39					9 630			
	
84.	С104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	8.58	8.63			74.05					362			
				8.63			74.05		42.17			362		
	Объем: (0.78)*11													
	
85.	С104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	33.22	7.80			259.12					1 197			
				7.80			259.12		36.03			1 197		
	Объем: 30.2*1.1													
	
86.	Е69-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.12	991.12	991.12		118.93	118.93		15.07	1	1 792	1 792		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			92.77				66.3%	1 188			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			59.47				40%	717			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.16					3 697			
	
87.	Е46-03-010-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.07	919.09	206.85	712.24	64.34	14.48	49.86	15.08	3.97	416	218	198	
					65.19			4.56	1	15.06			69	
	Накладные расходы		99%			18.85				84.15%	242			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			11.33				47.6%	137			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.52					794			
	
88.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.01	1 944.70	473.27	25.13	19.45	4.73	0.25	15.08	8.41	141	71	2	
				1 446.30			14.46		4.7	1		68		
	Накладные расходы		99%			4.68				84.15%	60			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			2.81				47.6%	34			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.95					235			
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
89.	Е65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.11	622.36	617.14	5.22	68.46	67.89	0.57	15.08	8.86	1 029	1 024	5	
					2.07			0.23	1	17.57			4	
	Накладные расходы		74%			50.41				62.9%	647			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.06				40%	411			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.93					2 087			
	
90.	Е65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.42	775.58	765.14	10.44	325.74	321.36	4.38	15.08	8.86	4 885	4 846	39	
					4.13			1.73	1	17.62			31	
	Накладные расходы		74%			239.09				62.9%	3 068			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			161.55				40%	1 951			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					726.37					9 903			
	
91.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.11	6 260.42	932.60	4.68	688.65	102.59	0.51	15.08	7.72	2 646	1 547	4	
				5 323.14	0.45		585.55	0.05	1.87	15.17		1 095	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			118.24				97.92%	1 516			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			72.41				56.44%	874			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					879.30					5 035			
	
92.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.42	12 984.16	894.28	10.83	5 453.35	375.60	4.55	15.08	7.84	15 440	5 664	36	
				12 079.05	1.14		5 073.20	0.48	1.92	14.96		9 741	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115.2%			433.24				97.92%	5 553			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		70.55%			265.32				56.44%	3 201			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 151.92					24 194			
	
93.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	6	11.06			66.38					281			
				11.06			66.38		4.23			281		
	Поправки: М: =45/4.23*1.04	
	
94.	С Цена поставщик. 
Тройник 90 град. ПВХ 110/50/110мм, шт	4	15.98			63.92					270			
				15.98			63.92		4.23			270		
	Поправки: М: =65/4.23*1.04	
	
95.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 110мм, шт	12	9.34			112.11					474			
				9.34			112.11		4.23			474		
	Поправки: М: =38/4.23*1.04	
	
96.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 50мм, шт	12	4.92			59.01					250			
				4.92			59.01		4.23			250		
	Поправки: М: =20/4.23*1.04	
	
97.	С Цена поставщик. 
Тройник 45 град. ПВХ 110мм, шт	7	15.98			111.87					473			
				15.98			111.87		4.23			473		
	Поправки: М: =65/4.23*1.04	
	
98.	С Цена поставщик. 
Переход пластик/чугун для канализационных труб д.110мм (с резинкой 124/110), шт.	9	27.22			244.95					1 036			
				27.22			244.95		4.23			1 036		
	Поправки: М: =110.7/4.23*1.04	
	
99.	С Цена поставщик. 
Переход пластик/чугун для канализационных труб д.50мм (с резинкой 71/50), шт.	7	17.33			121.33					513			
				17.33			121.33		4.23			513		
	Поправки: М: =70.5/4.23*1.04	
	
100.	С Цена поставщик. 
Тройник 45 град. ПВХ 110/50мм, шт	8	36.14			289.13					1 223			
				36.14			289.13		4.23			1 223		
	Поправки: М: =147/4.23*1.04	
	
101.	С301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.	22	12.58			276.76					986			
				12.58			276.76		44.84			986		
	
102.	С301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	6	5.79			34.74					134			
				5.79			34.74		22.27			134		
	
103.	Е46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий	0.12	687.25	153.07	534.18	82.47	18.37	64.10	15.08	3.97	531	277	254	
					48.89			5.87	1	15.06			88	
	Накладные расходы		99%			24.00				84.15%	307			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			14.42				47.6%	174			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.89					1 012			
	
104.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	1 944.70	473.27	25.13	38.89	9.47	0.50	15.08	8.41	283	143	4	
				1 446.30			28.93		4.7	1		136		
	Накладные расходы		99%			9.38				84.15%	120			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			5.63				47.6%	68			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.90					471			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	147 217.63	29 511.25	11 057.45			888 085	444 842	65 055	
			106 521.01	1 366.27				376 267	19 697	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 207.00					2 398			
			1 207.00					2 398		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 207.00					2 398			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 207.00					2 398			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	133 872.70	27 545.73	8 690.09			818 336	415 204	48 033	
			97 636.87	1 302.26				355 105	18 726	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 061.41					100 382			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93.33 - по стр. 1, 28; %=66.3 - по стр. 2, 3, 86; %=84.15 - по стр. 4, 17, 35, 87, 88, 103, 104; %=73.1 - по стр. 5, 6, 40, 41; %=80.33 - по стр. 7, 9, 10, 13, 15, 16, 22-24, 32, 33, 38, 43-45, 56; %=70.55 - по стр. 11, 25; %=68 - по стр. 12, 39, 42; %=90.27 - по стр. 18, 20, 37; %=88.4 - по стр. 26; %=61.2 - по стр. 27, 48, 49; %=94.1 - по стр. 29-31, 34, 36, 50, 51, 53, 54, 58-60; %=68.85 - по стр. 46, 47; %=76.5 - по стр. 83)	28 237.10					361 131			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54.4 - по стр. 1, 28; %=40 - по стр. 2, 3, 12, 39, 42, 86; %=47.6 - по стр. 4, 17, 35, 46, 47, 83, 87, 88, 103, 104; %=56 - по стр. 5, 6, 40, 41; %=37.4 - по стр. 7, 9, 10, 13, 15, 16, 22-24, 32, 33, 38, 43-45; %=52 - по стр. 11, 25; %=42.84 - по стр. 18, 20, 37; %=48 - по стр. 26; %=30.6 - по стр. 27, 48, 49; %=51 - по стр. 29-31, 34, 36, 50, 51, 53, 54, 58-60; %=44.2 - по стр. 56)	15 603.58					187 872			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	177 713.38					1 367 339			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 001.40	1 885.57	438.70			49 881	28 433	2 685	
			7 677.14	64.01				18 764	971	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 63, 89, 90; %=97.92 - по стр. 64-66, 91, 92)	2 029.08					26 011			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 63, 89, 90; %=56.44 - по стр. 64-66, 91, 92)	1 267.28					15 290			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 297.76					91 182			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 136.53	79.95	1 928.66			17 470	1 205	14 337	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	79.95					1 205			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	47.97					723			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 136.53					17 470			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	194 354.67					1 478 389			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 159.19					31 638			
	ИТОГО	198 513.86					1 510 027			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 970.28					30 201			
	ИТОГО	202 484.14					1 540 228			
	НДС 18%	36 447.15					277 241			
	ВСЕГО С НДС	238 931.29					1 817 469			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 266.18					387 142			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 870.86					203 162			

Составил:	Ведущий инженер СДО                                                                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника СДО                                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)