«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
на капитальный ремонт придомовой территории по ул. Красная, 21-21а - ул. Разина, 25 в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.47	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.504	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	94.527	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	94.527	
5.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3248	
6.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	519.68	
7.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.3248	
8.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.68	
9.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	184.8	
10.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.56	
11.	Е27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	0.56	
12.	Е27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	1000 м2 покрытия	0.56	
13.	С101-9066-002	Геосетка S&P Glasphalt тип GS, из стекловолокна, соединенная с нетканым полипропиленовым геотекстилем	м2	560	
14.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 	0.392	
15.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	39.984	
16.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	56	
17.	Цена поставщика.	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*100 (типа кирпич) (М300)	м2	571.2	
18.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.47	
19.	Цена поставщика.	Бортовой камень БР 100.30.15	м.п.	47	
	
	Раздел 2.  Озеленение	
	
20.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
21.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)