«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор «МКУ КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Н.В. Тихонова/	
		
«09» марта 2016 г.	«09» марта 2016 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Омская, 2-6а г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.3101	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.83	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	76.44	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	76.44	
	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ.8см	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.124	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.4	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.124	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	68.2	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.31	
13.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.155	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.81	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	31	
16.	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), размер 199х99х80 мм, серая	м2	316.2	
	
	Раздел 3.  Мощение территории плиткой толщ.6см	
	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0333	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	53.28	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0333	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.266	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	29.26	
22.	Добавка песко-цементной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0665	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.78	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	13.3	
25.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая	м2	135.66	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01566	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.06	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01566	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0741	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.15	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.46	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	146	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.3	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00594	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.52	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	30	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
37.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
38.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
39.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	7	
40.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)