«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Фабричная,5-7	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт многоквартирного дома (решение суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6.8	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.8	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	6.8	
4.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1.5	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.8	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.55	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	6	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, кобылки	100 м	0.72	
9.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.015	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.108	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.4536	
12.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.108	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.7128	
14.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.405	
15.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.405	
16.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.56	
17.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	239.292	
18.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.02	
19.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
20.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.7	
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.57	
22.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.21	
23.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
24.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.45	
26.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.1	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.1	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.1	
29.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.05	
30.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	131.25	
31.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	14.25	
32.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	290.7	
33.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	6.8	
34.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	850	
35.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.8	
36.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	51	
37.	Ограждение кровель перилами, снегозадержатели	100 м ограждения	0.98	
38.	Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07	
39.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0308	
40.	Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.25	
41.	Подшивка карниза	100 м2 потолка	0.25	
42.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	
43.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	26.841	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	26.841	
	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
45.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.02	
46.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0.04	
47.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
48.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии, в здании	1 м3	2.2	
49.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии, вне здания	1 м3	1	
50.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.25	
51.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2	
52.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.64	
53.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1,песком	100 м3 грунта	0.064	
54.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.04	
55.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.317821	
56.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.73	
57.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.44	
58.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.73	
59.	Отвод ПВХ 90 град. 50мм	шт	24	
60.	Тройник ПВХ 50мм	шт	24	
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.44	
62.	Отвод ПВХ 45 град. 110мм	шт	32	
63.	Тройник ПВХ 110мм	шт	9	
64.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.12	
65.	Демонтаж сифонов	100 приборов	0.24	
66.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным, без стоимости	10 компл.	1.2	
	
	Раздел 3.  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ	
	
67.	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0.0932	
68.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2.2	
69.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.2	
70.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.066	
71.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	22	
72.	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.0932	
73.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.0369	
74.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1864	
75.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1864	
76.	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см	1000 м2 покрытия и основания	0.01	
77.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.1	
78.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0.1	
79.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11.02	
80.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	11.02	
	
	Раздел 4.  ВОДОПРОВОД	
	
81.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.18	
82.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	
83.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.25	
84.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.18	
85.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.25	
86.	Труба из полипропилена PN 16/63	м	23.65	
87.	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм	10 шт.	0.6	
88.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.18	
89.	Труба из полипропилена PN 16/40	м	16.866	
90.	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1	
91.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	3	
92.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	12	
93.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 65 мм	1 врезка	1	
94.	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт.	1	
95.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	4.3	
96.	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм	м	19.8	
97.	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм	м	27.5	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
98.	Разборка бетонных оснований отмостки	1 м3	11.71	
99.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	28.104	
100.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	28.104	
101.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2342	
102.	Очистка вручную поверхности цоколя от земли	100 м2 расчищенной поверхности	0.3138	
103.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.3138	
104.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	11.71	
105.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	11.71	
106.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	11.71	
	
	Раздел 6.  ЦОКОЛЬ	
	
107.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.7322	
108.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
109.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.7322	
110.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.613786	
111.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.732	
112.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.732	
113.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.63592	
114.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.63592	
	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
115.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.03	
116.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	106.09	
117.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.75	
118.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	76.5	
119.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	1.13	
120.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	м	115.26	
121.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.33	
122.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.03366	
123.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.72	
124.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.07344	
125.	Разветвительная коробка У-198	шт.	4	
126.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
127.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
128.	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	10	
129.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1	
130.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.08	
131.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.08	
132.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	8	
133.	Шина заземления по установленным конструкциям	100 м	0.01	
134.	Шина (полоса медная 30*7)	шт	1	
135.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
136.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.025	
137.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
138.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.14	
139.	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0.15	
140.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. марки YDY, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	м	15.3	
141.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.535	
142.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.08	
143.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.12	
144.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.04	
145.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.25	
146.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.25	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)