«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ /  Ходорович А.В. /	
		
«______»____________________ 2019 г.	«______»____________________ 2019 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 57-61 по ул. К. Назаровой г. Калининграда. 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»).	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.К.Назаровой 57-61	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.008	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.4	
3.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2	0.54	
4.	Разборка отмостки	100 м3	0.052	
5.	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т	0.02	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	12.2	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	12.2	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.123	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	196.8	
10.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.548	
11.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	60.28	
12.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.274	
13.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.274	
14.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	68.5	
15.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.137	
16.	Смесь пескоцементная	м3	13.974	
17.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	27.4	
18.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	40.8	
19.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	238.68	
	Установка бортовых камней	
20.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0072	
21.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.52	
22.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.048	
23.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.28	
24.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.8	
25.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	80	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.027	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.2	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.13	
29.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.3	
30.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.1	
31.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.1	
32.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	12.5	
33.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.04	
34.	Смесь пескоцементная	м3	4.08	
35.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10	
36.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	30.6	
37.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	40.8	
38.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	30.6	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.019	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.4	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.15	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.5	
43.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.038	
44.	Смесь пескоцементная	м3	3.825	
45.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.5	
46.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	20.4	
47.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	30.6	
48.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	25.5	
	Установка бортовых камней	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00504	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.064	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.025	
52.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.75	
53.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.9	
54.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.018	
55.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.567	
56.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
	Скамейки, урны	
57.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0018	
58.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0018	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.288	
60.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0018	
61.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.184	
62.	Монтаж  скамеек	т	0.102	
63.	Диван на металлических ножках	шт.	2	
64.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	2	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) . Парковка.	
65.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.034	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	54.4	
67.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.15	
68.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.5	
69.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.075	
70.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.075	
71.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3	18.75	
72.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.038	
73.	Смесь пескоцементная	м3	3.825	
74.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.5	
75.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	61.2	
76.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	15.3	
	Установка бортовых камней	
77.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00225	
78.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.6	
79.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.015	
80.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.65	
81.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.25	
82.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
83.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
	Устройство гидроизоляции под отмостку	
84.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.104	
85.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами (с заводом на стену)	100 м2	0.484	
86.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	53.196	
	Устройство водоотводных лотков	
87.	Устройство водоотводных лотков (350*250*80мм - 22м)-63шт	10 м2	0.55	
88.	Лотки железобетонные водопропускные	м3	0.441	

Составил:	

Вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела ОК                                            Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)