«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /В.А. Тишковец/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на благоустройство дворовой территории МКД №5-7 по ул. Фабричная г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.00312	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.15	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.23	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.23	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1284	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	205.44	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1284	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.642	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	70.62	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.321	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1605	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.37	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	32.1	
14.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	327.42	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00775	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.4	
17.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00775	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.062	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.82	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0155	
21.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.58	
22.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	3.1	
23.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	31.62	
	Установка бортовых камней	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00814	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.024	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00814	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0524	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.76	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.78	
30.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.2	
32.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.00396	
33.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.01	
34.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20	
	Прочие работы	
35.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	5	
36.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
37.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0054	
38.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	
39.	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций	0.102	
40.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт	2	
41.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт	2	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
42.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1456	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	232.96	
44.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1456	
45.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.728	
46.	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.08	
47.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.364	
48.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.182	
49.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.56	
50.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	36.4	
51.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	371.28	
52.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0642	
53.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.06	
54.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.07	
55.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	107	
	озеленение	
56.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)