«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Кап. ремонт 2014г. - 3 изменение	
	
Объект:	ЖЭУ № 12Ц	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 27-29 по ул. Красная, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.4355	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	78.39	
3.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.4355	
4.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм)	100 м3 грунта	0.4355	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	139.36	
6.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	17.42	
7.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	43.55	
8.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.355	
9.	Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм)	1 т	0.871	
10.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	4.355	
11.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(+30 мм)	100 м2 стяжки	4.355	
12.	Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5	шт	2	
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
13.	(прим.) Разборка покрытий и оснований бетонных приямков	100 м3 конструкций	0.026	
14.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.11952	
15.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.7928	
16.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	199.2	
17.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.992	
18.	Гидротекс - Р	кг	2988	
19.	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	143.424	
20.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.992	
21.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1.67328	
22.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	11.952	
23.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	11.952	
	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации	
	
24.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.3	
25.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.3	
26.	Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм	м	30.3	
27.	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	2.8	
28.	Отвод 110х45 гр.,	шт	21	
29.	Переход с чугуна на ПВХ	шт	7	
30.	прим.) Установка дождеприемника универсального	1 шт.	7	
31.	Дождеприемник универсальный (Wavin)	шт	7	
32.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости	100 м3 грунта	0.36	
33.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	
34.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.2	
35.	Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм	м	20.2	
36.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.12	
37.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3467	
	
	Раздел 4.  Оконные блоки	
	
38.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.14	
39.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	14	
40.	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	14	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.035	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.035	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.5	
44.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.042	
	
	Раздел 5.  Дверные блоки	
	
45.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0342	
46.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.42	
47.	Дверь металлическая	м2	3.42	
	
	Раздел 6.  Прочие работы	
	
	Потолок	
48.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.3	
49.	Очистка поверхности щетками (армокирпичного перекрытия)	1 м2 очищаемой поверхности	5	
50.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(армокирпичного перекрытия)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
51.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	
52.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.3	
53.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3	
54.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
	Стены	
55.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5.13	
56.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.04	
57.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.38	
58.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.15	
59.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.15	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.330936	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.330936	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)