«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»	
 Директор МКУ «КР МКД »			Генеральный директор ООО «Шлейф»			
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Ю.Ю. Жаренов /	
		
« 28» февраля 2018 г.	« 28 » февраля 2018 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Ст. с-та Карташева , д.4-4"в"  г. Калининград	
Сметная стоимость:	6 635.983	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.497	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	628.451	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.1235	31 377.16	3 875	
		Объем: 176.4*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.080975	268.820	559	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	9.59842	152.740	1 466	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.556985	935.23	521	
			(1)			268.82	150	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.52399	1 233.16	1 879	
			(1)			268.82	410	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.24453	35.92	9	
		Накладные расходы				88%	1 782	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	972	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 629	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1	16 033.58	16 034	
		Объем: 15+85						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.4	200.120	1 881	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	68.26	163.200	11 140	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.4	493.44	4 638	
			(1)			200.12	1 881	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	28.2	9.05	255	
		Накладные расходы				88%	11 458	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	6 250	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					33 743	
	
3.	ГЭСНр 68-20-1 
(прим.)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.075	2 685.81	201	
3. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	1.401	143.780	201	
		Накладные расходы				88%	177	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	96	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					474	
	
4.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим.)	Демонтаж металлического оборудования (качели,сушилок,турника,спортивной стенки, ограждения)	т		0.502	8 130.71	4 082	
		Объем: 0.069+0.083+0.079+0.062+0.209						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	2.048662	268.003	549	
4. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	11.374818	177.590	2 020	
4. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.024598	1 687.36	42	
			(1)			306.16	8	
4. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.042168	874.68	37	
			(1)			268.82	11	
4. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.91513	798.04	1 528	
			(1)			268.82	515	
4. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.337344	7.34	2	
4. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.066766	1 037.49	69	
			(1)			229.99	15	
4. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.590352	3.21	2	
4. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	3.380468	112.76	381	
		Накладные расходы				77%	1 978	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 490	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 550	
	
5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		26.7	39.92	1 066	
		Объем: (12.35)*1.8+(15*0.3*0.15*2.2)+(85*0.2*0.08*2.2)						
	
6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		26.7	262.99	7 022	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
7.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1184	51 564.61	6 105	
		Объем: 263*0.45						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.164608	268.820	1 388	
7. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.785472	147.310	263	
7. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.224256	935.23	1 145	
			(1)			268.82	329	
7. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.940352	1 188.38	4 683	
			(1)			268.82	1 059	
7. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004736	3 090.35	15	
		Накладные расходы				81%	1 337	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	561	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 004	
	
8.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		189.44	151.56	28 712	
		Объем: 118.4*1.6						
	
9.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.526	18 517.68	9 740	
		Объем: 263*0.2						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.30088	254.662	1 859	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.26872	151.380	1 252	
9. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.93102	1 543.79	1 437	
			(1)			268.82	250	
9. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.25654	964.28	2 176	
			(1)			200.12	452	
9. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.72408	1 215.15	4 525	
			(1)			286.75	1 068	
9. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.38924	760.62	296	
			(1)			229.99	90	
9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.63	20.52	54	
		Накладные расходы				121%	3 764	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 022	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 526	
	
10.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		57.86	523.12	30 268	
		Объем: 52.6*1.10						
	
11.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.263	22 274.28	5 858	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.51511	265.450	1 464	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	7.81373	161.570	1 262	
11. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.31823	935.23	298	
			(1)			268.82	86	
11. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.33664	1 543.79	520	
			(1)			268.82	90	
11. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.35708	691.29	938	
			(1)			268.82	365	
11. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.2618	791.87	1 791	
			(1)			268.82	608	
11. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7627	721.34	550	
			(1)			268.82	205	
11. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.47866	760.62	364	
			(1)			229.99	110	
11. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.575	20.52	135	
		Накладные расходы				121%	3 298	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 772	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 928	
	
12.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.263	1 725.17	454	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.6049	268.820	163	
12. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1315	691.29	91	
			(1)			268.82	35	
12. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.30245	791.87	240	
			(1)			268.82	81	
12. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.17095	721.34	123	
			(1)			268.82	46	
		Накладные расходы				121%	197	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	106	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					757	
	
13.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		65.75	2 270.97	149 316	
		Объем: 263*0.2*1.25						
	
14.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3		0.1315	5 304.43	698	
		Объем: 263*0.05						
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.648295	213.358	138	
14. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.124925	1 543.79	193	
			(1)			268.82	34	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.52337	964.28	505	
			(1)			200.12	105	
		Накладные расходы				121%	167	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	90	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					955	
	
15.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.413	2 154.36	28 896	
		Объем: (0.1315)*102.0						
	
16.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.3	2 297.87	60 434	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.367	220.033	521	
16. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	310.34	184.510	57 261	
16. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.789	964.28	761	
			(1)			200.12	158	
16. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.991	13.20	198	
16. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.789	760.62	600	
			(1)			229.99	181	
16. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.789	1 037.49	819	
			(1)			229.99	181	
16. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.26	20.52	108	
16. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.315	523.12	688	
		Накладные расходы				121%	69 916	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	37 558	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					167 909	
	
17.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		268.26	480.00	128 765	
		Объем: 263*1.02						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
18.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.086	51 564.61	4 435	
		Объем: 215*0.4						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.75132	268.820	1 008	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.29688	147.310	191	
18. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.88924	935.23	832	
			(1)			268.82	239	
18. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.86208	1 188.38	3 401	
			(1)			268.82	769	
18. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00344	3 090.35	11	
		Накладные расходы				81%	971	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	408	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 814	
	
19.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		137.6	151.56	20 855	
		Объем: 86*1.6						
	
20.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.43	18 517.68	7 963	
		Объем: 215*0.2						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.9684	254.662	1 520	
20. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.7596	151.380	1 023	
20. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.7611	1 543.79	1 175	
			(1)			268.82	205	
20. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.8447	964.28	1 779	
			(1)			200.12	369	
20. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.0444	1 215.15	3 699	
			(1)			286.75	873	
20. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3182	760.62	242	
			(1)			229.99	73	
20. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.15	20.52	44	
		Накладные расходы				121%	3 077	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 653	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 693	
	
21.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		47.3	523.12	24 744	
		Объем: 43*1.10						
	
22.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.215	22 274.28	4 789	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.50855	265.450	1 197	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.38765	161.570	1 032	
22. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.26015	935.23	243	
			(1)			268.82	70	
22. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2752	1 543.79	425	
			(1)			268.82	74	
22. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.1094	691.29	767	
			(1)			268.82	298	
22. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.849	791.87	1 464	
			(1)			268.82	497	
22. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.6235	721.34	450	
			(1)			268.82	168	
22. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.3913	760.62	298	
			(1)			229.99	90	
22. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.375	20.52	110	
		Накладные расходы				121%	2 697	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 449	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 935	
	
23.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.215	1 725.17	371	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.4945	268.820	133	
23. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1075	691.29	74	
			(1)			268.82	29	
23. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.24725	791.87	196	
			(1)			268.82	66	
23. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.13975	721.34	101	
			(1)			268.82	38	
		Накладные расходы				121%	161	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	86	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					618	
	
24.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		53.75	2 270.97	122 065	
		Объем: 215*0.2*1.25						
	
25.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.172	391.54	67	
		Объем: 215*0.8/1000						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.11352	215.055	24	
25. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.05676	1 186.49	67	
			(2)			430.11	24	
		Накладные расходы				121%	29	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	16	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					112	
	
26.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1772	18 523.79	3 282	
		Объем: (0.172)*1.03						
	
27.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.215	25 004.26	5 376	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	4.1237	273.593	1 128	
27. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.2345	181.930	1 498	
27. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.01075	874.68	9	
			(1)			268.82	3	
27. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.68585	1 322.78	907	
			(1)			286.75	197	
27. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.301	18.66	6	
27. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.8514	541.83	461	
			(1)			229.99	196	
27. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.47465	806.62	1 996	
			(1)			286.75	710	
27. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08385	760.62	64	
			(1)			229.99	19	
27. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0172	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
27. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.0005977	54 972.66	33	
27. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.043	20.52	1	
27. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.0004601	50 201.92	23	
27. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.06235	5 768.85	360	
		Накладные расходы				121%	3 177	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 707	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 260	
	
28.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		20.146	3 277.14	66 021	
		Объем: (0.215)*93.7						
	
29.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0023	23 218.80	53	
		Объем: (0.215)*0.0108						
	
30.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.215	32.75	7	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
30. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0387	181.930	7	
		Накладные расходы				121%	8	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	5	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20	
	
31.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		5.031	3 277.14	16 487	
		Объем: (0.215)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
32.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0006	23 218.80	14	
		Объем: (0.215)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
33.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.0645	391.54	25	
		Объем: 215*0.3/1000						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.04257	215.055	9	
33. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.021285	1 186.49	25	
			(2)			430.11	9	
		Накладные расходы				121%	11	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	6	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					42	
	
34.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0664	18 523.79	1 230	
		Объем: (0.0645)*1.03						
	
35.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.215	24 188.62	5 201	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	4.1108	273.690	1 125	
35. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	8.2345	181.930	1 498	
35. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00645	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
35. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.68585	1 322.78	907	
			(1)			286.75	197	
35. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.301	18.66	6	
35. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.8514	541.83	461	
			(1)			229.99	196	
35. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	2.47465	806.62	1 996	
			(1)			286.75	710	
35. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.08385	760.62	64	
			(1)			229.99	19	
35. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0086	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
35. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.043	20.52	1	
35. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001333	50 201.92	67	
35. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.03225	5 768.85	186	
		Накладные расходы				121%	3 174	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	1 705	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 080	
	
36.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		20.769	3 942.49	81 882	
		Объем: (0.215)*96.6						
	
37.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0023	23 218.80	53	
		Объем: (0.215)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
38.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01107	51 564.61	571	
		Объем: 41*0.27						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4828734	268.820	130	
38. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1669356	147.310	25	
38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1144638	935.23	107	
			(1)			268.82	31	
38. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3684096	1 188.38	438	
			(1)			268.82	99	
38. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004428	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	126	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	53	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					749	
	
39.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.712	151.56	2 684	
		Объем: 11.07*1.6						
	
40.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.053	18 517.68	981	
		Объем: 41*0.13						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.73564	254.662	187	
40. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.83316	151.380	126	
40. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09381	1 543.79	145	
			(1)			268.82	25	
40. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.22737	964.28	219	
			(1)			200.12	46	
40. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.37524	1 215.15	456	
			(1)			286.75	108	
40. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03922	760.62	30	
			(1)			229.99	9	
40. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.265	20.52	5	
		Накладные расходы				121%	379	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	203	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 563	
	
41.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.83	523.12	3 050	
		Объем: 5.3*1.10						
	
42.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.041	22 274.28	913	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.85977	265.450	228	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.21811	161.570	197	
42. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04961	935.23	46	
			(1)			268.82	13	
42. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.05248	1 543.79	81	
			(1)			268.82	14	
42. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.21156	691.29	146	
			(1)			268.82	57	
42. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.3526	791.87	279	
			(1)			268.82	95	
42. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1189	721.34	86	
			(1)			268.82	32	
42. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.07462	760.62	57	
			(1)			229.99	17	
42. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.025	20.52	21	
		Накладные расходы				121%	514	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	276	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 704	
	
43.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.041	1 725.17	-71	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0943	268.820	-25	
43. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0205	691.29	-14	
			(1)			268.82	-6	
43. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.04715	791.87	-37	
			(1)			268.82	-13	
43. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.02665	721.34	-19	
			(1)			268.82	-7	
		Накладные расходы				121%	-30	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-16	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-118	
	
44.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		5.125	2 066.43	10 590	
		Объем: 41*0.1*1.25						
	
45.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3		0.0164	5 304.43	87	
		Объем: 41*0.04						
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.080852	213.358	17	
45. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01558	1 543.79	24	
			(1)			268.82	4	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.065272	964.28	63	
			(1)			200.12	13	
		Накладные расходы				121%	21	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	11	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					119	
	
46.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.673	2 154.36	3 604	
		Объем: (0.0164)*102.0						
	
47.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.1	2 297.87	9 421	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.369	220.033	81	
47. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	48.38	184.510	8 927	
47. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.123	964.28	119	
			(1)			200.12	25	
47. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.337	13.20	31	
47. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.123	760.62	94	
			(1)			229.99	28	
47. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.123	1 037.49	128	
			(1)			229.99	28	
47. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.82	20.52	17	
47. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.205	523.12	107	
		Накладные расходы				121%	10 900	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	5 855	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 176	
	
48.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		41.82	450.00	18 819	
		Объем: 41*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02139	51 564.61	1 103	
		Объем: (219*0.3*0.3)+30*0.2*0.28						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9330318	268.820	251	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3225612	147.310	48	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2211726	935.23	207	
			(1)			268.82	59	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7118592	1 188.38	846	
			(1)			268.82	191	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008556	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	242	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	102	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 447	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		34.224	151.56	5 187	
		Объем: 21.39*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.14	18 517.68	2 592	
		Объем: (219*0.3*0.2)+(30*0.28*0.1)						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.9432	254.662	495	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.2008	151.380	333	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2478	1 543.79	383	
			(1)			268.82	67	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6006	964.28	579	
			(1)			200.12	120	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9912	1 215.15	1 204	
			(1)			286.75	284	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1036	760.62	79	
			(1)			229.99	24	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.7	20.52	14	
		Накладные расходы				121%	1 002	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	538	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 132	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.4	523.12	8 056	
		Объем: 14*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.19	32 868.00	71 981	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.5768	266.663	420	
53. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	166.6152	159.670	26 603	
53. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.4892	874.68	1 303	
			(1)			268.82	400	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0876	1 037.49	91	
			(1)			229.99	20	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00219	57 689.15	126	
53. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	12.921	3 276.39	42 334	
53. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1314	2 983.71	392	
53. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3723	3 038.87	1 131	
		Накладные расходы				121%	32 698	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	17 565	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					122 244	
	
54.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		219	341.55	74 799	
		Объем: (2.19)*100.0						
	
55.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.3	13 358.27	4 007	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.216	266.663	58	
55. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	22.824	159.670	3 644	
55. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.204	874.68	178	
			(1)			268.82	55	
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
55. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	57 689.15	17	
55. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.051	3 038.87	155	
		Накладные расходы				121%	4 479	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	2 406	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 893	
	
56.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0059	2 983.71	18	
		Объем: (0.3)*(0.06*0.33)						
	
57.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.522	3 276.39	4 987	
		Объем: (0.3)*(5.9*0.86)						
	
58.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		30	178.10	5 343	
		Объем: (0.3)*100.0						
	
	Смотровой колодец (2шт)	
59.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0391	51 564.61	2 016	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(39*0.65*0.95)						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.705542	268.820	458	
59. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.589628	147.310	87	
59. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.404294	935.23	378	
			(1)			268.82	109	
59. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.301248	1 188.38	1 546	
			(1)			268.82	350	
59. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001564	3 090.35	5	
		Накладные расходы				81%	441	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	185	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 643	
	
60.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		62.56	151.56	9 482	
		Объем: 39.1*1.6						
	
61.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.195	1 910.64	373	
		Объем: 39*0.1*0.5						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.06825	200.120	14	
61. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.989	154.230	307	
61. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.06825	964.28	66	
			(1)			200.12	14	
		Накладные расходы				111%	356	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	196	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					925	
	
62.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.145	523.12	1 122	
		Объем: (0.195)*11.0						
	
63.	ГЭСН 22-05-002-11	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 250 мм	100 м		0.17	240 198.40	40 834	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	311.38	52.9346	271.341	14 363	
63. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	335.72	57.0724	184.510	10 530	
63. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	4.14	0.7038	874.68	616	
			(1)			268.82	189	
63. 4.	91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч	79.91	13.5847	345.36	4 692	
			(1)			200.12	2 719	
63. 5.	91.10.07-002	Установки гидравлические для труб длиной продавливания: более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	73.71	12.5307	581.46	7 286	
			(1)			353.95	4 435	
63. 6.	91.16.01-003	Электростанции передвижные, мощность 30 кВт	маш.-ч	153.62	26.1154	651.18	17 006	
			(1)			268.82	7 020	
63. 7.	91.17.04-036	Агрегаты сварочные передвижные номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	27.19	4.6223	113.99	527	
63. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.07	0.1819	3.21	1	
63. 9.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.3	0.051	473.00	24	
63. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.01	0.1717	51.41	9	
63. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.014	0.00238	60 390.76	144	
63. 12.	23.3.10.02	Трубы стальные	м	100.4	17.068			
		Накладные расходы				111%	27 631	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	15 185	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					83 650	
	
64.	23.5.02.02-0094	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	м		17.068	2 015.88	34 407	
		Объем: 17*1.004						
	
65.	ГЭСН 22-05-005-03	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	100 м трубы, уложенной в футляр		0.17	21 807.02	3 707	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0102	268.820	3	
65. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	79.52	13.5184	181.930	2 459	
65. 3.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.06	0.0102	1 206.91	12	
			(1)			268.82	3	
65. 4.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	23.6	4.012	14.36	58	
65. 5.	01.7.19.07-0006	Резина техническая листовая прессованная	кг	39.4	6.698	82.84	555	
65. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.073	0.01241	50 201.92	623	
		Накладные расходы				111%	2 733	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	1 502	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 942	
	
66.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		18.7	632.52	11 828	
		Объем: 17*1.1						
	
67.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.39	7 738.81	3 018	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	1.638	229.990	377	
67. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	10.5768	173.510	1 835	
67. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	1.5795	685.69	1 083	
			(1)			229.99	363	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0585	1 037.49	61	
			(1)			229.99	13	
67. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	1.911	20.52	39	
		Накладные расходы				111%	2 455	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	1 349	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 823	
	
68.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		39	632.52	24 668	
	
69.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	119 138.56	18 586	
		Объем: 0.78*2						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	267.659	1 145	
69. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	163.200	4 357	
69. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	874.68	3 630	
			(1)			268.82	1 115	
69. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	116.06	7	
69. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 037.49	133	
			(1)			229.99	29	
69. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	17 952.03	140	
69. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	35 833.51	50	
69. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
69. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	138 785.25	433	
69. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	57 689.15	2	
69. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.42	1 213	
69. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	11 636.25		
69. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	6 628.70	7	
69. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 874.87	632	
69. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 276.39	460	
69. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	2 983.71	186	
69. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 002.88	7 321	
69. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	5 714.19	14	
		Накладные расходы				111%	6 107	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 356	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 049	
	
70.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4306	17 002.88	-7 321	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
71.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
72.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
73.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
74.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 704.25	3 409	
	
75.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 527.04	5 054	
	
76.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.00	1 384	
	
77.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 446.31	10 893	
	
78.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.331	12 520.10	4 144	
		Объем: 39.1-(2.26*2)-39*0.038						
78. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	29.2935	141.470	4 144	
		Накладные расходы				68%	2 818	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	1 285	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 247	
	
79.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		36.41	523.12	19 047	
		Объем: 33.1*1.1						
	
	Устройство контейнерной площадки  (6*8,5м)	
80.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0179	51 564.61	923	
		Объем: 51*0.35						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.780798	268.820	210	
80. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.269932	147.310	40	
80. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.185086	935.23	173	
			(1)			268.82	50	
80. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.595712	1 188.38	708	
			(1)			268.82	160	
80. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000716	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	203	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	85	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 211	
	
81.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		28.64	151.56	4 341	
		Объем: 17.9*1.6						
	
82.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	18 517.68	1 889	
		Объем: 51*0.2						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	254.662	361	
82. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	151.380	243	
82. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 543.79	279	
			(1)			268.82	49	
82. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	964.28	422	
			(1)			200.12	88	
82. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 215.15	878	
			(1)			286.75	207	
82. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	760.62	57	
			(1)			229.99	17	
82. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.52	10	
		Накладные расходы				121%	731	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	393	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 012	
	
83.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	523.12	5 869	
		Объем: 10.2*1.1						
	
84.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.65	633.89	4 849	
		Объем: 51*0.15						
84. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	27.999	158.310	4 433	
84. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.672	3.18	12	
84. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0153	21 070.94	322	
84. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.6775	20.52	55	
84. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00765	3 621.85	28	
		Накладные расходы				105%	4 655	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	2 261	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 764	
	
85.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		7.803	3 276.39	25 566	
		Объем: 7.65*1.02						
	
86.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.313	3 799.01	1 189	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11894	246.339	29	
86. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.95632	167.270	662	
86. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05008	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06886	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
86. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008764	47 018.66	412	
		Накладные расходы				89%	615	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	304	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 108	
	
87.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т		0.313	50 965.05	15 952	
	
88.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт		0.11	28 248.43	3 107	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	248.541	615	
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	161.570	633	
88. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	996.66	1 198	
			(1)			229.99	277	
88. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 001.51	1 183	
			(1)			268.82	318	
88. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 037.49	92	
			(1)			229.99	20	
		Накладные расходы				77%	961	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	724	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 792	
	
89.	23.3.08.01-0050	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м		27.5	322.50	8 869	
	
90.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.6974	3 276.39	2 285	
		Объем: 6.34*0.11						
	
91.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.1763	16 999.46	2 997	
		Объем: 176.3/1000						
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.706963	267.911	189	
91. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	11.156264	165.230	1 843	
91. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01763	1 687.36	30	
			(1)			306.16	5	
91. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.021156	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
91. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.63468	1 113.56	707	
			(1)			268.82	171	
91. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.033497	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
91. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.257398	3.21	1	
91. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01763	112.76	2	
91. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.21156	51.41	11	
91. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.063468	46.96	3	
91. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000077572	60 390.76	5	
91. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0037023	89 253.46	330	
91. 13.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001763	204 657.21	4	
91. 14.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00010578	80 243.85	8	
		Накладные расходы				77%	1 565	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 179	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 740	
	
92.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м		41	203.34	8 337	
	
93.	ГЭСН 09-05-001-01 
(прим)	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2		0.41	5 887.23	2 414	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	245.021	31	
93. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	167.270	2 235	
93. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	874.68	43	
			(1)			268.82	13	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 037.49	81	
			(1)			229.99	18	
93. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	182 172.51	22	
93. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	263 871.81	32	
		Накладные расходы				77%	1 745	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 314	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 473	
	
94.	08.3.09.04-0024	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2		41	328.67	13 475	
	
95.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.132	2 141.39	283	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	215.055	1	
95. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.70092	201.080	141	
95. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	10.80		
95. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	964.28	1	
			(1)			200.12		
95. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
95. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.14784	18.56	3	
95. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001584	72 855.64	115	
95. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000264	79 235.11	21	
		Накладные расходы				77%	109	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	68	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					461	
	
96.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.132	2 560.48	338	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	215.055	1	
96. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.50556	171.480	87	
96. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	10.80		
96. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	964.28	1	
			(1)			200.12		
96. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
96. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0858	18.56	2	
96. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002508	93 641.96	235	
96. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001848	65 944.00	12	
		Накладные расходы				77%	68	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	42	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					448	
	
97.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		1	240.42	240	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	229.990	7	
97. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	1.29	154.230	199	
97. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
97. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.005	2 067.77	10	
		Накладные расходы				88%	181	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	99	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					520	
	
98.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		1	692.00	692	
		Объем: (1.0)*1						
	
99.	ГЭСНр 66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3		0.23	820.67	189	
99. 1.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	5.45	1.2535	146.090	183	
99. 2.	91.06.03-046	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2.45	0.5635	9.99	6	
		Накладные расходы				63%	115	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	73	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					377	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 377 747	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 231 900	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					526 131	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 97; %=81 - по стр. 7, 18, 38, 49, 59, 80; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 82; %=111 - по стр. 61, 63, 65, 67, 69; %=68 - по стр. 78; %=105 - по стр. 84; %=89 - по стр. 86; %=77 - по стр. 95, 96; %=63 - по стр. 99)					204 953	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 95-97; %=34 - по стр. 7, 18, 38, 49, 59, 80; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 82; %=61 - по стр. 61, 63, 65, 67, 69; %=31 - по стр. 78; %=51 - по стр. 84; %=44 - по стр. 86; %=40 - по стр. 99)					109 838	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 546 691	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 885	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 88, 91, 93)					6 249	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 88, 91, 93)					4 707	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 841	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					51 613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					51 613	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79 349	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79 349	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 703 494	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	34 070	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 737 564	
	НДС 18%				18	312 762	
	ВСЕГО С НДС					2 050 326	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					211 202	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					114 545	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Старшего сержанта Карташева ,4-4в	
Демонтажные работы	
100.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.553	31 377.16	17 352	
		Объем: 789.6*0.07						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	9.31805	268.820	2 505	
100. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	42.97916	152.740	6 565	
100. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.49403	935.23	2 332	
			(1)			268.82	670	
100. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	6.82402	1 233.16	8 415	
			(1)			268.82	1 834	
100. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.09494	35.92	39	
		Накладные расходы				88%	7 982	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 354	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					29 687	
	
101.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.065	16 033.58	33 109	
		Объем: 25+181.5						
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.411	200.120	3 885	
101. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	140.9569	163.200	23 004	
101. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.411	493.44	9 578	
			(1)			200.12	3 885	
101. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	58.233	9.05	527	
		Накладные расходы				88%	23 662	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12 907	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					69 678	
	
102.	ГЭСНр 68-20-1 
(прим.)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.275	2 685.81	739	
102. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	5.137	143.780	739	
		Накладные расходы				88%	650	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	355	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 744	
	
103.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим.)	Демонтаж металлического оборудования (качели,сушилок,турника,спортивной стенки, ограждения)	т		0.502	8 130.71	4 082	
		Объем: 0.069+0.083+0.079+0.062+0.209						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	2.048662	268.003	549	
103. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	11.374818	177.590	2 020	
103. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.024598	1 687.36	42	
			(1)			306.16	8	
103. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.042168	874.68	37	
			(1)			268.82	11	
103. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.91513	798.04	1 528	
			(1)			268.82	515	
103. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.337344	7.34	2	
103. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.066766	1 037.49	69	
			(1)			229.99	15	
103. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.590352	3.21	2	
103. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	3.380468	112.76	381	
		Накладные расходы				77%	1 978	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 490	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 550	
	
104.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		1	2 666.05	2 666	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	1.86	229.990	428	
104. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	3.83	171.480	657	
104. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	1.86	1 080.26	2 009	
			(1)			229.99	428	
		Накладные расходы				88%	955	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	521	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 142	
	
105.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		4	761.19	3 045	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.12	229.990	28	
105. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	14.8	146.090	2 162	
105. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
105. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	1.52	498.77	758	
		Накладные расходы				88%	1 927	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 051	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 023	
	
106.	ГЭСН 47-01-117-01 
(прим)	Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м	100 шт.		0.12	720.44	86	
106. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.96	0.4752	181.930	86	
		Накладные расходы				98%	84	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	52	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					223	
	
107.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		108.4	39.92	4 327	
		Объем: (55.3)*1.8+(25*0.3*0.15*2.2)+(181.5*0.2*0.08*2.2)						
	
108.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		108.4	262.99	28 508	
		Объем: (55.3)*1.8+(25*0.3*0.15*2.2)+(181.5*0.2*0.08*2.2)						
	
	Минимальные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
109.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.2363	51 564.61	12 185	
		Объем: 525*0.45						
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.307406	268.820	2 771	
109. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.563404	147.310	525	
109. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.443342	935.23	2 285	
			(1)			268.82	657	
109. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.864064	1 188.38	9 345	
			(1)			268.82	2 114	
109. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.009452	3 090.35	29	
		Накладные расходы				81%	2 670	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	1 121	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 975	
	
110.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		378.08	151.56	57 302	
		Объем: 236.3*1.6						
	
111.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.05	18 517.68	19 444	
		Объем: 525*0.2						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.574	254.662	3 711	
111. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.506	151.380	2 499	
111. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.8585	1 543.79	2 869	
			(1)			268.82	500	
111. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.5045	964.28	4 344	
			(1)			200.12	901	
111. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.434	1 215.15	9 033	
			(1)			286.75	2 132	
111. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.777	760.62	591	
			(1)			229.99	179	
111. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.25	20.52	108	
		Накладные расходы				121%	7 514	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	4 037	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					30 995	
	
112.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		115.5	523.12	60 420	
		Объем: 105*1.10						
	
113.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.525	22 274.28	11 694	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.00925	265.450	2 922	
113. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.59775	161.570	2 520	
113. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.63525	935.23	594	
			(1)			268.82	171	
113. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.672	1 543.79	1 037	
			(1)			268.82	181	
113. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.709	691.29	1 873	
			(1)			268.82	728	
113. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.515	791.87	3 575	
			(1)			268.82	1 214	
113. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.5225	721.34	1 098	
			(1)			268.82	409	
113. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.9555	760.62	727	
			(1)			229.99	220	
113. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.125	20.52	269	
		Накладные расходы				121%	6 585	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 537	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 816	
	
114.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.525	1 725.17	906	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2075	268.820	325	
114. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2625	691.29	181	
			(1)			268.82	71	
114. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.60375	791.87	478	
			(1)			268.82	162	
114. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.34125	721.34	246	
			(1)			268.82	92	
		Накладные расходы				121%	393	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	211	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 511	
	
115.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		131.25	2 270.97	298 065	
		Объем: 525*0.2*1.25						
	
116.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси,ПЦС	100 м3		0.2625	5 304.43	1 392	
		Объем: 525*0.05						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.294125	213.358	276	
116. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.249375	1 543.79	385	
			(1)			268.82	67	
116. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.04475	964.28	1 007	
			(1)			200.12	209	
		Накладные расходы				121%	334	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	179	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 905	
	
117.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		26.775	2 154.36	57 683	
		Объем: (0.2625)*102.0						
	
118.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		52.5	2 297.87	120 638	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.725	220.033	1 040	
118. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	619.5	184.510	114 304	
118. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.575	964.28	1 519	
			(1)			200.12	315	
118. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.925	13.20	395	
118. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.575	760.62	1 198	
			(1)			229.99	362	
118. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.575	1 037.49	1 634	
			(1)			229.99	362	
118. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.5	20.52	215	
118. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.625	523.12	1 373	
		Накладные расходы				121%	139 566	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	74 974	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					335 178	
	
119.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		535.5	480.00	257 040	
		Объем: 525*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
120.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03186	51 564.61	1 643	
		Объем: 118*0.27						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3897332	268.820	374	
120. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4804488	147.310	71	
120. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3294324	935.23	308	
			(1)			268.82	89	
120. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0603008	1 188.38	1 260	
			(1)			268.82	285	
120. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012744	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	360	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	151	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 155	
	
121.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		50.976	151.56	7 726	
		Объем: 31.86*1.6						
	
122.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.153	18 517.68	2 833	
		Объем: 118*0.13						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.12364	254.662	541	
122. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.40516	151.380	364	
122. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27081	1 543.79	418	
			(1)			268.82	73	
122. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.65637	964.28	633	
			(1)			200.12	131	
122. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.08324	1 215.15	1 316	
			(1)			286.75	311	
122. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11322	760.62	86	
			(1)			229.99	26	
122. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.765	20.52	16	
		Накладные расходы				121%	1 095	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	588	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 516	
	
123.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.83	523.12	8 804	
		Объем: 15.3*1.10						
	
124.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.118	22 274.28	2 628	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.47446	265.450	657	
124. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.50578	161.570	566	
124. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.14278	935.23	134	
			(1)			268.82	38	
124. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.15104	1 543.79	233	
			(1)			268.82	41	
124. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.60888	691.29	421	
			(1)			268.82	164	
124. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.0148	791.87	804	
			(1)			268.82	273	
124. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3422	721.34	247	
			(1)			268.82	92	
124. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.21476	760.62	163	
			(1)			229.99	49	
124. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.95	20.52	61	
		Накладные расходы				121%	1 480	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	795	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 903	
	
125.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.118	1 725.17	-204	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.2714	268.820	-73	
125. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.059	691.29	-41	
			(1)			268.82	-16	
125. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.1357	791.87	-107	
			(1)			268.82	-36	
125. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0767	721.34	-55	
			(1)			268.82	-21	
		Накладные расходы				121%	-88	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-47	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-340	
	
126.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		14.75	2 066.43	30 480	
		Объем: 118*0.1*1.25						
	
127.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3		0.0472	5 304.43	250	
		Объем: 118*0.04						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.232696	213.358	50	
127. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04484	1 543.79	69	
			(1)			268.82	12	
127. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.187856	964.28	181	
			(1)			200.12	38	
		Накладные расходы				121%	61	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	33	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					343	
	
128.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.814	2 154.36	10 371	
		Объем: (0.0472)*102.0						
	
129.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11.8	2 297.87	27 115	
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.062	220.033	234	
129. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	139.24	184.510	25 691	
129. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	964.28	341	
			(1)			200.12	71	
129. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.726	13.20	89	
129. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.354	760.62	269	
			(1)			229.99	81	
129. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.354	1 037.49	367	
			(1)			229.99	81	
129. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.36	20.52	48	
129. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.59	523.12	309	
		Накладные расходы				121%	31 369	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	16 851	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					75 336	
	
130.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		120.36	450.00	54 162	
		Объем: 118*1.02						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
131.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0073	51 564.61	376	
		Объем: 29*0.25						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.318426	268.820	86	
131. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.110084	147.310	16	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.075482	935.23	71	
			(1)			268.82	20	
131. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.242944	1 188.38	289	
			(1)			268.82	65	
131. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000292	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	83	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	35	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					493	
	
132.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.68	151.56	1 770	
		Объем: 7.3*1.6						
	
133.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.058	18 517.68	1 074	
		Объем: 29*0.2						
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.80504	254.662	205	
133. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.91176	151.380	138	
133. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10266	1 543.79	158	
			(1)			268.82	28	
133. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.24882	964.28	240	
			(1)			200.12	50	
133. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.41064	1 215.15	499	
			(1)			286.75	118	
133. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04292	760.62	33	
			(1)			229.99	10	
133. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.29	20.52	6	
		Накладные расходы				121%	415	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	223	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 712	
	
134.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		31.9	523.12	16 688	
		Объем: 29*1.10						
	
135.	ГЭСН 27-06-027-01 
(прим)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, ПЦС	100 м3		0.0145	5 304.43	77	
		Объем: 29*0.05						
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.071485	213.358	15	
135. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.013775	1 543.79	21	
			(1)			268.82	4	
135. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.05771	964.28	56	
			(1)			200.12	12	
		Накладные расходы				121%	18	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					105	
	
136.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.479	2 154.36	3 186	
		Объем: (0.0145)*102.0						
	
137.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.9	2 297.87	6 664	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.261	220.033	57	
137. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	34.22	184.510	6 314	
137. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.087	964.28	84	
			(1)			200.12	17	
137. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.653	13.20	22	
137. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.087	760.62	66	
			(1)			229.99	20	
137. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.087	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
137. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.58	20.52	12	
137. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.145	523.12	76	
		Накладные расходы				121%	7 709	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	4 141	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 514	
	
138.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (оранжевая)	м2		29.58	470.00	13 903	
		Объем: 29*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
139.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.022	51 564.61	1 134	
		Объем: (186*0.3*0.3)+(94*0.28*0.2)						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.95964	268.820	258	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.33176	147.310	49	
139. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.22748	935.23	213	
			(1)			268.82	61	
139. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.73216	1 188.38	870	
			(1)			268.82	197	
139. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00088	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	249	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	104	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 487	
	
140.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		35.2	151.56	5 335	
		Объем: 22*1.6						
	
141.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.138	18 517.68	2 555	
		Объем: (186*0.3*0.2)+(94*0.28*0.1)						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.91544	254.662	488	
141. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.16936	151.380	328	
141. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.24426	1 543.79	377	
			(1)			268.82	66	
141. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.59202	964.28	571	
			(1)			200.12	118	
141. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.97704	1 215.15	1 187	
			(1)			286.75	280	
141. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10212	760.62	78	
			(1)			229.99	23	
141. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.69	20.52	14	
		Накладные расходы				121%	987	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	530	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 073	
	
142.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.18	523.12	7 941	
		Объем: 13.8*1.10						
	
143.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.86	32 868.00	61 134	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3392	266.663	357	
143. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	141.5088	159.670	22 595	
143. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2648	874.68	1 106	
			(1)			268.82	340	
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0744	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
143. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00186	57 689.15	107	
143. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.974	3 276.39	35 955	
143. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1116	2 983.71	333	
143. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3162	3 038.87	961	
		Накладные расходы				121%	27 772	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	14 919	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					103 825	
	
144.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		186	341.55	63 528	
		Объем: (1.86)*100.0						
	
145.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.94	13 358.27	12 557	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6768	266.663	180	
145. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	71.5152	159.670	11 419	
145. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6392	874.68	559	
			(1)			268.82	172	
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0376	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
145. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00094	57 689.15	54	
145. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1598	3 038.87	486	
		Накладные расходы				121%	14 035	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	7 539	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					34 131	
	
146.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0186	2 983.71	55	
		Объем: (0.94)*(0.06*0.33)						
	
147.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.77	3 276.39	15 628	
		Объем: (0.94)*(5.9*0.86)						
	
148.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		94	178.10	16 741	
		Объем: (0.94)*100.0						
	
149.	ГЭСНр 68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.		4	240.42	962	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.12	229.990	28	
149. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	5.16	154.230	796	
149. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.12	1 037.49	124	
			(1)			229.99	28	
149. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.02	2 067.77	41	
		Накладные расходы				88%	725	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	396	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 083	
	
150.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		4	692.00	2 768	
		Объем: (4.0)*1						
	
151.	ГЭСНр 68-37-1 
(прим)	Смена стенового кольца ж/б колодца д.1000мм (уменьшение высотного положения колодца)	шт.		2	240.42	481	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06	229.990	14	
151. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.29	2.58	154.230	398	
151. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
151. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.005	0.01	2 067.77	21	
		Накладные расходы				88%	363	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	198	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 041	
	
152.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 527.04	5 054	
	
153.	ГЭСНр 66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	м3		0.92	820.67	755	
153. 1.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	5.45	5.014	146.090	732	
153. 2.	91.06.03-046	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т)	маш.-ч	2.45	2.254	9.99	23	
		Накладные расходы				63%	461	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	293	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 509	
	
	Дополнительные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
154.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.2034	51 564.61	10 488	
		Объем: (188+264)*0.45						
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.872308	268.820	2 385	
154. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.067272	147.310	452	
154. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.103156	935.23	1 967	
			(1)			268.82	565	
154. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.769152	1 188.38	8 044	
			(1)			268.82	1 820	
154. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.008136	3 090.35	25	
		Накладные расходы				81%	2 298	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	965	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 751	
	
155.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		325.44	151.56	49 324	
		Объем: 203.4*1.6						
	
156.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.904	18 517.68	16 740	
		Объем: (188+264)*0.2						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.54752	254.662	3 195	
156. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	14.21088	151.380	2 151	
156. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.60008	1 543.79	2 470	
			(1)			268.82	430	
156. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.87816	964.28	3 740	
			(1)			200.12	776	
156. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.40032	1 215.15	7 777	
			(1)			286.75	1 835	
156. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.66896	760.62	509	
			(1)			229.99	154	
156. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.52	20.52	93	
		Накладные расходы				121%	6 469	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 475	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					26 684	
	
157.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		99.44	523.12	52 019	
		Объем: 90.4*1.10						
	
158.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.452	22 274.28	10 068	
		Объем: (188+264)						
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.47844	265.450	2 516	
158. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.42892	161.570	2 170	
158. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.54692	935.23	511	
			(1)			268.82	147	
158. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.57856	1 543.79	893	
			(1)			268.82	156	
158. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.33232	691.29	1 612	
			(1)			268.82	627	
158. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.8872	791.87	3 078	
			(1)			268.82	1 045	
158. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.3108	721.34	946	
			(1)			268.82	352	
158. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.82264	760.62	626	
			(1)			229.99	189	
158. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.3	20.52	232	
		Накладные расходы				121%	5 670	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 046	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 784	
	
159.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.452	1 725.17	780	
		Объем: (188+264)						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.0396	268.820	279	
159. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.226	691.29	156	
			(1)			268.82	61	
159. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.5198	791.87	412	
			(1)			268.82	140	
159. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2938	721.34	212	
			(1)			268.82	79	
		Накладные расходы				121%	338	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	181	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 299	
	
160.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		113	2 270.97	256 620	
		Объем: (188+264)*0.2*1.25						
	
161.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.226	5 304.43	1 199	
		Объем: (188+264)*0.05						
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.11418	213.358	238	
161. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2147	1 543.79	331	
			(1)			268.82	58	
161. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.89948	964.28	867	
			(1)			200.12	180	
		Накладные расходы				121%	288	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	155	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 642	
	
162.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		23.052	2 154.36	49 662	
		Объем: (0.226)*102.0						
	
163.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		45.2	2 297.87	103 864	
		Объем: (188+264)						
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.068	220.033	895	
163. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	533.36	184.510	98 410	
163. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.356	964.28	1 308	
			(1)			200.12	271	
163. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	25.764	13.20	340	
163. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.356	760.62	1 031	
			(1)			229.99	312	
163. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.356	1 037.49	1 407	
			(1)			229.99	312	
163. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	9.04	20.52	186	
163. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.26	523.12	1 182	
		Накладные расходы				121%	120 159	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	64 548	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					288 571	
	
164.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		191.76	480.00	92 045	
		Объем: 188*1.02						
	
165.	С6 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		269.28	570.00	153 490	
		Объем: 264*1.02						
	
	Установка бортовых камней	
166.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01134	51 564.61	585	
		Объем: (126*0.3*0.3)						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4946508	268.820	133	
166. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1710072	147.310	25	
166. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1172556	935.23	110	
			(1)			268.82	32	
166. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3773952	1 188.38	448	
			(1)			268.82	101	
166. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004536	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	128	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	54	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					767	
	
167.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		18.144	151.56	2 750	
		Объем: 11.34*1.6						
	
168.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.076	18 517.68	1 407	
		Объем: (126*0.3*0.2)						
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.05488	254.662	269	
168. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.19472	151.380	181	
168. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13452	1 543.79	208	
			(1)			268.82	36	
168. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.32604	964.28	314	
			(1)			200.12	65	
168. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.53808	1 215.15	654	
			(1)			286.75	154	
168. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05624	760.62	43	
			(1)			229.99	13	
168. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.38	20.52	8	
		Накладные расходы				121%	545	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	293	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 244	
	
169.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.36	523.12	4 373	
		Объем: 7.6*1.10						
	
170.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.26	32 868.00	41 414	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9072	266.663	242	
170. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	95.8608	159.670	15 306	
170. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.8568	874.68	749	
			(1)			268.82	230	
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
170. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00126	57 689.15	73	
170. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.434	3 276.39	24 357	
170. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0756	2 983.71	226	
170. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2142	3 038.87	651	
		Накладные расходы				121%	18 813	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10 106	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					70 333	
	
171.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		126	341.55	43 035	
		Объем: (1.26)*100.0						
	
172.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.7	13 482.75	22 921	
172. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	68	150.030	10 202	
172. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	25.5	498.77	12 719	
		Накладные расходы				98%	9 998	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	6 223	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					39 142	
	
	Дождеприемный  колодец (3 шт)	
173.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0324	51 564.61	1 671	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(16*0.65*.95)						
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.413288	268.820	380	
173. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.488592	147.310	72	
173. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.335016	935.23	313	
			(1)			268.82	90	
173. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.078272	1 188.38	1 281	
			(1)			268.82	290	
173. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001296	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	366	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	154	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 191	
	
174.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		51.84	151.56	7 857	
		Объем: 32.4*1.6						
	
175.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.08	1 910.64	153	
		Объем: 16*0.1*0.5						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.028	200.120	6	
175. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.816	154.230	126	
175. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.028	964.28	27	
			(1)			200.12	6	
		Накладные расходы				111%	147	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	81	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					380	
	
176.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.88	523.12	460	
		Объем: (0.08)*11.0						
	
177.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.16	7 738.81	1 238	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.672	229.990	155	
177. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	4.3392	173.510	753	
177. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.648	685.69	444	
			(1)			229.99	149	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
177. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.784	20.52	16	
		Накладные расходы				111%	1 008	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	554	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 800	
	
178.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		16	632.52	10 120	
	
179.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.18	119 138.56	21 445	
		Объем: 0.6*3						
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.9356	267.659	1 321	
179. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	30.8034	163.200	5 027	
179. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.788	874.68	4 188	
			(1)			268.82	1 287	
179. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0684	116.06	8	
179. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1476	1 037.49	153	
			(1)			229.99	34	
179. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.009	17 952.03	162	
179. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00162	35 833.51	58	
179. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000126	20.52		
179. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0036	138 785.25	500	
179. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000036	57 689.15	2	
179. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.984	200.42	1 400	
179. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000045	11 636.25	1	
179. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.001278	6 628.70	8	
179. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.2538	2 874.87	730	
179. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.162	3 276.39	531	
179. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.072	2 983.71	215	
179. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.4968	17 002.88	8 447	
179. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00288	5 714.19	16	
		Накладные расходы				111%	7 046	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 872	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					32 364	
	
180.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4968	17 002.88	-8 447	
		Объем: (0.18)*(-2.76)						
	
181.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 371.34	7 114	
		Объем: 1*3						
	
182.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 483.79	7 451	
		Объем: 1*3						
	
183.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	1 206.53	3 620	
		Объем: 1*3						
	
184.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 068.35	6 205	
		Объем: 1*3						
	
185.	08.1.02.06-0042	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	5 333.27	16 000	
		Объем: 1*3						
	
186.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.2575	12 520.10	3 224	
		Объем: 34.2-(2.26*3)-(19*0.1*0.5)-19*0.038						
186. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	22.78875	141.470	3 224	
		Накладные расходы				68%	2 192	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	999	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 416	
	
187.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		28.325	523.12	14 817	
		Объем: 25.75*1.1						
	
	Смотровой колодец (2 шт)	
188.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0551	51 564.61	2 841	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(65*0.65*0.95)						
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.403462	268.820	646	
188. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.830908	147.310	122	
188. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.569734	935.23	533	
			(1)			268.82	153	
188. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.833728	1 188.38	2 179	
			(1)			268.82	493	
188. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002204	3 090.35	7	
		Накладные расходы				81%	622	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	261	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 724	
	
189.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		88.16	151.56	13 362	
		Объем: 55.1*1.6						
	
190.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.65	7 738.81	5 030	
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.73	229.990	628	
190. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	17.628	173.510	3 059	
190. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.6325	685.69	1 805	
			(1)			229.99	605	
190. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0975	1 037.49	101	
			(1)			229.99	22	
190. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	3.185	20.52	65	
		Накладные расходы				111%	4 093	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	2 249	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 372	
	
191.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		65	632.52	41 114	
	
192.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	119 138.56	18 586	
		Объем: 0.78*2						
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	267.659	1 145	
192. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	163.200	4 357	
192. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	874.68	3 630	
			(1)			268.82	1 115	
192. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	116.06	7	
192. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 037.49	133	
			(1)			229.99	29	
192. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	17 952.03	140	
192. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	35 833.51	50	
192. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.52		
192. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	138 785.25	433	
192. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	57 689.15	2	
192. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	200.42	1 213	
192. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	11 636.25		
192. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	6 628.70	7	
192. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 874.87	632	
192. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 276.39	460	
192. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	2 983.71	186	
192. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.43056	17 002.88	7 321	
192. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	5 714.19	14	
		Накладные расходы				111%	6 107	
						=(130.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	3 356	
						=(89*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					28 049	
	
193.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.4306	17 002.88	-7 321	
		Объем: (0.156)*(-2.76)						
	
194.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 371.34	4 743	
	
195.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 483.79	4 968	
	
196.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 206.53	2 413	
	
197.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 704.25	3 409	
	
198.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 527.04	5 054	
	
199.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	692.00	1 384	
	
200.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные тяжелые	шт.		2	5 446.31	10 893	
	
201.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.7303	12 520.10	9 143	
		Объем: 86.7-(2.26*2)-(104*0.1*0.5)-104*0.038						
201. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	64.63155	141.470	9 143	
		Накладные расходы				68%	6 217	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	2 834	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 195	
	
202.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		80.333	523.12	42 024	
		Объем: 73.03*1.1						
	
	МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ	
203.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка  гравием	100 м3		0.05	12 520.10	626	
203. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	4.425	141.470	626	
		Накладные расходы				68%	426	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	194	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 246	
	
204.	02.2.01.02-0012	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3		4.03	823.01	3 317	
	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
205.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0275	51 564.61	1 418	
		Объем: 110*0.25						
205. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.19955	268.820	322	
205. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4147	147.310	61	
205. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.28435	935.23	266	
			(1)			268.82	76	
205. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.9152	1 188.38	1 088	
			(1)			268.82	246	
205. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0011	3 090.35	3	
		Накладные расходы				81%	310	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	130	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 858	
	
206.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		44	151.56	6 669	
		Объем: 27.5*1.6						
	
207.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.165	18 517.68	3 055	
		Объем: 110*0.15						
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.2902	254.662	583	
207. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.5938	151.380	393	
207. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29205	1 543.79	451	
			(1)			268.82	79	
207. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.70785	964.28	683	
			(1)			200.12	142	
207. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.1682	1 215.15	1 420	
			(1)			286.75	335	
207. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1221	760.62	93	
			(1)			229.99	28	
207. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.825	20.52	17	
		Накладные расходы				121%	1 181	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	634	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 870	
	
208.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.15	523.12	9 495	
		Объем: 16.5*1.1						
	
209.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		11	633.89	6 973	
		Объем: 110*0.1						
209. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	40.26	158.310	6 374	
209. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	5.28	3.18	17	
209. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.022	21 070.94	464	
209. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.85	20.52	79	
209. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.011	3 621.85	40	
		Накладные расходы				105%	6 693	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 251	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 916	
	
210.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		11.22	3 276.39	36 761	
		Объем: 11*1.02						
	
211.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.088	3 799.01	334	
		Объем: 110.0*0.8/1000						
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.03344	246.339	8	
211. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.11232	167.270	186	
211. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.01408	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
211. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.01936	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
211. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.002464	47 018.66	116	
		Накладные расходы				89%	173	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	85	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					592	
	
212.	08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.088	64 903.63	5 712	
		Объем: (0.088)*1.0						
	
213.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2		1.1	3 302.27	3 632	
213. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.902	246.090	222	
213. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	18.92	156.950	2 969	
213. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.374	308.04	115	
			(1)			268.82	101	
213. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.528	1 037.49	548	
			(1)			229.99	121	
		Накладные расходы				105%	3 351	
						=(123.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 627	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 610	
	
214.	С7 цена поставщ.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2		112.2	1 380.00	154 836	
		Объем: 110.0*1.02						
	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
215.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.015	41 246.80	619	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*24						
215. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.2	147.310	619	
		Накладные расходы				68%	421	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	192	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 232	
	
216.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	7 577.13	114	
216. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	141.470	114	
		Накладные расходы				68%	78	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	35	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					227	
	
217.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.4	151.56	364	
		Объем: 1.5*1.6						
	
218.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.024	144 322.73	3 464	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*24						
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.4728	265.750	126	
218. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	14.35824	161.570	2 320	
218. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.42264	1 126.02	476	
			(1)			268.82	114	
218. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01776	874.68	16	
			(1)			268.82	5	
218. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00648	964.28	6	
			(1)			200.12	1	
218. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.69984	11.58	8	
218. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.02592	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
218. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.010176	20.52		
218. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00072	57 689.15	42	
218. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001968	11 636.25	23	
218. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0018288	45 326.49	83	
218. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0168	5 760.02	97	
218. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.5624	234.83	367	
		Накладные расходы				89%	2 177	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 076	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 717	
	
219.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.448	3 276.39	8 021	
		Объем: 0.024*102						
	
220.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских площадок	т		0.599	11 615.30	6 958	
		Объем: (18+51+250+280)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	3.49217	268.003	936	
220. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	19.38963	177.590	3 443	
220. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.04193	1 687.36	71	
			(1)			306.16	13	
220. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.07188	874.68	63	
			(1)			268.82	19	
220. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	3.26455	798.04	2 605	
			(1)			268.82	878	
220. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.57504	7.34	4	
220. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.11381	1 037.49	118	
			(1)			229.99	26	
220. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.00632	3.21	3	
220. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	5.76238	112.76	650	
		Накладные расходы				77%	3 372	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	2 540	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 870	
	
221.	С12 цена поставщ.	Счеты на столбах, 1008х110мм   Н=1300мм	шт		1	10 340.00	10 340	
	
222.	С8 цена поставщ.	Качалка на пружине "Дельфин"	шт		1	17 930.00	17 930	
	
223.	С9 цена поставщ.	Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм,  Н=2200мм	шт		1	76 220.00	76 220	
	
224.	С10 цена поставщ.	Машинка с горкой, 2360х2370мм,  Н=1785мм, Н площадки=650мм	шт		1	84 240.00	84 240	
	
225.	С11 цена поставщ.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм	шт		1	25 220.00	25 220	
	
	Установка скамеек, урн , спортивного оборудования (б/у)	
226.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	41 246.80	148	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2+0.09*2						
226. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	147.310	148	
		Накладные расходы				68%	101	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	46	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					295	
	
227.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	7 577.13	27	
227. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	141.470	27	
		Накладные расходы				68%	18	
						=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				31%	8	
						=(45*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					54	
	
228.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	151.56	87	
		Объем: 0.36*1.6						
	
229.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0028	47 075.78	132	
		Объем: 0.18+0.1						
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.050764	268.542	14	
229. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.504	147.310	74	
229. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0504	1 126.02	57	
			(1)			268.82	14	
229. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1344	3.18		
229. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000364	1 037.49		
			(1)			229.99		
229. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00056	20.52		
		Накладные расходы				89%	78	
						=(105.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	39	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					249	
	
230.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.2856	3 276.39	936	
		Объем: (0.0028)*102						
	
231.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.102	11 615.30	1 185	
		Объем: (51*2)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.59466	268.003	159	
231. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	177.590	586	
231. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	1 687.36	12	
			(1)			306.16	2	
231. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
231. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	798.04	444	
			(1)			268.82	149	
231. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	7.34	1	
231. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
231. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	3.21	1	
231. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	112.76	111	
		Накладные расходы				77%	574	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	432	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 191	
	
232.	С14 цена поставщ.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт		2	11 040.00	22 080	
	
233.	С13 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт		1	4 440.00	4 440	
	
234.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  ограждения, спортивного оборудования метллического (б/у)	т		0.434	11 615.30	5 041	
		Объем: (293+79+62)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
234. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	2.53022	268.003	678	
234. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	14.04858	177.590	2 495	
234. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.03038	1 687.36	51	
			(1)			306.16	9	
234. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.05208	874.68	46	
			(1)			268.82	14	
234. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	2.3653	798.04	1 888	
			(1)			268.82	636	
234. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.41664	7.34	3	
234. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.08246	1 037.49	86	
			(1)			229.99	19	
234. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.72912	3.21	2	
234. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.17508	112.76	471	
		Накладные расходы				77%	2 443	
						=(90.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				58%	1 840	
						=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 325	
	
235.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.4	2 341.15	936	
235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.12	229.990	28	
235. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.808	181.930	511	
235. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.12	760.62	91	
			(1)			229.99	28	
235. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.428	20.52	9	
235. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000068	189 986.25	13	
235. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.06	703.08	42	
235. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	4	67.61	270	
		Накладные расходы				98%	528	
						=(115.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				61%	329	
						=(90*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 793	
	
236.	16.2.02.02-0152	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.		4	1 294.53	5 178	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					3 046 720	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 844 073	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 713 819	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 100-102, 104, 105, 149, 151; %=98 - по стр. 106, 172, 235; %=81 - по стр. 109, 120, 131, 139, 154, 166, 173, 188, 205; %=121 - по стр. 111, 113, 114, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 156, 158, 159, 161, 163, 168, 170, 207; %=63 - по стр. 153; %=111 - по стр. 175, 177, 179, 190, 192; %=68 - по стр. 186, 201, 203, 215, 216, 226, 227; %=105 - по стр. 209, 213; %=89 - по стр. 211, 218, 229)					487 452	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 100-102, 104, 105, 149, 151; %=61 - по стр. 106, 172, 175, 177, 179, 190, 192, 235; %=34 - по стр. 109, 120, 131, 139, 154, 166, 173, 188, 205; %=65 - по стр. 111, 113, 114, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 156, 158, 159, 161, 163, 168, 170, 207; %=40 - по стр. 153; %=31 - по стр. 186, 201, 203, 215, 216, 226, 227; %=51 - по стр. 209, 213; %=44 - по стр. 211, 218, 229)					261 110	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 592 635	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 266	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 103, 220, 231, 234)					8 367	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 103, 220, 231, 234)					6 302	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					31 935	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					185 381	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					185 381	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					3 809 951	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	76 199	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					3 886 150	
	НДС 18%				18	699 507	
	ВСЕГО С НДС					4 585 657	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					495 819	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					267 412	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					4 424 467	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 075 973	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 239 950	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 97, 100-102, 104, 105, 149, 151; %=81 - по стр. 7, 18, 38, 49, 59, 80, 109, 120, 131, 139, 154, 166, 173, 188, 205; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 82, 111, 113, 114, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 156, 158, 159, 161, 163, 168, 170, 207; %=111 - по стр. 61, 63, 65, 67, 69, 175, 177, 179, 190, 192; %=68 - по стр. 78, 186, 201, 203, 215, 216, 226, 227; %=105 - по стр. 84, 209, 213; %=89 - по стр. 86, 211, 218, 229; %=77 - по стр. 95, 96; %=63 - по стр. 99, 153; %=98 - по стр. 106, 172, 235)					692 405	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 95-97, 100-102, 104, 105, 149, 151; %=34 - по стр. 7, 18, 38, 49, 59, 80, 109, 120, 131, 139, 154, 166, 173, 188, 205; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 33, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 82, 111, 113, 114, 116, 118, 122, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 156, 158, 159, 161, 163, 168, 170, 207; %=61 - по стр. 61, 63, 65, 67, 69, 106, 172, 175, 177, 179, 190, 192, 235; %=31 - по стр. 78, 186, 201, 203, 215, 216, 226, 227; %=51 - по стр. 84, 209, 213; %=44 - по стр. 86, 211, 218, 229; %=40 - по стр. 99, 153)					370 948	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 139 326	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					32 151	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 88, 91, 93, 103, 220, 231, 234)					14 616	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 88, 91, 93, 103, 220, 231, 234)					11 009	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					57 776	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					51 613	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					51 613	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					264 730	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					264 730	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 513 445	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	110 269	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					5 623 714	
	НДС 18%				18	1 012 269	
	ВСЕГО С НДС					6 635 983	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					707 021	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					381 957	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)