«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 092 563	руб.	Смета на сумму:	3 092 563	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Ходорович А.В./	
		
«______»__________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц многоквартирного дома по адресу: ул.Беговая,д.13-21, г.Калининград	
Сметная стоимость:	3 092.563	тыс. руб.	
монтажных работ:	29.373	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.739	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	774.931	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Лестницы в подъезде	
1.	ГЭСНр 59-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.		1.6	66 649.50	106 639	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	1.616	253.442	410	
1. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	509.76	161.570	82 362	
1. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.976	308.04	301	
			(1)			268.82	262	
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.64	1 037.49	664	
			(1)			229.99	147	
1. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0048	57 689.15	277	
1. 6.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.5904	7 289.06	4 303	
1. 7.	11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	2.56	7 317.29	18 732	
		Накладные расходы				65%	53 802	
		Сметная прибыль				48%	39 731	
		Всего с НР и СП					200 171	
	
2.	ГЭСНр 57-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		1.84	555.36	1 022	
2. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	6.9368	147.310	1 022	
		Накладные расходы				68%	695	
		Сметная прибыль				54%	552	
		Всего с НР и СП					2 269	
	
3.	ГЭСНр 59-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2		0.52	18 905.80	9 831	
3. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125.57	65.2964	150.030	9 796	
3. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	3.2032	10.80	35	
3. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	17.82	9.2664			
		Накладные расходы				65%	6 367	
		Сметная прибыль				48%	4 702	
		Всего с НР и СП					20 900	
	
4.	ГЭСН 11-01-033-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2		0.52	13 727.81	7 138	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	0.9672	245.856	238	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	66.71	34.6892	161.570	5 605	
4. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.76	0.3952	308.04	122	
			(1)			268.82	106	
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.1	0.572	1 037.49	593	
			(1)			229.99	132	
4. 5.	91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	2.7	1.404	23.21	33	
4. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0262	0.013624	57 689.15	786	
		Накладные расходы				94%	5 492	
		Сметная прибыль				51%	2 980	
		Всего с НР и СП					15 610	
	
5.	11.1.01.04-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3		1.9292	17 121.49	33 031	
		Объем: (0.52)*3.71						
	
6.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.4	303.66	1 032	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00102	200.120		
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	6.052	161.570	978	
6. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00034	534.12		
			(1)			200.12		
6. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00068	232.29		
			(1)			200.12		
6. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.924	18.56	54	
		Накладные расходы				77%	753	
		Сметная прибыль				48%	469	
		Всего с НР и СП					2 255	
	
7.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		62.9	227.97	14 339	
		Объем: (3.4)*18.5						
	
8.	ГЭСН 11-01-039-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		1.84	5 964.78	10 975	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.19872	234.304	47	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	16.95744	161.570	2 740	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02208	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.17664	1 037.49	183	
			(1)			229.99	41	
8. 5.	01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.000552	77 993.35	43	
8. 6.	11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	185.84	43.06	8 002	
		Накладные расходы				94%	2 620	
		Сметная прибыль				51%	1 421	
		Всего с НР и СП					15 016	
	
9.	ГЭСН 15-07-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Окраска деревянных поверхностей	100 м2		1.96	1 578.99	3 095	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.1176	229.990	27	
9. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	9.396	18.41616	158.310	2 915	
9. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.012	0.02352	264.49	6	
			(1)			229.99	5	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.09408	1 037.49	98	
			(1)			229.99	22	
9. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0196	20.52		
9. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	1.96	38.33	75	
		Накладные расходы				80%	2 354	
		Сметная прибыль				37%	1 089	
		Всего с НР и СП					6 537	
	
10.	С2 Цена поставщи.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л		28	738.43	20 676	
		Объем: 196/7						
	
11.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка элементов каркаса: из брусьев, ограждения	м3		0.12	13 989.49	1 679	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.05184	229.990	12	
11. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	27	3.24	158.310	513	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.432	0.05184	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
11. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0009	89 253.46	80	
11. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00036	57 689.15	21	
11. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.000372	45 150.41	17	
11. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.1116	7 448.65	831	
11. 8.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.0012	4 877.98	6	
11. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0144	7 372.62	106	
11. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.174	34.10	6	
11. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.0003096	46 063.23	14	
11. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0003612	84 869.83	31	
		Накладные расходы				90%	473	
		Сметная прибыль				43%	226	
		Всего с НР и СП					2 377	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					209 457	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					209 457	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					47 370	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 3; %=68 - по стр. 2; %=94 - по стр. 4, 8; %=77 - по стр. 6; %=80 - по стр. 9; %=90 - по стр. 11)					72 556	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6; %=54 - по стр. 2; %=51 - по стр. 4, 8; %=37 - по стр. 9; %=43 - по стр. 11)					51 170	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					333 183	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					333 183	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	7 130	
	ИТОГО					340 313	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 806	
	ИТОГО					347 119	
	НДС 18%				18	62 481	
	ВСЕГО С НДС					409 600	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт стен	
12.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		9.562	3 361.61	32 144	
12. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	218.20484	147.310	32 144	
		Накладные расходы				84%	27 001	
		Сметная прибыль				48%	15 429	
		Всего с НР и СП					74 574	
	
13.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		5	5 604.03	28 020	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	268.820	578	
13. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	151.380	26 787	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1	874.68	875	
			(1)			268.82	269	
13. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	308.04	354	
			(1)			268.82	309	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.22	20.52	5	
		Накладные расходы				73%	19 976	
		Сметная прибыль				56%	15 324	
		Всего с НР и СП					63 321	
	
14.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.265	2 735.32	3 460	
		Объем: (5.0)*0.253						
	
15.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		2.01	13 896.92	27 933	
		Объем: (5.0)*0.402						
	
16.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		9.562	556.38	5 320	
16. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	36.04874	147.310	5 310	
16. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.4781	20.52	10	
		Накладные расходы				68%	3 611	
		Сметная прибыль				40%	2 124	
		Всего с НР и СП					11 055	
	
17.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		239.05	55.00	13 148	
		Объем: 956.2/4						
	
18.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		9.562	2 252.44	21 538	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.229488	249.405	57	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	75.15732	181.930	13 673	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.114744	308.04	35	
			(1)			268.82	31	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.114744	1 037.49	119	
			(1)			229.99	26	
18. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.9562	38.33	37	
18. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	124.306	61.73	7 673	
		Накладные расходы				80%	10 984	
		Сметная прибыль				37%	5 080	
		Всего с НР и СП					37 602	
	
19.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		9.562	21 392.40	204 554	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	69.649608	187.025	13 026	
19. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	865.16976	171.480	148 359	
19. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	7.114128	308.04	2 191	
			(1)			268.82	1 912	
19. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	62.53548	257.87	16 126	
			(1)			177.72	11 114	
19. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00066934	88 186.48	59	
19. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.057372	9 149.15	525	
19. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	14.43862	2 040.43	29 461	
19. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	26.48674	295.71	7 832	
		Накладные расходы				80%	129 108	
		Сметная прибыль				37%	59 712	
		Всего с НР и СП					393 374	
	
20.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		9.562	2 312.36	22 111	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.344232	242.933	84	
20. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	117.153624	154.230	18 069	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.114744	308.04	35	
			(1)			268.82	31	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.229488	1 037.49	238	
			(1)			229.99	53	
20. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	7.6496	162.00	1 239	
20. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.09562	38.33	4	
20. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0038248	3 474.67	13	
20. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.162554	11 636.25	1 892	
20. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.004781	46 966.96	225	
20. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0152992	25 917.44	397	
		Накладные расходы				80%	14 522	
		Сметная прибыль				37%	6 717	
		Всего с НР и СП					43 350	
	
	ремонт потолков	
21.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.12	3 361.61	10 488	
21. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	71.1984	147.310	10 488	
		Накладные расходы				84%	8 810	
		Сметная прибыль				48%	5 034	
		Всего с НР и СП					24 332	
	
22.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками	м2		32	174.50	5 584	
		Начисления: Н5= 1.2	
22. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	34.56	161.570	5 584	
		Накладные расходы				69%	3 853	
		Сметная прибыль				48%	2 680	
		Всего с НР и СП					12 117	
	
23.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		32	19.39	620	
		Начисления: Н5= 1.2	
23. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	3.84	161.570	620	
		Накладные расходы				69%	428	
		Сметная прибыль				48%	298	
		Всего с НР и СП					1 345	
	
24.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.32	2 363.12	756	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00768	215.055	2	
24. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	2.03904	201.080	410	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00384	10.80		
24. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00384	964.28	4	
			(1)			200.12	1	
24. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00384	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
24. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.43008	18.56	8	
24. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00384	72 855.64	280	
24. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00064	79 235.11	51	
		Накладные расходы				69%	284	
		Сметная прибыль				48%	198	
		Всего с НР и СП					1 238	
	
25.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		4.17	1 788.34	7 457	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10008	249.405	25	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	40.5324	181.930	7 374	
25. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05004	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05004	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
25. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.417	38.33	16	
		Накладные расходы				80%	5 919	
		Сметная прибыль				37%	2 738	
		Всего с НР и СП					16 114	
	
26.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		54.21	61.73	3 346	
		Объем: (4.17)*0.013*1000						
	
27.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Заделка трещин в армокирпичном перекрытии: цементным раствором	10 м		8	459.04	3 672	
27. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	21.68	169.310	3 671	
27. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.08	20.52	2	
		Накладные расходы				73%	2 680	
		Сметная прибыль				56%	2 056	
		Всего с НР и СП					8 408	
	
28.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.16	2 983.71	477	
		Объем: (8.0)*0.02						
	
29.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		4.17	12 160.14	50 708	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.5421	229.990	125	
29. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	340.272	147.310	50 125	
29. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.417	10.80	5	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.5421	1 037.49	562	
			(1)			229.99	125	
29. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.7506	20.52	15	
		Накладные расходы				67%	33 668	
		Сметная прибыль				40%	20 100	
		Всего с НР и СП					104 476	
	
30.	08.1.02.17-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2		458.7	85.81	39 361	
		Объем: 4.17*110						
	
31.	ГЭСН 15-02-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2		4.17	22 033.20	91 878	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	30.37428	187.025	5 681	
31. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	394.71552	171.480	67 686	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.10248	308.04	956	
			(1)			268.82	834	
31. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	27.2718	257.87	7 033	
			(1)			177.72	4 847	
31. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0002919	88 186.48	26	
31. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	6.255	2 040.43	12 763	
31. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	11.5509	295.71	3 416	
		Накладные расходы				80%	58 694	
		Сметная прибыль				37%	27 146	
		Всего с НР и СП					177 717	
	
32.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.17	2 312.36	9 643	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.15012	242.933	36	
32. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	51.09084	154.230	7 880	
32. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05004	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10008	1 037.49	104	
			(1)			229.99	23	
32. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.336	162.00	540	
32. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0417	38.33	2	
32. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001668	3 474.67	6	
32. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07089	11 636.25	825	
32. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002085	46 966.96	98	
32. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.006672	25 917.44	173	
		Накладные расходы				80%	6 333	
		Сметная прибыль				37%	2 929	
		Всего с НР и СП					18 905	
	
	ремонт полов	
33.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		45.7	1 552.02	70 927	
33. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	356.46	171.480	61 126	
33. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	85.002	97.21	8 263	
33. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	170.004	9.05	1 539	
		Накладные расходы				84%	51 346	
		Сметная прибыль				48%	29 340	
		Всего с НР и СП					151 613	
	
34.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		100.54	388.10	39 019	
		Объем: 45.7*2.2						
34. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	103.5562	135.770	14 060	
34. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	20.108	1 241.26	24 959	
		Накладные расходы				66%	9 280	
		Сметная прибыль				40%	5 624	
		Всего с НР и СП					53 923	
	
35.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3		0.7	27 222.89	19 056	
		Начисления: Н5= 1.2	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	184.8	129.36	147.310	19 056	
		Накладные расходы				61%	11 624	
		Сметная прибыль				31%	5 907	
		Всего с НР и СП					36 588	
	
36.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		45.7	895.49	40 924	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	16.452	200.120	3 292	
36. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	187.0044	163.200	30 519	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	4.3872	964.28	4 230	
			(1)			200.12	878	
36. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	24.1296	3.34	81	
36. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	12.0648	493.44	5 953	
			(1)			200.12	2 414	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	6.855	20.52	141	
		Накладные расходы				94%	31 782	
		Сметная прибыль				51%	17 244	
		Всего с НР и СП					89 950	
	
37.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		54.84	523.12	28 688	
		Объем: (45.7)*1.2						
	
38.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство  слоев: бетонных	м3		45.7	750.07	34 278	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	200.7144	158.310	31 775	
38. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	26.3232	3.18	84	
38. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0914	21 070.94	1 926	
38. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	15.995	20.52	328	
38. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0457	3 621.85	166	
		Накладные расходы				94%	29 869	
		Сметная прибыль				51%	16 205	
		Всего с НР и СП					80 352	
	
39.	04.1.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		46.614	3 014.79	140 531	
		Объем: (45.7)*1.02						
	
40.	ГЭСН 11-01-039-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство переходного бортика	100 м		4.57	3 227.73	14 751	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.71292	256.872	183	
40. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	59.00784	181.930	10 735	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.49356	308.04	152	
			(1)			268.82	133	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.21936	1 037.49	228	
			(1)			229.99	50	
40. 5.	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.16	0.7312	4 972.40	3 636	
		Накладные расходы				94%	10 263	
		Сметная прибыль				51%	5 568	
		Всего с НР и СП					30 582	
	
41.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		4.57	4 121.72	18 836	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.21936	229.990	50	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	15.3552	165.230	2 537	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.21936	1 037.49	228	
			(1)			229.99	50	
41. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	205.65	78.15	16 072	
		Накладные расходы				92%	2 380	
		Сметная прибыль				44%	1 138	
		Всего с НР и СП					22 354	
	
42.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2		4.57	20 020.49	91 494	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	4.113	246.040	1 012	
42. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	85.22136	206.640	17 610	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	1.70004	308.04	524	
			(1)			268.82	457	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	2.41296	1 037.49	2 503	
			(1)			229.99	555	
42. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	1.0968	64 522.98	70 769	
42. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	2.285	38.33	88	
		Накладные расходы				94%	17 505	
		Сметная прибыль				51%	9 497	
		Всего с НР и СП					118 496	
	
43.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		4.57	9 046.38	41 342	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10968	229.990	25	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	18.9198	161.570	3 057	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10968	1 037.49	114	
			(1)			229.99	25	
43. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	559.368	68.24	38 171	
		Накладные расходы				94%	2 897	
		Сметная прибыль				51%	1 572	
		Всего с НР и СП					45 811	
	
44.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.514	2 978.99	1 531	
		Объем: 1.124*457/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.234384	246.339	58	
44. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	7.796352	167.270	1 304	
44. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.098688	874.68	86	
			(1)			268.82	27	
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.135696	1 037.49	141	
			(1)			229.99	31	
		Накладные расходы				80%	1 090	
		Сметная прибыль				44%	599	
		Всего с НР и СП					3 220	
	
45.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		457	51.04	23 325	
	
46.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		4.57	7 689.11	35 139	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	6.96468	268.820	1 872	
46. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	216.67284	150.030	32 507	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	6.96468	308.04	2 145	
			(1)			268.82	1 872	
46. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	49.73988	3.18	158	
46. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	15.995	20.52	328	
		Накладные расходы				94%	32 316	
		Сметная прибыль				51%	17 533	
		Всего с НР и СП					84 989	
	
47.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		9.3228	3 223.31	30 050	
		Объем: (4.57)*2.04						
	
48.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2		4.57	10 922.31	49 915	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	6.90984	268.820	1 858	
48. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	16.452	150.030	2 468	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	6.90984	308.04	2 129	
			(1)			268.82	1 858	
48. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	76.33728	3.18	243	
48. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.06	13.9842	3 223.31	45 075	
		Накладные расходы				94%	4 066	
		Сметная прибыль				51%	2 206	
		Всего с НР и СП					56 188	
	
	Лестницы спуска в подвал	
49.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж стального уголка на ступени	100 м		0.24	1 609.24	386	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.035	0.0084	229.990	2	
49. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	8.96	2.1504	175.550	378	
49. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.035	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				69%	262	
		Сметная прибыль				58%	220	
		Всего с НР и СП					869	
	
50.	ГЭСНр 59-5-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.2	19 757.41	3 951	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.088	255.583	22	
50. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	20.578	163.200	3 358	
50. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.058	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	57 689.15	12	
50. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.02	6 628.70	133	
50. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0004	42 144.04	17	
50. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.1058	3 621.85	383	
		Накладные расходы				65%	2 197	
		Сметная прибыль				48%	1 622	
		Всего с НР и СП					7 770	
	
51.	04.1.02.05-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.056	3 316.28	186	
		Объем: (0.2)*0.28						
	
52.	ГЭСН 46-03-013-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.6	807.85	485	
52. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	3	161.570	485	
		Накладные расходы				84%	407	
		Сметная прибыль				48%	233	
		Всего с НР и СП					1 125	
	
53.	ГЭСН 46-03-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.		-0.6	290.83	-174	
		Начисления: Н5= 10, Н48= 10	
53. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.8	-1.08	161.570	-174	
		Накладные расходы				84%	-146	
		Сметная прибыль				48%	-84	
		Всего с НР и СП					-404	
	
54.	ГЭСН 06-01-092-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т		0.0025	8 684.12	22	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.00145	260.117		
54. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.130475	150.030	20	
54. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.0009	1 126.02	1	
			(1)			268.82		
54. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.000225	874.68		
			(1)			268.82		
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000325	1 037.49		
			(1)			229.99		
54. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.0000125	47 018.66	1	
		Накладные расходы				92%	18	
		Сметная прибыль				52%	10	
		Всего с НР и СП					51	
	
55.	08.4.03.03-0030 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.0025	51 510.78	129	
	
56.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.24	2 298.91	552	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.012	229.990	3	
56. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	3.072	175.550	539	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				69%	374	
		Сметная прибыль				58%	314	
		Всего с НР и СП					1 240	
	
57.	08.3.08.01-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.0761	42 284.90	3 218	
		Объем: 3.17*24/1000						
	
58.	01.7.15.07-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.06	168.36	10	
	
59.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.072	11 704.85	843	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.09144	268.820	25	
59. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	2.84472	150.030	427	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.09144	308.04	28	
			(1)			268.82	25	
59. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.65304	3.18	2	
59. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.252	20.52	5	
59. 6.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	2.04	0.14688	2 590.83	381	
		Накладные расходы				94%	425	
		Сметная прибыль				51%	231	
		Всего с НР и СП					1 498	
	
	сопутствующие работы	
60.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля	100 м		1.2	1 423.15	1 708	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.012	268.820	3	
60. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	11.568	147.310	1 704	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.012	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
		Накладные расходы				72%	1 229	
		Сметная прибыль				52%	888	
		Всего с НР и СП					3 825	
	
61.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.05	860.29	43	
61. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.292	147.310	43	
		Накладные расходы				72%	31	
		Сметная прибыль				52%	22	
		Всего с НР и СП					96	
	
62.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.12	940.24	113	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0036	268.820	1	
62. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.7584	147.310	112	
62. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0036	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	81	
		Сметная прибыль				52%	59	
		Всего с НР и СП					253	
	
63.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1.2	4 541.45	5 450	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.2592	249.405	65	
63. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	27.4176	177.590	4 869	
63. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.1296	874.68	113	
			(1)			268.82	35	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.1296	1 037.49	134	
			(1)			229.99	30	
63. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	3.1104	43.43	135	
63. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	67.18	77	
63. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.24	163.36	39	
		Накладные расходы				81%	3 997	
		Сметная прибыль				52%	2 566	
		Всего с НР и СП					12 012	
	
64.	24.3.01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		122.4	14.41	1 764	
		Объем: 120*1.02						
	
65.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1.2	1 133.14	1 360	
		Начисления: Н17= 2	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.048	249.405	12	
65. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	6.468	177.590	1 149	
65. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.024	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
65. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.192	446.18	86	
65. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00072	13 645.03	10	
65. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.024	104.12	2	
65. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.06	443.64	27	
65. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.01464	1 205.11	18	
		Накладные расходы				81%	940	
		Сметная прибыль				52%	604	
		Всего с НР и СП					2 904	
	
66.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.1224	31 977.86	3 914	
		Объем: 120*1.02						
	
67.	20.5.02.06-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.		1.2	186.85	224	
	
68.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.12	22 429.10	2 691	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.252	249.516	63	
68. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	10.17216	187.360	1 906	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.12672	874.68	111	
			(1)			268.82	34	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.12528	1 037.49	130	
			(1)			229.99	29	
68. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0372	446.18	17	
68. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0003672	140 831.49	52	
68. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.4896	168.28	82	
68. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.1224	2 960.41	362	
		Накладные расходы				81%	1 595	
		Сметная прибыль				52%	1 024	
		Всего с НР и СП					5 310	
	
69.	20.3.03.04-0481 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.		12	318.41	3 821	
	
70.	20.3.02.10-0009 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		1.2	104.19	125	
	
71.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.05	7 560.58	378	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.003	253.288	1	
71. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.896	187.360	355	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0018	874.68	2	
			(1)			268.82		
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
71. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0055	446.18	2	
71. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.051	168.28	9	
71. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.000008	167 491.66	1	
71. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000015	111 876.20	2	
		Накладные расходы				81%	288	
		Сметная прибыль				52%	185	
		Всего с НР и СП					851	
	
72.	20.4.01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.5	423.14	212	
	
73.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		42.20312	510.71	21 554	
		Объем: (956.2+312)*0.012*1.8+14.81						
	
74.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		142.74312	262.99	37 540	
		Объем: 42.20312+100.54						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 352 529	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 175	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					8 296	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 63, 65, 68, 71)					6 820	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 63, 65, 68, 71)					4 378	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 272 558	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					313 862	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 12, 21, 33, 52, 53; %=73 - по стр. 13, 27; %=68 - по стр. 16; %=80 - по стр. 18-20, 25, 31, 32, 44; %=69 - по стр. 22-24; %=67 - по стр. 29; %=66 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35; %=94 - по стр. 36, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 59; %=92 - по стр. 41, 54; %=65 - по стр. 50; %=72 - по стр. 60-62)					534 531	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12, 21-24, 33, 50, 52, 53; %=56 - по стр. 13, 27; %=40 - по стр. 16, 29, 34; %=37 - по стр. 18-20, 25, 31, 32; %=31 - по стр. 35; %=51 - по стр. 36, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 59; %=44 - по стр. 41, 44; %=52 - по стр. 54, 60-62)					282 981	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 090 070	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					938	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 56)					636	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 56)					535	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 109	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 764	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 764	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 094	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 094	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 182 410	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	46 704	
	ИТОГО					2 229 114	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	44 582	
	ИТОГО					2 273 696	
	НДС 18%				18	409 265	
	ВСЕГО С НДС					2 682 961	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 561 986	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 175	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					8 296	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 63, 65, 68, 71)					6 820	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 63, 65, 68, 71)					4 378	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					29 373	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 482 015	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					361 232	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 3, 50; %=68 - по стр. 2, 16; %=94 - по стр. 4, 8, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 59; %=77 - по стр. 6; %=80 - по стр. 9, 18-20, 25, 31, 32, 44; %=90 - по стр. 11; %=84 - по стр. 12, 21, 33, 52, 53; %=73 - по стр. 13, 27; %=69 - по стр. 22-24; %=67 - по стр. 29; %=66 - по стр. 34; %=61 - по стр. 35; %=92 - по стр. 41, 54; %=72 - по стр. 60-62)					607 087	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 6, 12, 21-24, 33, 50, 52, 53; %=54 - по стр. 2; %=51 - по стр. 4, 8, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 59; %=37 - по стр. 9, 18-20, 25, 31, 32; %=43 - по стр. 11; %=56 - по стр. 13, 27; %=40 - по стр. 16, 29, 34; %=31 - по стр. 35; %=44 - по стр. 41, 44; %=52 - по стр. 54, 60-62)					334 151	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 423 253	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					938	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 56)					636	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 56)					535	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 109	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 764	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 764	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 094	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 094	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 515 593	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	53 834	
	ИТОГО					2 569 427	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	51 389	
	ИТОГО					2 620 816	
	НДС 18%				18	471 747	
	ВСЕГО С НДС					3 092 563	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                              Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)