«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт МКД по ул.Печатная 4-24 г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	36	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	36	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	5.144	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	12.86	
5.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0.78	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	2.2	
7.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	36	
8.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2 кровли	4608	
9.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	37.633	
10.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	779.003	
11.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (14канальных)	100 м труб	0.132	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.554	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.132	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	3.775	
15.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канальных)	100 м труб	0.495	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.079	
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.495	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	5.445	
19.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3-х канальных)	100 м труб	0.705	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.961	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.705	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	3.102	
23.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	3.44	
24.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.44	
25.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	4.422	
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	4.422	
27.	Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,4 м	100 м	0.48	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.422	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.48	
30.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.26	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.26	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.44	
33.	Разборка люков	100 окон	0.22	
34.	Установка люков (прим)	100 м2 проемов	0.1386	
35.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (люков)	м2	13.86	
36.	Устройство бетонных оголовников (прим)	1 м3	3.85	
37.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	4.4	
	Чердачное перекрытие	
38.	Разборка теплоизоляции на перекрытии (прим)	100 м2 покрытия кровли	20.67	
39.	Покрытие пленкой перекрытия (прим)	100 м2 покрытия	41.34	
40.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	2583.75	
41.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	2583.75	
42.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.150мм)	1 м3 изоляции	310.05	
43.	Вата минеральная <ISOVER>	м2	6325.02	
44.	Демонтаж ходовых досок	100 м ходов	15.89	
45.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	15.89	
46.	ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т	т	114	
47.	Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т	т	114	
	
	Раздел 2.  Тамбур	
	
48.	Разборка монолитных перекрытий бетонных	1 м3	3.02	
49.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.12	
50.	Разборка кирпичных стен	1 м3	17.1	
51.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	19.238	
52.	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.942	
53.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0.342	
54.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит)	м2 кровли	43.776	
55.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.342	
56.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	7.079	
57.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.342	
58.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	42.75	
59.	Монтаж перемычек металлических (швеллер 12)	1 т конструкций	0.18	
60.	Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5	т	0.18	
61.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	
62.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.052	
63.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	
64.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	
65.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	
66.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	
67.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	15.39	
68.	Дверь металлическая	шт	9	
69.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.88	
	Усиление фундаментов тамбуров	
70.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.53	
71.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	6.84	
72.	Устройство ленточных фундаментов бетонных (усиление) прим.	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.07	
73.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.68	
74.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.39	
75.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	90.5	
76.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	90.5	
	
	Раздел 3.  Окна подъездные и входной блок	
	
77.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.44	
78.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.44	
79.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	44	
80.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.262	
81.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	0.262	
82.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.262	
83.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.506	
84.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.021	
85.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.1	
86.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1000х2100 мм	шт.	1	
87.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	2.6	
88.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	2.6	
	
	Раздел 4.  Подвал	
	
89.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.418	
90.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	41.8	
91.	Блоки дверные металлические	м2	41.8	
92.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	31.7	
93.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5	
94.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	31.706	
95.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	31.706	
96.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	31.706	
97.	ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т	т	122	
98.	Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т	т	122	
	
	Раздел 5.  Ремонт деревянной лестницы по металлическим косоурам	
	
99.	(прим.) Демонтаж подшивки лестниц  сталью кровельной оцинкованной	100 м2 потолка	3.38	
100.	Очистка поверхности щетками (сущ.уголков)	1 м2 очищаемой поверхности	88	
101.	Обеспыливание поверхности (сущ.уголков)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	88	
102.	Обезжиривание поверхностей  бензином (сущ.уголков)	100 м2 обезжириваемой поверхности	0.88	
	Монтаж лестницы	
103.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим)	1 т конструкций	5.72	
104.	Сталь угловая 50х50 мм	т	5.72	
105.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.659	
106.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.659	
107.	Подшивка лестниц сталью кровельной оцинкованной (прим)	100 м2 потолка	3.38	
108.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	1.42	
109.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз (косоуры)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	
110.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	5.28	
111.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	8.448	
112.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	1.948	
113.	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	6.76	
114.	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.38	
115.	Ремонт металлических ограждений средний	1 м2	20	
117.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.383	
118.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.775	
119.	ПОгрузка мусора в автотранспортные средства, т	т	17.6	
120.	Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т	т	17.6	
	
	Раздел 6.  Фасад	
	
121.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	48.36	
122.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	4.34	
123.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	4.34	
124.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных+откосов (прим.)	100 м2	37.58	
125.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	12.5	
126.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.4	
127.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	42.34	
128.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	555.9	
129.	Уголок ПВХ с стеклосеткой на откосах	м	2298	
130.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен +цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	42.34	
131.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	35.08	
132.	Устройство основания под штукатурку из  сетки стекляной по кирпичным и бетонным поверхностям (прим) цоколь (прим)	100 м2 поверхности	4.76	
133.	Сетка стеклянная строительная СС-1(прим) цоколь	м2	523.6	
134.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая+откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	42.34	
135.	Очистка поверхности щетками (пожарной лестницы)	1 м2 очищаемой поверхности	30	
136.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(пожарной лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
137.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (пожарной лестницы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
138.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (для проводов по фасаду)	100 м	2.43	
139.	ПВХ короб 15х10	м	243	
	Окна в подвале	
140.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.461	
141.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.461	
142.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	46.1	
143.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.69	
144.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.69	
	Отмостка	
145.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.11	
146.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.158	
147.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	5.46	
148.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	5.46	
149.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	45.5	
150.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	45.5	
151.	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)	1 м3 подстилающего слоя	45.5	
152.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	4.095	
153.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	59.791	
154.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	59.791	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)