«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши, ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу:                             г. Калининград, ул. Энгельса, д. 18 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1. Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.5	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.5	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.5	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим)	100 м2	2.5	
5.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.5	
6.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	25.1	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.65	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.36	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.13	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.04	
11.	Разборка кирпичных стен (под мауэрлат)	1 м3	0.3	
12.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)	100 м3 кладки	0.003	
13.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
14.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
15.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.842	
16.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.55	
17.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.55	
18.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.55	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.75	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	139.725	
21.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.5	
22.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	312.5	
23.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	0.52	
24.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.025	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.105	
26.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4-ти каналов)	100 м труб	0.025	
27.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.165	
28.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.177	
29.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (окраска вентканалов над крышей )	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.071	
30.	Известковая окраска водными составами дымовых труб (под крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.106	
31.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.38	
32.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
33.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
34.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
35.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
36.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз)	100 м2 подшивки	0.38	
37.	Подшивка карниза (прим)	100 м2 потолка	0.38	
38.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
39.	Разборка засыпного утеплителя мансарды (прим)	100 м2 стен	1.7	
40.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.150мм (прим)	1 м3 изоляции	25.5	
41.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	520.2	
42.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.7	
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	212.5	
44.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(стены и скосы мансарды)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.053	
45.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (стены и скосы мансарды)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	
46.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.203	
	
	Раздел 2. Фасад с утеплением	
	
47.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.2	
48.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.42	
49.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.42	
50.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	3.42	
51.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3	
52.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	3.42	
53.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	38.304	
54.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.416	
55.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	103	
56.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором (цоколь)	10 м трещин	1.5	
57.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырек)	100 м2 покрытия	0.063	
58.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 мест	0.03	
59.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0.063	
60.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.063	
61.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.063	
62.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	7.182	
63.	Унифлекс ЭПП	м2	7.308	
64.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0.025	
65.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	3.15	
66.	Унифлекс ЭПП	м2	3.15	
67.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ козырька)	100 м2	0.063	
68.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков(низ козырька)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.063	
69.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	
70.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	
71.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь)	100 м2 покрытия	0.38	
72.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5	
73.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.38	
74.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.38	
75.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
76.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0697	
77.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0697	
78.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.35	
79.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	4.62	
80.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.035	
81.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	3.5	
82.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.025	
83.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
84.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
	Входные блоки	
85.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.069	
86.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6.9	
87.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1100х2100 мм	шт.	1	
88.	Блок дверной металлический	м2	4.6	
	Отмостка	
89.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.027	
90.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.054	
91.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	2.7	
92.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	2.7	
93.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	2.7	
	Оконные проемы (подвал)	
94.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.03	
95.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.03	
96.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	3	
97.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2(ПОДВАЛ)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.316	
	Балконы	
98.	Разборка покрытий  цементных	100 м2 покрытия	0.09	
99.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.09	
100.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.09	
101.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.09	
102.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.011	
103.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.09	
104.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	
105.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09	
	вывоз мусора	
106.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.3	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                             Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)