«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	798 572	руб.	Смета на сумму:	798 572	руб.	
И.о.директора МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»	
		
__________/ Ю.Г.Поломошнов /	__________ / Т.К.Казакова	
		
«______»____________ 2017 г.	«______»____________ 2017 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №17 по ул. Габайдулина в г.Калининграде	
	
Сметная стоимость:	798.572	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.901	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	143.809	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия		1.65	553.30	912.95	8 126.78	13 409	14.688	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	55.52	91.608	8.280	758.51	140.760	12 895	17	
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	20.955	7.37	154.44	24.55	514	3.331	
		Накладные расходы				99%	750.92	84%	10 832		
		Сметная прибыль				60%	455.11	48%	6 190		
		Всего с НР и СП					2 118.98		30 430		
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		1.65	172.51	284.64	2 681.38	4 424	15.542	
2. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	25.014	8.430	210.87	143.350	3 586	17.005	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.759	15.080	11.45	256.870	195	17.034	
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	0.759	97.19	73.77	1 104.78	839	11.367	
			(1)			15.08	11.45	256.87	195	17.034	
		Накладные расходы				83%	184.53	71%	2 685		
		Сметная прибыль				65%	144.51	52%	1 966		
		Всего с НР и СП					613.67		9 075		
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли		1.65	172.51	284.64	2 681.38	4 424	15.542	
3. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	25.014	8.430	210.87	143.350	3 586	17.005	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.759	15.080	11.45	256.870	195	17.034	
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	0.759	97.19	73.77	1 104.78	839	11.367	
			(1)			15.08	11.45	256.87	195	17.034	
		Накладные расходы				83%	184.53	71%	2 685		
		Сметная прибыль				65%	144.51	52%	1 966		
		Всего с НР и СП					613.67		9 075		
	
4.	Е58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.08	6 760.46	540.84	58 699.92	4 696	8.683	
4. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	160.21	12.8168	9.050	115.99	154.380	1 979	17.059	
4. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1448	1.86	0.27	10.30	1	5.538	
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0504	101.31	5.11	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.65	219.76	11	16.983	
4. 4.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.96	6.41	18.97	36.10	107	5.632	
4. 5.	С101-1744	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.08	0.0064	9 971.20	63.82	64 965.21	416	6.515	
4. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00032	10 705.00	3.43	54 434.60	17	5.085	
4. 7.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.3776	882.56	333.25	5 628.82	2 125	6.378	
		Накладные расходы				83%	96.27	71%	1 405		
		Сметная прибыль				65%	75.39	52%	1 029		
		Всего с НР и СП					712.51		7 130		
	
5.	Е58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.61	9 291.31	5 667.70	49 037.30	29 913	5.278	
5. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	150.09	91.5549	9.050	828.57	154.380	14 134	17.059	
5. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.7198	1.86	1.34	10.30	7	5.538	
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.1952	101.31	19.78	999.00	195	9.861	
			(1)			12.94	2.53	219.76	43	16.983	
5. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.01525	11 154.00	170.10	50 212.22	766	4.502	
5. 5.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.00732	10 920.00	79.93	45 911.99	336	4.204	
5. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.005	0.00305	10 705.00	32.65	54 434.60	166	5.085	
5. 7.	С102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.6226	2 795.10	4 535.33	8 818.10	14 308	3.155	
		Накладные расходы				83%	687.71	71%	10 035		
		Сметная прибыль				65%	538.57	52%	7 350		
		Всего с НР и СП					6 893.98		47 298		
	
6.	Е58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.174	4 519.16	786.33	24 733.21	4 304	5.474	
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	39.87	6.93738	9.050	62.78	154.380	1 071	17.059	
6. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.11136	1.86	0.21	10.30	1	5.538	
6. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.0609	101.31	6.17	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
6. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.038	0.006612	10 705.00	70.78	54 434.60	360	5.085	
6. 5.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.3654	1 769.00	646.39	7 692.06	2 811	4.348	
		Накладные расходы				83%	52.11	71%	760		
		Сметная прибыль				65%	40.81	52%	557		
		Всего с НР и СП					879.24		5 621		
	
7.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки		0.2	1 615.27	323.05	11 295.75	2 259	6.993	
7. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	7.078	8.510	60.23	144.650	1 024	16.998	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.086	15.080	1.30	256.870	22	17.034	
7. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.04	113.70	4.55	810.77	32	7.131	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
7. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.046	32.61	1.50	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	0.69	256.87	12	17.034	
7. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.0506	585.82	29.64	2 748.34	139	4.691	
7. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.0804	2 824.60	227.10	13 057.23	1 050	4.623	
7. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.0088	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	52.92	73%	764		
		Сметная прибыль				70%	43.07	56%	586		
		Всего с НР и СП					419.04		3 608		
	
8.	Е58-2-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка слуховых окон полукруглых	100 окон		0.02	1 174.67	23.49	19 883.72	398	16.943	
8. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	138.4	2.768	8.430	23.33	143.350	397	17.005	
8. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4.28	0.0856	1.86	0.16	10.30	1	5.538	
		Накладные расходы				83%	19.36	71%	282		
		Сметная прибыль				65%	15.16	52%	206		
		Всего с НР и СП					58.02		886		
	
9.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно		2	561.26	1 122.52	2 969.50	5 939	5.291	
9. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	6.63	13.26	9.050	120.00	154.380	2 047	17.059	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.22	15.080	3.32	256.870	57	17.034	
9. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.11	0.22	113.70	25.01	810.77	178	7.131	
			(1)			15.08	3.32	256.87	57	17.034	
9. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.16	0.32	1.03	0.33	4.80	2	4.66	
9. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.22	101.31	22.29	999.00	220	9.861	
			(1)			12.94	2.85	219.76	48	16.983	
9. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0028	10 705.00	29.97	54 434.60	152	5.085	
9. 7.	С102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.12	727.01	87.24	2 987.46	358	4.109	
9. 8.	С102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.06	0.12	1 665.70	199.88	5 592.94	671	3.358	
9. 9.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.1	0.2	1 373.00	274.60	6 009.15	1 202	4.377	
9. 10.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2	м2	0.5	1	363.19	363.19	1 108.35	1 108	3.052	
		Накладные расходы				106%	130.72	90%	1 894		
		Сметная прибыль				54%	66.59	43%	905		
		Всего с НР и СП					1 319.83		8 737		
	
10.	С203-0251 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2	м2		-1	363.19	-363.19	1 108.35	-1 108	3.051	
		Объем: (2.0)*(-0.5)									
	
11.	С1 цена поставщи.	Блок оконный полукруглый	м2		1.13	1 944.44	2 197.22	11 297.20	12 766	5.81	
	
12.	Е60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб		0.005	8 572.20	42.86	109 209.21	546	12.739	
12. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	609.21	3.04605	9.050	27.57	154.380	470	17.059	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.02215	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
12. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.33	0.00665	113.70	0.76	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
12. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.1	0.0155	32.61	0.51	300.82	5	9.225	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
12. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	5	0.025	561.02	14.03	2 628.06	66	4.684	
12. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.4	0.002	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	21.76	66%	314		
		Сметная прибыль				63%	17.58	50%	238		
		Всего с НР и СП					82.20		1 098		
	
13.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.021	3 086.00	64.81	15 417.91	324	4.999	
		Объем: 0.005*4200									
	
14.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м труб		0.005	32 504.08	162.52	418 127.46	2 091	12.866	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
14. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	2354.59	11.77295	9.050	106.55	154.380	1 818	17.059	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	0.0581	15.080	0.88	256.870	15	17.034	
14. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	3.5	0.0175	113.70	1.99	810.77	14	7.131	
			(1)			15.08	0.26	256.87	4	17.034	
14. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	8.12	0.0406	32.61	1.32	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.61	256.87	10	17.034	
14. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	18.76	0.0938	561.02	52.62	2 628.06	247	4.684	
14. 6.	С411-0001	Вода	м3	2.1	0.0105	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	83.80	66%	1 210		
		Сметная прибыль				63%	67.68	50%	917		
		Всего с НР и СП					314.00		4 217		
	
15.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.077	3 086.00	237.62	15 417.91	1 187	4.995	
		Объем: 0.005*2200*7									
	
16.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (над крышей) , прим	100 м2		0.06	188.95	11.34	3 212.14	193	17.019	
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	1.3692	8.280	11.34	140.760	193	17	
		Накладные расходы				99%	11.23	84%	162		
		Сметная прибыль				60%	6.80	48%	93		
		Всего с НР и СП					29.37		448		
	
17.	Е61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.06	2 412.79	144.77	25 796.81	1 548	10.693	
17. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	9.860	77.74	167.740	1 322	17.012	
17. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	1.86	0.12	10.30	1	5.538	
17. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	612.02	66.83	2 053.44	224	3.355	
17. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	61.41	67%	886		
		Сметная прибыль				50%	38.87	40%	529		
		Всего с НР и СП					245.05		2 963		
	
18.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Окраска вентканалов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.06	873.22	52.39	5 376.62	323	6.165	
18. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	0.7764	9.860	7.66	167.740	130	17.012	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0042	1.86	0.01	10.30		5.538	
18. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0036	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
18. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0006	17.11	0.01	51.45		3.007	
18. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00228	13 665.62	31.16	52 744.03	120	3.86	
18. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	0.78	16.92	13.20	87.74	68	5.186	
		Накладные расходы				95%	7.28	80%	104		
		Сметная прибыль				47%	3.60	37%	48		
		Всего с НР и СП					63.27		475		
	
19.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00228	13 665.62	-31.16	52 744.03	-120	3.851	
		Объем: (0.06)*(-0.038)									
	
20.	С2 цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.00228	33 482.64	76.34	194 534.14	444	5.816	
		Объем: (0.06)*(0.038)									
	
21.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (под крышей) , прим	100 м2		0.232	188.95	43.84	3 212.14	745	16.994	
21. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	5.29424	8.280	43.84	140.760	745	17	
		Накладные расходы				99%	43.40	84%	626		
		Сметная прибыль				60%	26.30	48%	358		
		Всего с НР и СП					113.55		1 728		
	
22.	Е61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.232	2 412.79	559.77	25 796.81	5 985	10.692	
22. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	30.4848	9.860	300.58	167.740	5 114	17.012	
22. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.2552	1.86	0.47	10.30	3	5.538	
22. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.42224	612.02	258.42	2 053.44	867	3.355	
22. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0812	3.60	0.29	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				79%	237.46	67%	3 426		
		Сметная прибыль				50%	150.29	40%	2 046		
		Всего с НР и СП					947.52		11 457		
	
23.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дымовых труб под крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.232	175.46	40.71	1 970.21	457	11.226	
23. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.21	2.36872	8.670	20.54	147.370	349	16.998	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00232	15.080	0.03	256.870	1	17.034	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00232	32.61	0.08	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00464	101.31	0.47	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
23. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1856	63.37	11.76	238.39	44	3.762	
23. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0003712	4 290.70	1.59	21 459.44	8	5.001	
23. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00232	17.11	0.04	51.45		3.007	
23. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000116	12 480.00	1.45	46 983.82	5	3.765	
23. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.003944	1 208.60	4.77	11 305.46	45	9.354	
23. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000928	168.49	0.02	3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	19.54	80%	280		
		Сметная прибыль				47%	9.67	37%	130		
		Всего с НР и СП					69.92		867		
	
24.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного оголовника	1 м3		0.025	2 168.87	54.22	15 310.41	383	7.064	
24. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	26.82	0.6705	8.970	6.01	152.560	102	17.008	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.14	0.0035	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
24. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.14	0.0035	113.70	0.40	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
24. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.00675	0.62		2.92		4.71	
24. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.00525	101.31	0.53	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
24. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.0001	11 154.00	1.12	50 212.22	5	4.502	
24. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0019	0.0000475	10 705.00	0.51	54 434.60	3	5.085	
24. 8.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.003	882.56	2.65	5 628.82	17	6.378	
24. 9.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.0035	1 769.00	6.19	7 692.06	27	4.348	
24. 10.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	0.0575	33.38	1.92	226.78	13	6.794	
24. 11.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.09	0.00225	6 683.04	15.04	49 728.97	112	7.441	
24. 12.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.02	0.0255	725.63	18.50	3 501.34	89	4.825	
24. 13.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.09	0.00225	561.02	1.26	2 628.06	6	4.684	
24. 14.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.0000725	1 208.60	0.09	11 305.46	1	9.354	
24. 15.	С411-0001	Вода	м3	0.0081	0.0002025	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	6.00	84%	87		
		Сметная прибыль				60%	3.64	48%	49		
		Всего с НР и СП					63.86		519		
	
25.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство обделки оголовника из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.024	11 748.28	281.96	58 324.58	1 400	4.965	
25. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	2.706	9.050	24.49	154.380	418	17.059	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
25. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0048	97.19	0.47	1 104.78	5	11.367	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
25. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00168	101.31	0.17	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
25. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000096	11 233.01	1.08	70 358.46	7	6.264	
25. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.000288	7 308.20	2.10	67 733.93	20	9.268	
25. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.018768	13 515.00	253.65	50 553.85	949	3.741	
		Накладные расходы				108%	26.52	92%	385		
		Сметная прибыль				55%	13.51	44%	184		
		Всего с НР и СП					321.99		1 970		
	
26.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий		0.491	75.57	37.11	1 282.15	630	16.977	
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.1	4.4681	8.280	37.00	140.760	629	17	
26. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.05892	1.86	0.11	10.30	1	5.538	
		Накладные расходы				83%	30.71	71%	447		
		Сметная прибыль				65%	24.05	52%	327		
		Всего с НР и СП					91.87		1 404		
	
27.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0.491	8 764.16	4 303.20	39 670.96	19 478	4.526	
27. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	31.41	15.42231	9.050	139.57	154.380	2 381	17.059	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.07856	15.080	1.18	256.870	20	17.034	
27. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.11	0.05401	97.19	5.25	1 104.78	60	11.367	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
27. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.02455	113.70	2.79	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
27. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.04419	101.31	4.48	999.00	44	9.861	
			(1)			12.94	0.57	219.76	10	16.983	
27. 6.	С101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.0018658	17 541.00	32.73	77 147.99	144	4.398	
27. 7.	С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.082979	13 485.00	1 118.97	67 611.85	5 610	5.014	
27. 8.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.221932	13 515.00	2 999.41	50 553.85	11 220	3.741	
		Накладные расходы				108%	152.01	92%	2 209		
		Сметная прибыль				55%	77.41	44%	1 056		
		Всего с НР и СП					4 532.62		22 743		
	
28.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.49	187.80	279.83	1 931.80	2 878	10.285	
28. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	13.2163	9.980	131.90	169.690	2 243	17.003	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.1341	12.940	1.74	219.760	29	16.983	
28. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.1341	29.03	3.89	258.03	35	8.888	
			(1)			12.94	1.74	219.76	29	16.983	
28. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	11.6369	7.46	86.81	18.19	212	2.438	
28. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.3129	101.31	31.70	999.00	313	9.861	
			(1)			12.94	4.05	219.76	69	16.983	
28. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.49	17.11	25.49	51.45	77	3.007	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.00894	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	120.28	77%	1 749		
		Сметная прибыль				60%	80.18	48%	1 091		
		Всего с НР и СП					480.29		5 718		
	
29.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг		30.843	36.04	1 111.58	264.70	8 164	7.345	
		Объем: 1.49*20.7									
	
30.	Е26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.155	1 046.29	1 208.47	3 479.78	4 019	3.326	
30. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9.03	10.42965	9.980	104.09	169.690	1 770	17.003	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01155	12.940	0.15	219.760	3	16.983	
30. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.01	0.01155	29.03	0.34	258.03	3	8.888	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
30. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.98	9.2169	7.46	68.76	18.19	168	2.438	
30. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0231	101.31	2.34	999.00	23	9.861	
			(1)			12.94	0.30	219.76	5	16.983	
30. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.155	17.11	19.76	51.45	59	3.007	
30. 7.	С113-8073	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг	20.24	23.3772	43.33	1 012.93	85.33	1 995	1.969	
30. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.06	0.0693	3.60	0.25	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				90%	93.82	77%	1 365		
		Сметная прибыль				60%	62.54	48%	851		
		Всего с НР и СП					1 364.83		6 235		
	
31.	С113-8073 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг		-23.3772	43.33	-1 012.93	85.33	-1 995	1.97	
		Объем: (1.155)*(-20.24)									
	
32.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ТЕРМА" для древесины	кг		23.3772	36.04	842.51	264.70	6 188	7.345	
		Объем: 1.155*20.24									
	
33.	Е12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли		1.65	14 923.71	24 624.12	107 853.74	177 959	7.227	
33. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	173.87	286.8855	9.980	2 863.12	169.690	48 682	17.003	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.68	2.772	15.080	41.80	256.870	712	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.68	2.772	113.70	315.18	810.77	2 247	7.131	
			(1)			15.08	41.80	256.87	712	17.034	
33. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.18	15.147	4.44	67.25	6.48	98	1.459	
33. 5.	Х33-0901	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	15.279	33.20	507.26	14.41	220	0.434	
33. 6.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.44	0.726	1.03	0.75	4.80	3	4.66	
33. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	2.5245	101.31	255.76	999.00	2 522	9.861	
			(1)			12.94	32.67	219.76	555	16.983	
33. 8.	С101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.01848	18 367.97	339.44	75 139.35	1 389	4.091	
33. 9.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0007425	11 233.01	8.34	70 358.46	52	6.264	
33. 10.	С101-0414	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.004455	18 837.82	83.92	83 669.56	373	4.442	
33. 11.	С101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.10055	37.80	41.60	192.04	211	5.08	
33. 12.	С101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	166.32	2.16	359.25	13.18	2 192	6.102	
33. 13.	С101-1758	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00231	29 908.12	69.09	181 987.74	420	6.085	
33. 14.	С101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.2375	52.79	65.33	434.16	537	8.224	
33. 15.	С101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	5.973	7.92	47.31	28.25	169	3.567	
33. 16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	191.4	13.13	2 513.08	46.99	8 994	3.579	
33. 17.	С101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	126	207.9	48.61	10 106.02	275.49	57 274	5.667	
33. 18.	С102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	2.4255	2 115.66	5 131.53	16 529.34	40 092	7.813	
33. 19.	С102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.759	2 135.79	1 621.06	14 562.63	11 053	6.818	
33. 20.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.5115	447.38	228.83	2 794.16	1 429	6.246	
		Накладные расходы				108%	3 137.31	92%	45 442		
		Сметная прибыль				55%	1 597.71	44%	21 733		
		Всего с НР и СП					29 359.14		245 135		
	
34.	С101-4128 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием , снегозадержатели	м2		31.2	137.86	4 301.23	781.55	24 384	5.669	
		Объем: 16+38*0.4									
	
35.	Е58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.34	7 415.77	2 521.36	23 998.71	8 160	3.236	
35. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	36.8	12.512	9.050	113.23	154.380	1 932	17.059	
35. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0442	101.31	4.48	999.00	44	9.861	
			(1)			12.94	0.57	219.76	10	16.983	
35. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0005	0.00017	5 233.80	0.89	51 322.60	9	9.806	
35. 4.	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	38.93	61.72	2 402.76	158.62	6 175	2.57	
		Накладные расходы				83%	93.98	71%	1 372		
		Сметная прибыль				65%	73.60	52%	1 005		
		Всего с НР и СП					2 688.94		10 536		
	
36.	Е58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.12	5 731.49	687.78	21 169.33	2 540	3.693	
36. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	63.9	7.668	9.050	69.40	154.380	1 184	17.059	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	101.31	0.97	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.12	219.76	2	16.983	
36. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000048	5 233.80	0.25	51 322.60	2	9.806	
36. 4.	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	100	12	51.43	617.16	112.04	1 344	2.178	
		Накладные расходы				83%	57.60	71%	841		
		Сметная прибыль				65%	45.11	52%	616		
		Всего с НР и СП					790.49		3 996		
	
37.	Е58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.06	8 719.75	523.19	19 128.03	1 148	2.194	
37. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	9.050	28.83	154.380	492	17.059	
37. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
37. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	5 233.80	0.13	51 322.60	1	9.806	
37. 4.	С301-1104	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	6	82.29	493.74	108.30	650	1.316	
		Накладные расходы				83%	23.93	71%	349		
		Сметная прибыль				65%	18.74	52%	256		
		Всего с НР и СП					565.86		1 753		
	
38.	Е58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.06	4 604.75	276.29	18 469.03	1 108	4.01	
38. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	9.050	28.83	154.380	492	17.059	
38. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	101.31	0.49	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
38. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	5 233.80	0.13	51 322.60	1	9.806	
38. 4.	С201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	100	6	41.14	246.84	101.71	610	2.472	
		Накладные расходы				83%	23.93	71%	349		
		Сметная прибыль				65%	18.74	52%	256		
		Всего с НР и СП					318.96		1 713		
	
39.	Е58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.28	1 357.93	380.22	10 227.09	2 864	7.532	
39. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	37.8	10.584	8.670	91.76	147.370	1 560	16.998	
39. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0028	101.31	0.28	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
39. 3.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.02576	11 154.00	287.33	50 212.22	1 293	4.502	
39. 4.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.000112	7 550.40	0.85	67 478.93	8	8.937	
		Накладные расходы				83%	76.16	71%	1 108		
		Сметная прибыль				65%	59.64	52%	811		
		Всего с НР и СП					516.02		4 783		
	
40.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (на дымоходах, окнах)	100 м2 покрытия		0.057	11 748.28	669.65	58 324.58	3 325	4.965	
40. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	6.42675	9.050	58.16	154.380	992	17.059	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0114	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
40. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0114	97.19	1.11	1 104.78	13	11.367	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
40. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00399	101.31	0.40	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
40. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000228	11 233.01	2.56	70 358.46	16	6.264	
40. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.000684	7 308.20	5.00	67 733.93	46	9.268	
40. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.044574	13 515.00	602.42	50 553.85	2 253	3.741	
		Накладные расходы				108%	63.00	92%	915		
		Сметная прибыль				55%	32.08	44%	438		
		Всего с НР и СП					764.73		4 678		
	
41.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м		0.491	2 956.30	1 451.55	16 381.42	8 043	5.541	
41. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	20.33231	9.050	184.01	154.380	3 139	17.059	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.03928	15.080	0.59	256.870	10	17.034	
41. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.03928	32.61	1.28	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01964	101.31	1.99	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
41. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.002946	7 550.40	22.24	67 478.93	199	8.937	
41. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.001964	10 705.00	21.02	54 434.60	107	5.085	
41. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.090344	13 515.00	1 221.00	50 553.85	4 567	3.741	
		Накладные расходы				83%	153.22	71%	2 236		
		Сметная прибыль				65%	119.99	52%	1 637		
		Всего с НР и СП					1 724.76		11 916		
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
42.	Е57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2 основания		0.84	144.40	121.30	2 454.85	2 062	16.999	
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	17.44	14.6496	8.280	121.30	140.760	2 062	17	
		Накладные расходы				80%	97.04	68%	1 402		
		Сметная прибыль				68%	82.48	54%	1 113		
		Всего с НР и СП					300.82		4 578		
	
43.	Е11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной  шлаковой	1 м3 изоляции		12.6	42.78	539.01	495.52	6 244	11.584	
		Объем: 84*0.15									
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
43. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.76	22.176	9.050	200.69	154.380	3 424	17.059	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	4.536	12.770	57.92	217.480	986	17.031	
43. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.216	2.7216	102.57	279.15	835.60	2 274	8.147	
			(1)			11.23	30.56	191.22	520	17.028	
43. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.144	1.8144	32.61	59.17	300.82	546	9.225	
			(1)			15.08	27.36	256.87	466	17.034	
		Накладные расходы				111%	287.06	94%	4 145		
		Сметная прибыль				64%	165.51	51%	2 249		
		Всего с НР и СП					991.58		12 639		
	
44.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		0.84	744.39	625.29	1 945.50	1 634	2.613	
44. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	2.898	9.050	26.23	154.380	447	17.059	
44. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0168	101.31	1.70	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
44. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	102.816	5.81	597.36	11.38	1 170	1.959	
		Накладные расходы				111%	29.12	94%	420		
		Сметная прибыль				64%	16.79	51%	228		
		Всего с НР и СП					671.19		2 282		
	
45.	С113-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-102.816	5.81	-597.36	11.38	-1 170	1.959	
		Объем: (0.84)*(-122.4)									
	
46.	С101-4135 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		102.816	7.04	723.82	31.93	3 283	4.536	
		Объем: 84*1.224									
	
47.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности		0.84	7 109.64	5 972.10	46 882.28	39 381	6.594	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
47. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	56.76	47.6784	9.510	453.42	161.770	7 713	17.011	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.3024	15.080	4.56	256.870	78	17.034	
47. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.36	0.3024	32.61	9.86	300.82	91	9.225	
			(1)			15.08	4.56	256.87	78	17.034	
47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	1.6464	101.31	166.80	999.00	1 645	9.861	
			(1)			12.94	21.30	219.76	362	16.983	
47. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	8.24	6.9216	771.79	5 342.02	4 324.50	29 932	5.603	
		Накладные расходы				111%	508.36	94%	7 324		
		Сметная прибыль				64%	293.11	51%	3 973		
		Всего с НР и СП					6 773.57		50 678		
	
48.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-6.9216	771.79	-5 342.02	4 324.50	-29 932	5.603	
		Объем: (0.84)*(-4.12)									
		Начисления: Н48= 2	
	
49.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3й слой)	100 м2 изолируемой поверхности		0.84	3 554.82	2 986.05	23 441.14	19 691	6.594	
49. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	28.38	23.8392	9.510	226.71	161.770	3 856	17.011	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.1512	15.080	2.28	256.870	39	17.034	
49. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.18	0.1512	32.61	4.93	300.82	45	9.225	
			(1)			15.08	2.28	256.87	39	17.034	
49. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.8232	101.31	83.40	999.00	822	9.861	
			(1)			12.94	10.65	219.76	181	16.983	
49. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12	3.4608	771.79	2 671.01	4 324.50	14 966	5.603	
		Накладные расходы				111%	254.18	94%	3 661		
		Сметная прибыль				64%	146.55	51%	1 986		
		Всего с НР и СП					3 386.78		25 339		
	
50.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-3.4608	771.79	-2 671.01	4 324.50	-14 966	5.603	
		Объем: (0.84)*(-4.12)									
	
51.	С104-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2		259.56	26.54	6 888.72	74.26	19 275	2.798	
		Объем: 84*3*1.03									
	
52.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		0.84	744.39	625.29	1 945.50	1 634	2.613	
52. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	2.898	9.050	26.23	154.380	447	17.059	
52. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0168	101.31	1.70	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
52. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	102.816	5.81	597.36	11.38	1 170	1.959	
		Накладные расходы				111%	29.12	94%	420		
		Сметная прибыль				64%	16.79	51%	228		
		Всего с НР и СП					671.19		2 282		
	
53.	С113-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-102.816	5.81	-597.36	11.38	-1 170	1.959	
		Объем: (0.84)*(-122.4)									
	
54.	С101-5833 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		10.2816	152.70	1 570.00	665.08	6 838	4.355	
		Объем: 84*1.224									
	
55.	Е10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия		0.84	5 550.53	4 662.45	26 053.87	21 885	4.694	
55. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	29.21	24.5364	9.400	230.64	159.830	3 922	17.003	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.59	0.4956	15.080	7.47	256.870	127	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.59	0.4956	113.70	56.35	810.77	402	7.131	
			(1)			15.08	7.47	256.87	127	17.034	
55. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.3276	101.31	33.19	999.00	327	9.861	
			(1)			12.94	4.24	219.76	72	16.983	
55. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00875	0.00735	10 705.00	78.68	54 434.60	400	5.085	
55. 6.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	2.2092	1 499.10	3 311.81	5 622.31	12 421	3.75	
55. 7.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.072	0.06048	15 737.00	951.77	72 976.26	4 414	4.637	
		Накладные расходы				106%	252.40	90%	3 644		
		Сметная прибыль				54%	128.58	43%	1 741		
		Всего с НР и СП					5 043.43		27 270		
	
56.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.68	187.80	315.51	1 931.80	3 245	10.285	
56. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	14.9016	9.980	148.72	169.690	2 529	17.003	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.1512	12.940	1.96	219.760	33	16.983	
56. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.1512	29.03	4.39	258.03	39	8.888	
			(1)			12.94	1.96	219.76	33	16.983	
56. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	13.1208	7.46	97.88	18.19	239	2.438	
56. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.3528	101.31	35.74	999.00	352	9.861	
			(1)			12.94	4.57	219.76	78	16.983	
56. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.68	17.11	28.74	51.45	86	3.007	
56. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.01008	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	135.61	77%	1 973		
		Сметная прибыль				60%	90.41	48%	1 230		
		Всего с НР и СП					541.53		6 448		
	
57.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг		34.776	36.04	1 253.33	264.70	9 205	7.344	
		Объем: 1.68*20.7									
	
58.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.9802	48.13	624.74	490.34	6 365	10.188	
		Объем: 165*0.014+2.31+2.31+0.101+0.591+0.092+0.086+0.041+29.2*0.02*1.8+0.059+0.109+3.92									
	
59.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		12.9802	16.40	212.88	145.95	1 894	8.897	
		Объем: 165*0.014+2.31+2.31+0.101+0.591+0.092+0.086+0.041+29.2*0.02*1.8+0.059+0.109+3.92									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					73 640.08		461 221	6.263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 802.46		452 962	6.222	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					16 993.62		78 848	4.64	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 21, 24; %=71 - по стр. 2-6, 8, 26, 35-39, 41; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 55; %=66 - по стр. 12, 14; %=67 - по стр. 17, 22; %=80 - по стр. 18, 23; %=92 - по стр. 25, 27, 33, 40; %=77 - по стр. 28, 30, 56; %=68 - по стр. 42; %=94 - по стр. 43, 44, 47, 49, 52)					8 296.28		120 193	14.488	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 21, 24, 28, 30, 56; %=52 - по стр. 2-6, 8, 26, 35-39, 41; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 55; %=50 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 17, 22; %=37 - по стр. 18, 23; %=44 - по стр. 25, 27, 33, 40; %=54 - по стр. 42; %=51 - по стр. 43, 44, 47, 49, 52)					5 011.68		68 171	13.602	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 110.42		641 326	7.448	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					837.62		8 259	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					837.62		8 259	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					86 948.04		649 585	7.471	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 860.69	2.14	13 901	7.471	
	ИТОГО					88 808.73		663 486	7.471	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 776.17	2	13 270	7.471	
	ИТОГО					90 584.90		676 756	7.471	
	НДС 18%				18	16 305.28	18	121 816	7.471	
	ВСЕГО С НДС					106 890.18		798 572	7.471	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 296.28		120 193	14.488	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 011.68		68 171	13.602	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					73 640.08		461 221	6.263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					72 802.46		452 962	6.222	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					16 993.62		78 848	4.64	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 16, 21, 24; %=71 - по стр. 2-6, 8, 26, 35-39, 41; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 55; %=66 - по стр. 12, 14; %=67 - по стр. 17, 22; %=80 - по стр. 18, 23; %=92 - по стр. 25, 27, 33, 40; %=77 - по стр. 28, 30, 56; %=68 - по стр. 42; %=94 - по стр. 43, 44, 47, 49, 52)					8 296.28		120 193	14.488	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 21, 24, 28, 30, 56; %=52 - по стр. 2-6, 8, 26, 35-39, 41; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 55; %=50 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 17, 22; %=37 - по стр. 18, 23; %=44 - по стр. 25, 27, 33, 40; %=54 - по стр. 42; %=51 - по стр. 43, 44, 47, 49, 52)					5 011.68		68 171	13.602	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 110.42		641 326	7.448	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					837.62		8 259	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					837.62		8 259	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					86 948.04		649 585	7.471	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 860.69	2.14	13 901	7.471	
	ИТОГО					88 808.73		663 486	7.471	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 776.17	2	13 270	7.471	
	ИТОГО					90 584.90		676 756	7.471	
	НДС 18%				18	16 305.28	18	121 816	7.471	
	ВСЕГО С НДС					106 890.18		798 572	7.471	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 296.28		120 193	14.488	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 011.68		68 171	13.602	

Составил:	

ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                             Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)