«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»______________ 20___г.	«______»_______________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу:ул.Дарвина, 1а-ул.Киевская, 32-34	
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Дарвина, 1а-ул.Киевская, 32-34	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.224	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.36	
3.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (лоток дренажный,бетонный якорь для оттяжки дымовой трубы )	м3	2.9131	
4.	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром: 200 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-5  Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения	км	0.024	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	60.1926	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	60.1926	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=261 м2	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1175	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	188	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.522	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	57.42	
11.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.261	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.261	
13.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	65.25	
14.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1305	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.311	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.1	
17.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 	м2	266.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=68м2	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.017	
19.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	27.2	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.136	
21.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.96	
22.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.034	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.468	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.8	
25.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая) 	м2	69.36	
	Установка бортовых камней	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00864	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	13.824	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.053	
29.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.83	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.49	
31.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0097	
32.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.486	
33.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	49	
34.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.31	
35.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	131	
36.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
37.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=97 м2	
38.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0437	
39.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	69.92	
40.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.194	
41.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	21.34	
42.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.097	
43.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.097	
44.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	24.25	
45.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0485	
46.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.947	
47.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.7	
48.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400 	м2	98.94	
	Установка бортовых камней	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00108	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.728	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.007	
52.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.77	
53.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.24	
54.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	24	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
56.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0304	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	48.64	
58.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.125	
59.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.375	
60.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.25	
61.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	25.25	
62.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
63.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
64.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
65.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
66.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
67.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
68.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
69.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
70.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
71.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0584	
72.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.424	
	Смотровой колодец (1 шт)	
73.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.045	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	72	
75.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.29	
76.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.19	
77.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.58	
78.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	58.58	
79.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
80.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
81.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.078	
82.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.2153	
83.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
84.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
85.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
86.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
87.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
88.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
89.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
90.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1354	
91.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.894	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)