«УТВЕРЖДАЮ»	
	        Директор МКУ «КР МКД»	
		
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Колхозная,26	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и  водоотведения МКД №26 по ул. Колхозной г. Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ФАСАД С УТЕПЛЕНИЕМ	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.6	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.6	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	4.56	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	4.56	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	51.072	
8.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.042	
9.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.042	
10.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	м2	4.2	
11.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.03036	
12.	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	3.036	
13.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.0872	
14.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0872	
15.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0872	
16.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.526	
	Цоколь	
17.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.4	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.4	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.2	
20.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
21.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.015	
22.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
	Проемы (подвальные окна, дверной блок)	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0144	
25.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0144	
26.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.44	
27.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0171	
28.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1.71	
29.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	1	
30.	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов	100 м2	0.0294	
31.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0294	
32.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0294	
	Ремонт ступеней	
33.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.48	
34.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.072	
	Перенавеска кабеля	
35.	Демонтаж кабеля	100 м	0.3	
36.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.3	
37.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	м	30	
38.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.3	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12.9914	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.9914	
	
	Раздел 2.  КРЫША	
	
41.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	4.7	
42.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.7	
43.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски	100 м2 кровли	4.7	
44.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	4.7	
45.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.2	
46.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.63	
47.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.768	
48.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.6	
49.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2	
50.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
51.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
52.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.92	
53.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.09	
54.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0396	
55.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	12.69	
56.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	262.683	
57.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.7	
58.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	587.5	
59.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	4.7	
60.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16.39	
61.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.6528	
62.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.65	
63.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.65	
64.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.65	
65.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.38	
66.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
67.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
68.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.04	
69.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.32	
70.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.096	
71.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.403	
72.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до3 каналов)	100 м труб	0.036	
73.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1584	
74.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до6 каналов)	100 м труб	0.06	
75.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.66	
76.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.072	
77.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.288	
78.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 3-х каналов	100 м труб	0.036	
79.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.144	
80.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 до 6-ти каналов	100 м труб	0.036	
81.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.36	
82.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.468	
83.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.468	
84.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0462	
	Вентиляционные каналы деревянные	
85.	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен вент.каналов	100 м2 стен	0.132	
86.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, вент.каналов	100 м2 стен	0.132	
87.	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0.132	
88.	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	13.2	
89.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (вентканалов)	1 м3 изоляции	0.48	
90.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	9.6	
91.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.2	
	Устройство козырька	
92.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	0.4	
93.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0.4	
94.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной из доски	100 м2 кровли	0.4	
95.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы	100 м2	0.4	
96.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.4	
97.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	м2	50	
98.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.4	
99.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	8.28	
100.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	0.4	
	Прочие работы	
101.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.04	
102.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.04	
103.	Вент. выход д.110мм	шт	4	
104.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	4	
105.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	43.93	
106.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.93	
	
	Раздел 3.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
107.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.2	
108.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.05	
109.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.78	
110.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.33	
111.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.16	
112.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	16	
113.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	14.384	
114.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	16	
115.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	16	
116.	Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 20 мм	шт	16	
117.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.42	
118.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	42	
119.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	39.018	
120.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	16	
121.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	16	
122.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	8	
123.	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	10 шт.	0.8	
124.	Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 25 мм	шт	12	
125.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	2.5	
126.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.2	
127.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	20	
128.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	18.76	
129.	Угольник 90 град. ППР диам.32мм	шт	8	
130.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	4	
131.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	6	
132.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	1.2	
133.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.23	
134.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	21.551	
135.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	22	
136.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	4	
137.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	4	
138.	Кран шаровый полипропиленовый  PN10, диаметром 40 мм	шт	1	
139.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.1	
140.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	9.46	
141.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	1	
142.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	шт.	1	
143.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	8	
144.	Краны шаровые PN10 BALLOMAX  диаметром 50 мм	шт	1	
145.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	10.5	
146.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	м	11	
147.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	46.2	
148.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	22	
149.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	25.3	
150.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	11	
151.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	
152.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.3	
153.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.3	
	
	Раздел 4.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
154.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.16	
155.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.04	
156.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.8	
157.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.032	
158.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
159.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.87	
160.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.15	
161.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	15	
162.	Тройник ПВХ  90 град .110/50/110 мм	шт	16	
163.	Отвод  ПВХ  45 град .50 мм	шт	16	
164.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.87	
165.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	79	
166.	Тройник ПВХ  90 град .110 мм	шт	16	
167.	Отвод  ПВХ  45 град .110 мм	шт	16	
168.	Ревизия  ПВХ  110 мм	шт	8	
169.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
170.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0107	
171.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1.07	
172.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.07	
173.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	
174.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.255	
175.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.255	

Составил:	Ведущий инженер оотдела контроля МКУ «КР МКД»                              Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)