«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК «Старый Город»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ / Е.В. Шулепко /	
		
«31» января 2018г.	«31» января 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома
по адресу: ул.Лейт. Князева, д. 14-16 г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Демонтаж декоративного кирпичного пояска на фасаде	м3	0.9	
2.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5.5	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1925	
4.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0495	
5.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.52	
6.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.52	
7.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4.9	
8.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	4.6	
9.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	4.85	
10.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3	43.456	
	ЦОКОЛЬ	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.4	
12.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.2	
13.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.4	
14.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.57	
15.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	7.41	
16.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.57	
17.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.1425	
18.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-62.7	
19.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	62.7	
20.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	142.5	
21.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.57	
22.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	7.41	
23.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	21.66	
24.	Смена обделок из листовой стали (цветной) ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.9	
25.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	11	
	РЕМОНТ ТЕРРАС	
26.	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.1408	
27.	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2	0.1408	
28.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.1408	
29.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	0.1588	
30.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0.1588	
31.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0.1588	
32.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.028	
33.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.028	
34.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.1408	
35.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0.1408	
36.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.1408	
37.	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, темно-серые	м2	14.3616	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН ТЕРАСС	
38.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	0.3893	
39.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0.3893	
40.	Анкер двухраспорный М12 х 200	шт	40	
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ	
41.	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	т	0.5509	
42.	Анкер двухраспорный М12 х 200	шт	200	
43.	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	т	0.5154	
44.	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м	35	
45.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (швеллер, уголок, полоса)	100 м2	0.5225	
46.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (швеллер, уголок, полоса)	100 м2	0.5225	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ПОДЪЕЗД)	
47.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.131	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (треугольные)	100 м2	0.015	
49.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.131	
50.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	13.1	
51.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.006	
52.	Блок оконный ПВХ треугольный (1 шт=0,15м2)	м2	0.6	
53.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.096	
54.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	9.6	
55.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0504	
56.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5.04	
57.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	5.04	
58.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	
59.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (оконные, дверные)	100 м2	0.1	
60.	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2	0.1	
61.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.1	
62.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0052	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
63.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.3	
64.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.3	
65.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.306	
66.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.3	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
67.	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.02	
68.	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	2	
69.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.2	
	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	
70.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.5	
	Прочие работы	
71.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20.5272	
72.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	20.5272	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»               О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)