«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 100 158	руб.	Смета на сумму:	1 100 158	руб.	
Директор  МКУ «КР МКД»	
Директор   ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт крыши МКД № 39 по пр. Победы г. Калининграда	
Сметная стоимость:	1 100.158	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.564	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	205.594	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.83	165.55	131.65	33.90	634.06	504.22	129.84	14.4	6.44	8 097	7 261	836	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			499.18				84%	6 099			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			302.53				48%	3 485			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 435.77					17 682			
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.83	172.51	127.80	44.71	660.71	489.47	171.24	14.41	8.08	8 437	7 053	1 384	
					6.95			26.62	1	14.38			383	
	Накладные расходы		83%			428.35				71%	5 280			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.46				52%	3 867			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 424.52					17 583			
	
3.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен( под мауэрлат), 1 м3	0.8	218.68	77.46	141.22	174.94	61.97	112.98	14.4	4.41	1 391	892	498	
					12.93			10.34	1	14.39			149	
	Накладные расходы		99%			71.59				84%	874			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.39				48%	500			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					289.91					2 765			
	
4.	Е58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	14.4	8.12	10 215	5 011	131	
				5 258.63			1 262.07		4.02	1		5 074		
	Накладные расходы		83%			288.82				71%	3 558			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			226.19				52%	2 606			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.18					16 379			
	
5.	Е58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.774	9 291.30	1 358.31	34.61	25 774.07	3 767.95	96.01	14.4	8.08	119 012	54 259	776	
				7 898.38			21 910.11		2.92	1		63 978		
	Объем: 7.3*38													
	Накладные расходы		83%			3 127.40				71%	38 524			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 449.17				52%	28 215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 350.64					185 751			
	
6.	Е58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	1.092	3 176.89	1 205.91	20.22	3 469.16	1 316.85	22.08	14.4	8.12	26 363	18 963	179	
				1 950.76			2 130.23		3.39	1		7 221		
	Объем: 78*1.4													
	Накладные расходы		83%			1 092.99				71%	13 464			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			855.95				52%	9 861			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 418.10					49 687			
	
7.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка  элементов каркаса из брусьев(стойки ,  подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции	2.3228	191.41	160.20	31.21	444.60	372.11	72.49	14.4	8.01	5 939	5 358	581	
									2.67	1				
	Объем: 0.15*0.15*4.3+0.1*0.15*5*22+0.2*0.2*14.4													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			394.44				90%	4 822			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			200.94				43%	2 304			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 039.98					13 065			
	
8.	Е10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки), 1 м3 древесины в конструкции	2.3228	3 020.43	230.29	48.76	7 015.85	534.91	113.27	14.4	8.01	25 612	7 703	907	
				2 741.38			6 367.68		2.67	1		17 002		
	Объем: 0.15*0.15*4.3+0.1*0.15*5*22+0.2*0.2*14.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			567.00				90%	6 933			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			288.85				43%	3 312			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 871.71					35 857			
	
9.	Е10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж части конька (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.0968	153.62	122.85	30.78	14.87	11.89	2.98	14.4	7.31	193	171	22	
					1.82			0.18	3.3	14.36			3	
	Объем: 0.15*0.15*4.3													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			12.79				90%	157			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			6.52				43%	75			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34.18					424			
	
10.	Е10-01-082-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство конька из брусьев (прим), 1 м3 древесины в конструкции	0.0968	2 566.35	176.59	48.09	248.42	17.09	4.65	14.4	7.31	1 028	246	34	
				2 341.67	2.84		226.67	0.27	3.3	14.36		748	4	
	Объем: 0.15*0.15*4.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			18.40				90%	225			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.37				43%	108			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					276.20					1 361			
	
11.	Е53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.008	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 092.63	47.70	30.32	14.4	8.08	4 818	687	245	
				126 825.19	588.90		1 014.60	4.71	3.83	14.39		3 886	68	
	Накладные расходы		86%			45.07				73%	551			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.69				56%	423			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 174.39					5 792			
	
12.	Е58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (люк), 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.73	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
13.	Е58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	14.41	5.73	830	829	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	589			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	431			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					1 850			
	
14.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк), 100 м2 проемов	0.007225	21 223.62	2 306.00	742.65	153.34	16.66	5.37	14.4	6.6	640	240	35	
				18 174.97	28.43		131.31	0.21	2.78	16.81		365	3	
	Объем: 0.85*0.85													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.88				90%	219			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.11				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.33					963			
	
15.	Сцена поставщика. 
Окно-люк Keylite, м2.	0.7225	2 297.35			1 659.84			1	1	7 087			
				2 297.35			1 659.84		4.27	1		7 087		
	Объем: 0.85*0.85													
	Поправки: М: =9342.56/4.27*1.05	
	
16.	Е10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	14.4	7.13	4 086	1 987	425	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.83	14.4		1 674	60	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 842			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	880			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 809			
	
17.	С203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.96	3 070.76			2 947.93					5 041			
				3 070.76			2 947.93		5 250.96			5 041		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	
18.	Е10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0566	373.54	335.71	26.60	21.14	19.00	1.51	14.41	8.24	289	274	12	
				11.23			0.64		4.11	1		3		
	Объем: 2.06*2+(1.542+1.03)*0.3*2													
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.14				90%	247			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.26				43%	118			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					51.54					653			
	
19.	С101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0249	23 811.97			592.92					1 145			
				23 811.97			592.92		45 984.42			1 145		
	Объем: 0.0566*0.44													
	
20.	Е60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.18	8 572.20	5 513.35	252.31	1 543.00	992.40	45.42	14.4	7.12	16 928	14 291	323	
				2 806.54	60.12		505.18	10.82	4.58	16.01		2 314	173	
	Объем: 12*1.5													
	Накладные расходы		78%			782.51				66%	9 546			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			632.03				50%	7 232			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 957.54					33 706			
	
21.	С404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.756	3 086.00			2 333.02					9 806			
				3 086.00			2 333.02		12 970.32			9 806		
	Объем: 0.18*4200													
	
22.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2-х канал.), 100 м труб	0.12	4 643.44	3 044.15	94.68	557.21	365.30	11.36	14.4	7.12	6 168	5 260	81	
				1 504.61	22.54		180.55	2.70	4.58	16		827	43	
	Объем: 8*1.5													
	Накладные расходы		78%			287.04				66%	3 500			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			231.84				50%	2 652			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.09					12 319			
	
23.	С404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					3 424			
				3 086.00			814.70		12 970.32			3 424		
	Объем: 0.12*2200*1													
	
24.	Е60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8 -ми канал), 100 м труб	0.06	32 504.08	21 309.05	662.76	1 950.24	1 278.54	39.77	14.4	7.12	21 588	18 411	283	
				10 532.27	157.78		631.94	9.47	4.58	16		2 894	151	
	Объем: 1.5*4													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			1 004.65				66%	12 251			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			811.45				50%	9 281			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 766.33					43 120			
	
25.	С404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.924	3 086.00			2 851.46					11 985			
				3 086.00			2 851.46		12 970.32			11 985		
	Объем: 0.06*2200*7													
	
26.	Е61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.88	2 412.79	1 295.60	2.05	2 123.26	1 140.13	1.80	14.4	5.73	20 049	16 418	10	
				1 115.14			981.32		3.69	1		3 621		
	Накладные расходы		79%			900.70				67%	11 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			570.07				40%	6 567			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 594.03					37 616			
	
27.	Е15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.88	2 291.60	114.18	14.24	2 016.61	100.48	12.53	14.4	8.19	6 899	1 447	103	
				2 163.18			1 903.60		2.81	1		5 349		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			95.46				80%	1 158			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.23				37%	535			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 159.29					8 592			
	
28.	Е46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.6278	1 567.41	240.58	37.36	984.02	151.04	23.45	14.41	7.35	6 154	2 176	172	
				1 289.47	2.11		809.53	1.32	4.7	14.41		3 805	19	
	Объем: 0.4*0.65*0.1*8+2.56*0.41*0.1*4													
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			150.84				84%	1 844			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			91.42				48%	1 054			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 226.27					9 051			
	
29.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.801	221.62	101.80	102.69	842.36	386.93	390.32	14.4	3.56	7 112	5 572	1 390	
				17.13	1.45		65.11	5.51	2.32	14.47		151	80	
	Объем: 383*0.7+56*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			353.20				77%	4 352			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			235.46				48%	2 713			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 431.02					14 177			
	
30.	С113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	78.6807	36.04			2 835.65					15 241			
				36.04			2 835.65		193.71			15 241		
	Объем: 3.801*20.7													
	
31.	Е12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (прим-Этернит), 100 м2 кровли	3.83	4 877.10	504.69	210.18	18 679.31	1 932.96	804.97	14.41	7.63	112 906	27 854	6 142	
				4 162.24	20.39		15 941.38	78.08	4.95	14.39		78 910	1 124	
	Вычт.ресурсы:  С101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 171.92				92%	26 660			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 106.07				44%	12 750			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 957.31					152 316			
	
32.	С  Цена поставщи. 
Лист безасбестовый волнистый (Этернит ), 1 м2	490.24	74.29			36 418.64					151 866			
				74.29			36 418.64		4.17			151 866		
	Объем: 383*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49.82/1.9775/4.17*1.06	
33.	Е12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.38	4 972.00	72.11	75.20	1 889.36	27.40	28.58	14.4	6.88	7 943	395	197	
				4 824.69	5.48		1 833.38	2.08	4.01	14.38		7 352	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			31.84				92%	391			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.21				44%	187			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 937.41					8 521			
34.	Е10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ветровой доски (применит), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0222	3 104.61	230.44	94.03	68.92	5.12	2.09	14.4	8.23	282	74	17	
				2 780.15			61.72		3.1	1		191		
	Объем: (2*2+1.542)*2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			5.43				90%	67			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.76				43%	32			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					77.11					380			
35.	Е15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски (прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0222	978.00	299.35	6.74	21.71	6.65	0.15	14.4	8.26	137	96	1	
				671.92	0.16		14.92		2.69	16.69		40		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			6.32				80%	77			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.13				37%	36			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31.15					249			
36.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	22	66.71		66.71	1 467.62		1 467.62	1	6.28	9 217		9 217	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
37.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	22	18.71		18.71	411.55		411.55		6.28	2 585		2 585	
														
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	125 212.48	14 116.36	4 078.37			640 889	203 304	26 588	
			107 017.78	156.46				411 000	2 290	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 212.48	14 116.36	4 078.37			640 889	203 304	26 588	
			107 017.78	156.46				411 000	2 290	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 454.16					205 595			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 28; %=71 - по стр. 2, 4-6, 12, 13; %=90 - по стр. 7-10, 14, 16, 18, 34; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 20, 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 35; %=77 - по стр. 29; %=92 - по стр. 31, 33)	12 594.03					154 494			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 28, 29; %=52 - по стр. 2, 4-6, 12, 13; %=43 - по стр. 7-10, 14, 16, 18, 34; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 35; %=44 - по стр. 31, 33)	8 653.19					99 522			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 459.70					894 905			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	146 459.70					894 905			
	Строительный контроль 2,14%	3 134.24					19 151			
	Всего со строительным контролем	149 593.94					914 056			
	Непредвиденные расходы	2 991.88					18 281			
	Итого с непредвиденными затратами	152 585.82					932 337			
	НДС	27 465.45					167 821			
	Всего с НДС	180 051.27					1 100 158			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 594.03					154 494			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 653.19					99 522			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	125 212.48	14 116.36	4 078.37			640 889	203 304	26 588	
			107 017.78	156.46				411 000	2 290	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	125 212.48	14 116.36	4 078.37			640 889	203 304	26 588	
			107 017.78	156.46				411 000	2 290	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 454.16					205 595			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 28; %=71 - по стр. 2, 4-6, 12, 13; %=90 - по стр. 7-10, 14, 16, 18, 34; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 20, 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 35; %=77 - по стр. 29; %=92 - по стр. 31, 33)	12 594.03					154 494			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 28, 29; %=52 - по стр. 2, 4-6, 12, 13; %=43 - по стр. 7-10, 14, 16, 18, 34; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 20, 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27, 35; %=44 - по стр. 31, 33)	8 653.19					99 522			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	146 459.70					894 905			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	146 459.70					894 905			
	Строительный контроль 2,14%	3 134.24					19 151			
	Всего со строительным контролем	149 593.94					914 056			
	Непредвиденные расходы	2 991.88					18 281			
	Итого с непредвиденными затратами	152 585.82					932 337			
	НДС	27 465.45					167 821			
	Всего с НДС	180 051.27					1 100 158			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 594.03					154 494			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 653.19					99 522			

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                                                    Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)