«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО  «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________ /Шешеловская С.Я. /	

	

«______» ___________ 2013г.	
«______» __________  2013г.	

	

 Д Е Ф Е К Т Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь   	
на на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия МКД  №41а по ул.  Д. Донского, г. Калининграда.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.925	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.925	
3.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	1.6128	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.925	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Торцевая строна*2)	100 м	0.31	
6.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (Лицевая сторона*2)	100 м	0.4138	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.68	
8.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
9.	Е53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.0161	
10.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.0186	
11.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.20088	
12.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4-х канальн )	100 м труб	0.0186	
13.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.107	
14.	Е46-01-008-03	Устйство бетонных оголовков(применит)	1 м3	0.12636	
15.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.107136	
16.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.1975	
17.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	107.58825	
18.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	1.925	
19.	Сцена поставщика.	Этернит в комплекте	1 м2	249.856	
20.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержания (применит)	100 м ограждения	0.429	
21.	Е54-3-3	Разборка подшивки потолков оштукатуренной(карниз)	100 м2 подшивки	0.2574	
22.	Е10-01-022-01	Подшивка потолков досками обшивки	100 м2 потолка	0.2574	
23.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2574	
24.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
25.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
26.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.44	
27.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк выхода на кровлю)	100 м2 проемов	0.0056	
28.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	0.56	
29.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ( желобов)	100 м труб и покрытий	0.429	
30.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.429	
31.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.429	
32.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.222	
33.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
34.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
35.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
36.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.53	
37.	Е10-01-008-08	Разборка обивки боковин слух. окон. кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	
38.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной  (кукушки)(применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.194	
39.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием (кукушки)	т	0.08536	
40.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	21.68	
41.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	21.68	
42.	Е46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.556	
43.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок)	100 шт.	0.1	
44.	Е46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.2	
45.	Е12-01-014-02	Разборка засыпного утеплителя (применит)	1 м3 утеплителя	8.36	
46.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой под  утеплитель, укрытие пленкой утеплителя	100 м2 покрытия	1.112	
47.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	69.5	
48.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (h=150мм)	1 м3 изоляции	8.34	
49.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	170.136	
50.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	69.5	
51.	Е54-4-3	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	0.8	
52.	Е54-4-1	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.11	
53.	Е54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	100 мест	0.11	
54.	Е69-7-1	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0.58	

Составил:	Инженер ООО "ЖЭУ-18"                     Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)