«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 200 000	руб.	Смета на сумму:	2 200 000	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 	
(Локальный сметный расчет)	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, Московский пр., 85-87-89, 91-93, ул. Зарайская, 19	
Сметная стоимость:	2 200.000	тыс. руб.	
монтажных работ:	3.063	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.077	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	357.909	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	ул. Зарайская, 19	
	Бетонное покрытие	
1.	ГЭСН 06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	м3		4.42	9 063.06	40 059	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.884	231.932	205	
1. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.4	54.808	161.570	8 855	
1. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0442	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
1. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	2.28	10.0776	11.58	117	
1. 5.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2.28	10.0776	3.18	32	
1. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.8398	1 037.49	871	
			(1)			229.99	193	
1. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0055	0.02431	20.52		
1. 8.	01.7.12.16-0021	Геоткань	м2	0.151	0.66742	30.59	20	
1. 9.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.015	4.4863	3 276.39	14 699	
1. 10.	08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0.3	1.326	44.73	59	
1. 11.	08.4.03.03-0031	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.023	0.10166	50 965.05	5 181	
1. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.02	0.0884	5 768.85	510	
1. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.38	1.6796	5 760.02	9 675	
		Накладные расходы				89%	8 063	
		Сметная прибыль				44%	3 986	
		Всего с НР и СП					52 109	
	
2.	ГЭСН 06-01-001-20 
(прим)	Устройство пандуса бетонного	100 м3		0.0114	430 099.06	4 903	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.61	0.257754	266.883	69	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	337.48	3.847272	163.200	628	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	21.3	0.24282	1 126.02	273	
			(1)			268.82	65	
2. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.39	0.004446	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
2. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.003078	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
2. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	16.78	0.191292	11.58	2	
2. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.65	0.00741	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
2. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.283	0.0032262	20.52		
2. 9.	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм	м2	88.2	1.00548	11.16	11	
2. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.018	0.0002052	57 689.15	12	
2. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.000285	11 636.25	3	
2. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	1.1628	3 276.39	3 810	
2. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.028	0.0003192	45 326.49	14	
2. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.22	0.002508	5 760.02	14	
2. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.51072	234.83	120	
		Накладные расходы				89%	620	
		Сметная прибыль				44%	307	
		Всего с НР и СП					5 830	
	
3.	ГЭСН 13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2		3.2964	15 434.71	50 879	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.09	6.889476	200.120	1 379	
3. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	80.04	263.843856	171.480	45 244	
3. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.09	6.889476	493.44	3 400	
			(1)			200.12	1 379	
3. 4.	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	32	105.4848	16.68	1 759	
3. 5.	01.7.17.05-0021	Карборунд	кг	2	6.5928	72.20	476	
		Накладные расходы				77%	35 900	
		Сметная прибыль				48%	22 379	
		Всего с НР и СП					109 158	
	
4.	ГЭСН 09-06-024-10 
(прим)	Ограждение лестницы-2 изд.  и пандуса-4 изд. из нержавеющей стали марки AISI 304 (3+13,6=16,6м)	т		0.2305	10 018.39	2 309	
		Объем: (30.1*2+42.57*4)/1000						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.205145	249.623	51	
4. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.26	8.81893	181.930	1 604	
4. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.29	0.066845	874.68	58	
			(1)			268.82	18	
4. 4.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.16	0.03688	1 206.91	45	
			(1)			268.82	10	
4. 5.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10.09	2.325745	25.31	59	
4. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.10142	1 037.49	105	
			(1)			229.99	23	
4. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.09	0.481745	3.21	2	
4. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10.97	2.528585	112.76	285	
4. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.7	0.39185	51.41	20	
4. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.51	0.117555	46.96	6	
4. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.006	0.001383	60 390.76	84	
4. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00003	0.000006915	89 253.46	1	
4. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000002305	57 689.15		
4. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00002305	204 657.21	5	
4. 15.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00431035	210.53	1	
4. 16.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000006915	45 326.49		
4. 17.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00044717	39 941.89	18	
4. 18.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.0005	0.00011525	9 003.93	1	
4. 19.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000071455	72 855.64	5	
4. 20.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001383	80 243.85	11	
		Накладные расходы				77%	1 274	
		Сметная прибыль				58%	960	
		Всего с НР и СП					4 543	
	
5.	С3 цена поставщ.	Ограждение  лестницы из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие		2	12 246.70	24 493	
	
6.	С4 цена поставщ.	Ограждение  пандуса из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие		4	18 388.90	73 556	
	
	Подпорная стенка	
7.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.027	12 124.11	327	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.03429	268.820	9	
7. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	1.06677	150.030	160	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.03429	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
7. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.24489	3.18	1	
7. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.0945	20.52	2	
7. 6.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	2.04	0.05508	2 796.35	154	
		Накладные расходы				105%	177	
		Сметная прибыль				51%	86	
		Всего с НР и СП					591	
	
8.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 толщ. 50 мм	100 м2		0.027	9 439.32	255	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.03402	268.820	9	
8. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3	0.081	150.030	12	
8. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.26	0.03402	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
8. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	0.37584	3.18	1	
8. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	3.06	0.08262	2 796.35	231	
		Накладные расходы				105%	22	
		Сметная прибыль				51%	11	
		Всего с НР и СП					288	
	
9.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.81	13 482.75	10 921	
9. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	32.4	150.030	4 861	
9. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	12.15	498.77	6 060	
		Накладные расходы				98%	4 764	
		Сметная прибыль				61%	2 965	
		Всего с НР и СП					18 650	
	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
10.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0035	51 564.61	180	
		Объем: 62.25*0.28*0.2						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.15267	268.820	41	
10. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.05278	147.310	8	
10. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.03619	935.23	34	
			(1)			268.82	10	
10. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.11648	1 188.38	138	
			(1)			268.82	31	
10. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00014	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	40	
		Сметная прибыль				34%	17	
		Всего с НР и СП					236	
	
11.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		5.6	151.56	849	
		Объем: 3.5*1.6						
	
12.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.017	18 517.68	315	
		Объем: 62.25*0.28*0.1						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.23596	254.662	60	
12. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.26724	151.380	40	
12. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.03009	1 543.79	46	
			(1)			268.82	8	
12. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.07293	964.28	70	
			(1)			200.12	15	
12. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.12036	1 215.15	146	
			(1)			286.75	35	
12. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01258	760.62	10	
			(1)			229.99	3	
12. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.085	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	121	
		Сметная прибыль				65%	65	
		Всего с НР и СП					501	
	
13.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.87	523.12	978	
		Объем: 1.7*1.10						
	
14.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.6225	13 358.27	8 316	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.4482	266.663	120	
14. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	47.3598	159.670	7 562	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4233	874.68	370	
			(1)			268.82	114	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0249	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0006225	57 689.15	36	
14. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.105825	3 038.87	322	
		Накладные расходы				121%	9 295	
		Сметная прибыль				65%	4 993	
		Всего с НР и СП					22 605	
	
15.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0123	2 983.71	37	
		Объем: (0.6225)*(0.06*0.33)						
	
16.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		3.159	3 276.39	10 350	
		Объем: (0.6225)*(5.9*0.86)						
	
17.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		62.25	178.10	11 087	
		Объем: (0.6225)*100.0						
	
	Покрытие крыльца "Красного креста"	
18.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.1043	11 732.47	1 224	
		Объем: 4.4*2.37						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.150192	268.820	40	
18. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	7.287441	161.570	1 177	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.150192	308.04	46	
			(1)			268.82	40	
18. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.2	0.54236			
		Накладные расходы				68%	828	
		Сметная прибыль				54%	657	
		Всего с НР и СП					2 709	
	
19.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3		0.0104	18 517.68	193	
		Объем: 10.43*0.1						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.144352	254.662	37	
19. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.163488	151.380	25	
19. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.018408	1 543.79	28	
			(1)			268.82	5	
19. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.044616	964.28	43	
			(1)			200.12	9	
19. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.073632	1 215.15	89	
			(1)			286.75	21	
19. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.007696	760.62	6	
			(1)			229.99	2	
19. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.052	20.52	1	
		Накладные расходы				121%	75	
		Сметная прибыль				65%	40	
		Всего с НР и СП					308	
	
20.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.14	523.12	596	
		Объем: 1.04*1.10						
	
21.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.00522	5 304.43	28	
		Объем: 10.43*0.05						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0257346	213.358	5	
21. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.004959	1 543.79	8	
			(1)			268.82	1	
21. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0207756	964.28	20	
			(1)			200.12	4	
		Накладные расходы				121%	6	
		Сметная прибыль				65%	3	
		Всего с НР и СП					37	
	
22.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.532	2 154.36	1 146	
		Объем: (0.00522)*102.0						
	
23.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.043	2 297.87	2 397	
		Объем: 5.26+5.17						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.09387	220.033	21	
23. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	12.3074	184.510	2 271	
23. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.03129	964.28	30	
			(1)			200.12	6	
23. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.59451	13.20	8	
23. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.03129	760.62	24	
			(1)			229.99	7	
23. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03129	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
23. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.2086	20.52	4	
23. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.05215	523.12	27	
		Накладные расходы				121%	2 773	
		Сметная прибыль				65%	1 490	
		Всего с НР и СП					6 660	
	
24.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		5.37	480.00	2 578	
		Объем: 5.26*1.02						
	
25.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		5.27	570.00	3 004	
		Объем: 5.17*1.02						
	
26.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.044	13 358.27	588	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.03168	266.663	8	
26. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	3.34752	159.670	534	
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.02992	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00176	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000044	57 689.15	3	
26. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.00748	3 038.87	23	
		Накладные расходы				121%	656	
		Сметная прибыль				65%	352	
		Всего с НР и СП					1 596	
	
27.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0009	2 983.71	3	
		Объем: (0.044)*(0.06*0.33)						
	
28.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.223	3 276.39	731	
		Объем: (0.044)*(5.9*0.86)						
	
29.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		4.4	178.10	784	
		Объем: (0.044)*100.0						
	
	Крыльцо перед "Красным крестом"	
30.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.1263	17 515.20	2 212	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.351114	177.720	62	
30. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	8.952144	181.930	1 629	
30. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.11367	14.36	2	
30. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.351114	267.44	94	
			(1)			177.72	62	
30. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.044205	20.52	1	
30. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.238707	2 040.43	487	
		Накладные расходы				89%	1 505	
		Сметная прибыль				37%	626	
		Всего с НР и СП					4 343	
	
31.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.1263	46 975.53	5 933	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.016419	229.990	4	
31. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	10.30608	147.310	1 518	
31. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.01263	10.80		
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.016419	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
31. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.022734	20.52		
31. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.031575	9 149.15	289	
31. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	13.893	295.71	4 108	
		Накладные расходы				67%	1 020	
		Сметная прибыль				40%	609	
		Всего с НР и СП					7 562	
	
32.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-13.893	295.71	-4 108	
		Объем: (0.1263)*(-110.0)						
	
33.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.031575	9 149.15	-289	
		Объем: (0.1263)*(-0.25)						
	
34.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		13.893	32.67	454	
		Объем: (0.1263)*(110.0)						
	
35.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		31.575	24.25	766	
		Объем: 12.63*2.5						
	
36.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.2638	16 239.05	4 284	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.044846	229.990	10	
36. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43.56	11.491128	165.230	1 899	
36. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.02	0.005276	264.49	1	
			(1)			229.99	1	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03957	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
36. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.221592	162.00	36	
36. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.081778	38.33	3	
36. 7.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	30	7.914	170.42	1 349	
36. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20	5.276	104.81	553	
36. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0134538	29 881.39	402	
		Накладные расходы				89%	1 699	
		Сметная прибыль				37%	706	
		Всего с НР и СП					6 689	
	
	Подпорная стенка по пр. Московский, 83-83А	
37.	ГЭСН 07-04-004-02 
(прим)	Демонтаж плиты перекрытия колодца  МПСН, п.10.2 таб.2-1	100 м3		0.001	103 328.81	103	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.072	0.028072	335.457	9	
37. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	199.368	0.199368	173.510	35	
37. 3.	91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	21.992	0.021992	2 688.40	59	
			(1)			353.95	8	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00004	1 037.49		
			(1)			229.99		
37. 5.	91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	6.04	0.00604	1 383.38	8	
			(1)			268.82	2	
37. 6.	91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	6.04	0.00604	132.78	1	
37. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.192	0.000192	3.21		
37. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	9.52	0.00952	43.43		
		Накладные расходы				111%	49	
		Сметная прибыль				58%	26	
		Всего с НР и СП					177	
	
38.	ГЭСН 07-04-004-02 
(прим)	Укладка плиты перекрытия колодца	100 м3		0.001	149 736.31	150	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35.09	0.03509	335.457	12	
38. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	249.21	0.24921	173.510	43	
38. 3.	91.05.12-001	Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность 50-100 т	маш.-ч	27.49	0.02749	2 688.40	74	
			(1)			353.95	10	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.00005	1 037.49		
			(1)			229.99		
38. 5.	91.14.04-002	Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т	маш.-ч	7.55	0.00755	1 383.38	10	
			(1)			268.82	2	
38. 6.	91.14.05-002	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность: 40 т	маш.-ч	7.55	0.00755	132.78	1	
38. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.24	0.00024	3.21		
38. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.9	0.0119	43.43	1	
38. 9.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00005	0.00000005	486 183.19		
38. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.2	0.0002	51.41		
38. 11.	01.7.07.14-0001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	5.7	0.0057	185.78	1	
38. 12.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.01	0.00001	48 451.22		
38. 13.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.71	0.00071	3 276.39	2	
38. 14.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	4.88	0.00488	3 416.19	17	
		Накладные расходы				111%	61	
		Сметная прибыль				58%	32	
		Всего с НР и СП					243	
	
39.	05.1.06.09-0088	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 527.04	2 527	
	
40.	ГЭСН 23-04-011-01	Установка люка	шт.		1	5 735.54	5 736	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.07	229.990	16	
40. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1.31	1.31	163.200	214	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.07	1 037.49	73	
			(1)			229.99	16	
40. 4.	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	0.0008	0.0008	3 517.03	3	
40. 5.	08.1.02.06-0043	Люки чугунные: тяжелые	шт.	1	1	5 446.31	5 446	
		Накладные расходы				111%	255	
		Сметная прибыль				61%	140	
		Всего с НР и СП					6 132	
	
41.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т		0.28	8 130.71	2 277	
		Объем: 0.2+0.08						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.14268	268.003	306	
41. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	6.34452	177.590	1 127	
41. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01372	1 687.36	23	
			(1)			306.16	4	
41. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.02352	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
41. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	1.0682	798.04	852	
			(1)			268.82	287	
41. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.18816	7.34	1	
41. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03724	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
41. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.32928	3.21	1	
41. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.88552	112.76	213	
		Накладные расходы				77%	1 103	
		Сметная прибыль				58%	831	
		Всего с НР и СП					4 212	
	
42.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны	т		0.28	12 241.76	3 428	
		Объем: 0.2+0.08						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.6324	268.003	437	
42. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.0636	177.590	1 610	
42. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0196	1 687.36	33	
			(1)			306.16	6	
42. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0336	874.68	29	
			(1)			268.82	9	
42. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.526	798.04	1 218	
			(1)			268.82	410	
42. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2688	7.34	2	
42. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0532	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
42. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.4704	3.21	2	
42. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.6936	112.76	304	
42. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.3836	51.41	20	
42. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1148	46.96	5	
42. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00112	62 811.43	70	
42. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000028	57 689.15		
42. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000028	204 657.21	6	
42. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00028	101 704.48	28	
42. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.005236	210.53	1	
42. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000084	45 326.49		
42. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0005432	39 941.89	22	
42. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0002884	9 003.93	3	
42. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000868	72 855.64	6	
42. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000168	80 243.85	13	
		Накладные расходы				77%	1 576	
		Сметная прибыль				58%	1 187	
		Всего с НР и СП					6 191	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					276 559	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					267 696	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					118 499	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 2, 30, 36; %=77 - по стр. 3; %=105 - по стр. 7, 8; %=98 - по стр. 9; %=81 - по стр. 10; %=121 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 26; %=68 - по стр. 18; %=67 - по стр. 31; %=111 - по стр. 37, 38, 40)					67 929	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 2; %=48 - по стр. 3; %=51 - по стр. 7, 8; %=61 - по стр. 9, 40; %=34 - по стр. 10; %=65 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 26; %=54 - по стр. 18; %=37 - по стр. 30, 36; %=40 - по стр. 31; %=58 - по стр. 37, 38)					39 491	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					375 116	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 014	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 41, 42)					3 954	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 41, 42)					2 978	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 946	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					849	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					849	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					390 911	
	НДС 18%				18	70 364	
	ВСЕГО С НДС					461 275	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					71 883	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					42 469	
	
	Раздел 2.  Работы, не вошедшие в техзадание	
	
	Благоустройство дворовой территории по ул.Зарайская, 17-7а	
43.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж  оборудования детских площадок  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т		0.183	8 130.71	1 488	
		Объем: 183/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.746823	268.003	200	
43. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	4.146597	177.590	736	
43. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.008967	1 687.36	15	
			(1)			306.16	3	
43. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.015372	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
43. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.698145	798.04	557	
			(1)			268.82	188	
43. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.122976	7.34	1	
43. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.024339	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
43. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.215208	3.21	1	
43. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.232322	112.76	139	
		Накладные расходы				77%	721	
		Сметная прибыль				58%	543	
		Всего с НР и СП					2 752	
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
44.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.29	29 499.47	8 555	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	6.5192	248.541	1 620	
44. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	10.3356	161.570	1 670	
44. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	3.1697	996.66	3 159	
			(1)			229.99	729	
44. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	3.1146	1 001.51	3 119	
			(1)			268.82	837	
44. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2349	1 037.49	244	
			(1)			229.99	54	
44. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	16.211	22.38	363	
		Накладные расходы				77%	2 533	
		Сметная прибыль				58%	1 908	
		Всего с НР и СП					12 997	
	
45.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.839	3 276.39	6 025	
		Объем: 0.29*6.34						
	
46.	С25 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт		29	810.00	23 490	
	
47.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2.9	1 430.28	4 148	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.972	229.990	454	
47. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	20.619	161.570	3 331	
47. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.319	1 037.49	331	
			(1)			229.99	73	
47. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.653	293.67	485	
			(1)			229.99	380	
		Накладные расходы				77%	2 914	
		Сметная прибыль				58%	2 195	
		Всего с НР и СП					9 258	
	
48.	С26 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт		29	1 300.00	37 700	
	
49.	С27 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		29	225.00	6 525	
	
50.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	164 998.11	1 650	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	229.990	7	
50. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	187.360	1 603	
50. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	890.68	1	
			(1)			229.99		
50. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	11.58	1	
50. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
50. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	43.43	5	
50. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	48 451.22	10	
50. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 590.83		
		Накладные расходы				111%	1 787	
		Сметная прибыль				58%	934	
		Всего с НР и СП					4 371	
	
51.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 590.83	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
52.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 276.39	164	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
53.	С28 цена поставщ.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	9 500.00	9 500	
	
	Устройство покрытия из тактильной плитки  МКД №7-17 по ул.Зарайская	
54.	ГЭСН 27-07-003-02 
(прим)	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (тактильная плитка)	100 м2		0.0475	19 125.58	908	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.04655	245.930	11	
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	42.4	2.014	154.230	311	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.41	0.019475	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
54. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000475	964.28		
			(1)			200.12		
54. 5.	91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5.13	0.243675	163.55	40	
54. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.0266	1 037.49	28	
			(1)			229.99	6	
54. 7.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.002375	523.12	1	
54. 8.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5	0.2375	2 154.36	512	
		Накладные расходы				121%	390	
		Сметная прибыль				65%	209	
		Всего с НР и СП					1 507	
	
55.	С32 цена поставщ.	Плитка тактильная бетонная 50х50 см	м2		4.75	520.00	2 470	
	
	Устройство покрытия из тактильной плитки  на муниципальной земле	
56.	ГЭСН 27-07-003-02 
(прим)	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (тактильная плитка)	100 м2		0.02	19 125.58	383	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.0196	245.930	5	
56. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	42.4	0.848	154.230	131	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.41	0.0082	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
56. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	964.28		
			(1)			200.12		
56. 5.	91.08.09-001	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	5.13	0.1026	163.55	17	
56. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
56. 7.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.001	523.12	1	
56. 8.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5	0.1	2 154.36	215	
		Накладные расходы				121%	165	
		Сметная прибыль				65%	88	
		Всего с НР и СП					636	
	
57.	С32 цена поставщ.	Плитка тактильная бетонная 50х50 см	м2		2	520.00	1 040	
	
	Устройство резервных гильз АО "Янтарьэнерго"	
58.	ГЭСН 01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3		0.18	17 382.58	3 129	
		Объем: 30*0.6*1.0						
58. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	118	21.24	147.310	3 129	
		Накладные расходы				68%	2 128	
		Сметная прибыль				31%	970	
		Всего с НР и СП					6 227	
	
59.	01-01-01-041 
(прим)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного вручную	1 т груза		28.8	510.71	14 708	
		Объем: 18*1.6						
	
60.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		28.8	262.99	7 574	
		Объем: 18*1.6						
	
61.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.18	1 910.64	344	
		Объем: 30*0.1*0.6						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.063	200.120	13	
61. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	1.836	154.230	283	
61. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.063	964.28	61	
			(1)			200.12	13	
		Накладные расходы				111%	329	
		Сметная прибыль				61%	181	
		Всего с НР и СП					853	
	
62.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.98	523.12	1 036	
		Объем: (0.18)*11.0						
	
63.	ГЭСН 34-02-003-01 
(прим)	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых трубдиаметром: 110 мм	км		0.15	21 607.22	3 241	
		Объем: 30*5/1000						
63. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	133	19.95	159.670	3 185	
63. 2.	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 <Экстра>, АИ-93	т	0.0008	0.00012	44 367.68	5	
63. 3.	11.1.03.03-0003	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	м3	0.08	0.012	4 195.23	50	
		Накладные расходы				85%	2 707	
		Сметная прибыль				44%	1 401	
		Всего с НР и СП					7 350	
	
64.	24.3.03.03-0021	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м		150	161.84	24 276	
	
65.	24.3.05.02-0212	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.		1	3 063.43	3 063	
	
66.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		16.335	523.12	8 545	
		Объем: (18-1.8-30*5*0,009)*1,1						
	
67.	ГЭСН 27-09-004-03	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м	10 шт.		0.3	3 278.47	984	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.036	229.990	8	
67. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	0.46	0.138	154.230	21	
67. 3.	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера)	маш.-ч	0.12	0.036	726.89	26	
			(1)			229.99	8	
67. 4.	01.5.03.06-0011	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.	10	3	312.03	936	
		Накладные расходы				121%	35	
		Сметная прибыль				65%	19	
		Всего с НР и СП					1 038	
	
	Монтаж опорной конструкции для  выбивания ковров из труб диам. 50 мм с двумя перемычками(размер 2,2*1,8*2 шт.)	
68.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.04	29 499.47	1 180	
		Объем: 2*2						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	248.541	223	
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	161.570	230	
68. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	996.66	436	
			(1)			229.99	101	
68. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 001.51	430	
			(1)			268.82	115	
68. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 037.49	34	
			(1)			229.99	7	
68. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	22.38	50	
		Накладные расходы				77%	349	
		Сметная прибыль				58%	263	
		Всего с НР и СП					1 792	
	
69.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.254	3 276.39	832	
		Объем: 0.04*6.34						
	
70.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  металлоконструкций для выбивания ковров	т		0.055	11 957.59	658	
		Объем: 13,4*4,1/1000						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.32065	268.003	86	
70. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.78035	177.590	316	
70. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00385	1 687.36	6	
			(1)			306.16	1	
70. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0066	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
70. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.29975	798.04	239	
			(1)			268.82	81	
70. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.0528	7.34		
70. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01045	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
70. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.0924	3.21		
70. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.5291	112.76	60	
70. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.07535	51.41	4	
70. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02255	46.96	1	
70. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00022	62 811.43	14	
70. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000165	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	310	
		Сметная прибыль				58%	233	
		Всего с НР и СП					1 201	
	
71.	07.2.07.12-0006	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0.055	114 540.23	6 300	
		Объем: 13,4*4,1/1000						
	
72.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0122	2 141.39	26	
		Объем: (1,8*2+1,6*2+0,5*2)*3,14*0,05						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000244	215.055		
72. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.064782	201.080	13	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000122	10.80		
72. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000122	964.28		
			(1)			200.12		
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000122	1 037.49		
			(1)			229.99		
72. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.013664	18.56		
72. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0001464	72 855.64	11	
72. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000244	79 235.11	2	
		Накладные расходы				77%	10	
		Сметная прибыль				48%	6	
		Всего с НР и СП					42	
	
73.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0122	2 560.48	31	
		Объем: (1,8*2+1,6*2+0,5*2)*3,14*0,05						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000244	215.055		
73. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.046726	171.480	8	
73. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000122	10.80		
73. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000122	964.28		
			(1)			200.12		
73. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000122	1 037.49		
			(1)			229.99		
73. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.00793	18.56		
73. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0002318	93 641.96	22	
73. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00001708	65 944.00	1	
		Накладные расходы				77%	6	
		Сметная прибыль				48%	4	
		Всего с НР и СП					41	
	
	Муниципальная земля в районе дома №19 по ул. Зарайской	
	Демонтажные работы	
74.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.77	16 033.58	12 346	
		Объем: 54+23						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.238	200.120	1 448	
74. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	52.5602	163.200	8 578	
74. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.238	493.44	3 572	
			(1)			200.12	1 448	
74. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	21.714	9.05	197	
		Накладные расходы				88%	8 823	
		Сметная прибыль				48%	4 812	
		Всего с НР и СП					25 981	
	
75.	ГЭСН 46-04-001-01 
(прим)	Разборка  стен из бутовой кладки	м3		21.434	1 509.39	32 352	
75. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.35	178.9739	161.570	28 917	
75. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.39	29.79326	97.21	2 896	
75. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.78	59.58652	9.05	539	
		Накладные расходы				94%	27 182	
		Сметная прибыль				48%	13 880	
		Всего с НР и СП					73 414	
	
76.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		44.737	39.92	1 786	
		Объем: (54*0,3*0,15*2,2)+(23*0,2*0,08*2,2)+21.434*1,8						
	
77.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		44.737	262.99	11 765	
		Объем: (54*0,3*0,15*2,2)+(23*0,2*0,08*2,2)+21.434*1,8						
	
	Подпорная стенка	
78.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3		0.117	440 679.26	51 559	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	2.67579	264.155	707	
78. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	41.88834	165.230	6 921	
78. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	2.1996	1 126.02	2 477	
			(1)			268.82	591	
78. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.17901	874.68	157	
			(1)			268.82	48	
78. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.03159	964.28	30	
			(1)			200.12	6	
78. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	2.13057	11.58	25	
78. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.26559	1 037.49	276	
			(1)			229.99	61	
78. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.009009	20.52		
78. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00585	89 253.46	522	
78. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.005031	57 689.15	290	
78. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.003042	11 636.25	35	
78. 12.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	102	11.934	3 276.39	39 100	
78. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00819	5 768.85	47	
78. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.10062	5 760.02	580	
78. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	4.68	234.83	1 099	
		Накладные расходы				89%	6 789	
		Сметная прибыль				44%	3 356	
		Всего с НР и СП					61 704	
	
79.	ГЭСН 08-01-001-04	Кладка стен из бутового камня б/у	м3		11.7	2 129.84	24 919	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	2.925	250.182	732	
79. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	5.26	61.542	158.310	9 743	
79. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	1.521	874.68	1 330	
			(1)			268.82	409	
79. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.03	0.351	116.06	41	
79. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	1.404	1 037.49	1 457	
			(1)			229.99	323	
79. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.0004	0.00468	26 382.45	123	
79. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	1.17	20.52	24	
79. 8.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.37	4.329	2 796.35	12 105	
79. 9.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.24	2.808	34.10	96	
		Накладные расходы				104%	10 894	
		Сметная прибыль				54%	5 657	
		Всего с НР и СП					41 470	
	
80.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м		0.105	221 016.51	23 207	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.27195	235.687	64	
80. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	4.79325	177.590	851	
80. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0399	308.04	12	
			(1)			268.82	11	
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.23205	1 037.49	241	
			(1)			229.99	53	
80. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.609	43.43	26	
80. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.0105	20.52		
80. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0021	48 451.22	102	
80. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.01575	3 738.84	59	
80. 9.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.21945	99 864.03	21 915	
		Накладные расходы				132%	1 208	
		Сметная прибыль				68%	622	
		Всего с НР и СП					25 037	
	
	пр-т Московский, 91-93	
	Демонтажные работы	
81.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		1.307	31 377.16	41 010	
		Объем: 485*0,09+580*0,15						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	22.02295	268.820	5 920	
81. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	101.58004	152.740	15 515	
81. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	5.89457	935.23	5 513	
			(1)			268.82	1 585	
81. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	16.12838	1 233.16	19 889	
			(1)			268.82	4 336	
81. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	2.58786	35.92	93	
		Накладные расходы				88%	18 863	
		Сметная прибыль				48%	10 289	
		Всего с НР и СП					70 162	
	
82.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.2835	61 976.99	17 570	
		Объем: 315*0.09						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	11.734065	203.672	2 390	
82. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	68.989725	156.950	10 828	
82. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.60669	1 543.79	937	
			(1)			268.82	163	
82. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.365715	35.92	13	
82. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	11.127375	493.44	5 491	
			(1)			200.12	2 227	
82. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	33.382125	9.05	302	
		Накладные расходы				88%	11 632	
		Сметная прибыль				48%	6 345	
		Всего с НР и СП					35 546	
	
83.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		286.29	39.92	11 429	
		Объем: (130.7+28.35)*1.8						
	
84.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		286.29	262.99	75 291	
		Объем: (130.7+28.35)*1.8						
	
	Установка бортовых камней	
85.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0031	51 564.61	160	
		Объем: 54.8*0.28*0.2						
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.135222	268.820	36	
85. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.046748	147.310	7	
85. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.032054	935.23	30	
			(1)			268.82	9	
85. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.103168	1 188.38	123	
			(1)			268.82	28	
85. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000124	3 090.35		
		Накладные расходы				81%	35	
		Сметная прибыль				34%	15	
		Всего с НР и СП					209	
	
86.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.96	151.56	752	
		Объем: 3.1*1.6						
	
87.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.015	18 517.68	278	
		Объем: 54.8*0.28*0.1						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2082	254.662	53	
87. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.2358	151.380	36	
87. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02655	1 543.79	41	
			(1)			268.82	7	
87. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06435	964.28	62	
			(1)			200.12	13	
87. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.1062	1 215.15	129	
			(1)			286.75	30	
87. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0111	760.62	8	
			(1)			229.99	3	
87. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.075	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	108	
		Сметная прибыль				65%	58	
		Всего с НР и СП					444	
	
88.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	523.12	863	
		Объем: 1.5*1.10						
	
89.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.548	13 358.27	7 320	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.39456	266.663	105	
89. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	41.69184	159.670	6 657	
89. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.37264	874.68	326	
			(1)			268.82	100	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02192	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
89. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.000548	57 689.15	32	
89. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.09316	3 038.87	283	
		Накладные расходы				121%	8 182	
		Сметная прибыль				65%	4 395	
		Всего с НР и СП					19 897	
	
90.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0109	2 983.71	33	
		Объем: (0.548)*(0.06*0.33)						
	
91.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		2.781	3 276.39	9 112	
		Объем: (0.548)*(5.9*0.86)						
	
92.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		54.8	178.10	9 760	
		Объем: (0.548)*100.0						
	
	Прочее	
93.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.12	17 515.20	2 102	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.3336	177.720	59	
93. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	8.5056	181.930	1 547	
93. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.108	14.36	2	
93. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.3336	267.44	89	
			(1)			177.72	59	
93. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.042	20.52	1	
93. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.2268	2 040.43	463	
		Накладные расходы				89%	1 429	
		Сметная прибыль				37%	594	
		Всего с НР и СП					4 126	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					513 586	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 063	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 063	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 063	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					340 613	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					105 272	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 50, 61; %=121 - по стр. 54, 56, 67, 87, 89; %=68 - по стр. 58; %=85 - по стр. 63; %=77 - по стр. 72, 73; %=88 - по стр. 74, 81, 82; %=94 - по стр. 75; %=89 - по стр. 78, 93; %=104 - по стр. 79; %=132 - по стр. 80; %=81 - по стр. 85)					102 700	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 50; %=65 - по стр. 54, 56, 67, 87, 89; %=31 - по стр. 58; %=61 - по стр. 61; %=44 - по стр. 63, 78; %=48 - по стр. 72-75, 81, 82; %=54 - по стр. 79; %=68 - по стр. 80; %=34 - по стр. 85; %=37 - по стр. 93)					53 835	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					497 148	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 329	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 43, 44, 47, 68, 70)					6 827	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 43, 44, 47, 68, 70)					5 142	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					34 298	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 276	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 276	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 305	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 305	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					682 090	
	НДС 18%				18	122 776	
	ВСЕГО С НДС					804 866	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					109 527	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					58 977	
	
	Раздел 3.  Дополнительные работы, не вошедшие в техзадание	
	
	Муниципальная земля в районе дома № 83 по Московскому пр-ту	
	Демонтажные работы	
94.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0.378	31 377.16	11 861	
		Объем: 252*0.15						
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	6.3693	268.820	1 712	
94. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	29.37816	152.740	4 487	
94. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.70478	935.23	1 594	
			(1)			268.82	458	
94. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.66452	1 233.16	5 752	
			(1)			268.82	1 254	
94. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.74844	35.92	27	
		Накладные расходы				88%	5 455	
		Сметная прибыль				48%	2 976	
		Всего с НР и СП					20 292	
	
95.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.568	61 976.99	35 203	
		Объем: 568*0.1						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	23.50952	203.672	4 788	
95. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	138.2228	156.950	21 694	
95. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.21552	1 543.79	1 877	
			(1)			268.82	327	
95. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.73272	35.92	26	
95. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	22.294	493.44	11 001	
			(1)			200.12	4 461	
95. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	66.882	9.05	605	
		Накладные расходы				88%	23 304	
		Сметная прибыль				48%	12 711	
		Всего с НР и СП					71 219	
	
96.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	16 033.58	1 924	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	200.120	226	
96. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	163.200	1 337	
96. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	493.44	557	
			(1)			200.12	226	
96. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	9.05	31	
		Накладные расходы				88%	1 375	
		Сметная прибыль				48%	750	
		Всего с НР и СП					4 050	
	
97.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		3.5	1 510.91	5 288	
97. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	28.84	167.270	4 824	
97. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	4.025	97.21	391	
97. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	8.05	9.05	73	
		Накладные расходы				94%	4 535	
		Сметная прибыль				48%	2 316	
		Всего с НР и СП					12 138	
	
98.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		177.768	39.92	7 096	
		Объем: (37.8+56.8)*1,8+(12*0,3*0,15*2,2)+3.5*1,8						
	
99.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		177.768	262.99	46 751	
		Объем: (37.8+56.8)*1,8+(12*0,3*0,15*2,2)+3.5*1,8						
	
	Подпорная стенка. Муниципальная земля в районе дома № 83 по Московскому проспекту.	
100.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.366	47 075.78	17 230	
		Объем: 366*0.1						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	6.63558	268.542	1 782	
100. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	65.88	147.310	9 705	
100. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	6.588	1 126.02	7 418	
			(1)			268.82	1 771	
100. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	17.568	3.18	56	
100. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.04758	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
100. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0732	20.52	2	
		Накладные расходы				89%	10 223	
		Сметная прибыль				44%	5 054	
		Всего с НР и СП					32 508	
	
101.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		37.332	3 128.21	116 782	
		Объем: 36.6*1.02						
	
102.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.742	3 799.01	2 819	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.28196	246.339	69	
102. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	9.37888	167.270	1 569	
102. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.11872	874.68	104	
			(1)			268.82	32	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.16324	1 037.49	169	
			(1)			229.99	38	
102. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.020776	47 018.66	977	
102. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.742			
		Накладные расходы				89%	1 458	
		Сметная прибыль				44%	721	
		Всего с НР и СП					4 998	
	
103.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		402.6	97.36	39 197	
		Объем: 366*1.1						
	
	Ограждение кровли	
104.	ГЭСН 12-01-032-02 
(прим)	Монтаж ограждения кровли из  нержавеющей стали марки AISI 304	100 м		0.068	1 032.16	70	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00748	229.990	2	
104. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.3	0.3604	177.590	64	
104. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.03	0.00204	264.49	1	
			(1)			229.99		
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.00544	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				102%	67	
		Сметная прибыль				44%	29	
		Всего с НР и СП					166	
	
105.	С5 цена поставщ.	Ограждение  из нержавеющей стали марки AISI 304 (вес 95,32 кг)	изделие		1	52 643.70	52 644	
	
	Проспект Московский, 85-87	
106.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.23	61 976.99	14 255	
		Объем: 230*0,1						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	9.5197	203.672	1 939	
106. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	55.9705	156.950	8 785	
106. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.4922	1 543.79	760	
			(1)			268.82	132	
106. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.2967	35.92	11	
106. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	9.0275	493.44	4 455	
			(1)			200.12	1 807	
106. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	27.0825	9.05	245	
		Накладные расходы				88%	9 437	
		Сметная прибыль				48%	5 148	
		Всего с НР и СП					28 840	
	
107.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.46	16 033.58	7 375	
		Объем: 34+12						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	4.324	200.120	865	
107. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	31.3996	163.200	5 124	
107. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	4.324	493.44	2 134	
			(1)			200.12	865	
107. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	12.972	9.05	117	
		Накладные расходы				88%	5 270	
		Сметная прибыль				48%	2 875	
		Всего с НР и СП					15 520	
	
108.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		45.188	39.92	1 804	
		Объем: 34*0,3*0,15*2,2+12*0.2*0.08*2.2+23*1,8						
	
109.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		45.188	262.99	11 884	
		Объем: 34*0,3*0,15*2,2+12*0.2*0.08*2.2+23*1,8						
	
	Бетонное покрытие	
110.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.00454	22 274.28	101	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.0952038	265.450	25	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.1348834	161.570	22	
110. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.0054934	935.23	5	
			(1)			268.82	1	
110. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0058112	1 543.79	9	
			(1)			268.82	2	
110. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.0234264	691.29	16	
			(1)			268.82	6	
110. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.039044	791.87	31	
			(1)			268.82	10	
110. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.013166	721.34	9	
			(1)			268.82	4	
110. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0082628	760.62	6	
			(1)			229.99	2	
110. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.1135	20.52	2	
		Накладные расходы				121%	57	
		Сметная прибыль				65%	31	
		Всего с НР и СП					188	
	
111.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		-0.00454	1 725.17	-8	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.010442	268.820	-3	
111. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.00227	691.29	-2	
			(1)			268.82	-1	
111. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.005221	791.87	-4	
			(1)			268.82	-1	
111. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.002951	721.34	-2	
			(1)			268.82	-1	
		Накладные расходы				121%	-4	
		Сметная прибыль				65%	-2	
		Всего с НР и СП					-14	
	
112.	02.2.04.04-0004	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		0.568	2 270.97	1 290	
		Объем: 4.54*0.1*1.25						
	
113.	ГЭСН 11-01-005-01	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки: первый слой (по общей площади бетонного покрытия)	100 м2		2.654	51 527.85	136 755	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.16	13.69464	203.032	2 780	
113. 2.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	153.18	406.53972	192.790	78 377	
113. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.11	0.29194	308.04	90	
			(1)			268.82	78	
113. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	0.6635	1 037.49	688	
			(1)			229.99	153	
113. 5.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	2.5	6.635	2.65	18	
113. 6.	91.21.22-446	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	4.8	12.7392	219.73	2 799	
			(1)			200.12	2 549	
113. 7.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.116	0.307864	64 522.98	19 864	
113. 8.	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0.047	0.124738	29 103.73	3 630	
113. 9.	01.7.07.12-0021	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	т	0.022	0.058388	39 006.48	2 278	
113. 10.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	1	2.654	38.33	102	
113. 11.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.31	0.82274	2 983.71	2 455	
113. 12.	12.1.02.06-0021	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	м2	112	297.248	28.47	8 463	
113. 13.	14.2.06.02-0001	Бутилкаучук, марка: А	т	0.006	0.015924	171 479.97	2 731	
113. 14.	14.4.03.03-0104	Лак БТ-783	т	0.05	0.1327	112 729.35	14 959	
113. 15.	14.5.09.01-0001	Ацетон технический, сорт I	т	0.0011	0.0029194	103 397.30	302	
		Накладные расходы				105%	85 215	
		Сметная прибыль				51%	41 390	
		Всего с НР и СП					263 360	
	
114.	ГЭСН 11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (по общей площади бетонного покрытия)	100 м		1.93	5 961.47	11 506	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.81	5.4233	268.682	1 457	
114. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	9.71	18.7403	156.950	2 941	
114. 3.	91.08.05-052	Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах: нарезчики швов в свежеуложенном цементо-бетоне	маш.-ч	2.8	5.404	1 464.53	7 914	
			(1)			268.82	1 453	
114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0193	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
114. 5.	14.5.01.11-0204	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	3.35	6.4655	97.44	630	
		Накладные расходы				105%	4 618	
		Сметная прибыль				51%	2 243	
		Всего с НР и СП					18 367	
	
	ул. Зарайская, 7-17а	
	Установка скамеек, урн	
115.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.005	41 246.80	206	
		Объем: ((0.3*0.3*0.5)*4)*3						
115. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.4	147.310	206	
		Накладные расходы				68%	140	
		Сметная прибыль				31%	64	
		Всего с НР и СП					410	
	
116.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.005	7 577.13	38	
116. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.2678	141.470	38	
		Накладные расходы				68%	26	
		Сметная прибыль				31%	12	
		Всего с НР и СП					76	
	
117.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.8	151.56	121	
		Объем: 0.5*1.6						
	
118.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.005	47 075.78	235	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.09065	268.542	24	
118. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.9	147.310	133	
118. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.09	1 126.02	101	
			(1)			268.82	24	
118. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.24	3.18	1	
118. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00065	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
118. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.001	20.52		
		Накладные расходы				89%	140	
		Сметная прибыль				44%	69	
		Всего с НР и СП					444	
	
119.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.51	3 276.39	1 671	
		Объем: 0.005*102						
	
120.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.036	11 957.59	430	
		Объем: (12*3)/1000						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.20988	268.003	56	
120. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.16532	177.590	207	
120. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00252	1 687.36	4	
			(1)			306.16	1	
120. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00432	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
120. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.1962	798.04	157	
			(1)			268.82	53	
120. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.03456	7.34		
120. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00684	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
120. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.06048	3.21		
120. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.34632	112.76	39	
120. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.04932	51.41	3	
120. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.01476	46.96	1	
120. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000144	62 811.43	9	
120. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000108	45 326.49		
		Накладные расходы				77%	203	
		Сметная прибыль				58%	153	
		Всего с НР и СП					785	
	
121.	С20 цена поставщ.	Лавочка без спинки	шт		3	8 500.00	25 500	
	
122.	С7 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка  разм 440*440*600 мм	шт		3	4 440.00	13 320	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					563 348	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					495 262	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					250 404	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 94-96, 106, 107; %=94 - по стр. 97; %=89 - по стр. 100, 102, 118; %=102 - по стр. 104; %=121 - по стр. 110, 111; %=105 - по стр. 113, 114; %=68 - по стр. 115, 116)					151 317	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94-97, 106, 107; %=44 - по стр. 100, 102, 104, 118; %=65 - по стр. 110, 111; %=51 - по стр. 113, 114; %=31 - по стр. 115, 116)					76 385	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					722 964	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					430	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 120)					203	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 120)					153	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					786	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 656	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					67 656	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					791 406	
	НДС 18%				18	142 453	
	ВСЕГО С НДС					933 859	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					151 520	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					76 538	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 353 493	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 063	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 063	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 063	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 103 571	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					474 175	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 2, 30, 36, 78, 93, 100, 102, 118; %=77 - по стр. 3, 72, 73; %=105 - по стр. 7, 8, 113, 114; %=98 - по стр. 9; %=81 - по стр. 10, 85; %=121 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 26, 54, 56, 67, 87, 89, 110, 111; %=68 - по стр. 18, 58, 115, 116; %=67 - по стр. 31; %=111 - по стр. 37, 38, 40, 50, 61; %=85 - по стр. 63; %=88 - по стр. 74, 81, 82, 94-96, 106, 107; %=94 - по стр. 75, 97; %=104 - по стр. 79; %=132 - по стр. 80; %=102 - по стр. 104)					321 946	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1, 2, 63, 78, 100, 102, 104, 118; %=48 - по стр. 3, 72-75, 81, 82, 94-97, 106, 107; %=51 - по стр. 7, 8, 113, 114; %=61 - по стр. 9, 40, 61; %=34 - по стр. 10, 85; %=65 - по стр. 12, 14, 19, 21, 23, 26, 54, 56, 67, 87, 89, 110, 111; %=54 - по стр. 18, 79; %=37 - по стр. 30, 36, 93; %=40 - по стр. 31; %=58 - по стр. 37, 38, 50; %=31 - по стр. 58, 115, 116; %=68 - по стр. 80)					169 711	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 595 228	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					30 773	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 4, 41-44, 47, 68, 70, 120)					10 984	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 4, 41-44, 47, 68, 70, 120)					8 273	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					50 030	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 276	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					24 276	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					191 810	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					191 810	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 864 407	
	НДС 18%				18	335 593	
	ВСЕГО С НДС					2 200 000	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					332 930	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					177 984	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)