«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УК Эдельвейс»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /С.П. Хапанциева/	
   
«______»____________________ 2019 г.	
«______»____________________ 2019 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Лужская д.д. 38-40а, 42-44а, 46-52                      в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.8	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.024	
3.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.0987	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	40.13	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	40.13	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0226	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	36.16	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.1128	
9.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.408	
10.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.0564	
11.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.0564	
12.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	14.1	
13.	Розлив вяжущих материалов	т	0.04512	
14.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0465	
15.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.0564	
16.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	5.2847	
17.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
18.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.0564	
19.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	1.3198	
20.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0002	
21.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0169	
22.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0174	
23.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.0564	
24.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	5.4482	
25.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
26.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.0846	
27.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.0846	
28.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.0846	
29.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	10.575	
30.	Розлив вяжущих материалов	т	0.06768	
31.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0697	
32.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.0846	
33.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.927	
34.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0009	
35.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.0846	
36.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	1.9796	
37.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0002	
38.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0254	
39.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0261	
40.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.0846	
41.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	8.1724	
42.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0009	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
43.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.009	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.4	
45.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.06	
46.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
47.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1	
48.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
49.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01404	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	83.2	
51.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.068	
52.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.48	
53.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.052	
54.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.052	
55.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	6.5	
56.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0208	
57.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.122	
58.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.2	
59.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	18.36	
60.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	16.32	
61.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	18.36	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
62.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00241	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.856	
64.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
65.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
66.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.43	
67.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0085	
68.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.182	
69.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	43	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
70.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
71.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
	Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м)	
72.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
73.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
74.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
75.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.803	
76.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
77.	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
78.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
79.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.6974	
80.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.25658	
81.	Монтаж связей и распорок из труб	т	0.1763	
82.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	м	0.1763	
83.	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
84.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7	м2	41	
85.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.057	
86.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.057	
	
	Раздел 2.  ЛУЖСКАЯ 38-40А	
	
	Демонтажные работы	
87.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.96	
88.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.1064	
89.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.462	
90.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	200.931	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	200.931	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
92.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1304	
93.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	208.64	
94.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.652	
95.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	71.72	
96.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.326	
97.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.326	
98.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	81.5	
99.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2608	
100.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.2686	
101.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.326	
102.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	30.5462	
103.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0035	
104.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.326	
105.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	7.6284	
106.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
107.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0978	
108.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1007	
109.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.326	
110.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	31.4916	
111.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0035	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
112.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.49	
113.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.49	
114.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.49	
115.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	61.25	
116.	Розлив вяжущих материалов	т	0.392	
117.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.4038	
118.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.49	
119.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	45.913	
120.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0053	
121.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.49	
122.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	11.466	
123.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	
124.	Розлив вяжущих материалов	т	0.147	
125.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1514	
126.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.49	
127.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	47.334	
128.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0053	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
129.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02466	
130.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.456	
131.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.164	
132.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.04	
133.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.74	
134.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	274	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
135.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03564	
136.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.024	
137.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.172	
138.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.92	
139.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.132	
140.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.132	
141.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	16.5	
142.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0528	
143.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.386	
144.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	13.2	
145.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	46.92	
146.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	40.8	
147.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	46.92	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
148.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00924	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.784	
150.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.046	
151.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.06	
152.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.65	
153.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0327	
154.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	8.372	
155.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	165	
	Скамейки, урны	
156.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
157.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
158.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
159.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
160.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	55.08	
161.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
162.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
163.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	6	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
164.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
165.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	3	
166.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	3	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
167.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
168.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
169.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
170.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	100 м	100	
171.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
172.	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302	шт	4	
173.	Прибор или аппарат	шт.	4	
174.	Автоматический выключатель В6/2 (В)	шт	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 6)	
175.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1161	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	185.76	
177.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.516	
178.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	56.76	
179.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.258	
180.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.258	
181.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	64.5	
182.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.129	
183.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.158	
184.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25.8	
185.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (желтая)	м2	210.12	
186.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	53.04	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
187.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00684	
188.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.944	
189.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.046	
190.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.06	
191.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.76	
192.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	76	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
193.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	4.5	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
194.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0459	
195.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	73.44	
196.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.25	
197.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.75	
198.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.5	
199.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	50.5	
200.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
201.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
202.	Раствор асбоцементный	м3	0.0054	
203.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.0288	
204.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
205.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	2	
206.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
207.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
208.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
209.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.3648	
210.	Песок природный для строительных работ средний	м3	40.128	
	
	Раздел 3.  ЛУЖСКАЯ 42-44А	
	
	Демонтажные работы	
211.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.1	
212.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.064	
213.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.3192	
214.	Демонтаж металлического оборудования (стойки из стальной трубы для сушки белья диам. 89мм H=2,8 м 6шт)	т	0.127	
215.	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	0.127	
216.	Выкапывание кустарников	10 м	1.1	
217.	Посадка кустарников-саженцев (б/у) в живую изгородь: однорядную	10 м	1.1	
218.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	142.788	
219.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	142.788	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
220.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0984	
221.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	157.44	
222.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.492	
223.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	54.12	
224.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.246	
225.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.246	
226.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	61.5	
227.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1968	
228.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.2027	
229.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.246	
230.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	23.0502	
231.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0027	
232.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.246	
233.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	5.7564	
234.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
235.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0738	
236.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.076	
237.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.246	
238.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	23.7636	
239.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0027	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
240.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.369	
241.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.369	
242.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.369	
243.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	46.125	
244.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2952	
245.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.3041	
246.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.369	
247.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	34.5753	
248.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
249.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.369	
250.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	8.6346	
251.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
252.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1107	
253.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.114	
254.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.369	
255.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	35.6454	
256.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.004	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
257.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01917	
258.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.672	
259.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.128	
260.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.08	
261.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.13	
262.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	213	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
263.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03888	
264.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	62.208	
265.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.187	
266.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.57	
267.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.144	
268.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.144	
269.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	18	
270.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0576	
271.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.875	
272.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.4	
273.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	51.51	
274.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	43.86	
275.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	51.51	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
276.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00599	
277.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.584	
278.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
279.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
280.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.07	
281.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0212	
282.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.429	
283.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	107	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
284.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0028	
285.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.48	
286.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.022	
287.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.42	
288.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0055	
289.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.561	
290.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.1	
291.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	3.468	
292.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	3.876	
293.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	3.876	
	Скамейки, урны	
294.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0036	
295.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0036	
296.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.576	
297.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
298.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	36.72	
299.	Монтаж  скамеек	т	0.204	
300.	Диван на металлических ножках	шт.	4	
301.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	4	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
302.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
303.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
304.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	1	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
305.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
306.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
307.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
308.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	100 м	100	
309.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
310.	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302	шт	4	
311.	Прибор или аппарат	шт.	4	
312.	Автоматический выключатель В6/2 (В)	шт	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 6)	
313.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.13356	
314.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	213.696	
315.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.594	
316.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	65.34	
317.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.2968	
318.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.2968	
319.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	74.2	
320.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1484	
321.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.1368	
322.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	29.68	
323.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (желтая)	м2	242.148	
324.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	60.588	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
325.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00693	
326.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	11.088	
327.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.046	
328.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.06	
329.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.77	
330.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	77	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
331.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
332.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0335	
333.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	53.6	
334.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.15	
335.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.65	
336.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.3	
337.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	30.3	
338.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
339.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
340.	Раствор асбоцементный	м3	0.0054	
341.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.0288	
342.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
343.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	2	
344.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
345.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
346.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
347.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.3824	
348.	Песок природный для строительных работ средний	м3	42.064	
349.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
350.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
	
	Раздел 4.  ЛУЖСКАЯ 46-52	
	
	Демонтажные работы	
351.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4.96	
352.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.1064	
353.	Демонтаж металлического оборудования	т	0.127	
354.	Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1 т груза	0.127	
355.	Выкапывание кустарников	10 м	1.1	
356.	Посадка кустарников-саженцев (б/у) в живую изгородь: однорядную	10 м	1.1	
357.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	234.332	
358.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	234.332	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
359.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1772	
360.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	283.52	
361.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3544	
362.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	38.984	
363.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.443	
364.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.443	
365.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	110.75	
366.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3544	
367.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.365	
368.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.443	
369.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	41.5091	
370.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0048	
371.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.443	
372.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	10.3662	
373.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0012	
374.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1329	
375.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1369	
376.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.443	
377.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	42.7938	
378.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0048	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
379.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.665	
380.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.665	
381.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.665	
382.	Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм	м3	83.125	
383.	Розлив вяжущих материалов	т	0.532	
384.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.548	
385.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.665	
386.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	62.3105	
387.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0072	
388.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.665	
389.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	15.561	
390.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0018	
391.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1995	
392.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.2055	
393.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.665	
394.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	64.239	
395.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0072	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
396.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02637	
397.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	42.192	
398.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.176	
399.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.36	
400.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.93	
401.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	293	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
402.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04482	
403.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	71.712	
404.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.216	
405.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	23.76	
406.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.166	
407.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.166	
408.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	20.75	
409.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0664	
410.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.773	
411.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.6	
412.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	59.16	
413.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	51	
414.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	59.16	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
415.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01316	
416.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	21.056	
417.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.066	
418.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.26	
419.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.35	
420.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0465	
421.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	11.924	
422.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	235	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
423.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.005	
424.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8	
425.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.04	
426.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.4	
427.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.01	
428.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.02	
429.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2	
430.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (серая)	м2	6.12	
431.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (черная)	м2	7.14	
432.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	7.14	
	Скамейки, урны	
433.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0054	
434.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0054	
435.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.864	
436.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0054	
437.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	55.08	
438.	Монтаж  скамеек	т	0.306	
439.	Диван на металлических ножках	шт.	6	
440.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	6	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
441.	Устройство средств технического регулирования	100 м	0.2	
442.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	4	
443.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг	шт.	4	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
444.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1	
445.	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м	0.1	
446.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1	
447.	Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы	100 м	100	
448.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции:  с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.04	
449.	Прожектор светодиодный ЭРА  LPR -50-6500K-MБ0017302	шт	4	
450.	Прибор или аппарат	шт.	4	
451.	Автоматический выключатель В6/2 (В)	шт	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 6)	
452.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.16043	
453.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	256.688	
454.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.713	
455.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	78.43	
456.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.3565	
457.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.3565	
458.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	89.125	
459.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1783	
460.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.1815	
461.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	35.65	
462.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (желтая)	м2	290.7	
463.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2	72.93	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
464.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0117	
465.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.72	
466.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.078	
467.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.58	
468.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.3	
469.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	130	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
470.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
471.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.13	
472.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.824	
473.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт	13	
474.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.2	
475.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт	12	
476.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	13	
477.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
478.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0002	
479.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
480.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
481.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0126	
482.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.16	
483.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0756	
484.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.32	
485.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.04	
486.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.1408	
487.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.0804	
488.	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	50.4	
489.	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2	0.504	
490.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2	51.408	
491.	Полиуретановое связующее	кг	7.56	
	Элементы детской игровой  площадки	
492.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.015	
493.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
494.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.4	
495.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.024	
496.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.448	
497.	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т	0.539	
498.	Качалка-балансир с  представителя сказочного героя	шт	1	
499.	Детский игровой комплекс (тип 3)	шт	1	
500.	Детский игровой модуль  (тип1)	шт	1	
501.	Детская игровая песочница со  складной крышкой	шт	1	
502.	Информационный щит	шт	1	
	ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
503.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0459	
504.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	73.44	
505.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.25	
506.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.75	
507.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.5	
508.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	50.5	
509.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
510.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
511.	Раствор асбоцементный	м3	0.0054	
512.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.0288	
513.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
514.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.	2	
515.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
516.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
517.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
518.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.3648	
519.	Песок природный для строительных работ средний	м3	40.128	
520.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
521.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
	ОТМОСТКА	
522.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0.02	
523.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.6	
524.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	3.6	
525.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0.075	
526.	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.018	
527.	Устройство гидроизоляции из стеклорубероида	100 м2	0.05	
528.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-6.12	
529.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	6.12	
530.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.2	
531.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	22	
	УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ ГИЛЬЗ	
532.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0084	
533.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	13.44	
534.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.105	
535.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.155	
536.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.21	
537.	Труба ливневая полиэтиленовая двухслойная профилированная, SN6, диаметр 110 мм	м	21.21	
538.	Заглушка полиэтиленовая, диаметр 110 мм	10 шт.	0.2	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         М.В. Черемисинов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                      Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)