«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 112 074	руб.	Смета на сумму:	1 112 074	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
По капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: 2-й Октябрьский проезд, д.2
	
Сметная стоимость:	1 112.074	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.640	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	176.929	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.92	1 213.62	458.23	8.86	2 330.15	879.80	17.02	12.14	6.56	15 780	10 681	112	
				746.53			1 433.34		3.48	1		4 988		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
2.	Е69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.1	4 688.98	197.81	4 246.36	468.90	19.78	424.64	12.14	3.15	1 681	240	1 338	
				244.81	143.10		24.48	14.31	4.2	12.13		103	174	
	
3.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	4.42	559.49	556.33	3.16	2 472.95	2 458.98	13.97	12.14	3.9	29 906	29 852	54	
									1	1				
	
4.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.42	5 502.93	806.67	80.64	2 311.23	338.80	33.87	12.14	6.5	10 401	4 113	220	
				4 615.62			1 938.56		3.13	1		6 068		
	
5.	Е58-18-2 
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	4.42	2 538.11	548.96	29.09	11 218.45	2 426.40	128.58	12.14	6.49	62 952	29 457	834	
				1 960.06			8 663.47		3.77	1		32 661		
	
6.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.24	6 775.72	1 449.90	67.19	1 626.17	347.98	16.13	12.14	6.42	8 998	4 224	104	
				5 258.63			1 262.07		3.7	1		4 670		
	
7.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.36	9 291.30	1 358.31	34.61	3 344.87	488.99	12.46	12.14	6.39	14 603	5 936	80	
				7 898.38			2 843.42		3.02	1		8 587		
	
8.	Е58-5-7 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	12	162.60	38.37	35.62	1 951.20	460.44	427.44	12.14	6.47	12 492	5 590	2 766	
				88.61			1 063.32		3.89	1		4 136		
	
9.	Е58-5-6 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (затяжки), 1 шт.	12	111.23	12.64	28.30	1 334.76	151.68	339.60	12.13	6.47	7 377	1 840	2 197	
				70.29			843.48		3.96	1		3 340		
	
10.	Е58-1-3 
(вокруг дымовых труб) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли	0.0352	273.17	232.35	40.82	9.62	8.18	1.44	12.14	6.42	109	99	9	
					6.34			0.22	1	12.13			3	
	Объем: 0.88*4													
	
11.	Е10-01-053-01 
(вокруг дымовых труб) 
Установка каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса), 1 м3	0.066	3 734.56	506.46	48.74	246.48	33.43	3.22	12.14	6.02	1 044	406	19	
				3 179.36	2.64		209.84	0.17	2.95	12.15		619	2	
	Объем: 1.1*0.05*0.15*4*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
12.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.094	211.61	46.85	7.91	654.73	144.96	24.48	12.14	6.15	3 196	1 760	151	
				156.85	0.38		485.29	1.16	2.65	12.2		1 286	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
13.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	4.42	221.62	101.80	102.69	979.54	449.95	453.88	12.14	3.75	7 278	5 462	1 702	
				17.13	1.45		75.71	6.41	1.5	12.16		114	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
14.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	91.494	62.53			5 721.12					35 780			
				62.53			5 721.12		391.06			35 780		
	Объем: 4.42*20.7													
	
15.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.42	110.62	83.67	26.95	488.96	369.84	119.12	12.14	4.71	5 051	4 490	561	
					2.45			10.83	2.96	12.15			132	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
16.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	486.2	13.13			6 383.81					18 383			
				13.13			6 383.81		37.81			18 383		
	Объем: 442*1.1													
	
17.	Е12-01-023-02 
(4 ската) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли	4.42	3 587.71	434.32	165.99	15 857.67	1 919.70	733.66	12.14	6.02	84 764	23 305	4 417	
				2 987.40	14.91		13 204.31	65.91	4.32	12.13		57 043	800	
	Вычт.ресурсы:  С101-4136:[ М-(6222.08=48.61*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
18.	Цена поставщика. 
Металлочерепица с доборными элементами, м2	565.76	63.76			36 073.94			1	1	151 511			
				63.76			36 073.94		4.2	1		151 511		
	Объем: 442*1.28													
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
19.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.68	75.57	75.35	0.22	51.39	51.24	0.15	12.14	3.95	623	622	1	
									1	1				
	
20.	Е12-01-012-01 
Устройство снегоограждения, 100 м ограждения	0.64	4 972.00	72.11	75.20	3 182.08	46.15	48.13	12.14	5.82	10 937	560	280	
				4 824.69	5.48		3 087.80	3.50	3.27	12.12		10 097	42	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
21.	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.68	2 956.30	374.76	6.66	2 010.28	254.84	4.53	12.14	6.53	7 711	3 094	30	
				2 574.88	1.03		1 750.92	0.70	2.62	12.17		4 587	9	
	
22.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.68	8 813.16	326.90	31.86	5 992.95	222.29	21.67	12.14	6.25	20 713	2 699	135	
				8 454.40	3.03		5 748.99	2.06	3.11	12.11		17 879	25	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
23.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.1	7 415.77	333.04	13.17	8 157.35	366.34	14.49	12.14	6.56	26 394	4 447	95	
				7 069.56			7 776.52		2.81	1		21 852		
	
24.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.14	6.56	3 165	1 123	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	
25.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	
26.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.14	6.56	1 274	467	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	
27.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.88	1 357.93	327.73	1.01	1 194.98	288.40	0.89	12.14	6.57	7 238	3 501	6	
				1 029.19			905.69		4.12	1		3 731		
	
28.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.14	3.89	951	950	1	
									1	1				
	
29.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.14	5.96	5 575	2 513	532	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.85	12.13		2 529	76	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
30.	Цена поставщика. 
Окна металопластиковые, шт.	3	1 103.57			3 310.71			1	1	13 905			
				1 103.57			3 310.71		4.2	1		13 905		
	Поправки: М: =4500*1.03/4.2	
	
31.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт.	5	88.07	12.17		440.35	60.85		12.14	1	1 744	739		
				75.90			379.50		2.65	1		1 006		
	
32.	Е53-16-1 
Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, м3 кладки	0.1776	1 615.27	301.17	30.24	286.87	53.49	5.37	12.14	5.7	1 526	649	31	
				1 283.86	5.99		228.01	1.06	3.71	12.13		846	13	
	Объем: (0.25+0.12)*0.12*4													
	
33.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.04	8 572.20	5 513.35	252.31	342.89	220.53	10.09	12.14	5.85	3 257	2 677	59	
				2 806.54	60.12		112.26	2.40	4.64	12.13		521	29	
	
34.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.34	6 499.70			2 209.90					9 210			
				6 499.70			2 209.90		27 087.5			9 210		
	Объем: 0.04*8500													
	
35.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.04	51 077.84	33 485.65	1 041.48	2 043.11	1 339.43	41.66	12.14	5.85	19 576	16 261	244	
				16 550.71	247.94		662.03	9.92	4.64	12.13		3 072	120	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	
36.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.98	6 499.70			12 869.41					53 633			
				6 499.70			12 869.41		27 087.5			53 633		
	Объем: 0.04*4500*11													
	
37.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.42	2 412.79	1 295.60	2.05	1 013.37	544.15	0.86	12.14	3.88	8 576	6 606	3	
				1 115.14			468.36		4.2	1		1 967		
	
38.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	2 291.60	114.18	14.24	962.47	47.96	5.98	12.14	6.5	3 047	582	39	
				2 163.18			908.54		2.67	1		2 426		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	
39.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	60.83	7.57		7.57	460.72		460.72		5.21	2 400		2 400	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
40.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	60.83	27.35		27.35	1 663.66		1 663.66		5.21	8 668		8 668	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	142 912.45	14 449.21	5 119.98			682 713	175 412	27 105	
			123 343.31	124.88				480 199	1 517	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	142 472.10	14 388.36	5 119.98			680 969	174 673	27 105	
			122 963.81	124.88				479 193	1 517	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 184.24					117 006			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.7 - по стр. 1; %=66.3 - по стр. 2, 33, 35; %=70.55 - по стр. 3-10, 19, 21, 23-28; %=100.3 - по стр. 11, 12, 29; %=85 - по стр. 13; %=102 - по стр. 15, 17, 20, 22; %=73.1 - по стр. 32; %=67.15 - по стр. 37; %=89.25 - по стр. 38)	13 491.23					139 216			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 37; %=52 - по стр. 3-10, 15, 17, 19-28; %=50.4 - по стр. 11, 12, 29, 33, 35; %=56 - по стр. 13, 32; %=44 - по стр. 38)	9 460.28					91 878			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	165 423.61					912 063			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	440.35	60.85				1 744	739		
			379.50					1 006		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 31)	62.68					647			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31)	36.51					355			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	539.54					2 746			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	165 963.15					914 809			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 1%	1 659.63					9 148			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	167 622.78					923 957			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	3 352.46					18 479			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	170 975.24					942 436			
	НДС	30 775.54					169 638			
	Всего с НДС	201 750.78					1 112 074			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 553.91					139 863			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	9 496.79					92 233			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)