«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	44 474 153	руб.	Смета на сумму:	44 474 153	руб.	

Генеральный директор ООО «УКЛР»	
Директор МКУ «КР МКД»	
		
О.Ю. Емельянова /__________________ /	С.Б. Русович /_________________/	
		
«_____»_________________ 2019 г.	«_____»_________________ 2019 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, Московский проспект, д. 29-37	
Сметная стоимость:	44 474.153	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	43.134	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	7 707.534	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Ремонт фасада	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (2430 м2 -площадь лесов, необходимых для обшивки вентиляционных коробов)	100 м2		94.7	9 945.52	941 840	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	6.629	236.670	1 569	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	4943.34	167.930	830 135	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	6.629	1 080.04	7 160	
			(1)			236.67	1 569	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	386.376	270.58	104 546	
		Накладные расходы				110%	914 874	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	565 559	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 422 273	
	
2.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		3.3145	131 574.69	436 104	
		Объем: (94.7)*(0.035)						
	
3.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.8523	10 800.13	9 205	
		Объем: (94.7)*(0.009)						
	
4.	ГЭСН 08-07-001-04 
(Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к нормам 08-07-001-01, 08-07-001-02 (до 28м)	100 м2		94.7	3 990.02	377 855	
		Начисления: Н5= 3*1.2, Н48= 3*1.2	
4. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	23.76	2250.072	167.930	377 855	
		Накладные расходы				110%	415 641	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	256 941	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 050 437	
	
5.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		9.47	912.71	8 643	
5. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	51.9903	166.250	8 643	
5. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.05682			
		Накладные расходы				78%	6 742	
		Сметная прибыль				50%	4 322	
		Всего с НР и СП					19 706	
	
6.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		9.47	24 232.51	229 482	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	78.7904	295.070	23 249	
6. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	196.976	174.220	34 317	
6. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	78.7904	2 378.72	187 420	
			(1)			295.07	23 249	
6. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	3.788	2 044.45	7 744	
		Накладные расходы				78%	44 901	
		Сметная прибыль				50%	28 783	
		Всего с НР и СП					303 166	
	
7.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим.)	Разборка: кирпичной кладки (наружная верста)	м3		9.9	1 552.91	15 374	
7. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	81.576	172.120	14 041	
7. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	11.385	98.14	1 117	
7. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	22.77	9.47	216	
		Накладные расходы				99%	13 901	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	8 425	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					37 699	
	
8.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.1	65 184.46	6 518	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.1	276.630	28	
8. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	39.765	161.500	6 422	
8. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.1	951.88	95	
			(1)			276.63	28	
8. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.059	20.52	1	
		Накладные расходы				86%	5 547	
		Сметная прибыль				70%	4 515	
		Всего с НР и СП					16 580	
	
9.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.24	2 824.83	678	
		Объем: (0.1)*2.4						
	
10.	06.1.01.05-0017	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.52	25 616.48	13 321	
		Объем: (0.1)*5.2						
	
	Отделка фасада декоративной штукатуркой с утеплением стен из минераловатных плит t=80 мм	
11.	ГЭСН 15-01-080-02 
(прим)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		40.85	168 191.98	6 870 642	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	1155.238	268.039	309 649	
11. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	14753.7945	174.220	2 570 406	
11. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	248.368	439.79	109 230	
			(1)			236.67	58 781	
11. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	453.435	795.13	360 540	
			(1)			276.63	125 434	
11. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	453.435	1 434.61	650 502	
			(1)			276.63	125 434	
11. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	8.17	41.70	341	
11. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	4.085	20.52	84	
11. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	183.4982	247.72	45 456	
11. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	36.3565	7.55	274	
11. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	4902	49.15	240 933	
11. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.2451	229.97	56	
11. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	14.706	658.71	9 687	
11. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	5504.5375	40.13	220 897	
11. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	16340	29.81	487 095	
11. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	133.171	96.79	12 890	
11. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.1634	58 942.11	9 631	
11. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	245.1	20.77	5 091	
11. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	24510	21.37	523 779	
11. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	33985.1575	24.27	824 820	
11. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	1834.982	284.65	522 328	
11. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	1038.407	173.15	179 800	
11. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	519.2035	130.50	67 756	
11. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	80.066	362.78	29 046	
		Накладные расходы				95%	2 736 052	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 353 626	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 960 320	
	
12.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		366.016	4 962.00	1 816 171	
		Объем: 4085*1.12*0.08						
	
13.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		4.71	7 894.95	37 185	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.5652	263.310	149	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	195.0411	166.250	32 426	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.3768	317.68	120	
			(1)			276.63	104	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1884	1 080.04	203	
			(1)			236.67	45	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.01884	61 618.16	1 161	
13. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.02826	115 908.09	3 276	
		Накладные расходы				83%	27 037	
		Сметная прибыль				65%	21 174	
		Всего с НР и СП					85 396	
	
14.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.8666	62 757.96	54 386	
		Объем: (4.71)*(0.184)						
	
15.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		59	344.41	20 320	
		Объем: 471*7.5/60						
	
16.	ГЭСН 07-05-039-18 
(прим.)	Установка деформационного ПВХ профиля со стеклосеткой в стенах между утеплителем: насухо	100 м		0.585	849.31	497	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.06435	236.670	15	
16. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.14	2.4219	176.450	427	
16. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.06435	1 080.04	70	
			(1)			236.67	15	
		Накладные расходы				140%	619	
						=(155*0.9)		
		Сметная прибыль				85%	376	
						=(100*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 492	
	
17.	С1 Цена поставщи.	Профиль деформационный с сеткой 420 V- форма типа CAPAROL	м		61.43	399.96	24 570	
		Объем: 58.5*1.05						
		Поправки: М: =399.96	
	
	Утепление незастекленных лоджий (12шт)	
18.	ГЭСН 26-01-036-01 
(прим)	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		1.23	11 386.74	14 006	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0984	251.655	25	
18. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16.06	19.7538	160.110	3 163	
18. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.0369	619.43	23	
			(1)			276.63	10	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0615	1 080.04	66	
			(1)			236.67	15	
18. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.1476	20.52	3	
18. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	503.07	21.37	10 751	
		Накладные расходы				90%	2 869	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 913	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 788	
	
19.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		9.84	4 962.00	48 826	
		Объем: 123*0.08						
	
20.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.		98.4	49.15	4 836	
		Объем: 123*8						
	
21.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		1.23	12 515.01	15 393	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.1599	236.670	38	
21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	100.368	151.590	15 215	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.123	11.72	1	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.1599	1 080.04	173	
			(1)			236.67	38	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.2214	20.52	5	
		Накладные расходы				79%	12 050	
		Сметная прибыль				50%	7 627	
		Всего с НР и СП					35 069	
	
22.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		135.3	32.49	4 396	
		Объем: 123*1.1						
	
23.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		307.5	24.27	7 463	
		Объем: 123*2.5						
	
24.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		1.23	13 028.66	16 025	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.5166	236.670	122	
24. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	75.7311	204.120	15 458	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.6273	11.72	7	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.5166	1 080.04	558	
			(1)			236.67	122	
24. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.08364	20.52	2	
		Накладные расходы				95%	14 801	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	7 323	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					38 149	
	
25.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0221	67 013.76	1 481	
		Объем: (1.23)*0.018						
	
26.	04.3.01.02-0004	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.492	63 671.85	31 327	
		Объем: (1.23)*0.4						
	
27.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		1.23	4 547.30	5 593	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.1476	236.670	35	
27. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	17.5644	170.030	2 986	
27. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	0.2952	11.72	3	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.1476	1 080.04	159	
			(1)			236.67	35	
27. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.09225	20.52	2	
27. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.065436	32 822.14	2 148	
27. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.002829	103 989.36	294	
		Накладные расходы				95%	2 870	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 420	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 883	
	
28.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		0.06	284.65	17	
		Объем: (1.23)*0.045						
	
	Отделка холодных стен (ограждения и стены лоджий)	
29.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		21.25	1 244.34	26 442	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.425	256.650	109	
29. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	139.1875	187.210	26 057	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.2125	317.68	68	
			(1)			276.63	59	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.2125	1 080.04	230	
			(1)			236.67	50	
29. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	2.125	41.34	88	
		Накладные расходы				95%	24 858	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	12 298	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					63 598	
	
30.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		276.25	173.15	47 833	
		Объем: (21.25)*0.013*1000						
	
31.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		21.25	17 926.25	380 933	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	59.075	182.880	10 804	
31. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	1506.2	187.210	281 976	
31. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	19.125	15.18	290	
31. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	59.075	277.68	16 404	
			(1)			182.88	10 804	
31. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.4375	20.52	153	
31. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	40.1625	2 044.45	82 110	
		Накладные расходы				95%	278 141	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	137 607	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					796 681	
	
32.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		21.25	12 515.01	265 944	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	2.7625	236.670	654	
32. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	1734	151.590	262 857	
32. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	2.125	11.72	25	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	2.7625	1 080.04	2 984	
			(1)			236.67	654	
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	3.825	20.52	78	
		Накладные расходы				79%	208 174	
		Сметная прибыль				50%	131 756	
		Всего с НР и СП					605 873	
	
33.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		2337.5	32.49	75 945	
		Объем: 2125*1.1						
	
34.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		5312.5	24.27	128 934	
		Объем: 2125*2.5						
	
35.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		21.25	13 028.66	276 859	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	8.925	236.670	2 112	
35. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	1308.3625	204.120	267 063	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	10.8375	11.72	127	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	8.925	1 080.04	9 639	
			(1)			236.67	2 112	
35. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	1.445	20.52	30	
		Накладные расходы				95%	255 716	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	126 512	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					659 088	
	
36.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.3825	67 013.76	25 633	
		Объем: (21.25)*0.018						
	
37.	04.3.01.02-0004	Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		8.5	63 671.85	541 211	
		Объем: (21.25)*0.4						
	
38.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		21.25	4 547.30	96 630	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	2.55	236.670	604	
38. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	303.45	170.030	51 596	
38. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	5.1	11.72	60	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	2.55	1 080.04	2 754	
			(1)			236.67	604	
38. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	1.59375	20.52	33	
38. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	1.1305	32 822.14	37 105	
38. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.048875	103 989.36	5 082	
		Накладные расходы				95%	49 590	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	24 534	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					170 754	
	
39.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		0.96	284.65	273	
		Объем: (21.25)*0.045						
	
40.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		10.8	7 894.95	85 265	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	1.296	263.310	341	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	447.228	166.250	74 352	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.864	317.68	274	
			(1)			276.63	239	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.432	1 080.04	467	
			(1)			236.67	102	
40. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0432	61 618.16	2 662	
40. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0648	115 908.09	7 511	
		Накладные расходы				83%	61 995	
		Сметная прибыль				65%	48 550	
		Всего с НР и СП					195 811	
	
41.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		1.9872	62 757.96	124 713	
		Объем: (10.8)*(0.184)						
	
42.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		135	344.41	46 495	
		Объем: 1080*7.5/60						
	
43.	ГЭСНр 65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		1.8	8 119.16	14 614	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.018	276.630	5	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46.19	83.142	166.250	13 822	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.018	317.68	6	
			(1)			276.63	5	
43. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.02	0.036	20.52	1	
43. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.05	0.09	8 729.67	786	
43. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.07	0.126			
		Накладные расходы				103%	14 242	
		Сметная прибыль				60%	8 296	
		Всего с НР и СП					37 152	
	
44.	С2 цена поставщи.	Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм	шт		180	110.00	19 800	
		Поправки: М: =110	
	
	Цоколь	
45.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		3.25	3 459.28	11 243	
45. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	74.165	151.590	11 243	
		Накладные расходы				99%	11 131	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	6 746	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 119	
	
46.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.25	1 244.34	4 044	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.065	256.650	17	
46. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	21.2875	187.210	3 985	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0325	317.68	10	
			(1)			276.63	9	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0325	1 080.04	35	
			(1)			236.67	8	
46. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.325	41.34	13	
		Накладные расходы				95%	3 802	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 881	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 727	
	
47.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		42.25	173.15	7 316	
		Объем: (3.25)*0.013*1000						
	
48.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		3.25	17 926.25	58 260	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	9.035	182.880	1 652	
48. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	230.36	187.210	43 126	
48. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.925	15.18	44	
48. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	9.035	277.68	2 509	
			(1)			182.88	1 652	
48. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.1375	20.52	23	
48. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	6.1425	2 044.45	12 558	
		Накладные расходы				95%	42 539	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	21 046	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					121 845	
	
49.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		3.25	12 515.01	40 674	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.4225	236.670	100	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	265.2	151.590	40 202	
49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.325	11.72	4	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.4225	1 080.04	456	
			(1)			236.67	100	
49. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.585	20.52	12	
		Накладные расходы				79%	31 839	
		Сметная прибыль				50%	20 151	
		Всего с НР и СП					92 664	
	
50.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		357.5	32.49	11 615	
		Объем: 325*1.1						
	
51.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		812.5	24.27	19 719	
		Объем: 325*2.5						
	
52.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		3.25	4 547.30	14 779	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.39	236.670	92	
52. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	46.41	170.030	7 891	
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	0.78	11.72	9	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.39	1 080.04	421	
			(1)			236.67	92	
52. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.24375	20.52	5	
52. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.1729	32 822.14	5 675	
52. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.007475	103 989.36	777	
		Накладные расходы				95%	7 584	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	3 752	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					26 115	
	
53.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		146.25	284.65	41 630	
		Объем: (3.25)*0.045*1000						
	
	Выравнивание торцов пилонов 306 м2	
54.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		3.06	2 657.68	8 133	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	1.7136	236.670	406	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	34.272	166.250	5 698	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	1.7136	1 080.04	1 851	
			(1)			236.67	406	
54. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.00918	63 619.98	584	
		Накладные расходы				90%	5 494	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 662	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					17 289	
	
55.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.563	66 882.12	37 655	
	
56.	01.7.15.07-0009	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	100 шт.		24.48	119.12	2 916	
		Объем: 306*8						
	
57.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.06	1 244.34	3 808	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0612	256.650	16	
57. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	20.043	187.210	3 752	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0306	317.68	10	
			(1)			276.63	8	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0306	1 080.04	33	
			(1)			236.67	7	
57. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.306	41.34	13	
		Накладные расходы				95%	3 580	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 771	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 159	
	
58.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		39.78	173.15	6 888	
		Объем: (3.06)*0.013*1000						
	
59.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		3.06	17 926.25	54 854	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	8.5068	182.880	1 556	
59. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	216.8928	187.210	40 605	
59. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.754	15.18	42	
59. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	8.5068	277.68	2 362	
			(1)			182.88	1 556	
59. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.071	20.52	22	
59. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	5.7834	2 044.45	11 824	
		Накладные расходы				95%	40 053	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	19 816	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					114 723	
	
60.	ГЭСН 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2		3.06	11 386.74	34 843	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.2448	251.655	62	
60. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	16.06	49.1436	160.110	7 868	
60. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.0918	619.43	57	
			(1)			276.63	25	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.153	1 080.04	165	
			(1)			236.67	36	
60. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.12	0.3672	20.52	8	
60. 6.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	409	1251.54	21.37	26 745	
		Накладные расходы				90%	7 137	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	4 758	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					46 738	
	
61.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		30.6	4 962.00	151 837	
		Объем: 306*0.1						
	
62.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.		244.8	49.15	12 032	
		Объем: 306*8						
	
63.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		3.06	12 515.01	38 296	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.3978	236.670	94	
63. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	249.696	151.590	37 851	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.306	11.72	4	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.3978	1 080.04	430	
			(1)			236.67	94	
63. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.5508	20.52	11	
		Накладные расходы				79%	29 977	
		Сметная прибыль				50%	18 973	
		Всего с НР и СП					87 245	
	
64.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		336.6	32.49	10 936	
		Объем: 306*1.1						
	
65.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		765	24.27	18 567	
		Объем: 306*2.5						
	
66.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим.)	Устройство антивандального покрытия из сетки	100 м2		0.29	14 697.43	4 262	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0377	236.670	9	
66. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	23.664	151.590	3 587	
66. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.029	11.72		
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0377	1 080.04	41	
			(1)			236.67	9	
66. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0522	20.52	1	
66. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0725	8 729.67	633	
		Накладные расходы				79%	2 841	
		Сметная прибыль				50%	1 798	
		Всего с НР и СП					8 901	
	
67.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		31.9	32.49	1 036	
		Объем: 29*1.1						
	
68.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		3.06	13 028.66	39 868	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.2852	236.670	304	
68. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	188.4042	204.120	38 457	
68. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.5606	11.72	18	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.2852	1 080.04	1 388	
			(1)			236.67	304	
68. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.20808	20.52	4	
		Накладные расходы				95%	36 823	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	18 218	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					94 909	
	
69.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.224	63 671.85	77 934	
		Объем: (3.06)*(0.4)						
	
70.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0551	67 013.76	3 692	
		Объем: (3.06)*0.018						
		Поправки: М: =67013.76	
	
71.	ГЭСН 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2		3.06	5 632.06	17 234	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.3672	236.670	87	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.38	62.3628	166.250	10 368	
71. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.8568	11.72	10	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.3672	1 080.04	397	
			(1)			236.67	87	
71. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.2295	20.52	5	
71. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0306	41.34	1	
71. 7.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.162792	32 822.14	5 343	
71. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.000918	3 555.38	3	
71. 9.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.1836	2 044.45	375	
71. 10.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.007038	103 989.36	732	
		Накладные расходы				95%	9 932	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 914	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					32 080	
	
72.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		137.7	284.65	39 196	
		Объем: (3.06)*(0.045)*1000						
	
	Ремонт спусков в подвал	
73.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		2	5 777.40	11 555	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.86	276.630	238	
73. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	70.78	155.780	11 026	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.4	951.88	381	
			(1)			276.63	111	
73. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.46	317.68	146	
			(1)			276.63	127	
73. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.088	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	9 687	
		Сметная прибыль				70%	7 885	
		Всего с НР и СП					29 127	
	
74.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.506	2 824.83	1 429	
		Объем: (2.0)*0.253						
	
75.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.804	14 335.89	11 526	
		Объем: (2.0)*0.402*1000						
	
76.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2		0.15	3 459.28	519	
76. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	3.423	151.590	519	
		Накладные расходы				99%	514	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	311	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 344	
	
77.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.36	1 244.34	448	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0072	256.650	2	
77. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.358	187.210	441	
77. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0036	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
77. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0036	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
77. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.036	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	421	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	208	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 077	
	
78.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		4.68	173.15	810	
		Объем: (0.36)*0.013*1000						
	
79.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.36	17 926.25	6 453	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.0008	182.880	183	
79. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	25.5168	187.210	4 777	
79. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.324	15.18	5	
79. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.0008	277.68	278	
			(1)			182.88	183	
79. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.126	20.52	3	
79. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.6804	2 044.45	1 391	
		Накладные расходы				95%	4 712	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	2 331	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 496	
	
80.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.36	12 515.01	4 505	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0468	236.670	11	
80. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	29.376	151.590	4 453	
80. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.036	11.72		
80. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0468	1 080.04	51	
			(1)			236.67	11	
80. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0648	20.52	1	
		Накладные расходы				79%	3 527	
		Сметная прибыль				50%	2 232	
		Всего с НР и СП					10 264	
	
81.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		39.6	32.49	1 287	
		Объем: 36*1.1						
	
82.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		90	24.27	2 184	
		Объем: 36*2.5						
	
83.	ГЭСН 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2		0.36	5 632.06	2 028	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0432	236.670	10	
83. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.38	7.3368	166.250	1 220	
83. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.1008	11.72	1	
83. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.0432	1 080.04	47	
			(1)			236.67	10	
83. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.027	20.52	1	
83. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0036	41.34		
83. 7.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.019152	32 822.14	629	
83. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.000108	3 555.38		
83. 9.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.0216	2 044.45	44	
83. 10.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.000828	103 989.36	86	
		Накладные расходы				95%	1 169	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	578	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 775	
	
84.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		16.2	284.65	4 611	
		Объем: (0.36)*(0.045)*1000						
	
	РЕМОНТ ВХОДОВ В МОП	
	Стены	
85.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.195	3 153.07	615	
85. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	4.056	151.590	615	
		Накладные расходы				80%	492	
		Сметная прибыль				50%	308	
		Всего с НР и СП					1 415	
	
86.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.8	1 244.34	3 484	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.056	256.650	14	
86. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	18.34	187.210	3 433	
86. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.028	317.68	9	
			(1)			276.63	8	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.028	1 080.04	30	
			(1)			236.67	7	
86. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.28	41.34	12	
		Накладные расходы				95%	3 275	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 620	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					8 379	
	
87.	14.4.01.10-0003	Грунтовка типа "BOLIX SG"	кг		36.4	173.15	6 303	
		Объем: (2.8)*0.013*1000						
	
88.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		2.8	17 926.25	50 193	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	7.784	182.880	1 424	
88. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	198.464	187.210	37 154	
88. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	2.52	15.18	38	
88. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	7.784	277.68	2 161	
			(1)			182.88	1 424	
88. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.98	20.52	20	
88. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	5.292	2 044.45	10 819	
		Накладные расходы				95%	36 649	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	18 132	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					104 974	
	
89.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		2.8	12 515.01	35 042	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.364	236.670	86	
89. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	228.48	151.590	34 635	
89. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.28	11.72	3	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.364	1 080.04	393	
			(1)			236.67	86	
89. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.504	20.52	10	
		Накладные расходы				79%	27 430	
		Сметная прибыль				50%	17 361	
		Всего с НР и СП					79 832	
	
90.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		308	32.49	10 007	
		Объем: 280*1.1						
	
91.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		700	24.27	16 989	
		Объем: 280*2.5						
	
92.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		2.8	13 028.66	36 480	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	1.176	236.670	278	
92. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	172.396	204.120	35 189	
92. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	1.428	11.72	17	
92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	1.176	1 080.04	1 270	
			(1)			236.67	278	
92. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.1904	20.52	4	
		Накладные расходы				95%	33 694	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	16 669	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					86 843	
	
93.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		1.12	63 671.85	71 312	
		Объем: (2.8)*(0.4)						
	
94.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0504	67 013.76	3 377	
		Объем: (2.8)*0.018						
		Поправки: М: =67013.76	
	
95.	ГЭСН 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2		2.8	5 632.06	15 770	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.336	236.670	80	
95. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20.38	57.064	166.250	9 487	
95. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.28	0.784	11.72	9	
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.336	1 080.04	363	
			(1)			236.67	80	
95. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.21	20.52	4	
95. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.028	41.34	1	
95. 7.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.14896	32 822.14	4 889	
95. 8.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0003	0.00084	3 555.38	3	
95. 9.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.168	2 044.45	343	
95. 10.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.00644	103 989.36	670	
95. 11.	14.3.02.05	Краски силикатные	т	0.045	0.126			
		Накладные расходы				95%	9 089	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	4 496	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					29 355	
	
96.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		126	284.65	35 866	
		Объем: (2.8)*(0.045)*1000						
	
	Перемычки на гл. фасаде и балки перехода	
97.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		28.1	149.63	4 204	
97. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	25.29	166.250	4 204	
		Накладные расходы				81%	3 405	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	2 522	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 132	
	
98.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.281	2 233.44	628	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00562	221.300	1	
98. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	1.49211	206.910	309	
98. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00281	11.72		
98. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00281	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
98. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00281	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
98. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.31472	20.00	6	
98. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.003372	75 972.52	256	
98. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000562	89 619.66	50	
		Накладные расходы				81%	251	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	186	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 065	
	
99.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.281	2 706.43	761	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00562	221.300	1	
99. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	1.07623	176.450	190	
99. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00281	11.72		
99. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00281	1 052.49	3	
			(1)			205.93	1	
99. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00281	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
99. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.18265	20.00	4	
99. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.005339	99 822.46	533	
99. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0003934	71 114.10	28	
		Накладные расходы				81%	155	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	115	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 030	
	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН	
	Усиление пилона по оси 23 (10шт)	
100.	ГЭСН 46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т		12.0984	47 021.88	568 890	
		Объем: 1.7466+10.3518						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.45	78.03468	268.390	20 944	
100. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	195.63	2366.809992	189.870	449 386	
100. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5.12	61.943808	951.88	58 963	
			(1)			276.63	17 136	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.33	16.090872	1 080.04	17 379	
			(1)			236.67	3 808	
100. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.9	22.98696	3.25	75	
100. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37.06	448.366704	45.10	20 221	
100. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.83	22.140072	51.61	1 143	
100. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	1.81476	48.38	88	
100. 9.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.035	0.423444	49 317.04	20 883	
100. 10.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.03	0.362952	2 071.72	752	
		Накладные расходы				99%	465 627	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	282 198	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 316 715	
	
101.	08.3.07.01-0052	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т		1.7466	46 971.54	82 040	
		Объем: (0.2606+57.8+116.6)*10/1000						
	
102.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		10.3518	46 225.36	478 516	
		Объем: (808.83+226.35)*10/1000						
	
103.	01.7.15.05-0023	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг		21.6	110.65	2 390	
		Объем: 2.16*10						
	
104.	01.7.15.12-0023	Шпильки	кг		374	104.23	38 982	
		Объем: 37.4*10						
	
105.	01.7.15.05-0024	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т		0.056	110 376.77	6 181	
		Объем: 5.6*10/1000						
	
106.	ГЭСН 46-08-012-03 
(прим)	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей FISHER, диаметр анкера: 14 мм	100 шт.		22.2	1 476.80	32 785	
		Объем: 222*10						
106. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.7	193.14	166.250	32 110	
106. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.31	6.882	98.14	675	
		Накладные расходы				99%	31 789	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	19 266	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					83 840	
	
107.	ГЭСН 46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-03 (до 250мм)	100 шт.		22.2	2 089.04	46 377	
		Объем: 222*10						
		Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
107. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.3	273.06	166.250	45 396	
107. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.45	9.99	98.14	980	
		Накладные расходы				99%	44 942	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	27 238	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					118 557	
	
108.	С3 цена поставщи.	Химический анкер типа FISHER 360мл	шт		310	1 250.00	387 500	
		Поправки: М: =1500/1.2	
	
109.	С4 цена поставщи.	Гильза сетчатая пластиковая 20х200 для хим анкеровки типа FISHER	шт		2220	103.00	228 660	
		Поправки: М: =103	
	
110.	С5 цена поставщи.	Анкер-болт с гайкой двойного распирания 14х250	шт		2220	64.44	143 057	
		Поправки: М: =64.44	
	
	Усиление пилона по оси 25 (5шт)	
111.	ГЭСН 46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т		5.8316	47 021.88	274 213	
		Объем: 0.872+4.9596						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.45	37.61382	268.390	10 095	
111. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	195.63	1140.835908	189.870	216 611	
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5.12	29.857792	951.88	28 421	
			(1)			276.63	8 260	
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.33	7.756028	1 080.04	8 377	
			(1)			236.67	1 836	
111. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.9	11.08004	3.25	36	
111. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37.06	216.119096	45.10	9 747	
111. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.83	10.671828	51.61	551	
111. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.87474	48.38	42	
111. 9.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.035	0.204106	49 317.04	10 066	
111. 10.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.03	0.174948	2 071.72	362	
		Накладные расходы				99%	224 439	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	136 024	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					634 676	
	
112.	08.3.07.01-0052	Сталь полосовая: 50х5 мм, марка Ст3сп	т		0.872	46 971.54	40 959	
		Объем: (57.8+116.6)*5/1000						
	
113.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		4.9596	46 225.36	229 259	
		Объем: (539.22+452.7)*5/1000						
	
114.	01.7.15.05-0023	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 10 мм	кг		10.8	110.65	1 195	
		Объем: 2.16*5						
	
115.	01.7.15.12-0023	Шпильки	кг		187	104.23	19 491	
	
116.	01.7.15.05-0024	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы: 12-14 мм	т		0.0113	110 376.77	1 247	
		Объем: 2.25*5/1000						
	
117.	ГЭСН 46-08-012-03 
(прим)	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии FISHER, диаметр анкера: 14 мм	100 шт.		4.5	1 476.80	6 646	
		Объем: 90*5						
117. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.7	39.15	166.250	6 509	
117. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.31	1.395	98.14	137	
		Накладные расходы				99%	6 444	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 905	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 995	
	
118.	ГЭСН 46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-03 (до 250мм)	100 шт.		4.5	2 089.04	9 401	
		Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
118. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.3	55.35	166.250	9 202	
118. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	0.45	2.025	98.14	199	
		Накладные расходы				99%	9 110	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	5 521	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					24 032	
	
119.	С6 цена поставщи.	Химический анкер типа FISHER 360мл	шт		63	1 250.00	78 750	
		Поправки: М: =1500/1.2	
	
120.	С7 цена поставщи.	Гильза сетчатая пластиковая 20х200 для хим анкеровки типа FISHER	шт		450	103.00	46 350	
		Поправки: М: =103	
	
121.	С8 цена поставщи.	Анкер-болт с гайкой двойного распирания 14х250	шт		450	64.44	28 998	
		Поправки: М: =64.44	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					17 033 218	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 018 604	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 346 874	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 4; %=78 - по стр. 5, 6; %=99 - по стр. 7, 45, 76, 100, 106, 107, 111, 117, 118; %=86 - по стр. 8, 73; %=95 - по стр. 11, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 46, 48, 52, 57, 59, 68, 71, 77, 79, 83, 86, 88, 92, 95; %=83 - по стр. 13, 40; %=140 - по стр. 16; %=90 - по стр. 18, 54, 60; %=79 - по стр. 21, 32, 49, 63, 66, 80, 89; %=80 - по стр. 85; %=81 - по стр. 97-99)					6 225 925	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 4; %=50 - по стр. 5, 6, 21, 32, 49, 63, 66, 80, 85, 89; %=60 - по стр. 7, 18, 45, 54, 60, 76, 97-100, 106, 107, 111, 117, 118; %=70 - по стр. 8, 73; %=47 - по стр. 11, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 46, 48, 52, 57, 59, 68, 71, 77, 79, 83, 86, 88, 92, 95; %=65 - по стр. 13, 40; %=85 - по стр. 16)					3 419 849	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					26 664 378	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					14 614	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 43)					14 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)					8 296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					37 152	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					26 701 530	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	571 413	
	Итого со строительным контролем					27 272 943	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	545 459	
	Итого с непредвиденными расходами					27 818 402	
	НДС 20%				20	5 563 680	
	ВСЕГО С НДС					33 382 082	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 240 167	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 428 145	
	
	Раздел 2.  Крыша входов в МОП	
	
122.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		0.92	2 537.61	2 335	
122. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	14.628	151.590	2 217	
122. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	4.232	27.68	117	
		Накладные расходы				99%	2 195	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 330	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 860	
	
123.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим.)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		4.2282	2 836.31	11 992	
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.944972	276.630	538	
123. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	64.099512	154.380	9 896	
123. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.944972	1 078.07	2 097	
			(1)			276.63	538	
		Накладные расходы				83%	8 660	
		Сметная прибыль				65%	6 782	
		Всего с НР и СП					27 434	
	
124.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		0.09	2 836.31	255	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.0414	276.630	11	
124. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	1.3644	154.380	211	
124. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.0414	1 078.07	45	
			(1)			276.63	11	
		Накладные расходы				83%	184	
		Сметная прибыль				65%	144	
		Всего с НР и СП					584	
	
125.	ГЭСНр 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.05	60 705.95	3 035	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0315	236.670	7	
125. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	8.0105	166.250	1 332	
125. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0905	11.72	1	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0315	1 080.04	34	
			(1)			236.67	7	
125. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0002	61 618.16	12	
125. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.236	6 734.19	1 589	
125. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	1.85	36.15	67	
		Накладные расходы				83%	1 111	
		Сметная прибыль				65%	870	
		Всего с НР и СП					5 017	
	
126.	14.5.04.08-0001	Мастика <Изол>	т		0.004	61 804.47	247	
		Объем: (0.05)*0.08						
	
127.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		0.92	2 836.31	2 609	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.4232	276.630	117	
127. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	13.9472	154.380	2 153	
127. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.4232	1 078.07	456	
			(1)			276.63	117	
		Накладные расходы				83%	1 884	
		Сметная прибыль				65%	1 476	
		Всего с НР и СП					5 969	
	
128.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.3	53 825.24	16 148	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.096	236.670	23	
128. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	45.027	166.250	7 486	
128. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.354	11.72	4	
128. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.096	1 080.04	104	
			(1)			236.67	23	
128. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0015	61 618.16	92	
128. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0075	58 831.13	441	
128. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.798	10 050.55	8 020	
		Накладные расходы				83%	6 232	
		Сметная прибыль				65%	4 881	
		Всего с НР и СП					27 261	
	
129.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0.0036	48 518.73	175	
		Объем: (0.3)*0.012						
	
130.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		2.1	313.23	658	
130. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00063	205.930		
130. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	3.738	166.250	621	
130. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00021	587.31		
			(1)			205.93		
130. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00042	240.00		
			(1)			205.93		
130. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.806	20.00	36	
		Накладные расходы				90%	559	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	373	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 590	
	
131.	14.2.06.01-0114	Антисептик ХМ-11	т		0.0389	19 080.35	742	
		Объем: 2.10*0.0185						
	
132.	ГЭСН 11-01-008-03	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		9.1	565.68	5 148	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	3.276	234.210	767	
132. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	16.016	166.250	2 663	
132. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	1.9656	1 052.49	2 069	
			(1)			205.93	405	
132. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	1.3104	317.68	416	
			(1)			276.63	362	
		Накладные расходы				111%	3 807	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	2 195	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 151	
	
133.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.98	595.16	583	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0196	236.670	5	
133. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.381	166.250	562	
133. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0196	1 080.04	21	
			(1)			236.67	5	
		Накладные расходы				111%	629	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	363	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 575	
	
134.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		119.952	34.57	4 147	
		Объем: (0.98)*122.4						
	
135.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.91	6 059.99	5 515	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.0556	242.871	256	
135. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	25.8258	174.220	4 499	
135. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.1638	317.68	52	
			(1)			276.63	45	
135. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.8918	1 080.04	963	
			(1)			236.67	211	
		Накладные расходы				111%	5 278	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	3 043	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 836	
	
136.	12.2.03.02-0023	Вата минеральная <ISOVER>: КТ-40, толщина 50 мм	м2		187.46	72.75	13 638	
		Объем: 91*2*1.03						
	
137.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.91	595.16	542	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0182	236.670	4	
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.1395	166.250	522	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0182	1 080.04	20	
			(1)			236.67	4	
		Накладные расходы				111%	584	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	337	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 463	
	
138.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		11.1384	590.46	6 577	
		Объем: 0.91*122.4						
	
139.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		0.92	65 286.78	60 064	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	2.9532	257.584	761	
139. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	159.9604	182.740	29 231	
139. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	1.5456	951.88	1 471	
			(1)			276.63	428	
139. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	1.4076	1 080.04	1 520	
			(1)			236.67	333	
139. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	8.5192	15.62	133	
139. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.001288	124 494.29	160	
139. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.010304	124 172.86	1 279	
139. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.000414	57 234.39	24	
139. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	0.61364	226.23	139	
139. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	92.736	11.11	1 030	
139. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.4232	14 062.27	5 951	
139. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	1.3524	9 307.94	12 588	
139. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	106.72	47.00	5 016	
139. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	3.3304	27.61	92	
139. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.2852	2 825.33	806	
139. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.002484	104 103.96	259	
139. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	0.69	527.67	364	
		Накладные расходы				108%	32 391	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	16 496	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					108 951	
	
140.	С12.1-03.02-1078	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; толщина металлической основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2	м2		115.92	403.02	46 718	
		Объем: (0.92)*126.0						
		Поправки: М: =403.02	
	
141.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		36.4	753.62	27 432	
	
142.	ГЭСН 10-01-022-02	Подшивка карниза доской	100 м2		0.09	8 490.44	764	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.0801	248.793	20	
142. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	3.8655	157.170	608	
142. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.0243	951.88	23	
			(1)			276.63	7	
142. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.0558	1 080.04	60	
			(1)			236.67	13	
142. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.001188	61 618.16	73	
		Накладные расходы				106%	666	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	339	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 769	
	
143.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		0.2358	8 756.57	2 065	
		Объем: (0.09)*2.62						
	
144.	ГЭСН 15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2		0.09	15 335.72	1 380	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0108	240.000	3	
144. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	71.29	6.4161	176.450	1 132	
144. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0009	317.68		
			(1)			276.63		
144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.0099	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
144. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0756	148.81	11	
144. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0279	41.34	1	
144. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000216	3 555.38	1	
144. 8.	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.01	0.0009	115 125.36	104	
144. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00369	32 610.22	120	
		Накладные расходы				95%	1 078	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	533	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 992	
	
145.	14.4.02.04-0192	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-красная	т		0.0027	65 143.27	176	
		Объем: (0.09)*0.0298						
	
146.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.31	45 694.92	14 165	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.0775	262.244	20	
146. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	9.7371	166.250	1 619	
146. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0341	1 078.07	37	
			(1)			276.63	9	
146. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0155	951.88	15	
			(1)			276.63	4	
146. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0279	1 080.04	30	
			(1)			236.67	7	
146. 6.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.001178	118 577.90	140	
146. 7.	08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.05239	79 246.16	4 152	
146. 8.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.14012	58 332.80	8 174	
		Накладные расходы				108%	1 770	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	901	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 837	
	
147.	ГЭСН 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.		5	33.70	168	
147. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.9	187.210	168	
		Накладные расходы				108%	181	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	92	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					442	
	
148.	08.1.02.07-0006	Воронки выпускные МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.		5	295.71	1 479	
	
149.	ГЭСН 12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.		5	28.95	145	
149. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.6	187.210	112	
149. 2.	01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0.02	0.1	324.07	32	
		Накладные расходы				108%	121	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	62	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					328	
	
150.	08.1.02.07-0067	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.		5	304.35	1 522	
	
151.	ГЭСН 12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		30	78.81	2 364	
151. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	3.6	187.210	674	
151. 2.	01.7.15.07-0010	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	100 шт.	0.2	6	281.70	1 690	
		Накладные расходы				108%	728	
						=(120*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	371	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 463	
	
152.	08.1.02.22-0001	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м		30	166.28	4 988	
		Объем: (30.0)*1.0						
	
153.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.25	11 468.87	2 867	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0025	236.670	1	
153. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	9.45	158.710	1 500	
153. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0025	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
153. 4.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.023	58 831.13	1 353	
153. 5.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.0001	115 908.09	12	
		Накладные расходы				83%	1 246	
		Сметная прибыль				65%	976	
		Всего с НР и СП					5 088	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					240 643	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					232 654	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					101 917	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 122; %=83 - по стр. 123-125, 127, 128, 153; %=90 - по стр. 130; %=111 - по стр. 132, 133, 135, 137; %=108 - по стр. 139, 146, 147, 149, 151; %=106 - по стр. 142; %=95 - по стр. 144)					69 306	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 122, 130; %=65 - по стр. 123-125, 127, 128, 153; %=64 - по стр. 132, 133, 135, 137; %=55 - по стр. 139, 146, 147, 149, 151; %=54 - по стр. 142; %=47 - по стр. 144)					41 564	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					343 524	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 988	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 988	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 001	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 001	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					351 513	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	7 522	
	Итого со строительным контролем					359 035	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	7 181	
	Итого с непредвиденными расходами					366 216	
	НДС 20%				20	73 243	
	ВСЕГО С НДС					439 459	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					69 306	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					41 564	
	
	Раздел 3.  Ремонт лоджий	
	
	Низ открытых лоджий 12шт	
154.	ГЭСНр 62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2		0.876	3 153.07	2 762	
154. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	18.2208	151.590	2 762	
		Накладные расходы				80%	2 210	
		Сметная прибыль				50%	1 381	
		Всего с НР и СП					6 353	
	
155.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0.876	2 657.68	2 328	
155. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.49056	236.670	116	
155. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	9.8112	166.250	1 631	
155. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.49056	1 080.04	530	
			(1)			236.67	116	
155. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.002628	63 619.98	167	
		Накладные расходы				90%	1 572	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	1 048	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 949	
	
156.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		91.98	40.13	3 691	
		Объем: (0.876)*105.0						
	
157.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз лоджий	100 м2		0.876	1 534.51	1 344	
157. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01752	256.650	4	
157. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	8.1	7.0956	187.210	1 328	
157. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00876	317.68	3	
			(1)			276.63	2	
157. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00876	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
157. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0876	41.34	4	
		Накладные расходы				95%	1 265	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	626	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 235	
	
158.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг		11.388	173.15	1 972	
		Объем: 0.876*13						
	
159.	ГЭСН 15-02-001-01 
(прим.)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.876	17 926.25	15 703	
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	2.43528	182.880	445	
159. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	62.09088	187.210	11 624	
159. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.7884	15.18	12	
159. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	2.43528	277.68	676	
			(1)			182.88	445	
159. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3066	20.52	6	
159. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.65564	2 044.45	3 385	
		Накладные расходы				95%	11 466	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 672	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					32 841	
	
160.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим.)	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		0.876	12 515.01	10 963	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.11388	236.670	27	
160. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	71.4816	151.590	10 836	
160. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0876	11.72	1	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.11388	1 080.04	123	
			(1)			236.67	27	
160. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.15768	20.52	3	
		Накладные расходы				79%	8 582	
		Сметная прибыль				50%	5 432	
		Всего с НР и СП					24 976	
	
161.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		96.36	32.49	3 131	
		Объем: 0.876*110						
	
162.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		219	24.27	5 315	
		Объем: 87.6*2.5						
	
163.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.876	13 028.66	11 413	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.36792	236.670	87	
163. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	53.93532	204.120	11 009	
163. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.44676	11.72	5	
163. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.36792	1 080.04	397	
			(1)			236.67	87	
163. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.059568	20.52	1	
		Накладные расходы				95%	10 541	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	5 215	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					27 169	
	
164.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0158	67 013.76	1 059	
		Объем: (0.876)*0.018						
	
165.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.3504	63 671.85	22 311	
		Объем: (0.876)*0.4						
	
166.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		0.876	4 547.30	3 983	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.10512	236.670	25	
166. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	12.50928	170.030	2 127	
166. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	0.21024	11.72	2	
166. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.10512	1 080.04	114	
			(1)			236.67	25	
166. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	0.0657	20.52	1	
166. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	0.0466032	32 822.14	1 530	
166. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.0020148	103 989.36	210	
		Накладные расходы				95%	2 044	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	1 011	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 039	
	
167.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		27.19	284.65	7 740	
	
168.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.32	7 894.95	2 526	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0384	263.310	10	
168. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	13.2512	166.250	2 203	
168. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.0256	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
168. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0128	1 080.04	14	
			(1)			236.67	3	
168. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00128	61 618.16	79	
168. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00192	115 908.09	223	
		Накладные расходы				83%	1 837	
		Сметная прибыль				65%	1 438	
		Всего с НР и СП					5 801	
	
169.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.0589	62 757.96	3 696	
		Объем: (0.32)*0.184						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					99 937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					99 937	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					48 915	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 154; %=90 - по стр. 155; %=95 - по стр. 157, 159, 163, 166; %=79 - по стр. 160; %=83 - по стр. 168)					39 517	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 154, 160; %=60 - по стр. 155; %=47 - по стр. 157, 159, 163, 166; %=65 - по стр. 168)					21 824	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					161 278	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					161 278	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	3 451	
	Итого со строительным контролем					164 729	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	3 295	
	Итого с непредвиденными расходами					168 024	
	НДС 20%				20	33 605	
	ВСЕГО С НДС					201 629	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					39 517	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					21 824	
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
170.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.165	64 881.92	10 706	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	6.82935	209.585	1 431	
170. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	40.15275	161.500	6 485	
170. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.3531	1 653.06	584	
			(1)			276.63	98	
170. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.21285	37.85	8	
170. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	6.47625	531.96	3 445	
			(1)			205.93	1 334	
170. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	19.42875	9.47	184	
		Накладные расходы				104%	8 233	
		Сметная прибыль				60%	4 750	
		Всего с НР и СП					23 688	
	
171.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.33	23 344.86	7 704	
171. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	50.82	151.590	7 704	
		Накладные расходы				72%	5 547	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	2 928	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					16 178	
	
172.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.33	7 797.26	2 573	
172. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	17.6748	145.580	2 573	
		Накладные расходы				72%	1 853	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	978	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 403	
	
173.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		52.8	156.62	8 270	
		Объем: 33*1.6						
	
174.	ГЭСН 01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3		0.033	3 839.03	127	
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.33	0.10989	275.790	30	
174. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.99	0.09867	151.590	15	
174. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.10758	995.48	107	
			(1)			276.63	30	
174. 4.	91.14.03-001	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00231	1 097.45	3	
			(1)			236.67	1	
174. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00066	3 184.53	2	
		Накладные расходы				86%	39	
						=(95*0.9)		
		Сметная прибыль				43%	19	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					185	
	
175.	ГЭСН 08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2		0.621	17 687.02	10 984	
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.1242	236.670	29	
175. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	96.7	60.0507	180.650	10 848	
175. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.1242	1 080.04	134	
			(1)			236.67	29	
175. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.105	0.065205	20.52	1	
		Накладные расходы				110%	11 965	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	7 396	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 345	
	
176.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		1.8941	3 069.65	5 814	
		Объем: (0.621)*3.05						
	
177.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.621	13 112.05	8 143	
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.1242	236.670	29	
177. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	13.1652	184.980	2 435	
177. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	1.21095	118.29	143	
177. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.1242	1 080.04	134	
			(1)			236.67	29	
177. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.009936	25 148.77	250	
177. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.14904	29 042.14	4 328	
177. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.014904	56 965.50	849	
177. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0621	41.34	3	
		Накладные расходы				110%	2 710	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	1 676	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					12 529	
	
178.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		16.5	778.35	12 843	
178. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.95	205.930	1 019	
178. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	56.265	167.930	9 449	
178. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	1.32	1 052.49	1 389	
			(1)			205.93	272	
178. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	7.26	3.19	23	
178. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.63	531.96	1 931	
			(1)			205.93	748	
178. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.475	20.52	51	
		Накладные расходы				111%	11 619	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	6 700	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 162	
	
179.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	566.80	11 223	
		Объем: (16.5)*1.2						
	
180.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		0.621	595.16	370	
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01242	236.670	3	
180. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	2.14245	166.250	356	
180. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01242	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
		Накладные расходы				111%	398	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	230	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					998	
	
181.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		76.0104	39.97	3 038	
		Объем: (0.621)*122.4						
	
182.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		16.5	987.48	16 293	
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	9.075	205.930	1 869	
182. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	61.545	172.120	10 593	
182. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	1.485	1 052.49	1 563	
			(1)			205.93	306	
182. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	15.345	3.19	49	
182. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	7.59	531.96	4 038	
			(1)			205.93	1 563	
182. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	2.475	20.52	51	
		Накладные расходы				111%	13 833	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	7 976	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					38 102	
	
183.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм	м3		21.45	1 492.81	32 021	
		Объем: 16.5*1.3						
	
184.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		16.5	656.14	10 826	
184. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	60.39	162.900	9 838	
184. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.92	3.63	29	
184. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.033	23 187.17	765	
184. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.775	20.52	119	
184. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0165	4 623.63	76	
		Накладные расходы				111%	10 920	
						=(123*0.9)		
		Сметная прибыль				64%	6 296	
						=(75*0.85)		
		Всего с НР и СП					28 043	
	
185.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		16.83	3 371.37	56 740	
		Объем: (16.5)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					197 675	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					189 405	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					108 836	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 170; %=72 - по стр. 171, 172; %=86 - по стр. 174; %=110 - по стр. 175, 177; %=111 - по стр. 178, 180, 182, 184)					67 117	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 170; %=38 - по стр. 171, 172; %=43 - по стр. 174; %=68 - по стр. 175, 177; %=64 - по стр. 178, 180, 182, 184)					38 947	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					295 469	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 270	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					8 270	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					303 739	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	6 500	
	Итого со строительным контролем					310 239	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	6 205	
	Итого с непредвиденными расходами					316 444	
	НДС 20%				20	63 289	
	ВСЕГО С НДС					379 733	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					67 117	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					38 947	
	
	Раздел 5.  Подпорная стенка	
	
186.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.21	23 344.86	4 902	
186. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	32.34	151.590	4 902	
		Накладные расходы				72%	3 529	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	1 863	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 294	
	
187.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0583	7 797.26	455	
187. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	3.122548	145.580	455	
		Накладные расходы				72%	328	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	173	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					956	
	
188.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.328	156.62	1 461	
		Объем: 5.83*1.6						
	
189.	ГЭСН 01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3		0.0058	3 839.03	22	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.33	0.019314	275.790	5	
189. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.99	0.017342	151.590	3	
189. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.018908	995.48	19	
			(1)			276.63	5	
189. 4.	91.14.03-001	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000406	1 097.45		
			(1)			236.67		
189. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000116	3 184.53		
		Накладные расходы				86%	7	
						=(95*0.9)		
		Сметная прибыль				43%	3	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					32	
	
190.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.1517	12 883.83	1 954	
		Объем: 21-5.83						
190. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	13.42545	145.580	1 954	
		Накладные расходы				72%	1 407	
						=(80*0.9)		
		Сметная прибыль				38%	743	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 103	
	
191.	ГЭСН 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		5.83	550.05	3 207	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	1.6907	214.410	363	
191. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.3	13.409	158.710	2 128	
191. 3.	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0.08	0.4664	861.07	402	
			(1)			236.67	110	
191. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.42	2.4486	3.19	8	
191. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.21	1.2243	531.96	651	
			(1)			205.93	252	
191. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.8745	20.52	18	
		Накладные расходы				110%	2 740	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	1 694	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					7 641	
	
192.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.996	566.80	3 965	
		Объем: (5.83)*1.2						
	
193.	ГЭСН 06-01-024-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм	100 м3		0.38	294 475.74	111 901	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.58	15.8004	272.586	4 307	
193. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1051.83	399.6954	170.030	67 960	
193. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	34.99	13.2962	1 078.07	14 334	
			(1)			276.63	3 678	
193. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.59	0.9842	951.88	937	
			(1)			276.63	272	
193. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.1026	1 052.49	108	
			(1)			205.93	21	
193. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	53.55	20.349	12.66	258	
193. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.73	1.4174	1 080.04	1 531	
			(1)			236.67	335	
193. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	83.3	31.654	45.10	1 428	
193. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.223	0.08474	20.52	2	
193. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.1	0.038	61 373.22	2 332	
193. 11.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.12	0.0456	88 866.67	4 052	
193. 12.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.086	0.03268	61 618.16	2 014	
193. 13.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.074	0.02812	13 919.77	391	
193. 14.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.19	0.0722	7 355.91	531	
193. 15.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	2.2	0.836	6 760.86	5 652	
193. 16.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	103	39.14	264.97	10 371	
		Накладные расходы				95%	68 654	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				55%	39 747	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					220 302	
	
194.	08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т		4.375	57 203.17	250 264	
	
195.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		38.57	3 371.37	130 034	
		Объем: (0.38)*101.5						
	
196.	ГЭСН 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		1.53	13 112.05	20 061	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.306	236.670	72	
196. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	32.436	184.980	6 000	
196. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	2.9835	118.29	353	
196. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.306	1 080.04	330	
			(1)			236.67	72	
196. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.02448	25 148.77	616	
196. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.3672	29 042.14	10 664	
196. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.03672	56 965.50	2 092	
196. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.153	41.34	6	
		Накладные расходы				110%	6 679	
						=(122*0.9)		
		Сметная прибыль				68%	4 129	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					30 869	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					528 226	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					526 765	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					384 263	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 186, 187, 190; %=86 - по стр. 189; %=110 - по стр. 191, 196; %=95 - по стр. 193)					83 344	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38 - по стр. 186, 187, 190; %=43 - по стр. 189; %=68 - по стр. 191, 196; %=55 - по стр. 193)					48 351	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					658 460	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 461	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 461	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					659 921	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	14 122	
	Итого со строительным контролем					674 043	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	13 481	
	Итого с непредвиденными расходами					687 524	
	НДС 20%				20	137 505	
	ВСЕГО С НДС					825 029	
	
	Раздел 6.  Оконные блоки МОП	
	
197.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.165	32 091.68	5 295	
197. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.2771	276.630	353	
197. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	31.1091	157.170	4 889	
197. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.2771	317.68	406	
			(1)			276.63	353	
		Накладные расходы				99%	5 190	
						=(110*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	3 145	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 630	
	
198.	ГЭСН 10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.1045	70 032.54	7 318	
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.442035	242.905	107	
198. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	145.72	15.22774	170.030	2 589	
198. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.06897	317.68	22	
			(1)			276.63	19	
198. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.373065	1 080.04	403	
			(1)			236.67	88	
198. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	244	25.498	22.23	567	
198. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	56	5.852	21.15	124	
198. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	15.6	1.6302	247.72	404	
198. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	38.9	4.06505	95.64	389	
198. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.836	404.09	338	
198. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	69	7.2105	344.41	2 483	
		Накладные расходы				106%	2 858	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	1 456	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					11 632	
	
199.	С11.3-02.01-1026	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2		10.45	3 426.71	35 809	
		Поправки: М: =3426.71	
	
200.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0605	108 230.63	6 548	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.322465	249.865	81	
200. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	13.07284	170.030	2 223	
200. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.10648	317.68	34	
			(1)			276.63	29	
200. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.215985	1 080.04	233	
			(1)			236.67	51	
200. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	25.9545	22.23	577	
200. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.2955	21.15	91	
200. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.63955	247.72	406	
200. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.3197	95.64	413	
200. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.484	404.09	196	
200. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	6.897	344.41	2 375	
		Накладные расходы				106%	2 442	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	1 244	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					10 234	
	
201.	С11.3-02.01-1024	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью до 1,5 м2	м2		6.05	4 183.34	25 309	
		Поправки: М: =4183.34	
	
202.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.0675	24 807.52	1 675	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.012825	245.083	3	
202. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	1.430325	166.250	238	
202. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.0027	317.68	1	
			(1)			276.63	1	
202. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.010125	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
202. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.27	404.09	109	
202. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	3.8205	344.41	1 316	
		Накладные расходы				106%	255	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	130	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 061	
	
203.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм	м		6.75	283.99	1 917	
		Объем: (0.0675)*100						
	
204.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0475	38 622.35	1 835	
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.13205	219.343	29	
204. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	8.2308	170.030	1 399	
204. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.014725	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
204. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.093575	231.24	22	
			(1)			205.93	19	
204. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.02375	1 080.04	26	
			(1)			236.67	6	
204. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000095	56 030.59	5	
204. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.081225	331.67	27	
204. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.023275	8 729.67	203	
204. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.001425	2 393.49	3	
204. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.000228	632 697.28	144	
		Накладные расходы				95%	1 357	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	671	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 863	
	
205.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		4.9875	73.11	365	
		Объем: (0.0475)*105.0						
	
206.	ГЭСН 15-04-027-05	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2		0.0475	3 860.15	183	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0019	246.660		
206. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	11.99	0.569525	184.980	105	
206. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000475	317.68		
			(1)			276.63		
206. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.001425	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
206. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.209	148.81	31	
206. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.007125	41.34		
206. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0013775	32 610.22	45	
		Накладные расходы				95%	100	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	49	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					332	
	
207.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		15.75	11.89	187	
	
208.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0475	6 017.62	286	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.005225	236.670	1	
208. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	1.554675	172.120	268	
208. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.000475	273.05		
			(1)			236.67		
208. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.00475	1 080.04	5	
			(1)			236.67	1	
208. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0399	148.81	6	
208. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.014725	41.34	1	
208. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0002375	27 116.62	6	
		Накладные расходы				95%	256	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	126	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					668	
	
209.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0014	58 316.01	82	
		Объем: (0.0475)*0.03						
	
210.	14.4.01.04-0001	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т		0.001	40 227.60	40	
		Объем: (0.0475)*0.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					86 849	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					86 662	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					63 522	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 197; %=106 - по стр. 198, 200, 202; %=95 - по стр. 204, 206, 208)					12 457	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 197; %=54 - по стр. 198, 200, 202; %=47 - по стр. 204, 206, 208)					6 822	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					105 941	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					187	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					187	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					106 128	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	2 271	
	Итого со строительным контролем					108 399	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	2 168	
	Итого с непредвиденными расходами					110 567	
	НДС 20%				20	22 113	
	ВСЕГО С НДС					132 680	
	
	Раздел 7.  Дверные блоки МОП	
	
211.	ГЭСН 09-04-012-01 
(прим.)	Демонтаж металлических дверных блоков	м2		18.75	465.06	8 720	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
211. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.119	2.23125	236.670	528	
211. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.68	31.5	192.800	6 073	
211. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.119	2.23125	1 080.04	2 410	
			(1)			236.67	528	
211. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.28	5.25	45.10	237	
		Накладные расходы				81%	5 347	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	4 753	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 820	
	
212.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		18.75	897.74	16 833	
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	3.1875	236.670	754	
212. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	45	192.800	8 676	
212. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	3.1875	1 080.04	3 443	
			(1)			236.67	754	
212. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	7.5	45.10	338	
212. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.001875	61 373.22	115	
212. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.05625	63 653.21	3 580	
212. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	1.875	362.78	680	
		Накладные расходы				81%	7 638	
						=(90*0.9)		
		Сметная прибыль				72%	6 790	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					31 261	
	
213.	С Цена поставщик.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмаль, утеплитель минеральная вата, обшивка полотна- листовая сталь: снаружи-толщиной 2 мм, внутри- толщиной 1 мм	м2		6.5	12 847.00	83 506	
		Поправки: М: =12847	
	
214.	С Цена поставщик.	Блоки дверные двупольные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмаль, утеплитель минеральная вата, обшивка полотна- листовая сталь: снаружи-толщиной 2 мм, внутри- толщиной 1 мм	м2		12.25	14 285.71	175 000	
		Поправки: М: =14285.71	
	
215.	ГЭСНр 62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0.17	16 595.74	2 821	
215. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0272	261.645	7	
215. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	84	14.28	167.930	2 398	
215. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.017	317.68	5	
			(1)			276.63	5	
215. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0102	1 080.04	11	
			(1)			236.67	2	
215. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.1	0.187	148.81	28	
215. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.18	0.0306	41.34	1	
215. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.000408	3 555.38	1	
215. 8.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0097	0.001649	79 974.27	132	
215. 9.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.008041	30 394.06	244	
		Накладные расходы				80%	1 924	
		Сметная прибыль				50%	1 203	
		Всего с НР и СП					5 948	
	
216.	14.4.02.04-0235	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: коричневая	т		0.0029	47 533.54	138	
		Объем: (0.17)*0.0172						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					287 018	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					261 465	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					258 644	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 215)					1 924	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 215)					1 203	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					264 592	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 553	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 211, 212)					12 985	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 211, 212)					11 542	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					50 080	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					314 672	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	6 734	
	Итого со строительным контролем					321 406	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	6 428	
	Итого с непредвиденными расходами					327 834	
	НДС 20%				20	65 567	
	ВСЕГО С НДС					393 401	
	
	Раздел 8.  Обшивка воздуховодов	
	
217.	ГЭСН 10-07-010-01 
(прим.)	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами	100 м2		28.37	16 089.00	456 445	
217. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	6.8088	276.630	1 884	
217. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	65	1844.05	176.450	325 383	
217. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.24	6.8088	317.68	2 163	
			(1)			276.63	1 884	
217. 4.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	0.1	2.837	15.62	44	
217. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	1.69	47.9453	40.07	1 921	
217. 6.	01.7.15.14-0033	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	1000 шт.	1.52	43.1224	289.67	12 491	
217. 7.	14.1.05.02-0106	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	шт.	17	482.29	237.29	114 443	
		Накладные расходы				106%	346 903	
						=(118*0.9)		
		Сметная прибыль				54%	176 724	
						=(63*0.85)		
		Всего с НР и СП					980 072	
	
218.	01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя	м2		2922.11	772.11	2 256 190	
		Объем: (28.37)*103.0						
	
219.	01.7.06.01-0042	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	м		3574.62	7.34	26 238	
		Объем: (28.37)*126						
	
220.	07.2.06.03-0155	Профиль стоечный 60/27/0,6	м		5730.74	47.81	273 987	
		Объем: (28.37)*202.0						
	
221.	07.2.06.03-0119	Профиль направляющий: ПН 28/27/0,6	м		2014.27	38.22	76 985	
		Объем: (28.37)*71.0						
	
222.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		28.37	2 657.68	75 398	
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	15.8872	236.670	3 760	
222. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	317.744	166.250	52 825	
222. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	15.8872	1 080.04	17 159	
			(1)			236.67	3 760	
222. 4.	08.3.03.04-0031	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	т	0.003	0.08511	63 619.98	5 415	
		Накладные расходы				90%	50 927	
						=(100*0.9)		
		Сметная прибыль				60%	33 951	
						=(70*0.85)		
		Всего с НР и СП					160 276	
	
223.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		2978.85	40.13	119 541	
		Объем: (28.37)*105.0						
	
224.	ГЭСН 15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		28.37	5 661.56	160 618	
224. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.93	26.3841	221.895	5 854	
224. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	32.49	921.7413	166.250	153 239	
224. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.5674	1 052.49	597	
			(1)			205.93	117	
224. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.21	5.9577	317.68	1 893	
			(1)			276.63	1 648	
224. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	0.7	19.859	231.24	4 592	
			(1)			205.93	4 090	
224. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	14.4687	20.52	297	
		Накладные расходы				95%	151 138	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	74 774	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					386 530	
	
225.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг		617.71	173.15	106 956	
	
226.	04.3.02.09-1015	Смесь сухая штукатурно-клеевая на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг		19859	20.77	412 471	
		Объем: (28.37)*700						
	
227.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		28.37	13 028.66	369 623	
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	11.9154	236.670	2 820	
227. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	1746.7409	204.120	356 545	
227. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	14.4687	11.72	170	
227. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	11.9154	1 080.04	12 869	
			(1)			236.67	2 820	
227. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	1.92916	20.52	40	
		Накладные расходы				95%	341 397	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	168 902	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					879 921	
	
228.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.5107	67 013.76	34 224	
		Объем: (28.37)*0.018						
	
229.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		11.348	63 671.85	722 548	
		Объем: (28.37)*0.4						
	
230.	ГЭСН 15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2		28.37	4 547.30	129 007	
230. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	3.4044	236.670	806	
230. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	14.28	405.1236	170.030	68 883	
230. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.24	6.8088	11.72	80	
230. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	3.4044	1 080.04	3 677	
			(1)			236.67	806	
230. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.075	2.12775	20.52	44	
230. 6.	01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	0.0532	1.509284	32 822.14	49 538	
230. 7.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.0023	0.065251	103 989.36	6 785	
		Накладные расходы				95%	66 205	
						=(105*0.9)		
		Сметная прибыль				47%	32 754	
						=(55*0.85)		
		Всего с НР и СП					227 965	
	
231.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		880.45	284.65	250 620	
		Объем: 2837*0.45/1.45						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					5 470 851	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 119 879	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					3 928 788	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=106 - по стр. 217; %=90 - по стр. 222; %=95 - по стр. 224, 227, 230)					956 569	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 217; %=60 - по стр. 222; %=47 - по стр. 224, 227, 230)					487 104	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 563 552	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					350 972	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					350 972	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8					6 914 524	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	147 971	
	Итого со строительным контролем					7 062 495	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	141 250	
	Итого с непредвиденными расходами					7 203 745	
	НДС 20%				20	1 440 749	
	ВСЕГО С НДС					8 644 494	
	
	Раздел 9.  Прочие работы	
	
232.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		75.646	528.11	39 949	
		Объем: (325+15)*0.014*1.8+9.9*1.8+5.96+92*14/1000+9.1*0.5+16.5*1.8+7.76						
	
233.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		75.646	271.77	20 558	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					60 507	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 507	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					60 507	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9					60 507	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	1 295	
	Итого со строительным контролем					61 802	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	1 236	
	Итого с непредвиденными расходами					63 038	
	НДС 20%				20	12 608	
	ВСЕГО С НДС					75 646	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					24 004 924	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 535 371	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					9 241 759	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1, 4, 175, 177, 191, 196; %=78 - по стр. 5, 6; %=99 - по стр. 7, 45, 76, 100, 106, 107, 111, 117, 118, 122, 197; %=86 - по стр. 8, 73, 174, 189; %=95 - по стр. 11, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 46, 48, 52, 57, 59, 68, 71, 77, 79, 83, 86, 88, 92, 95, 144, 157, 159, 163, 166, 193, 204, 206, 208, 224, 227, 230; %=83 - по стр. 13, 40, 123-125, 127, 128, 153, 168; %=140 - по стр. 16; %=90 - по стр. 18, 54, 60, 130, 155, 222; %=79 - по стр. 21, 32, 49, 63, 66, 80, 89, 160; %=80 - по стр. 85, 154, 215; %=81 - по стр. 97-99; %=111 - по стр. 132, 133, 135, 137, 178, 180, 182, 184; %=108 - по стр. 139, 146, 147, 149, 151; %=106 - по стр. 142, 198, 200, 202, 217; %=104 - по стр. 170; %=72 - по стр. 171, 172, 186, 187, 190)					7 456 159	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1, 4, 175, 177, 191, 196; %=50 - по стр. 5, 6, 21, 32, 49, 63, 66, 80, 85, 89, 154, 160, 215; %=60 - по стр. 7, 18, 45, 54, 60, 76, 97-100, 106, 107, 111, 117, 118, 122, 130, 155, 170, 197, 222; %=70 - по стр. 8, 73; %=47 - по стр. 11, 24, 27, 29, 31, 35, 38, 46, 48, 52, 57, 59, 68, 71, 77, 79, 83, 86, 88, 92, 95, 144, 157, 159, 163, 166, 204, 206, 208, 224, 227, 230; %=65 - по стр. 13, 40, 123-125, 127, 128, 153, 168; %=85 - по стр. 16; %=64 - по стр. 132, 133, 135, 137, 178, 180, 182, 184; %=55 - по стр. 139, 146, 147, 149, 151, 193; %=54 - по стр. 142, 198, 200, 202, 217; %=38 - по стр. 171, 172, 186, 187, 190; %=43 - по стр. 174, 189)					4 065 664	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					35 057 194	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					381 700	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 211, 212)					12 985	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 211, 212)					11 542	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					406 227	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					17 615	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103 - по стр. 43)					14 242	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43)					8 296	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					40 153	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 238	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					70 238	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					35 573 812	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	761 280	
	Итого со строительным контролем					36 335 092	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	726 702	
	Итого с непредвиденными расходами					37 061 794	
	НДС 20%				20	7 412 359	
	ВСЕГО С НДС					44 474 153	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 483 386	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 085 502	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)