«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»						

________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	М.П.	М. П.	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.8 марта 10-12 г.Калининграда (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  	100 м2 	7.2	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.72	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.72	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.05	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4	
6.	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	м3	0.08	
7.	Установка закладных деталей весом до 4 кг , расклинка металлическ.пластинами (прим)	1 т	0.022	
8.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.132	
9.	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.43	
10.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.03	
11.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит  100 мм	100 м2	6.46216	
12.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	72.3762	
13.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя	100 м2 покрытия	0.72	
14.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.36	
15.	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.72	
16.	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.72	
17.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(фронтон, подвал)	100 м2	0.0776	
18.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0776	
19.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.84	
20.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.92	
	
	Раздел 2.  Крыша	
	
21.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.7	
22.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.7	
23.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.4	
24.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	2.3	
25.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	3.4	
26.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.4	
27.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	70.38	
28.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	3.4	
29.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	425	
30.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.2	
31.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.36	
32.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	6	
33.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	40	
34.	Разборка кирпичных стен (под мауэрлат) прим.	1 м3	1	
35.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат)прим.	100 м3 кладки	0.01	
36.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.4	
37.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, торцевые, примыкания	м2	50	
38.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов	100 м труб и покрытий	0.5	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.5	
40.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.5	
41.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.77	
42.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.07	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
44.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.14	
45.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.64	
46.	Устройство снегозадержателей(прим.)1000*0.205*0.013	100 м ограждения	0.5	
47.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.5	
48.	Разборка люка выхода на крышу	100шт	0.02	
49.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных	100 м2 проемов	0.0081	
50.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 люк (прим)	м2	0.81	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
51.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.06	
52.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.12	
53.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.225	
54.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6	
55.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6	
56.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6	
	
	Раздел 4.  чердачное перекрытие	
	
57.	Разборка засыпного утеплителя (прим) толщ.150мм	1 м3 утеплителя	35.55	
58.	Демонтаж ходовых досок	100 м ходов	1.2	
59.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.2	
60.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2	
61.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	41.4	
62.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.16	
63.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.16	
64.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.45	
65.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	18.84	
66.	Утеплитель Paroc UNS 37	м3	19.2168	
67.	Покрытие пленкой перекрытия (прим)	100 м2 покрытия	1.57	
68.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	196.25	
69.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.2	
70.	Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок( над лестничной клеткой)	100 м2	0.8	
71.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.8	
72.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	0.324	
73.	Утеплитель Paroc UNS 37	м3	9.792	
74.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	88.8	
75.	Устранение просадки конца балки на опоре	100 мест	0.04	
76.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых	100 м2 потолка	0.8	
77.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8	
	
	Раздел 5.  ПРОЧИЕ	
	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	39	
79.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	39	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)