«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 791 320	руб.	Смета на сумму:	2 791 320	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
___________________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.В. Ходорович/	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»_________________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД №69-83 по ул. П. Морозова г. Калининграда 
по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» 	
Сметная стоимость:	2 791.320	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.658	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	288.746	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.032	6 900.71	220.82	59 048.03	1 890	8.559	
		Объем: 80*0.04									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	7.7872	8.820	68.68	149.970	1 168	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.32448	11.429	15.14	194.614	258	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.256	95.16	119.52	468.45	588	4.923	
			(1)			11.23	14.10	191.22	240	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.04128	8.58	0.35	35.88	1	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.06848	139.36	9.54	1 430.52	98	10.265	
			(1)			15.08	1.03	256.87	18	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	3.768	6.03	22.72	8.99	34	1.491	
		Накладные расходы				104%	87.17	88%	1 255		
		Сметная прибыль				60%	50.29	48%	684		
		Всего с НР и СП					358.28		3 829		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.1	1 689.81	168.98	15 301.41	1 530	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	6.826	9.160	62.53	155.940	1 064	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.94	11.230	10.56	191.220	180	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.94	95.16	89.45	468.45	440	4.923	
			(1)			11.23	10.56	191.22	180	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	2.82	6.03	17.00	8.99	25	1.491	
		Накладные расходы				104%	76.01	88%	1 095		
		Сметная прибыль				60%	43.85	48%	597		
		Всего с НР и СП					288.85		3 222		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		6.112	3.71	22.68	36.66	224	9.877	
		Объем: 3.2*1.8+10*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		6.112	10.52	64.30	93.58	572	8.896	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.224	4 846.79	1 085.68	49 459.80	11 079	10.205	
		Объем: 560*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	3.37792	8.280	27.97	140.760	475	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.77088	15.080	147.34	256.870	2 510	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.45472	112.40	837.91	1 144.08	8 529	10.179	
			(1)			15.08	112.42	256.87	1 915	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.31616	93.88	217.44	890.86	2 063	9.489	
			(1)			15.08	34.93	256.87	595	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00896	263.51	2.36	1 266.59	11	4.807	
		Накладные расходы				95%	166.54	81%	2 418		
		Сметная прибыль				43%	75.38	34%	1 015		
		Всего с НР и СП					1 327.61		14 512		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		358.4	13.99	5 014.02	124.48	44 614	8.898	
		Объем: 224*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.224	344.93	77.26	3 421.73	766	9.915	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.66976	8.280	5.55	140.760	94	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.73024	15.080	11.01	256.870	188	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.73024	93.88	68.55	890.86	651	9.489	
			(1)			15.08	11.01	256.87	188	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.01568	126.43	1.98	1 018.85	16	8.059	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00448	263.51	1.18	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.73	81%	228		
		Сметная прибыль				43%	7.12	34%	96		
		Всего с НР и СП					100.11		1 090		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.12	2 520.14	2 822.56	17 348.53	19 430	6.884	
		Объем: 560*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	17.6064	8.510	149.83	144.650	2 547	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	15.5456	14.301	222.32	243.333	3 783	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.8048	102.57	492.83	835.60	4 015	8.147	
			(1)			11.23	53.96	191.22	919	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.9824	139.36	276.27	1 430.52	2 836	10.265	
			(1)			15.08	29.89	256.87	509	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	7.9296	223.58	1 772.90	1 170.91	9 285	5.237	
			(1)			16.11	127.75	273.99	2 173	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.8288	133.41	110.57	763.85	633	5.726	
			(1)			12.94	10.72	219.76	182	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	5.6	3.60	20.16	20.52	115	5.7	
		Накладные расходы				142%	528.45	121%	7 659		
		Сметная прибыль				81%	301.44	65%	4 115		
		Всего с НР и СП					3 652.45		31 204		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		123.2	104.66	12 894.11	516.66	63 653	4.937	
		Объем: 112*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.56	61 088.01	34 209.29	523 248.53	293 019	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	20.6976	8.670	179.45	147.370	3 050	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	23.492	14.601	343.00	248.282	5 833	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.2288	102.57	228.61	835.60	1 862	8.147	
			(1)			11.23	25.03	191.22	426	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.4504	93.88	136.16	890.86	1 292	9.489	
			(1)			15.08	21.87	256.87	373	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.2296	139.36	32.00	1 430.52	328	10.265	
			(1)			15.08	3.46	256.87	59	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	5.432	76.06	413.16	517.81	2 813	6.808	
			(1)			12.94	70.29	219.76	1 194	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	12.1296	110.81	1 344.08	779.38	9 454	7.033	
			(1)			16.11	195.41	273.99	3 323	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.6576	133.41	221.14	763.85	1 266	5.726	
			(1)			12.94	21.45	219.76	364	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.364	127.56	46.43	698.95	254	5.479	
			(1)			15.08	5.49	256.87	94	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	8.4	400.56	3 364.70	3 333.65	28 003	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	105.84	266.28	28 183.08	2 308.69	244 352	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	16.8	3.60	60.48	20.52	345	5.7	
		Накладные расходы				142%	741.88	121%	10 748		
		Сметная прибыль				81%	423.18	65%	5 774		
		Всего с НР и СП					35 374.35		309 541		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.28	14 953.22	4 186.90	73 400.04	20 552	4.909	
		Объем: 560*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.3804	11.972	16.53	203.871	281	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.1144	102.57	114.30	835.60	931	8.147	
			(1)			11.23	12.51	191.22	213	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.266	139.36	37.07	1 430.52	381	10.265	
			(1)			15.08	4.01	256.87	68	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	28.56	141.30	4 035.53	673.68	19 240	4.768	
		Накладные расходы				142%	23.47	121%	340		
		Сметная прибыль				81%	13.39	65%	183		
		Всего с НР и СП					4 223.76		21 075		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-28.56	141.30	-4 035.53	673.68	-19 240	4.768	
		Объем: (0.28)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		28.56	280.61	8 014.22	2 121.17	60 581	7.559	
		Объем: (0.28)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		56	144.07	8 067.66	2 196.06	122 979	15.243	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	660.8	10.360	6 845.89	176.300	116 499	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	3.36	12.085	40.61	205.490	690	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.68	102.57	172.32	835.60	1 404	8.147	
			(1)			11.23	18.87	191.22	321	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.68	133.41	224.13	763.85	1 283	5.726	
			(1)			12.94	21.74	219.76	369	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	31.92	10.08	321.75	13.73	438	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.68	101.31	170.20	999.00	1 678	9.861	
			(1)			12.94	21.74	219.76	369	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.8	104.66	293.05	516.66	1 447	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	11.2	3.60	40.32	20.52	230	5.7	
		Накладные расходы				142%	9 778.83	121%	141 799		
		Сметная прибыль				81%	5 578.07	65%	76 173		
		Всего с НР и СП					23 424.56		340 951		
	
15.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		571.2	82.62	47 192.54	480.02	274 187	5.81	
		Объем: (56.0)*10.2									
	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.03175	4 846.79	153.89	49 459.80	1 570	10.202	
		Объем: 127*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.47879	8.280	3.96	140.760	67	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.384935	15.080	20.88	256.870	356	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.05664	112.40	118.77	1 144.08	1 209	10.179	
			(1)			15.08	15.93	256.87	271	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.328295	93.88	30.82	890.86	292	9.489	
			(1)			15.08	4.95	256.87	84	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00127	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.60	81%	343		
		Сметная прибыль				43%	10.68	34%	144		
		Всего с НР и СП					188.17		2 056		
	
17.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		50.8	13.99	710.69	124.48	6 324	8.898	
		Объем: 31.75*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.03175	344.93	10.95	3 421.73	109	9.954	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0949325	8.280	0.79	140.760	13	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.103505	15.080	1.56	256.870	27	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.103505	93.88	9.72	890.86	92	9.489	
			(1)			15.08	1.56	256.87	27	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0022225	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000635	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.23	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.01	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.19		155		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.254	2 520.14	640.12	17 348.53	4 407	6.885	
		Объем: 127*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	3.99288	8.510	33.98	144.650	578	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.52552	14.301	50.42	243.333	858	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.08966	102.57	111.77	835.60	911	8.147	
			(1)			11.23	12.24	191.22	208	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.44958	139.36	62.65	1 430.52	643	10.265	
			(1)			15.08	6.78	256.87	115	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.79832	223.58	402.07	1 170.91	2 106	5.237	
			(1)			16.11	28.97	273.99	493	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18796	133.41	25.08	763.85	144	5.726	
			(1)			12.94	2.43	219.76	41	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.27	3.60	4.57	20.52	26	5.7	
		Накладные расходы				142%	119.85	121%	1 738		
		Сметная прибыль				81%	68.36	65%	933		
		Всего с НР и СП					828.33		7 078		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		27.94	104.66	2 924.20	516.66	14 435	4.936	
		Объем: 25.4*1.10									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0635	14 953.22	949.53	73 400.04	4 661	4.909	
		Объем: 127*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.313055	11.972	3.75	203.871	64	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.25273	102.57	25.92	835.60	211	8.147	
			(1)			11.23	2.84	191.22	48	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.060325	139.36	8.41	1 430.52	86	10.265	
			(1)			15.08	0.91	256.87	15	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	6.477	141.30	915.20	673.68	4 363	4.768	
		Накладные расходы				142%	5.33	121%	77		
		Сметная прибыль				81%	3.04	65%	42		
		Всего с НР и СП					957.89		4 780		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-6.48	141.30	-915.62	673.68	-4 365	4.767	
		Объем: (0.0635)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		6.48	280.61	1 818.35	2 121.17	13 745	7.559	
		Объем: 6.35*1.02									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		12.7	144.07	1 829.63	2 196.06	27 890	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	149.86	10.360	1 552.55	176.300	26 420	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.762	12.085	9.21	205.490	157	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.381	102.57	39.08	835.60	318	8.147	
			(1)			11.23	4.28	191.22	73	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.381	133.41	50.83	763.85	291	5.726	
			(1)			12.94	4.93	219.76	84	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.239	10.08	72.97	13.73	99	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.381	101.31	38.60	999.00	381	9.861	
			(1)			12.94	4.93	219.76	84	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.635	104.66	66.46	516.66	328	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.54	3.60	9.14	20.52	52	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 217.70	121%	32 158		
		Сметная прибыль				81%	1 265.03	65%	17 275		
		Всего с НР и СП					5 312.35		77 323		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		129.54	63.68	8 249.11	369.98	47 927	5.81	
		Объем: (12.7)*10.2									
	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01728	4 846.79	83.75	49 459.80	855	10.209	
		Объем: 136*0.3*0.3+90*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2605824	8.280	2.16	140.760	37	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7537536	15.080	11.37	256.870	194	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5750784	112.40	64.64	1 144.08	658	10.179	
			(1)			15.08	8.67	256.87	148	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1786752	93.88	16.77	890.86	159	9.489	
			(1)			15.08	2.69	256.87	46	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006912	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.85	81%	187		
		Сметная прибыль				43%	5.82	34%	79		
		Всего с НР и СП					102.42		1 121		
	
27.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		27.65	13.99	386.82	124.48	3 442	8.898	
		Объем: 17.28*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01728	344.93	5.96	3 421.73	59	9.899	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0516672	8.280	0.43	140.760	7	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0563328	15.080	0.85	256.870	14	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0563328	93.88	5.29	890.86	50	9.489	
			(1)			15.08	0.85	256.87	14	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0012096	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003456	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.22	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.55	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.73		83		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1068	2 520.14	269.15	17 348.53	1 853	6.885	
		Объем: 136*0.3*0.2+90*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.678896	8.510	14.29	144.650	243	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.482384	14.301	21.20	243.333	361	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.458172	102.57	46.99	835.60	383	8.147	
			(1)			11.23	5.15	191.22	88	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.189036	139.36	26.34	1 430.52	270	10.265	
			(1)			15.08	2.85	256.87	49	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.756144	223.58	169.06	1 170.91	885	5.237	
			(1)			16.11	12.18	273.99	207	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.079032	133.41	10.54	763.85	60	5.726	
			(1)			12.94	1.02	219.76	17	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.534	3.60	1.92	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	50.40	121%	731		
		Сметная прибыль				81%	28.75	65%	393		
		Всего с НР и СП					348.29		2 976		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		11.75	104.66	1 229.76	516.66	6 071	4.937	
		Объем: 10.68*1.10									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.36	5 013.40	6 818.22	32 447.66	44 129	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	103.4688	8.970	928.12	152.560	15 785	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.9248	15.080	13.95	256.870	238	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.9248	113.70	105.15	810.77	750	7.131	
			(1)			15.08	13.95	256.87	238	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0544	101.31	5.51	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00136	10 705.00	14.56	54 434.60	74	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2312	960.26	222.01	3 126.47	723	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	8.024	685.00	5 496.44	3 302.36	26 498	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0816	569.06	46.44	2 995.86	244	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 337.74	121%	19 388		
		Сметная прибыль				81%	763.08	65%	10 415		
		Всего с НР и СП					8 919.04		73 932		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		136	76.13	10 353.68	342.67	46 603	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.9	937.76	843.98	12 783.98	11 506	13.633	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	8.970	614.19	152.560	10 446	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.612	15.080	9.23	256.870	157	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	113.70	69.58	810.77	496	7.131	
			(1)			15.08	9.23	256.87	157	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	10 705.00	9.63	54 434.60	49	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	960.26	146.92	3 126.47	478	3.256	
		Накладные расходы				142%	885.26	121%	12 830		
		Сметная прибыль				81%	504.97	65%	6 892		
		Всего с НР и СП					2 234.21		31 228		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.01782	569.06	10.14	2 995.86	53	5.227	
		Объем: (0.9)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.5666	685.00	3 128.12	3 302.36	15 081	4.821	
		Объем: (0.9)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	34.14	3 072.60	185.77	16 719	5.441	
	
37.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
37. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
37. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
37. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
37. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
38.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
38. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
38. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
38. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
38. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
38. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
38. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					163 594.40		1 167 523	7.137	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					157 395.89		1 112 347	7.067	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					98 886.83		559 055	5.653	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)					16 165.02		234 349	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)					9 196.29		125 540	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					182 757.20		1 472 236	8.056	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 198.51		55 176	8.901	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 198.51		55 176	8.901	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					188 955.71		1 527 412	8.083	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 043.65	2.14	32 687	8.084	
	ИТОГО					192 999.36		1 560 099	8.083	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 859.99	2	31 202	8.083	
	ИТОГО					196 859.35		1 591 301	8.083	
	НДС 18%				18	35 434.68	18	286 434	8.083	
	ВСЕГО С НДС					232 294.03		1 877 735	8.083	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
39.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.124	4 846.79	601.00	49 459.80	6 133	10.205	
		Объем: 310*0.4									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.86992	8.280	15.48	140.760	263	17	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.40888	15.080	81.57	256.870	1 389	17.034	
39. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.12672	112.40	463.84	1 144.08	4 721	10.179	
			(1)			15.08	62.23	256.87	1 060	17.034	
39. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.28216	93.88	120.37	890.86	1 142	9.489	
			(1)			15.08	19.33	256.87	329	17.034	
39. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00496	263.51	1.31	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	92.20	81%	1 338		
		Сметная прибыль				43%	41.73	34%	562		
		Всего с НР и СП					734.93		8 033		
	
40.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		198.4	13.99	2 775.62	124.48	24 697	8.898	
		Объем: 124*1.6									
	
41.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.124	344.93	42.77	3 421.73	424	9.913	
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.37076	8.280	3.07	140.760	52	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.40424	15.080	6.10	256.870	104	17.034	
41. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.40424	93.88	37.95	890.86	360	9.489	
			(1)			15.08	6.10	256.87	104	17.034	
41. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00868	126.43	1.10	1 018.85	9	8.059	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
41. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00248	263.51	0.65	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.71	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.94	34%	53		
		Всего с НР и СП					55.42		603		
	
42.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.62	2 520.14	1 562.49	17 348.53	10 756	6.884	
		Объем: 310*0.2									
42. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	9.7464	8.510	82.94	144.650	1 410	16.998	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.6056	14.301	123.07	243.333	2 094	17.015	
42. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.6598	102.57	272.82	835.60	2 223	8.147	
			(1)			11.23	29.87	191.22	509	17.028	
42. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.0974	139.36	152.93	1 430.52	1 570	10.265	
			(1)			15.08	16.55	256.87	282	17.034	
42. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	4.3896	223.58	981.43	1 170.91	5 140	5.237	
			(1)			16.11	70.72	273.99	1 203	17.007	
42. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4588	133.41	61.21	763.85	350	5.726	
			(1)			12.94	5.94	219.76	101	16.983	
42. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.1	3.60	11.16	20.52	64	5.7	
		Накладные расходы				142%	292.53	121%	4 240		
		Сметная прибыль				81%	166.87	65%	2 278		
		Всего с НР и СП					2 021.89		17 273		
	
43.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		68.2	104.66	7 137.81	516.66	35 236	4.937	
		Объем: 62*1.10									
	
44.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.31	61 088.01	18 937.28	523 248.53	162 207	8.565	
44. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	11.4576	8.670	99.34	147.370	1 689	16.998	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	13.0045	14.601	189.88	248.282	3 229	17.005	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.2338	102.57	126.55	835.60	1 031	8.147	
			(1)			11.23	13.86	191.22	236	17.028	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.8029	93.88	75.38	890.86	715	9.489	
			(1)			15.08	12.11	256.87	206	17.034	
44. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.1271	139.36	17.71	1 430.52	182	10.265	
			(1)			15.08	1.92	256.87	33	17.034	
44. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.007	76.06	228.71	517.81	1 557	6.808	
			(1)			12.94	38.91	219.76	661	16.983	
44. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	6.7146	110.81	744.04	779.38	5 233	7.033	
			(1)			16.11	108.17	273.99	1 840	17.007	
44. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.9176	133.41	122.42	763.85	701	5.726	
			(1)			12.94	11.87	219.76	202	16.983	
44. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2015	127.56	25.70	698.95	141	5.479	
			(1)			15.08	3.04	256.87	52	17.034	
44. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.65	400.56	1 862.60	3 333.65	15 501	8.322	
44. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	58.59	266.28	15 601.35	2 308.69	135 266	8.67	
44. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	9.3	3.60	33.48	20.52	191	5.7	
		Накладные расходы				142%	410.69	121%	5 951		
		Сметная прибыль				81%	234.27	65%	3 197		
		Всего с НР и СП					19 582.24		171 354		
	
45.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.155	14 953.22	2 317.75	73 400.04	11 377	4.909	
		Объем: 310*0.05									
45. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.76415	11.972	9.15	203.871	156	17.029	
45. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.6169	102.57	63.28	835.60	515	8.147	
			(1)			11.23	6.93	191.22	118	17.028	
45. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.14725	139.36	20.52	1 430.52	211	10.265	
			(1)			15.08	2.22	256.87	38	17.034	
45. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	15.81	141.30	2 233.95	673.68	10 651	4.768	
		Накладные расходы				142%	12.99	121%	189		
		Сметная прибыль				81%	7.41	65%	101		
		Всего с НР и СП					2 338.15		11 667		
	
46.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-15.81	141.30	-2 233.95	673.68	-10 651	4.768	
		Объем: (0.155)*(-102.0)									
	
47.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		15.81	280.61	4 436.44	2 121.17	33 536	7.559	
		Объем: (0.155)*(102.0)									
	
48.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		31	144.07	4 466.02	2 196.06	68 078	15.244	
48. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	365.8	10.360	3 789.69	176.300	64 491	17.017	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.86	12.085	22.48	205.490	382	17.004	
48. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.93	102.57	95.39	835.60	777	8.147	
			(1)			11.23	10.44	191.22	178	17.028	
48. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.93	133.41	124.07	763.85	710	5.726	
			(1)			12.94	12.03	219.76	204	16.983	
48. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	17.67	10.08	178.11	13.73	243	1.362	
48. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.93	101.31	94.22	999.00	929	9.861	
			(1)			12.94	12.03	219.76	204	16.983	
48. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.55	104.66	162.22	516.66	801	4.937	
48. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	6.2	3.60	22.32	20.52	127	5.7	
		Накладные расходы				142%	5 413.28	121%	78 496		
		Сметная прибыль				81%	3 087.86	65%	42 167		
		Всего с НР и СП					12 967.16		188 742		
	
49.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		316.2	82.62	26 124.44	480.02	151 782	5.81	
		Объем: (31.0)*10.2									
	
50.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00774	4 846.79	37.51	49 459.80	383	10.211	
		Объем: 86*0.3*0.3									
50. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1167192	8.280	0.97	140.760	16	17	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3376188	15.080	5.09	256.870	87	17.034	
50. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2575872	112.40	28.95	1 144.08	295	10.179	
			(1)			15.08	3.88	256.87	66	17.034	
50. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0800316	93.88	7.51	890.86	71	9.489	
			(1)			15.08	1.21	256.87	21	17.034	
50. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003096	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.76	81%	83		
		Сметная прибыль				43%	2.61	34%	35		
		Всего с НР и СП					45.87		501		
	
51.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		12.38	13.99	173.20	124.48	1 541	8.897	
		Объем: 7.74*1.6									
	
52.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00774	344.93	2.67	3 421.73	26	9.738	
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0231426	8.280	0.19	140.760	3	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0252324	15.080	0.38	256.870	6	17.034	
52. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0252324	93.88	2.37	890.86	22	9.489	
			(1)			15.08	0.38	256.87	6	17.034	
52. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0005418	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001548	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.54	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.46		36		
	
53.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0516	2 520.14	130.04	17 348.53	895	6.882	
		Объем: 86*0.3*0.2									
53. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.811152	8.510	6.90	144.650	117	16.998	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.716208	14.301	10.24	243.333	174	17.015	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.221364	102.57	22.71	835.60	185	8.147	
			(1)			11.23	2.49	191.22	42	17.028	
53. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.091332	139.36	12.73	1 430.52	131	10.265	
			(1)			15.08	1.38	256.87	23	17.034	
53. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.365328	223.58	81.68	1 170.91	428	5.237	
			(1)			16.11	5.89	273.99	100	17.007	
53. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.038184	133.41	5.09	763.85	29	5.726	
			(1)			12.94	0.49	219.76	8	16.983	
53. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.258	3.60	0.93	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	24.34	121%	352		
		Сметная прибыль				81%	13.88	65%	189		
		Всего с НР и СП					168.26		1 436		
	
54.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.68	104.66	594.47	516.66	2 935	4.937	
		Объем: 5.16*1.10									
	
55.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.86	5 013.40	4 311.52	32 447.66	27 905	6.472	
55. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	65.4288	8.970	586.90	152.560	9 982	17.008	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.5848	15.080	8.82	256.870	150	17.034	
55. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.5848	113.70	66.49	810.77	474	7.131	
			(1)			15.08	8.82	256.87	150	17.034	
55. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0344	101.31	3.49	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.45	219.76	8	16.983	
55. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00086	10 705.00	9.21	54 434.60	47	5.085	
55. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1462	960.26	140.39	3 126.47	457	3.256	
55. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	5.074	685.00	3 475.69	3 302.36	16 756	4.821	
55. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0516	569.06	29.36	2 995.86	155	5.265	
		Накладные расходы				142%	845.92	121%	12 260		
		Сметная прибыль				81%	482.53	65%	6 586		
		Всего с НР и СП					5 639.98		46 751		
	
56.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		86	76.13	6 547.18	342.67	29 470	4.501	
	
57.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.2	2 168.55	2 602.26	14 380.30	17 256	6.631	
57. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	48	8.430	404.64	143.350	6 881	17.005	
57. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	18	122.09	2 197.62	576.42	10 376	4.721	
		Накладные расходы				115%	465.34	98%	6 743		
		Сметная прибыль				77%	311.57	61%	4 197		
		Всего с НР и СП					3 379.17		28 197		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					80 566.52		573 986	7.124	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					77 617.70		547 748	7.057	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					44 840.34		252 959	5.641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39, 41, 50, 52; %=121 - по стр. 42, 44, 45, 48, 53, 55; %=98 - по стр. 57)					7 572.31		109 786	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 39, 41, 50, 52; %=65 - по стр. 42, 44, 45, 48, 53, 55; %=61 - по стр. 57)					4 352.92		59 368	13.639	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					89 542.93		716 902	8.006	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 948.82		26 238	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 948.82		26 238	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					92 491.75		743 140	8.035	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 979.32	2.14	15 903	8.035	
	ИТОГО					94 471.07		759 043	8.035	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 889.42	2	15 181	8.035	
	ИТОГО					96 360.49		774 224	8.035	
	НДС 18%				18	17 344.89	18	139 360	8.035	
	ВСЕГО С НДС					113 705.38		913 584	8.035	
	
						244 160.92		1 741 509	7.133	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					235 013.59		1 660 095	7.064	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					143 727.17		812 014	5.65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 50, 52; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 42, 44, 45, 48, 53, 55; %=98 - по стр. 57)					23 737.33		344 135	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 50, 52; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 42, 44, 45, 48, 53, 55; %=61 - по стр. 57)					13 549.21		184 908	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					272 300.13		2 189 138	8.039	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 147.33		81 414	8.9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 147.33		81 414	8.9	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					281 447.46		2 270 552	8.067	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 022.98	2.14	48 590	8.067	
	ИТОГО					287 470.44		2 319 142	8.067	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 749.41	2	46 383	8.067	
	ИТОГО					293 219.85		2 365 525	8.067	
	НДС 18%				18	52 779.57	18	425 795	8.067	
	ВСЕГО С НДС					345 999.42		2 791 320	8.067	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                  Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)