|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | | Исполнительный директор ООО «ЖЭУ - 14» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Г. Ярмошик/ |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом №90 по ул.Маршала Борзова г.Калининград | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт вертикальной гидроизоляции и замене дверей в МОП МКД (по решению суда) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Двери** | | |
|  | | | |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.1851 |
| 2. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 18.51 |
| 3. | Блоки дверные металлические (6шт) | м2 | 16.56 |
| 4. | Дверь металлическая подъездная | м2 | 1.95 |
| 5. | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 7 |
| 6. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов (внутренних) при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0798 |
| 7. | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0798 |
| 8. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0798 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Вертикальная гидроизоляция** | | |
|  | | | |
| 9. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.09713 |
| 10. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.07527 |
| 11. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 2.7584 |
| 12. | Ремонт кирпичной кладки стен | 1 м3 кладки | 2.5486 |
| 13. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 18.6 |
| 14. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2.7584 |
| 15. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 35.8592 |
| 16. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.7584 |
| 17. | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 297.9072 |
| 18. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.7584 |
| 19. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.7584 |
| 20. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 2.7584 |
|  | *Прочее* | | |
| 21. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 34.09 |
| 22. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 34.09 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |