«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	714 348	руб.	Смета на сумму:	714 348	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт крыши жилого дома № 13 по ул. Саратовская, г. Калининград.	
Сметная стоимость:	714.348	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.164	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	130.558	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.8593	165.55	131.65	33.90	307.81	244.78	63.03	12.51	4.4	3 339	3 062	277	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			242.33				84%	2 572			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			146.87				48%	1 470			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					697.01					7 381			
	
2.	ТЕРр 58-18-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.8593	2 875.85	685.02	51.83	5 347.07	1 273.66	96.37	12.51	7.1	28 310	15 933	684	
				2 139.00			3 977.04		2.94	1		11 693		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 057.14				71%	11 312			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			827.88				52%	8 285			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 232.09					47 908			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.67337	5 502.93	806.67	80.64	9 208.44	1 349.86	134.94	12.51	7.11	42 485	16 887	959	
				4 615.62			7 723.64		3.19	1		24 638		
	Накладные расходы		83%			1 120.38				71%	11 990			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			877.41				52%	8 781			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 206.23					63 256			
	
4.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.949	9 291.30	1 358.31	34.61	8 817.44	1 289.04	32.84	12.51	6.98	38 542	16 126	229	
				7 898.38			7 495.56		2.96	1		22 187		
	Накладные расходы		83%			1 069.90				71%	11 449			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			837.88				52%	8 386			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 725.22					58 377			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.68	4 519.16	360.82	36.65	3 073.03	245.36	24.92	12.51	7.07	14 737	3 069	176	
				4 121.69			2 802.75		4.1	1		11 491		
	Накладные расходы		83%			203.65				71%	2 179			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.48				52%	1 596			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 436.16					18 512			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.14	6 775.72	1 449.90	67.19	948.60	202.99	9.41	12.51	7.02	5 624	2 539	66	
				5 258.63			736.21		4.1	1		3 018		
	Накладные расходы		83%			168.48				71%	1 803			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			131.94				52%	1 320			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 249.03					8 747			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	19	162.60	38.37	35.62	3 089.40	729.03	676.78	12.51	7.07	20 942	9 120	4 785	
				88.61			1 683.59		4.18	1		7 037		
	Накладные расходы		83%			605.09				71%	6 475			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			473.87				52%	4 742			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 168.36					32 160			
	
8.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.64	1 138.82	680.90	457.92	728.84	435.78	293.07	12.51	5.93	7 189	5 452	1 738	
					59.65			38.18	1	12.5			477	
	Накладные расходы		86%			407.61				73%	4 328			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			331.77				56%	3 320			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 468.22					14 837			
	
9.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.64	286.73	122.64	1.26	183.51	78.49	0.81	12.51	7.2	1 274	982	6	
				162.83			104.21		2.75	1		287		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			73.00				79%	776			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			50.23				51%	501			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					306.74					2 551			
	
10.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	80	13.13			1 050.40					3 424			
				13.13			1 050.40		42.8			3 424		
	Объем: 64*1.25													
	
11.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	9.6	202.86	119.97	82.89	1 947.41	1 151.69	795.72	12.51	6.94	19 930	14 408	5 522	
									17.02	1				
	Объем: 64*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 036.52				77%	11 094			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			691.01				48%	6 916			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 674.95					37 940			
	
12.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	195.84	26.54			5 197.59					17 064			
				26.54			5 197.59		87.13			17 064		
	Объем: 64*3*1.02													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.8593	286.73	122.64	1.26	533.11	228.02	2.35	12.51	7.2	3 702	2 852	17	
				162.83			302.75		2.75	1		833		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			212.06				79%	2 253			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.93				51%	1 455			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					891.10					7 410			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	232.4125	13.13			3 051.58					9 947			
				13.13			3 051.58		42.8			9 947		
	Объем: 185.93*1.25													
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.45	75.57	75.35	0.22	34.01	33.91	0.10	12.51	4.09	425	424		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			28.15				71%	301			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.04				52%	220			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.20					947			
	
16.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.45	8 813.16	326.90	31.86	3 965.92	147.10	14.34	12.51	6.89	13 961	1 840	99	
				8 454.40	3.03		3 804.48	1.36	3.16	12.48		12 022	17	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			160.34				92%	1 708			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			81.65				44%	817			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 207.91					16 487			
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.71	2 956.30	374.76	6.66	2 098.97	266.08	4.73	12.51	6.9	8 188	3 329	33	
				2 574.88	1.03		1 828.16	0.73	2.64	12.57		4 826	9	
	Объем: 26+45													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			221.45				71%	2 370			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			173.43				52%	1 736			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 493.85					12 294			
	
18.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.268	7 415.77	333.04	13.17	1 987.43	89.25	3.53	12.51	7.18	6 087	1 117	25	
				7 069.56			1 894.64		2.61	1		4 945		
	Накладные расходы		83%			74.08				71%	793			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			58.01				52%	581			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 119.52					7 461			
	
19.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	12.51	7.18	3 471	1 302	10	
				5 145.09			926.12		2.33	1		2 158		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	924			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	677			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 072			
	
20.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	12.51	7.18	1 472	541	5	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	384			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	281			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 137			
	
21.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	12.51	7.18	1 450	541	5	
				8 231.09			740.80		1.22	1		904		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	384			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	281			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 115			
	
22.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 357.93	327.73	1.01	353.06	85.21	0.26	12.51	7.2	2 200	1 066	2	
				1 029.19			267.59		4.23	1		1 132		
	Накладные расходы		83%			70.72				71%	757			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.39				52%	554			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.17					3 511			
	
23.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.8593	8 171.06	405.87	165.99	15 192.45	754.63	308.62	12.52	6.6	76 197	9 448	2 037	
				7 599.20	14.91		14 129.19	27.73	4.58	12.5		64 712	347	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			844.95				92%	9 011			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			430.30				44%	4 310			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 467.70					89 518			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	28	137.86			3 860.08					16 793			
				137.86			3 860.08		599.75			16 793		
	
25.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.027	8 572.20	5 513.35	252.31	231.45	148.86	6.81	12.51	6.18	2 273	1 862	42	
				2 806.54	60.12		75.78	1.62	4.86	12.52		368	20	
	Объем: 1.2+1.5													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			117.37				66%	1 242			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			94.80				50%	941			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					443.63					4 456			
	
26.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1134	3 649.31			413.83					1 563			
				3 649.31			413.83		13 782.4			1 563		
	Объем: 0.027*4200													
	
27.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов, 100 м труб	0.012	4 643.44	3 044.15	94.68	55.72	36.53	1.14	12.51	6.18	552	457	7	
				1 504.61	22.54		18.06	0.27	4.86	12.52		88	3	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			28.70				66%	304			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			23.18				50%	230			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.61					1 086			
	
28.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0264	3 649.31			96.34					364			
				3 649.31			96.34		13 782.4			364		
	Объем: 0.012*2200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(8 каналов. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.015	32 504.08	21 309.05	662.76	487.56	319.64	9.94	12.51	6.18	4 828	3 999	61	
				10 532.27	157.78		157.98	2.37	4.86	12.52		768	30	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			251.17				66%	2 659			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			202.87				50%	2 015			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					941.59					9 502			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.231	3 649.31			842.99					3 184			
				3 649.31			842.99		13 782.4			3 184		
	Объем: 0.015*2200*7													
	
31.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.094	2 412.79	1 295.60	2.05	226.80	121.79	0.19	12.51	4.04	1 968	1 524	1	
				1 115.14			104.82		4.23	1		443		
	Накладные расходы		79%			96.21				67%	1 021			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			60.90				40%	610			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					383.91					3 599			
	
32.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.094	2 291.60	114.18	14.24	215.41	10.73	1.34	12.51	7.11	703	134	10	
				2 163.18			203.34		2.75	1		559		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.19				80%	107			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.04				37%	50			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.65					860			
	
33.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю (прим.), 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
	
34.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
35.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу (прим.), м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
36.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.02011	221.62	101.80	102.69	1 112.53	511.04	515.50	12.51	3.39	8 294	6 393	1 748	
				17.13	1.45		85.99	7.28	1.78	12.56		153	91	
	Объем: 185.93*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			466.49				77%	4 993			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			310.99				48%	3 112			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 890.01					16 399			
	
37.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	103.916277	36.04			3 745.14					15 640			
				36.04			3 745.14		150.51			15 640		
	Объем: 20.7*5.02011													
	
38.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка подшивки карнизов на торцах из строганных досок, 100 м2 подшивки	0.126	257.63	231.54	26.09	32.46	29.17	3.29	12.51	6.47	386	365	21	
					10.34			1.30	1	12.53			16	
	Накладные расходы		85%			25.90				72%	274			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			24.38				64%	244			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					82.74					904			
	
39.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подшивка карнизов на торцах  досками обшивки, 100 м2 потолка	0.126	10 259.57	603.91	84.83	1 292.71	76.09	10.69	12.52	6.76	5 125	953	72	
				9 570.83	3.78		1 205.92	0.48	3.4	12.5		4 100	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			81.16				90%	863			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			41.35				43%	412			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 415.22					6 400			
	
40.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен карнизов на торцах, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.126	978.00	299.35	6.74	123.23	37.72	0.85	12.51	7.14	701	472	6	
				671.92	0.16		84.66	0.02	2.64	12.46		224		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			35.85				80%	378			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.74				37%	175			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.82					1 253			
	
41.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.16	164.91	119.07	45.84	26.39	19.05	7.33	12.51	4.4	271	238	32	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			18.86				84%	200			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			11.43				48%	114			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.68					585			
	
42.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.16	373.01	199.47	173.54	59.68	31.92	27.77	12.52	5.2	544	400	144	
					19.54			3.13	5.21	12.5			39	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			37.85				92%	404			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.28				44%	193			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					116.81					1 141			
	
43.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.16	243.60	183.20	60.40	38.98	29.31	9.66	12.52	5.27	418	367	51	
					7.60			1.22	5.29	12.37			15	
	Начисления: Н3= 0.8*25, Н4= 0.8*25, Н5= 0.8*25, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			32.97				92%	351			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			16.79				44%	168			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.74					938			
	
44.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.16	1 471.85	286.74	271.15	235.50	45.88	43.38	12.52	5.2	1 562	574	226	
				913.96	30.53		146.23	4.88	5.21	12.5		762	61	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			54.82				92%	584			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.92				44%	279			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.24					2 426			
	
45.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.16	1 808.73	263.35	94.38	289.40	42.14	15.10	12.52	5.27	1 835	528	80	
				1 451.00	11.88		232.16	1.90	5.29	12.37		1 228	24	
	Начисления: Н3= 1*1.25*25, Н4= 1*1.25*25, Н5= 1*1.15*25, Н48= 1*25	
	Накладные расходы		108%			47.56				92%	508			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			24.22				44%	243			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					361.19					2 586			
	
46.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.16	180.53	29.88	5.06	28.88	4.78	0.81	12.51	7.18	207	60	6	
				145.59			23.29		6.07	1		141		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			5.16				92%	55			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2.63				44%	26			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.67					289			
	
47.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	0.16	478.96	164.81	58.46	76.63	26.37	9.35	12.51	5.3	568	330	50	
				255.69	3.78		40.91	0.60	4.6	12.5		188	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			29.13				92%	311			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			14.83				44%	149			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.59					1 028			
	
48.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2	18.24	56.83			1 036.58					2 820			
				56.83			1 036.58		154.62			2 820		
	Объем: (0.16)*114													
	
49.	ТССЦ 101-1962 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2	18.56	41.26			765.79					2 562			
				41.26			765.79		138.02			2 562		
	Объем: (0.16)*116													
	
50.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.05	1 097.50	397.64	132.18	54.88	19.88	6.61	12.52	6.15	430	249	41	
				567.69	13.40		28.38	0.67	4.95	12.5		141	8	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			22.19				92%	236			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.30				44%	113			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.38					780			
	
51.	ТССЦ 101-1961 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изопласт К ЭКП-4,5, м2	12.6	56.83			716.06					1 948			
				56.83			716.06		154.62			1 948		
	Объем: (0.05)*252													
	
52.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.84	7.34		7.34	145.54		145.54		5.54	806		806	
										1				
	Объем: 17.24+2.6													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
53.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.84	26.50		26.50	525.76		525.76		5.54	2 913		2 913	
										1				
	Объем: 17.24+2.6													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	87 797.63	10 341.78	3 808.92			417 857	129 386	23 010	
			73 646.90	93.86				265 459	1 172	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	87 797.63	10 341.78	3 808.92			417 857	129 386	23 010	
			73 646.90	93.86				265 459	1 172	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	22 378.59					83 288			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 41; %=71 - по стр. 2-7, 15, 17-22, 33; %=73 - по стр. 8; %=79 - по стр. 9, 13; %=77 - по стр. 11, 36; %=92 - по стр. 16, 23, 42-47, 50; %=66 - по стр. 25, 27, 29; %=67 - по стр. 31; %=80 - по стр. 32, 40; %=90 - по стр. 34, 39; %=72 - по стр. 38)	9 147.32					97 694			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 36, 41; %=52 - по стр. 2-7, 15, 17-22, 33; %=56 - по стр. 8; %=51 - по стр. 9, 13; %=44 - по стр. 16, 23, 42-47, 50; %=50 - по стр. 25, 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37 - по стр. 32, 40; %=43 - по стр. 34, 39; %=64 - по стр. 38)	6 550.69					65 524			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	103 495.64					581 075			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	103 495.64					581 075			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	2 214.81					12 435			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	105 710.45					593 510			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 114.21					11 870			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	107 824.66					605 380			
	НДС 18%	19 408.44					108 968			
	Всего с НДС	127 233.10					714 348			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 147.32					97 694			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 550.69					65 524			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)