«СОГЛАСОВАНО»	 «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 057 194.00	руб.	    Смета на сумму:	5 057 194.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	    Исполнительный  директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С. Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»________________2018г.	«______»____________________ 2018 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
                  на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №101-113  по  ул. П. Морозова, г. Калининград	
Сметная стоимость:	5 057.194	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.639	тыс. чел.ч	
Сметная заработная плата:	791.330	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		11.852	2 458.66	29 140	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	188.4468	147.310	27 760	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	54.5192	25.31	1 380	
		Накладные расходы				84%	23 318	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	13 325	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					65 783	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		11.852	2 792.42	33 096	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	5.45192	268.820	1 466	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	179.67632	150.030	26 957	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	5.45192	1 126.02	6 139	
			(1)			268.82	1 466	
		Накладные расходы				71%	20 180	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	14 780	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					68 056	
	
3.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		6.8	1 510.91	10 274	
3. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	56.032	167.270	9 372	
3. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	7.82	97.21	760	
3. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	15.64	9.05	142	
		Накладные расходы				84%	7 872	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 499	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					22 645	
	
4.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: под мауэрлат (прим)	100 м3		0.068	150 072.77	10 205	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	2.652	268.820	713	
4. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	45.56	158.310	7 213	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	2.652	1 126.02	2 986	
			(1)			268.82	713	
4. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.2992	20.52	6	
		Накладные расходы				73%	5 786	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	4 439	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 430	
	
5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.605	2 735.32	4 390	
		Объем: (0.068)*23.6						
	
6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		2.72	13 896.92	37 800	
		Объем: (0.068)*40.0*1000						
	
7.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью(2,7м учтены в расценке по устройству стропил) (брус 150*150)	100 м		0.423	55 219.08	23 358	
		Объем: 45-2.7						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.26649	229.990	61	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	67.76883	161.570	10 949	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.76563	10.80	8	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.26649	1 037.49	276	
			(1)			229.99	61	
7. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	1.99656	5 804.89	11 590	
7. 6.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	15.651	34.10	534	
		Накладные расходы				71%	7 817	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	5 725	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 900	
	
8.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.034	64 522.98	2 194	
		Объем: (0.423)*0.08						
	
9.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.022	96 058.76	2 113	
		Объем: 0.00029086*76						
	
10.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.002	98 286.21	197	
		Объем: 0.000025*76						
	
11.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		1.617	117.69	190	
		Объем: 0.021276596*76						
	
12.	ГЭСНр 58-5-4 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.572	29 485.89	16 866	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.10868	229.990	25	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	76.219	161.570	12 315	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.29744	10.80	3	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.10868	1 037.49	113	
			(1)			229.99	25	
12. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.007436	57 689.15	429	
12. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.5434	7 372.62	4 006	
		Накладные расходы				71%	8 761	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	6 417	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					32 044	
	
13.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		1.47	29 485.89	43 344	
		Объем: 180-1.5*22						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.2793	229.990	64	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	195.8775	161.570	31 648	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.7644	10.80	8	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.2793	1 037.49	290	
			(1)			229.99	64	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.01911	57 689.15	1 102	
13. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	1.3965	7 372.62	10 296	
		Накладные расходы				71%	22 516	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	16 490	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					82 350	
	
14.	11.1.03.06-0078	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3		0.248	7 361.39	1 826	
		Объем: 1.5*0.05*0.15*22						
	
15.	ГЭСНр 54-4-3 
(прим)	Нашивка досок  для сращивания стропильных ног (до длины 8м)	100 м		0.352	18 416.81	6 483	
		Объем: 0.8*2*22						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.53152	229.990	122	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	24.10144	161.570	3 894	
15. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.53152	1 037.49	551	
			(1)			229.99	122	
15. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.27632	7 372.62	2 037	
15. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.31	0.10912			
		Накладные расходы				72%	2 892	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	2 570	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 945	
	
16.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.051	96 058.76	4 899	
		Объем: 0.00029086*8*22						
	
17.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.009	98 286.21	885	
		Объем: 0.000025*8*22*2						
	
18.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		7.489	117.69	881	
		Объем: 0.021276596*8*22*2						
	
19.	ГЭСН 10-01-002-01 
(прим.)	Установка стропил, кобылок	м3		3.59	16 001.54	57 446	
		Объем: (400+79.2)*0.05*0.15						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.37	1.3283	245.732	326	
19. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	24.09	86.4831	156.950	13 574	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.15	0.5385	874.68	471	
			(1)			268.82	145	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.7898	1 037.49	819	
			(1)			229.99	182	
19. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0072	0.025848	57 689.15	1 491	
19. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.038	0.13642	50 201.92	6 849	
19. 7.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00438	0.0157242	45 326.49	713	
19. 8.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.16	0.5744	7 386.39	4 243	
19. 9.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.06	0.2154	7 448.65	1 604	
19. 10.	11.1.03.06-0093	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	м3	0.83	2.9797	8 950.91	26 671	
19. 11.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	12.1342	34.10	414	
19. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0070364	84 869.83	597	
		Накладные расходы				90%	12 510	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	5 977	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					75 933	
	
20.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		11.852	77 259.11	915 675	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	38.04492	250.312	9 523	
20. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	2060.70724	177.590	365 961	
20. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	19.91136	874.68	17 416	
			(1)			268.82	5 353	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	18.13356	1 037.49	18 813	
			(1)			229.99	4 171	
20. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	109.74952	14.99	1 645	
20. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.0165928	127 819.59	2 121	
20. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.1327424	120 606.78	16 010	
20. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0053334	60 190.64	321	
20. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	7.905284	189.88	1 501	
20. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	1194.6816	10.49	12 532	
20. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	5.45192	15 715.36	85 679	
20. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	17.42244	17 839.83	310 813	
20. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	1374.832	46.96	64 562	
20. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	42.90424	26.91	1 155	
20. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	3.67412	2 791.89	10 258	
20. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.0320004	84 734.93	2 712	
20. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	8.889	469.84	4 176	
		Накладные расходы				92%	345 445	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	165 213	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 426 333	
	
21.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		1493.352	262.08	391 378	
		Объем: (11.852)*126.0						
	
22.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2		159.8	753.58	120 422	
		Объем: 101+58.8						
	
24.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.588	64 313.56	37 816	
		Объем: 147*0.4						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.15876	258.753	41	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	66.297	161.570	10 712	
24. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.1176	1 126.02	132	
			(1)			268.82	32	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.04116	1 037.49	43	
			(1)			229.99	9	
24. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.002352	60 190.64	142	
24. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.007056	107 511.00	759	
24. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.459816	56 608.46	26 029	
		Накладные расходы				92%	9 893	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	4 731	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					52 440	
	
25.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		7.6	303.66	2 308	
25. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00228	200.120		
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	13.528	161.570	2 186	
25. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00076	534.12		
			(1)			200.12		
25. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00152	232.29		
			(1)			200.12		
25. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	6.536	18.56	121	
		Накладные расходы				77%	1 683	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 049	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 041	
	
26.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		140.6	227.97	32 053	
		Объем: 7.6*18.5						
	
27.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		8.295	306.17	2 540	
27. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.024885	200.120	5	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	14.84805	161.570	2 399	
27. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.008295	534.12	4	
			(1)			200.12	2	
27. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.01659	232.29	4	
			(1)			200.12	3	
27. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	7.1337	18.56	132	
		Накладные расходы				77%	1 851	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 154	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 545	
	
28.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		170.877	227.97	38 955	
		Объем: 8.295*20.6						
	
29.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2		0.034	87 252.09	2 967	
		Объем: 0.6*0.8*7						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.18122	242.812	44	
29. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	7.34672	165.230	1 214	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.05984	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.12138	1 037.49	126	
			(1)			229.99	28	
29. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	14.586	5.19	76	
29. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.414	5.19	13	
29. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.9214	51.86	48	
29. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.4276	74.74	181	
29. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.272	429.47	117	
29. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.876	302.90	1 174	
		Накладные расходы				90%	1 132	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	541	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 640	
	
30.	С Цена поставщ.	Окно-люк 0,6*0,8м (металлопластиковый)	м2		3.36	13 271.60	44 593	
		Объем: 0.6*0.8*7						
	
31.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.18	113 631.77	20 454	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.7974	268.820	214	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	109.6578	161.570	17 717	
31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.2394	874.68	209	
			(1)			268.82	64	
31. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.558	308.04	172	
			(1)			268.82	150	
31. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.072	20.52	1	
31. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.9	2 615.05	2 354	
		Накладные расходы				66%	11 834	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	8 966	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					41 254	
	
32.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.756	13 896.92	10 506	
		Объем: (0.18)*4.2						
	
33.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м		0.18	310 782.29	55 941	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	1.494	268.820	402	
33. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	302.733	161.570	48 913	
33. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.45	874.68	394	
			(1)			268.82	121	
33. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	1.044	308.04	322	
			(1)			268.82	281	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.27	20.52	6	
33. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	2.412	2 615.05	6 308	
		Накладные расходы				66%	32 548	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	24 658	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					113 146	
	
34.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.98	13 896.92	27 516	
		Объем: 0.18*2200*5						
	
35.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб (прим)	100 м2		0.92	3 361.61	3 093	
35. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	20.9944	147.310	3 093	
		Накладные расходы				84%	2 598	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 485	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 176	
	
36.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.92	26 799.91	24 656	
36. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	120.888	175.550	21 222	
36. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	1.012	10.80	11	
36. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.322	20.52	7	
36. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	1.6744	2 040.43	3 416	
		Накладные расходы				67%	14 219	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	8 489	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					47 364	
	
37.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.92	2 335.01	2 148	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0552	229.990	13	
37. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	11.9048	175.550	2 090	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0644	10.80	1	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0552	1 037.49	57	
			(1)			229.99	13	
37. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0092	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 682	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	778	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 609	
	
38.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		35	170.42	5 965	
		Объем: (0.92)*0.038*1000						
	
39.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		11.96	104.81	1 254	
		Объем: (0.92)*0.013*1000						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
40.	ГЭСНр 58-10-2 
(прим)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.72	14 398.10	24 765	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.1376	229.990	32	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	152.392	161.570	24 622	
40. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.1376	1 037.49	143	
			(1)			229.99	32	
		Накладные расходы				71%	17 504	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	12 820	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					55 089	
	
41.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт		43	2 180.00	93 740	
	
42.	ГЭСНр 58-10-4 
(прим)	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.32	21 749.54	6 960	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0256	229.990	6	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	42.912	161.570	6 933	
42. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0256	1 037.49	27	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				71%	4 927	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	3 608	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					15 495	
	
43.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град	шт.		32	622.00	19 904	
	
44.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1.47	1 341.82	1 972	
44. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	13.377	147.310	1 971	
44. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.1764	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	1 399	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 025	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 396	
	
45.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		1.47	5 335.88	7 844	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.3675	254.841	94	
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	46.1727	161.570	7 460	
45. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.1617	1 126.02	182	
			(1)			268.82	43	
45. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0735	874.68	64	
			(1)			268.82	20	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.1323	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
		Накладные расходы				92%	6 950	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	3 324	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 117	
	
46.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150	шт.		37	1 490.00	55 130	
	
47.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.150	шт.		4	192.00	768	
	
48.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт.		245	197.00	48 265	
	
49.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150	шт.		33	298.00	9 834	
	
50.	ГЭСНр 58-10-7 
(прим)	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.16	19 422.93	3 108	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
50. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	19.152	161.570	3 094	
50. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	2 199	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 610	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 917	
	
51.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120	шт		16	660.00	10 560	
	
52.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.16	8 662.37	1 386	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	229.990	3	
52. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	8.496	161.570	1 373	
52. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	977	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	716	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 078	
	
53.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.120	шт		16	622.00	9 952	
	
54.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		1.43	5 840.27	8 352	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0143	229.990	3	
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	54.054	154.230	8 337	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0143	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				71%	5 921	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 337	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 610	
	
55.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями)	шт.		143	249.00	35 607	
	
56.	ГЭСНр 53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки  лобовая (прим)	100 м		0.32	8 208.98	2 627	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.0576	229.990	13	
56. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	10.1888	165.230	1 683	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
56. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.00064	57 689.15	37	
56. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.11616	7 289.06	847	
		Накладные расходы				73%	1 238	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	950	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 815	
	
57.	ГЭСН 15-04-024-02 
(прим)	Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой	100 м2		0.032	6 386.97	204	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00192	236.462		
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	1.04192	165.230	172	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00032	308.04		
			(1)			268.82		
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
57. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0256	162.00	4	
57. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.01056	38.33		
57. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000128	3 474.67		
57. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0002976	68 710.90	20	
57. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.000176	30 814.73	5	
		Накладные расходы				80%	138	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	64	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					405	
	
58.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.001	59 986.66	60	
	
59.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство бетонных оголовников (прим)	100 м3		0.009	106 487.48	958	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.20583	264.155	54	
59. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	3.22218	165.230	532	
59. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.1692	1 126.02	191	
			(1)			268.82	45	
59. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.01377	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
59. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00243	964.28	2	
			(1)			200.12		
59. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.16389	11.58	2	
59. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.02043	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
59. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.000693	20.52		
59. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00045	89 253.46	40	
59. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000387	57 689.15	22	
59. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000234	11 636.25	3	
59. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00063	5 768.85	4	
59. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.00774	5 760.02	45	
59. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.36	234.83	85	
		Накладные расходы				80%	469	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	258	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 685	
	
60.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.918	3 014.79	2 768	
		Объем: 0.9*1.02						
	
	Выход фановых стояков на кровле	
61.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м		0.28	14 599.63	4 088	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0196	257.726	5	
61. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	17.248	187.360	3 232	
61. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0084	1 126.02	9	
			(1)			268.82	2	
61. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0056	874.68	5	
			(1)			268.82	2	
61. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0056	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
61. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.4396	20.52	9	
61. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0007448	161 777.88	120	
61. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.12	630.92	707	
		Накладные расходы				98%	3 172	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 813	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 073	
	
62.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		27.94	226.22	6 321	
		Объем: (0.28)*99.8						
	
63.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		1.4	1 790.01	2 506	
	
64.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д. до 355мм (прим)	шт		14	229.63	3 215	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.14	229.990	32	
64. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	14.42	167.270	2 412	
64. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	3.64	33.60	122	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.14	1 037.49	145	
			(1)			229.99	32	
64. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0028	89 253.46	250	
64. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	3.444	82.84	285	
		Накладные расходы				98%	2 395	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 369	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 979	
	
65.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		14	5 457.98	76 412	
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
66.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт деревянных балок)	100 м		0.25	18 416.81	4 604	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.3775	229.990	87	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	17.1175	161.570	2 766	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.3775	1 037.49	392	
			(1)			229.99	87	
66. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.19625	7 372.62	1 447	
		Накладные расходы				72%	2 054	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	1 826	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 484	
	
67.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.018	93 480.41	1 683	
		Объем: 0.00053298*34						
	
68.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.002	97 010.39	194	
		Объем: 0.00003125*34*2						
	
69.	01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		2.72	117.69	320	
		Объем: 0.04*34*2						
	
70.	ГЭСН 11-01-008-03 
(прим.)	Разборка засыпного утеплителя	м3		60.5	537.01	32 489	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	21.78	227.600	4 957	
70. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	106.48	161.570	17 204	
70. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	13.068	964.28	12 601	
			(1)			200.12	2 615	
70. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	8.712	308.04	2 684	
			(1)			268.82	2 342	
		Накладные расходы				94%	20 831	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	11 302	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					64 622	
	
71.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		12.1	578.17	6 996	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.242	229.990	56	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	41.745	161.570	6 745	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.242	1 037.49	251	
			(1)			229.99	56	
		Накладные расходы				94%	6 393	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	3 469	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 857	
	
72.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		740.52	34.52	25 563	
		Объем: 6.05*122.4						
	
73.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		74.052	599.04	44 360	
		Объем: 6.05*122.4						
	
74.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		6.05	5 877.21	35 557	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	7.018	236.015	1 656	
74. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	171.699	169.310	29 070	
74. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	1.089	308.04	335	
			(1)			268.82	293	
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	5.929	1 037.49	6 151	
			(1)			229.99	1 364	
		Накладные расходы				94%	28 882	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	15 670	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					80 110	
	
75.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		81.01	2 279.87	184 692	
		Объем: (6.05)*103.0*0.13						
	
76.	ГЭСН 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м		4.9	751.13	3 681	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.588	255.877	150	
76. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	18.62	158.310	2 948	
76. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.392	874.68	343	
			(1)			268.82	105	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.196	1 037.49	203	
			(1)			229.99	45	
76. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.003234	57 689.15	187	
		Накладные расходы				90%	2 788	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	1 332	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 801	
	
77.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		5.88	7 294.56	42 892	
		Объем: (4.9)*1.2						
	
78.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		2.45	303.66	744	
78. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000735	200.120		
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	4.361	161.570	705	
78. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000245	534.12		
			(1)			200.12		
78. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00049	232.29		
			(1)			200.12		
78. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.107	18.56	39	
		Накладные расходы				77%	543	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	338	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 625	
	
79.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		45.325	227.97	10 333	
		Объем: 2.45*18.5						
	
80.	ГЭСНр 66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		0.61	2 997.75	1 829	
80. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19.1	11.651	156.950	1 829	
		Накладные расходы				63%	1 152	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	732	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 713	
	
81.	ГЭСН 26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		36.8	2 122.75	78 117	
		Объем: 334.4+33.6						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	9.2	229.990	2 116	
81. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	3.52	129.536	187.360	24 270	
81. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	9.2	1 037.49	9 545	
			(1)			229.99	2 116	
81. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	14.352	4.29	62	
81. 5.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м	1.5	55.2	676.19	37 326	
81. 6.	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	1.2144	222.31	270	
81. 7.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	11.04	206.78	2 283	
81. 8.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л	0.143	5.2624	715.84	3 767	
81. 9.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.736	808.64	595	
		Накладные расходы				77%	20 317	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	12 665	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					111 100	
	
82.	14.1.04.01-0001	Клей <Армофлекс> 520	л		-5.262	715.84	-3 767	
		Объем: (36.8)*(-0.143)						
	
83.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л		-0.736	808.64	-595	
		Объем: (36.8)*(-0.02)						
	
84.	10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг		-1.214	222.31	-270	
		Объем: (36.8)*(-0.033)						
	
85.	01.7.06.14-0036	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм	10 м		-55.2	676.19	-37 326	
		Объем: (36.8)*(-1.5)						
	
86.	12.2.07.05-0127	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м		36.784	1 015.49	37 354	
		Объем: (334.4)*1.1						
	
87.	12.2.07.05-0133	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	10 м		3.696	1 608.48	5 945	
		Объем: 33.6*1.1						
	
88.	ГЭСН 18-04-001-08 
(прим)	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3	шт.		1	728.38	728	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.084	241.084	20	
88. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.816	3.816	167.270	638	
88. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.016	0.016	1 126.02	18	
			(1)			268.82	4	
88. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.008	0.008	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
88. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.16	0.16	17.56	3	
88. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.06	1 037.49	62	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				98%	645	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	368	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 741	
	
89.	ГЭСН 18-04-001-08	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,8 м3	шт.		1	64 557.82	64 558	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.21	241.084	51	
89. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	9.54	9.54	167.270	1 596	
89. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.04	0.04	1 126.02	45	
			(1)			268.82	11	
89. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.02	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
89. 5.	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.4	0.4	17.56	7	
89. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.15	1 037.49	156	
			(1)			229.99	34	
89. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.57	0.57	20.52	12	
89. 8.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.04	0.04	138.87	6	
89. 9.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	40 390.42	3	
89. 10.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	76 067.68	3	
89. 11.	18.5.01.01-0007	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,8 м3	шт.	1	1	62 713.36	62 713	
		Накладные расходы				98%	1 614	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	922	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					67 094	
	
90.	ГЭСН 26-01-054-01 
(прим.)	Обертывание поверхности расширительного бака  изоляции рулонными материалами насухо	100 м2		0.036	547 857.96	19 723	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.47	0.01692	229.990	4	
90. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	31.98	1.15128	163.200	188	
90. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.47	0.01692	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
90. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1.26	0.04536	4.29		
90. 5.	01.2.01.02-0031	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ- IV, БНИ-V	т	0.0126	0.0004536	25 963.36	12	
90. 6.	01.2.03.03-0107	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.03	0.00108	29 374.85	32	
90. 7.	08.3.02.01-0041	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.0473	0.0017028	54 361.00	93	
90. 8.	12.2.04.01-0001	Маты минераловатные кашированные фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной: 40 мм	м3	115	4.14	4 680.78	19 378	
90. 9.	14.4.03.03-0102	Лак БТ-577	т	0.00126	0.00004536	60 669.65	3	
		Накладные расходы				77%	148	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	92	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19 963	
	
91.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		66	510.71	33 707	
	
92.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		66	262.99	17 357	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 074 601	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 942 121	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 444 353	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 35; %=71 - по стр. 2, 7, 12, 13, 40, 42, 44, 50, 52, 54; %=73 - по стр. 4, 56; %=72 - по стр. 15, 66; %=90 - по стр. 19, 29, 76; %=92 - по стр. 20, 24, 45; %=77 - по стр. 25, 27, 78, 81, 90; %=66 - по стр. 31, 33; %=67 - по стр. 36; %=80 - по стр. 37, 57, 59; %=94 - по стр. 70, 71, 74; %=63 - по стр. 80)					659 370	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 25, 27, 35, 78, 81, 90; %=52 - по стр. 2, 7, 12, 13, 40, 42, 44, 50, 52, 54; %=56 - по стр. 4, 56; %=64 - по стр. 15, 66; %=43 - по стр. 19, 29, 76; %=44 - по стр. 20, 24, 45, 59; %=50 - по стр. 31, 33; %=40 - по стр. 36, 80; %=37 - по стр. 37, 57; %=51 - по стр. 70, 71, 74)					367 422	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 968 913	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					81 416	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 61, 64, 88, 89)					7 826	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 61, 64, 88, 89)					4 472	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					93 714	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					51 064	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					51 064	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 113 691	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	88 033	
	ИТОГО					4 201 724	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	84 034	
	ИТОГО					4 285 758	
	НДС 18%				18	771 436	
	ВСЕГО С НДС					5 057 194.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					667 196.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					371 894	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»:                                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»:                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)