|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40 | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на ремонт фасада | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | | |
|  | | | | |
| 1. | Е08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 35.88 |
| 2. | Е69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 3.59 |
| 3. | Е69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 3.59 |
| 4. | Е61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов и пилястр, по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2.178 |
| 5. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 30.38 |
| 6. | Е53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 36.8 |
| 7. | Е46-01-004-02 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0.31 |
| 8. | Е53-16-1 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 2.589056 |
| 9. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.64 |
| 10. | Е53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.099 |
| 11. | Е61-27-1 | Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0.32 |
| 12. | Е61-27-3 | Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу | 100 м2 поверхности | 0.12 |
| 13. | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, (стен, откосов, карниза, пилястр) | 100 м2 покрытия | 34.328 |
| 14. | С101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 446.264 |
| 15. | Е15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 30.38 |
| 16. | С101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 3281.04 |
| 17. | Е15-02-036-06 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса (откосов, пилястр) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.178 |
| 18. | С101-2795 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 235.224 |
| 19. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (карнизов и декаротивных элементов) | 100 м2 поверхности | 1.77 |
| 20. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 194.7 |
| 21. | Е15-02-001-06 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню (карнизов и декораттивных элементов) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.77 |
| 22. | Е11-01-018-03 | Установка перфоуголка | 100 м | 15.4136 |
| 23. | С201-1306 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 1618.428 |
| 24. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (стен, откосов, пилястр) | 100 м2 поверхности | 32.558 |
| 25. | С101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 3581.38 |
| 26. | Е61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (стен, откосов,карнизов, пилястр) | 100 м2 поверхности | 34.328 |
| 27. | Е15-04-048-03 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 32.558 |
| 28. | Е15-04-048-11 | Отделка мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (карнизов, декоративных элементов) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.77 |
| 29. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 34.328 |
|  | *ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ НА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВХОДЫ В ПОДЪЕЗДЫ* | | | |
| 30. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.6149 |
| 31. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.6149 |
| 32. | С203-0956 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 61.49 |
| 33. | Е15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.2458 |
| 34. | Е15-04-027-05 | Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 |
| 35. | Е15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2458 |
| 36. | Е46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах , отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.88 |
| 37. | Е06-01-015-01 | Установка навесов для решеток в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.044 |
| 38. | Е09-06-001-02 | Монтаж решеток | 1 т конструкций | 0.352 |
| 39. | С.Цена поставщик | Решетки стальные для окон подъездных | м2 | 23.44 |
| 40. | Е13-03-002-01 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 |
| 41. | Е13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2344 |
| 42. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.108 |
|  | *Проемы (подвал)* | | | |
| 43. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.2898 |
| 44. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.2898 |
| 45. | С203-0956 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 28.98 |
| 46. | Е59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 0.414 |
| 47. | Е08-02-007-03 | Установка металлических решеток на подвальные окна | 1 т металлических изделий | 0.736 |
| 48. | С.Цена поставщик | Решетки цокольных окон | шт | 46 |
| 49. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 |
| 50. | Е15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** | | | |
|  | | | | |
| 51. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 173.85 |
| 52. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 173.85 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |