«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /А.О. Манойло/	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением по ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	31.5	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.2835	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	1.1025	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	3.1	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	3.1	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, откосов	100 м2	26	
7.	Разборка изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен, толщ.100мм	100 м2	0.31	
8.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	15	
9.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.3	
10.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1.7	
11.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.4301	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.6834	
13.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.3	
14.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.72	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.56	
16.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: толщ.до 20мм	100 м2	0.4	
17.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: фронтон	100 м2	0.3	
18.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	0.3	
19.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	33	
20.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.075	
21.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.3	
22.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0054	
23.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.12	
24.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.3	
25.	Грунтовка акриловая	кг	3.9	
26.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	11.4	
27.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	24.5	
28.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	274.4	
29.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	3.5	
30.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.644	
31.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	44	
	Водосточная система	
32.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	3.25	
33.	Очистка поверхности щетками, лестницы пожарной	м2	6	
34.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.06	
35.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за два раза	100 м2	0.06	
36.	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.2	
37.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.2	
38.	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 154*154 мм	шт	20	
39.	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм	100 м	0.06	
40.	Декоративный элемент МВ-250/1, длина 2 м	шт	3	
41.	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:	100 м	0.16	
42.	Декоративный элемент КВ-160/1, длина 2 м	шт	8	
43.	Окраска декоративных элементов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.23	
44.	Грунтовка акриловая	кг	2.99	
45.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	8.74	
	Карниз	
46.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2	1.9	
47.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2.2	
48.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.044	
49.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.9	
50.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	24.7	
51.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	1.9	
52.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	209	
53.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.475	
54.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	270	
55.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	1.9	
56.	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ	т	1.0792	
57.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.9	
58.	Грунтовка акриловая	кг	24.7	
59.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	72.2	
	Перенавеска эл.кабеля	
60.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	1.5	
61.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	1.5	
62.	Кабель-канал 80x40 мм	100 м	1.5	
63.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	1.5	
	Перенавеска газопровода	
64.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	
65.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.09	
66.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.09	
67.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	9	
68.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2	0.016	
69.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.00025	
70.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2	0.016	
71.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.	0.9	
	Цоколь	
72.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.4	
73.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.4	
74.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	44.2	
75.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2	3.4	
76.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	3.4	
77.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	374	
78.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.85	
79.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	3.4	
80.	Грунтовка акриловая	кг	44.2	
81.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	129.2	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
82.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.4	
83.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.02	
84.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.4	
85.	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2	40	
86.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.02	
87.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1	
88.	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1	
89.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.275	
90.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	27.5	
91.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.32	
92.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	33.6	
93.	Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м	10	
94.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.32	
95.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0096	
96.	Грунтовка акриловая	кг	6.4	
	
	Раздел 2.  Дверные блоки входов в подъезд (двор)	
	
97.	Разборка  дверных блоков	100 м2	0.21	
98.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	21	
99.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель -  минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	шт	8	
100.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.16	
101.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.16	
	
	Раздел 3.  Балконы	
	
	Усиление балконной плиты БП-1 (21 шт) и (5 балконов первого этажа)	
102.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	2.94	
103.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	2.94	
104.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.043	
105.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт	294	
106.	Разборка металлических балконных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	2.167	
107.	Устройство металлических ограждений: без поручней, балконных	100 м	2.167	
108.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.167	
109.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	5.226	
110.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	5.226	
111.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.343	
	Разборка и устройство новой балконной плиты БП-4 (5 шт)	
112.	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	3	
113.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.2	
114.	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия , Двутавр 12	т	0.373	
115.	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т	0.373	
116.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.75	
117.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.75	
118.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.011	
119.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт	75	
120.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.4192	
121.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	0.4192	
122.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.299	
123.	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3	0.03	
124.	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм	т	0.1545	
125.	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	1.27	
126.	Керамзитобетон	м3	1.75	
	Усиление балконной плиты БП-2 (23 шт)	
127.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.38	
128.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	1.38	
129.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.02	
130.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт	138	
131.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2.749	
132.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	2.749	
133.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.706	
	Усиление балконной плиты БП-3 (2 шт)	
134.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.22	
135.	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.	0.22	
136.	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.003	
137.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт	22	
138.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.212	
139.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т	0.212	
140.	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.054	
	Общие работы для всех балконов	
141.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1.62	
142.	Очистка поверхности щетками	м2	30	
143.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.4	
144.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.95	
145.	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	214.5	
146.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.95	
147.	Грунтовка акриловая	кг	25.35	
148.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	74.1	
149.	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1.77	
150.	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до 35мм	100 м2	1.77	
151.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	1.77	
152.	Устройство гидроизоляции из Гидроизола в один слой насухо	100 м2	1.77	
153.	Гидроизол	м2	216.65	
154.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1.77	
155.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	3.6108	
156.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	1.77	
157.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.9027	
158.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	2.3	
159.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.4232	
160.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балконные ограждения существующие)	100 м2	0.4	
161.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т	0.01248	
162.	Демонтаж козырька металлического	т	0.06	
163.	Монтаж козырька металлического без стоимости	т	0.03	
164.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	86.107	
165.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	86.107	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                               Я. А. Кукрусова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                                                О.В. Толмачева