«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного по адресу:
 г.Калининград, ул.Косм. Леонова 48-52	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1215	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.18	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	23.652	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	23.652	
	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.118	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	188.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.118	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.59	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	64.9	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.295	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	4.425	
12.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	55.755	
13.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1475	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.05	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	29.5	
16.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	300.9	
	
	Раздел 3.  Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.008	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	12.8	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.008	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.064	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.04	
22.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.016	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.63	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	3.2	
25.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	32.64	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01186	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	18.976	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01186	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0766	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.43	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.15	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	115	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.27	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0053	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.37	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	27	
	Прочие работы	
37.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1	
38.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см	1 колодец	3	
39.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.15	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)