«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 135 406	руб.	Смета на сумму:	1 135 406	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Генеральный директор
ООО «ЖЭК №17»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Макарова /	
		
«14» ноября 2019 г.	«14» ноября 2019 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г. Калининград, ул. Карташева д.32-34 по МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	1 135.406	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.716	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	136.268	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Карташева 32-34	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.021	35 033.99	736	
		Объем: 30*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.35385	293.690	104	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.63212	166.870	272	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.09471	1 040.11	99	
			(1)			293.69	28	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.25914	1 402.64	363	
			(1)			293.69	76	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.04158	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	391	
		Сметная прибыль				60%	226	
		Всего с НР и СП					1 353	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.2	17 585.60	3 517	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.88	218.640	411	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	13.652	178.290	2 434	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.88	548.61	1 031	
			(1)			218.64	411	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	5.64	9.17	52	
		Накладные расходы				104%	2 959	
		Сметная прибыль				60%	1 707	
		Всего с НР и СП					8 183	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		4.5	44.94	202	
		Объем: 2.1*1.8+(20*0.2*0.08*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		4.5	278.84	1 255	
		Объем: 2.1*1.8+(20*0.2*0.08*2.2)						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.056	57 706.18	3 232	
		Объем: (125+15)*0.40						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.44272	293.690	717	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.84448	160.940	136	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.57904	1 040.11	602	
			(1)			293.69	170	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.86368	1 335.99	2 490	
			(1)			293.69	547	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00224	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	810	
		Сметная прибыль				43%	367	
		Всего с НР и СП					4 409	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		89.6	160.69	14 398	
		Объем: 56*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.28	19 907.70	5 574	
		Объем: (125+15)*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.8864	278.220	1 081	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.4016	165.390	728	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.4956	1 668.59	827	
			(1)			293.69	146	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.2012	1 014.39	1 218	
			(1)			218.64	263	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.9824	1 308.98	2 595	
			(1)			313.27	621	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.2072	853.18	177	
			(1)			251.27	52	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.4	20.74	29	
		Накладные расходы				142%	2 569	
		Сметная прибыль				81%	1 465	
		Всего с НР и СП					9 608	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		30.8	547.69	16 869	
		Объем: 28*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.14	24 159.97	3 382	
		Объем: 125+15						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.9358	290.008	851	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.1594	176.510	734	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1694	1 040.11	176	
			(1)			293.69	50	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1792	1 668.59	299	
			(1)			293.69	53	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.7224	745.76	539	
			(1)			293.69	212	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.204	855.34	1 030	
			(1)			293.69	354	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.406	774.55	314	
			(1)			293.69	119	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2548	853.18	217	
			(1)			251.27	64	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.5	20.74	73	
		Накладные расходы				142%	2 251	
		Сметная прибыль				81%	1 284	
		Всего с НР и СП					6 917	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.14	1 859.98	260	
		Объем: 125+15						
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.322	293.690	95	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.07	745.76	52	
			(1)			293.69	21	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.161	855.34	138	
			(1)			293.69	47	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.091	774.55	70	
			(1)			293.69	27	
		Накладные расходы				142%	135	
		Сметная прибыль				81%	77	
		Всего с НР и СП					472	
	
11.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		35	2 280.66	79 823	
		Объем: 140*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
12.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.07	5 622.43	394	
		Объем: 140*0.05						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.3451	233.102	80	
12. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0665	1 668.59	111	
			(1)			293.69	20	
12. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.2786	1 014.39	283	
			(1)			218.64	61	
		Накладные расходы				142%	114	
		Сметная прибыль				81%	65	
		Всего с НР и СП					572	
	
13.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		7.14	2 381.97	17 007	
		Объем: (0.07)*102.0						
	
14.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14	2 506.70	35 094	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.26	240.393	303	
14. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	165.2	201.580	33 301	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.42	1 014.39	426	
			(1)			218.64	92	
14. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.98	11.01	88	
14. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.42	853.18	358	
			(1)			251.27	106	
14. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.42	1 140.64	479	
			(1)			251.27	106	
14. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.8	20.74	58	
14. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.7	547.69	383	
		Накладные расходы				142%	47 718	
		Сметная прибыль				81%	27 219	
		Всего с НР и СП					110 031	
	
15.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		127.5	480.00	61 200	
		Объем: 125*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
16.	С4.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		15.3	550.00	8 415	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
17.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0063	57 706.18	364	
		Объем: 70*0.3*0.3						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.274806	293.690	81	
17. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.095004	160.940	15	
17. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.065142	1 040.11	68	
			(1)			293.69	19	
17. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.209664	1 335.99	280	
			(1)			293.69	62	
17. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000252	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	91	
		Сметная прибыль				43%	41	
		Всего с НР и СП					496	
	
18.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.08	160.69	1 620	
		Объем: 6.3*1.6						
	
19.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.042	19 907.70	836	
		Объем: 70*0.3*0.2						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	278.220	162	
19. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	165.390	109	
19. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	1 668.59	124	
			(1)			293.69	22	
19. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	1 014.39	183	
			(1)			218.64	39	
19. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	1 308.98	389	
			(1)			313.27	93	
19. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	853.18	27	
			(1)			251.27	8	
19. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.21	20.74	4	
		Накладные расходы				142%	385	
		Сметная прибыль				81%	220	
		Всего с НР и СП					1 440	
	
20.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.62	547.69	2 530	
		Объем: 4.2*1.10						
	
21.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.7	34 981.10	24 487	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.504	291.333	147	
21. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	53.256	174.440	9 290	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.476	963.73	459	
			(1)			293.69	140	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.028	1 140.64	32	
			(1)			251.27	7	
21. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	64 026.11	45	
21. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.13	3 407.28	14 072	
21. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.042	3 182.16	134	
21. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.119	3 828.46	456	
		Накладные расходы				142%	13 401	
		Сметная прибыль				81%	7 644	
		Всего с НР и СП					45 532	
	
22.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		70	348.61	24 403	
		Объем: (0.7)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
23.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01215	57 706.18	701	
		Объем: (25+10+10)*0.27						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.529983	293.690	156	
23. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.183222	160.940	29	
23. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.125631	1 040.11	131	
			(1)			293.69	37	
23. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.404352	1 335.99	540	
			(1)			293.69	119	
23. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000486	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	176	
		Сметная прибыль				43%	80	
		Всего с НР и СП					956	
	
24.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.44	160.69	3 124	
		Объем: 12.15*1.6						
	
25.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.059	19 907.70	1 175	
		Объем: 45*0.13						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.81892	278.220	228	
25. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.92748	165.390	153	
25. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10443	1 668.59	174	
			(1)			293.69	31	
25. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.25311	1 014.39	257	
			(1)			218.64	55	
25. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.41772	1 308.98	547	
			(1)			313.27	131	
25. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04366	853.18	37	
			(1)			251.27	11	
25. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.295	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	541	
		Сметная прибыль				81%	309	
		Всего с НР и СП					2 025	
	
26.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.49	547.69	3 555	
		Объем: 5.9*1.10						
	
27.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.045	24 159.97	1 087	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.94365	290.008	274	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.33695	176.510	236	
27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.05445	1 040.11	57	
			(1)			293.69	16	
27. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0576	1 668.59	96	
			(1)			293.69	17	
27. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.2322	745.76	173	
			(1)			293.69	68	
27. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.387	855.34	331	
			(1)			293.69	114	
27. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1305	774.55	101	
			(1)			293.69	38	
27. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.0819	853.18	70	
			(1)			251.27	21	
27. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.125	20.74	23	
		Накладные расходы				142%	724	
		Сметная прибыль				81%	413	
		Всего с НР и СП					2 224	
	
28.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.045	1 859.98	-84	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1035	293.690	-30	
28. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0225	745.76	-17	
			(1)			293.69	-7	
28. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.05175	855.34	-44	
			(1)			293.69	-15	
28. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.02925	774.55	-23	
			(1)			293.69	-9	
		Накладные расходы				142%	-43	
		Сметная прибыль				81%	-24	
		Всего с НР и СП					-151	
	
29.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		5.625	2 284.68	12 851	
		Объем: 45*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
30.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.018	5 622.43	101	
		Объем: (25+10+10)*0.04						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.08874	233.102	21	
30. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0171	1 668.59	29	
			(1)			293.69	5	
30. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.07164	1 014.39	73	
			(1)			218.64	16	
		Накладные расходы				142%	30	
		Сметная прибыль				81%	17	
		Всего с НР и СП					148	
	
31.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.836	2 381.97	4 373	
		Объем: (0.018)*102.0						
	
32.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.5	2 506.70	11 280	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.405	240.393	97	
32. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	53.1	201.580	10 704	
32. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.135	1 014.39	137	
			(1)			218.64	30	
32. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.565	11.01	28	
32. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.135	853.18	115	
			(1)			251.27	34	
32. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.135	1 140.64	154	
			(1)			251.27	34	
32. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.9	20.74	19	
32. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.225	547.69	123	
		Накладные расходы				142%	15 337	
		Сметная прибыль				81%	8 749	
		Всего с НР и СП					35 366	
	
33.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		25.5	390.00	9 945	
		Объем: 25*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
34.	С2.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		10.2	480.00	4 896	
		Объем: 10*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
35.	С2.2 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		10.2	440.00	4 488	
		Объем: 10*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
36.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0225	57 706.18	1 298	
		Объем: 90*0.25						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	293.690	288	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	160.940	55	
36. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	1 040.11	242	
			(1)			293.69	68	
36. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	1 335.99	1 000	
			(1)			293.69	220	
36. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	326	
		Сметная прибыль				43%	147	
		Всего с НР и СП					1 771	
	
37.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36	160.69	5 785	
		Объем: 22.5*1.6						
	
38.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.18	19 907.70	3 583	
		Объем: 90*0.2						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.4984	278.220	695	
38. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.8296	165.390	468	
38. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3186	1 668.59	532	
			(1)			293.69	94	
38. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.7722	1 014.39	783	
			(1)			218.64	169	
38. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.2744	1 308.98	1 668	
			(1)			313.27	399	
38. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1332	853.18	114	
			(1)			251.27	33	
38. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.9	20.74	19	
		Накладные расходы				142%	1 651	
		Сметная прибыль				81%	942	
		Всего с НР и СП					6 176	
	
39.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	547.69	10 844	
		Объем: 18*1.10						
	
40.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.045	5 622.43	253	
		Объем: 90*0.05						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	233.102	52	
40. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	1 668.59	71	
			(1)			293.69	13	
40. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	1 014.39	182	
			(1)			218.64	39	
		Накладные расходы				142%	74	
		Сметная прибыль				81%	42	
		Всего с НР и СП					369	
	
41.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.59	2 381.97	10 933	
		Объем: (0.045)*102.0						
	
42.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9	2 506.70	22 560	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.81	240.393	195	
42. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	106.2	201.580	21 408	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	1 014.39	274	
			(1)			218.64	59	
42. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.13	11.01	56	
42. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.27	853.18	230	
			(1)			251.27	68	
42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	1 140.64	308	
			(1)			251.27	68	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.8	20.74	37	
42. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.45	547.69	246	
		Накладные расходы				142%	30 676	
		Сметная прибыль				81%	17 498	
		Всего с НР и СП					70 735	
	
43.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		40.8	390.00	15 912	
		Объем: 40*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
44.	С2.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		25.5	480.00	12 240	
		Объем: 25*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
45.	С2.2 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		25.5	440.00	11 220	
		Объем: 25*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
46.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00969	57 706.18	559	
		Объем: 173*0.2*0.28						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4226778	293.690	124	
46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1461252	160.940	24	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1001946	1 040.11	104	
			(1)			293.69	29	
46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3224832	1 335.99	431	
			(1)			293.69	95	
46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003876	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	141	
		Сметная прибыль				43%	64	
		Всего с НР и СП					763	
	
47.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.5	160.69	2 491	
		Объем: 9.69*1.6						
	
48.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.048	19 907.70	956	
		Объем: 173*0.28*0.1						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.66624	278.220	185	
48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.75456	165.390	125	
48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08496	1 668.59	142	
			(1)			293.69	25	
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20592	1 014.39	209	
			(1)			218.64	45	
48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33984	1 308.98	445	
			(1)			313.27	106	
48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03552	853.18	30	
			(1)			251.27	9	
48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.24	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	440	
		Сметная прибыль				81%	251	
		Всего с НР и СП					1 647	
	
49.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.28	547.69	2 892	
		Объем: 4.8*1.10						
	
50.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.73	14 687.22	25 409	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.2456	291.333	363	
50. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	131.6184	174.440	22 960	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1764	963.73	1 134	
			(1)			293.69	345	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0692	1 140.64	79	
			(1)			251.27	17	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00173	64 026.11	111	
50. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2941	3 828.46	1 126	
		Накладные расходы				142%	33 119	
		Сметная прибыль				81%	18 892	
		Всего с НР и СП					77 419	
	
51.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.034254	3 182.16	109	
		Объем: (1.73)*(0.06*0.33)						
	
52.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.778	3 407.28	29 909	
		Объем: (1.73)*(5.9*0.86)						
	
53.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		173	199.88	34 579	
		Объем: (1.73)*100.0						
	
	Монтаж хоз. секции	
54.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.0025	45 063.20	113	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*4						
54. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.7	160.940	113	
		Накладные расходы				80%	90	
		Сметная прибыль				38%	43	
		Всего с НР и СП					246	
	
55.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0025	8 278.23	21	
55. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.1339	154.560	21	
		Накладные расходы				80%	17	
		Сметная прибыль				38%	8	
		Всего с НР и СП					46	
	
56.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.4	160.69	64	
		Объем: 0.25*1.6						
	
57.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.004	157 996.21	632	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*4						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.0788	290.336	23	
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	2.39304	176.510	422	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.07044	1 151.96	81	
			(1)			293.69	21	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00296	963.73	3	
			(1)			293.69	1	
57. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00108	1 014.39	1	
			(1)			218.64		
57. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.11664	13.13	2	
57. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00432	1 140.64	5	
			(1)			251.27	1	
57. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.001696	20.74		
57. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00012	64 026.11	8	
57. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000328	13 992.60	5	
57. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0003048	53 733.21	16	
57. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0028	6 776.43	19	
57. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.2604	270.27	70	
		Накладные расходы				105%	467	
		Сметная прибыль				55%	245	
		Всего с НР и СП					1 344	
	
58.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.408	3 407.28	1 390	
		Объем: 0.004*102						
	
59.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования хоз.секции	т		0.045	12 790.71	576	
		Объем: (45)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.26235	292.797	77	
59. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.45665	194.020	283	
59. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00315	1 887.22	6	
			(1)			334.48	1	
59. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0054	963.73	5	
			(1)			293.69	2	
59. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.24525	888.41	218	
			(1)			293.69	72	
59. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.0432	9.06		
59. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00855	1 140.64	10	
			(1)			251.27	2	
59. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.0756	3.20		
59. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.4329	123.69	54	
		Накладные расходы				90%	324	
		Сметная прибыль				72%	259	
		Всего с НР и СП					1 159	
	
60.	С8 цена поставщ.	Хозяйственная секция	шт		1	11 100.00	11 100	
		Поправки: М: =11100	
	
	Устройство площадки для сушки белья	
61.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00375	57 706.18	216	
		Объем: 15*0.25						
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.163575	293.690	48	
61. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.05655	160.940	9	
61. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.038775	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
61. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1248	1 335.99	167	
			(1)			293.69	37	
61. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00015	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					295	
	
62.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6	160.69	964	
		Объем: 3.75*1.6						
	
63.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
63. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
63. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
63. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
63. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
63. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
63. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
64.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
65.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0075	5 622.43	42	
		Объем: 15*0.05						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.036975	233.102	9	
65. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.007125	1 668.59	12	
			(1)			293.69	2	
65. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.02985	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					62	
	
66.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
67.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
67. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
67. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
67. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
67. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
67. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
67. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
67. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
68.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Опоры для сушки белья	
69.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
69. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
			(1)			251.27	110	
69. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
			(1)			293.69	126	
69. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
			(1)			251.27	8	
69. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
69. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
		Накладные расходы				90%	446	
		Сметная прибыль				72%	357	
		Всего с НР и СП					3 086	
	
70.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные), легкие, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
71.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
71. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
71. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
71. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
71. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
71. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
71. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
72.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
72. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
72. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
72. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
72. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
72. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
72. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
	Г а з о н	
73.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2.5	13 461.25	33 653	
73. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	100	163.900	16 390	
73. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	37.5	460.35	17 263	
		Накладные расходы				115%	18 849	
		Сметная прибыль				77%	12 620	
		Всего с НР и СП					65 122	
	
74.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		2.5	3 590.01	8 975	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	6.85	251.270	1 721	
74. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	14.975	174.440	2 612	
74. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	6.85	853.18	5 844	
			(1)			251.27	1 721	
74. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	25	20.74	519	
		Накладные расходы				115%	4 983	
		Сметная прибыль				77%	3 336	
		Всего с НР и СП					17 294	
	
75.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг		5	259.62	1 298	
		Объем: (2.5)*2.0						
	
76.	ГЭСН 47-01-108-01 
(прим)	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт.		2	191.88	384	
76. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.84	1.68	228.430	384	
		Накладные расходы				115%	442	
		Сметная прибыль				77%	296	
		Всего с НР и СП					1 121	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					634 563	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					597 537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					303 600	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 17, 23, 36, 46, 61; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 48, 50, 63, 65, 67; %=80 - по стр. 54, 55; %=105 - по стр. 57; %=90 - по стр. 71, 72; %=115 - по стр. 73, 74, 76)					184 321	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 71, 72; %=43 - по стр. 5, 17, 23, 36, 46, 61; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 48, 50, 63, 65, 67; %=38 - по стр. 54, 55; %=55 - по стр. 57; %=77 - по стр. 73, 74, 76)					107 350	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					889 208	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 858	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 69)					770	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 59, 69)					616	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 244	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 903	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 903	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					927 620	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	18 552	
	Итого с непредвиденными расходами					946 172	
	НДС 20%				20	189 234	
	ВСЕГО С НДС					1 135 406	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					185 091	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					107 966	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					634 563	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					597 537	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					303 600	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2; %=95 - по стр. 5, 17, 23, 36, 46, 61; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 48, 50, 63, 65, 67; %=80 - по стр. 54, 55; %=105 - по стр. 57; %=90 - по стр. 71, 72; %=115 - по стр. 73, 74, 76)					184 321	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 71, 72; %=43 - по стр. 5, 17, 23, 36, 46, 61; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 48, 50, 63, 65, 67; %=38 - по стр. 54, 55; %=55 - по стр. 57; %=77 - по стр. 73, 74, 76)					107 350	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					889 208	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 858	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 59, 69)					770	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 59, 69)					616	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 244	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 903	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					29 903	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					927 620	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	18 552	
	Итого с непредвиденными расходами					946 172	
	НДС 20%				20	189 234	
	ВСЕГО С НДС					1 135 406	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					185 091	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					107 966	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                              Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)