«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт крыши МКД № 28а по ул. Тургенева	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель черепицы	100 м2 покрытия	2.12	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.12	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.12	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли	2.12	
5.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.8125	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.864	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 36 шт)	100 м	0.432	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.28	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.13	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.008125	
11.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.012	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0504	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.012	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.132	
15.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.076	
16.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.0114	
17.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.076	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.12	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	43.884	
20.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.12	
21.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	265	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.12	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	22.52	
24.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.216	
25.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.0366	
26.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.0366	
27.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0366	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	
29.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.02	
30.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.28	
31.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
32.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
33.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.488	
34.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.1464	
35.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.488	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.126	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
38.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
39.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
40.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.14	
	Утепление мансардных жилых помещений и чердачного перекрытия (кровельного скоса)	
41.	Разборка засыпного утеплителя	100 м2 стен	1.6	
42.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.6	
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	200	
44.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	24	
45.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	489.6	
46.	Обивка эркера кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1682	
47.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.074008	
	Прочие работы	
48.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	32.3973	
49.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	32.3973	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)