«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 131 728	руб.	Смета на сумму:	2 131 728	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 200__г.	«______»____________________ 200__г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Громовой, 27-37 в г. Калининграде	
	
Объект:	Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Громовой, 27-37 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград ул. Громовой, 27-37 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 131. 728	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.219	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	140.333	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Проезжая часть	
	
1.	Е68-12-4 
Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 0,08, 100 м3	0.6024	10 420.86	2 146.35	8 274.51	6 277.53	1 292.96	4 984.56	10.64	3.44	30 904	13 757	17 147	
					473.44			285.20	1	10.64			3 035	
	Объем: 753*0.08													
2.	Е68-14-1 
Демонтаж бортовых камней БР 100,30,18, 100 м	2.11	2 533.48	625.94	1 907.54	5 345.64	1 320.73	4 024.91	10.64	3.41	27 778	14 053	13 725	
					105.66			222.94	1	10.64			2 372	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	128.9412	4.72		4.72	608.60		608.60		4.74	2 885		2 885	
										1				
	Объем: 60.24*1.8+211*0.3*0.18*1.8													
4.	Х403-1-15 
Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	128.9412	27.17		27.17	3 503.33		3 503.33		4.74	16 606		16 606	
										1				
	Объем: 60.24*1.8+211*0.3*0.18*1.8													
5.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2  Н-0,5м, 1000 м3	0.3765	6 030.60	143.59	5 878.01	2 270.52	54.06	2 213.07	10.64	4.08	9 621	575	9 029	
				9.00	822.24		3.39	309.57	4.97	10.64		17	3 294	
	Объем: 753*0.5													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
6.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	602.4	27.17		27.17	16 367.21		16 367.21		4.74	77 581		77 581	
										1				
	Объем: 753*0.5*1.6													
7.	Е27-04-001-1 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Н-0,35, 100 м3 материала основ.(в плотном теле)	2.6355	3 126.68	153.85	2 954.84	8 240.38	405.46	7 787.47	10.64	3.42	31 092	4 314	26 633	
				18.00	239.08		47.44	630.08	3.06	10.64		145	6 704	
	Объем: 753*0.35													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
8.	С408-9040 
Песок для строительных работ природный, м3	289.905	75.66			21 934.21					158 697			
				75.66			21 934.21		547.41			158 697		
	Объем: 263.55*1.1													
9.	Е27-04-007-1 
Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных, 1000 м2	0.753	38 379.21	368.08	4 672.28	28 899.54	277.16	3 518.22	10.64	3.82	155 717	2 949	13 440	
				33 338.85	635.05		25 104.15	478.19	5.55	10.64		139 328	5 088	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
10.	Е27-04-007-4 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам  с 27-04-007-01 по 27-04-007-3, 1000 м2	0.753	11 296.14		1 505.94	8 505.99		1 133.97	10.64	3.77	46 148		4 275	
				9 790.20	205.19		7 372.02	154.51	5.68	10.64		41 873	1 644	
	Поправки: ПЗ: *5; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
11.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.6024	2 117.13		52.19	1 275.36		31.44	10.64	4.47	7 977		141	
				2 064.94	9.98		1 243.92	6.01	6.3	10.64		7 837	64	
	Объем: 753*0.8/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
12.	Е27-06-020-6 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2	0.753	55 516.22	450.14	2 853.21	41 803.71	338.96	2 148.47	10.64	3.6	204 777	3 607	7 734	
				52 212.86	347.46		39 316.28	261.64	4.92	10.64		193 436	2 784	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
13.	Е27-06-021-6 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-6, 1000 м2	0.753	13 088.46	2.12	7.90	9 855.61	1.59	5.95	10.64	2.33	48 483	17	14	
				13 078.44			9 848.07		4.92	10.64		48 452		
	Поправки: ПЗ: *2; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
14.	Е27-06-026-1 
Розлив вяжущих материалов, т	0.2259	2 117.13		52.19	478.26		11.79	10.64	4.47	2 991		53	
				2 064.94	9.98		466.47	2.25	6.3	10.64		2 939	24	
	Объем: 753*0.3/1000													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
15.	Е27-06-020-1В 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (марка В  II), 1000 м2	0.753	56 440.79	450.14	2 861.70	42 499.92	338.96	2 154.86	10.64	3.6	216 195	3 607	7 757	
				53 128.95	348.03		40 006.10	262.06	5.12	10.64		204 831	2 788	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
16.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных БР 100,30,18 : при других видах покрытий, 100 м	2.11	4 667.63	784.81	102.25	9 848.69	1 655.94	215.75	10.64	4.45	59 980	17 619	960	
				3 780.57	12.81		7 977.00	27.03	5.19	10.64		41 401	288	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
17.	С403-0052-002 
Камни бортовые бетонные, шт.	211	421.42			88 920.17					88 920			
				421.42			88 920.17		9 628.04			88 920		
	Поправки: М: =379.66*1.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	296 634.67	5 685.82	48 709.60			1 186 352	60 498	197 980	
			242 239.22	2 639.48				927 876	28 085	
	
	Раздел 2.  Дождевая канализация	
	
18.	Е66-23-1 
Замена люков колодцев и камер, шт.	9	918.39	33.03	11.24	8 265.51	297.27	101.16	10.64	5.12	43 174	3 163	518	
				874.12			7 867.08		5.02	10.64		39 493		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	8 265.51	297.27	101.16			43 174	3 163	518	
			7 867.08					39 493		
	
	Раздел 3.  Тротуар	
	
19.	Е68-12-4 
Демонтаж покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 0,04, 100 м3	0.0732	10 420.86	2 146.35	8 274.51	762.81	157.11	605.69	10.64	3.44	3 755	1 672	2 084	
					473.44			34.66	1	10.64			369	
	Объем: 183*0.04													
20.	Е68-14-1 
Демонтаж бортовых камней БР 100,20,8, 100 м	2.17	2 533.48	625.94	1 907.54	5 497.65	1 358.29	4 139.36	10.64	3.41	28 567	14 452	14 115	
					105.66			229.28	1	10.64			2 440	
21.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	19.4256	4.72		4.72	91.69		91.69		4.74	435		435	
										1				
	Объем: 7.32*1.8+217*0.2*0.08*1.8													
22.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	19.4256	27.17		27.17	527.79		527.79		4.74	2 502		2 502	
										1				
	Объем: 7.32*1.8+217*0.2*0.08*1.8													
23.	Е01-01-013-14 
Разработка грунта (основания) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3	0.02196	6 030.60	143.59	5 878.01	132.43	3.15	129.08	10.64	4.08	561	34	527	
				9.00	822.24		0.20	18.06	4.97	10.64		1	192	
	Объем: 183*0.12													
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
24.	Х403-1-15 
Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	35.136	27.17		27.17	954.65		954.65		4.74	4 525		4 525	
										1				
	Объем: 183*0.12*1.6													
25.	Е27-07-002-1 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров	1.83	6 317.78	270.68	378.81	11 561.53	495.34	693.23	10.64	3.79	53 850	5 270	2 627	
				5 668.29	48.84		10 372.97	89.37	4.43	10.64		45 952	951	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
26.	Е27-07-002-2 
При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2 дорожек и тротуаров	1.83	1 519.38	16.70	38.59	2 780.46	30.56	70.62	10.64	3.61	12 449	325	255	
				1 464.09	4.20		2 679.28	7.69	4.43	10.64		11 869	82	
	Поправки: ПЗ: *3; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
27.	Е27-07-001-1 
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2	1.83	408.10	171.61	78.36	746.82	314.05	143.40	10.64	4.69	5 542	3 342	673	
				158.12	0.80		289.36	1.46	5.28	10.64		1 528	16	
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3948.35=552.99*7.14) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
28.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	13.0662	552.01			7 212.67					36 453			
				552.01			7 212.67		2 789.86			36 453		
	Объем: (1.83)*(7.14)													
29.	Е27-07-001-2 
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к расценке 27-07-001-1, 100 м2	1.83	75.35	52.67	22.68	137.88	96.39	41.50	10.64	4.74	1 222	1 026	197	
									5.23	10.64				
	Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(669.12=552.99*1.21) ]	
	Поправки: ПЗ: *2; ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
30.	С410-0008 
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, т	4.4286	552.01			2 444.63					12 355			
				552.01			2 444.63		2 789.86			12 355		
	Объем: (1.83)*(1.21)*2													
31.	Е27-02-010-2 
Установка бортовых камней бетонных БР 100,20,8  при других видах покрытий, 100 м	2.17	4 667.63	784.81	102.25	10 128.75	1 703.03	221.88	10.64	4.45	61 686	18 120	987	
				3 780.57	12.81		8 203.84	27.80	5.19	10.64		42 578	296	
	Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25	
32.	С403-0051-001 
Камни бортовые бетонные, шт.	217	239.87			52 052.01					52 052			
				239.87			52 052.01		9 628.04			52 052		
	Поправки: М: =216.10*1.11	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	95 031.77	4 157.92	7 618.89			275 954	44 241	28 927	
			83 254.96	408.32				202 788	4 346	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	399 931.95	10 141.01	56 429.65			1 505 480	107 902	227 425	
			333 361.26	3 047.80				1 170 157	32 431	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	399 931.95	10 141.01	56 429.65			1 505 480	107 902	227 425	
			333 361.26	3 047.80				1 170 157	32 431	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	162 906.39					299 669			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 2, 19, 20; %=89.3 - по стр. 5, 23; %=133.48 - по стр. 7, 9-16, 25-27, 29, 31; %=101.52 - по стр. 18)	15 588.70					165 868			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 19, 20; %=42.5 - по стр. 5, 23; %=80.8 - по стр. 7, 9-16, 25-27, 29, 31; %=43 - по стр. 18)	9 377.36					99 778			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	424 898.01					1 771 126			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	424 898.01					1 771 126			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ- 2%	8 497.96					35 423			
			8 497.96					35 423		
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	433 395.97					1 806 549			
	НДС- 18%	78 011.27					325 179			
	Всего с НДС	511 407.25					2 131 728			

Составил:	                                                                                             И.Д. Савчуков	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)