«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Начальник отдела контроля, подготовки и организации
ремонта жилищного фонда администрации
Центрального района ГО «Город Калининград»	Глава администрации Центрального района
ГО «Город Калининград»	
_________________________ / Козаченко М.Н. /	__________________________ /Лебедев А.А /	
«______»____________________ 2012г.	«______»____________________ 2012г.	

                                                                                                               Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Гостинная дом №16-18	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	3	4	5	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	6.101	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6.101	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.05	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.15	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.02	
6.	Разборка подшивки карниза (применительно)	100 м2 подшивки	0.188	
7.	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.188	
8.	Простая окраска по дереву: карниза (применительно)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.188	
9.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2 покрытия	6.101	
10.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
11.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
12.	Окно пластиковое	шт	4	
13.	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм	1 решетка	8	
14.	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	16.9803	
15.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.101	
16.	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	126.2907	
17.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6.101	
18.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	622.302	
19.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	6.101	
20.	Металлочерепица в комплекте	м2	744.322	
21.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.86	
22.	Снегозадерживающие устройства	м	86	
23.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.941	
24.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.941	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.12	
26.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0.7	
27.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.12	
28.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.06	
29.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
30.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.7	
31.	Обивка кровельной сталью боковин слуховых окон и деревянных вентшахт (применительно)	100 м2 проемов	0.264	
32.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.11	
33.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5-ти каналов)	100 м труб	0.08	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-ти каналов)	100 м труб	0.03	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	1000 шт.	3.05	
36.	Устройство бетонных оголовников (применительно)	100 м3 в деле	0.005	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.358	
38.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (дымоходов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.358	
39.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.24	
40.	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных из нержавеющей стали труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.24	
41.	Труба диаметром 100 мм из нержавеющей стали	м	24	
42.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	6	
43.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн.	25.556	
44.	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн.	25.556	
		
Составил:	 Инженер ООО «ЖЭУ»                                                                                                                                       Милицина  Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Ведущий специалист отдела   КП и ОР жилищного фонда
администрации Центрального района ГО "Город Калининград"				
	(должность, подпись, Ф.И.О)