«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»
	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ -7»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.В. Горбатенко /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на благоустройство дворовой территории МКД №8а-8б по Ленинскому пр-ту по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» (дополнительные работы)
ИЗМЕНЕНИЯ	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0.0151	
2.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.67	
3.	Разборка навесных панелей из  стального профлиста МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	100 м2	0.27	
4.	Демонтаж металлических конструкций  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д  При демонтаже (разборке) металлических конструкций (столбы ограждения)	1 т конструкций	0.154	
5.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0408	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	19.0718	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	19.0718	
	Регулировка дорожного бортового камня	
8.	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3 конструкций	0.0045	
9.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.113	
10.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1.1187	
11.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.1187	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.00113	
13.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-0.1153	
14.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.1243	
15.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.113	
16.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	11.3	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (S=940м2)	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.376	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	601.6	
19.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.376	
20.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.94	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.47	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-47.94	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	47.94	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	94	
25.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	958.8	
	Устройство площадки под мусорный контейнер	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0163	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.08	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0163	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0816	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.98	
31.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.0408	
32.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.304	
33.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.11832	
34.	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	-0.0033	
35.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.1183	
36.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.1183	
37.	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	0.181	
38.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	40.53	
39.	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,5	т	0.1458	
	Установка бортовых камней	
40.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01286	
41.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.576	
42.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01286	
43.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0778	
44.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.56	
45.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.9	
46.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
47.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.85	
48.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0168	
49.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.3129	
50.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	85	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)