«УТВЕРЖДАЮ»	
						
	                 Директор МКУ «КР МКД»	
		
	         ________________ /Русович С.Б./	
		
	        «______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт МКД № 34-42 по ул. Парковая Аллея в г.Калининграде	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД № 34-42 по ул. Парковая Аллея в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	5.253	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.253	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков сплошной	100 м2 кровли	4.593	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.64	
5.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5.253	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.31	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.64	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.92	
9.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	6.2445	
10.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( при замене мауэрлата)	1 м3 кладки	2.7	
11.	Покрытие пленкой стен и кровель, под утеплитель	100 м2 покрытия	0.6408	
12.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	80.1	
13.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	9.612	
14.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	196.0848	
15.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	5.253	
16.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	656.625	
17.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.06	
18.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.252	
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.06	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.396	
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.21	
22.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	
23.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0.91	
24.	Разборка люка выхода на крышу	100 окон	0.04	
25.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0162	
26.	Окно-люк FACRO WGI 0,75х0,54	м2	1.62	
27.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.72	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.72	
29.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15.511	
30.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	321.0777	
31.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.253	
32.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	15	
33.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.328	
34.	Устройство снегозадержателей ( прим)	100 м ограждения	0.76	
35.	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0.04	
36.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
37.	Окно слуховое полукруглое ПВХ 0,25м2	м2	1	
38.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.048	
39.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.02112	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.78	
41.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.24	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.12	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.12	
44.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.65	
45.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз)	100 м2 подшивки	0.38	
46.	Устройство подшивки карниза	100 м2 потолка	0.38	
47.	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	43.041	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.041	
	ПЕРЕКРЫТИЕ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА	
50.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	1 м3 изоляции	27.41	
51.	Ремонт деревянных балок нашивкой досок	100 м досок	1	
52.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.04	
53.	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	2.7412	
54.	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	2.7412	
55.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	2.7412	
56.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	335.523	
57.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, три слоя	100 м2 изолируемой поверхности	2.7412	
58.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	2.7412	
59.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	822.36	
60.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	2.7412	
61.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	33.552	
62.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.93	
63.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	122.751	
	
	Раздел 2.  Двери входа в подъездах №34,40,42	
	
64.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.066	
65.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6.6	
66.	Дверь металлическая	м2	6.6	
67.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0243	
68.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0243	
69.	Окраска наружных откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0243	
70.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0486	
	Прочие работы	
71.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27.645	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.645	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля        	Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля	О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)