«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ / Шешеловская С.Я./	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши МКД №51 по пр. Победы	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.952	
2.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.618	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.57	
4.	Разборка сплошной обрешетки	100 м2 кровли	4.57	
5.	Разборка кирпичных стен(мауэрлат)	1 м3	0.8	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.996	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.64	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок	100 м	0.84	
10.	Разборка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.72	
11.	Установка элементов каркаса из брусьев (стойки)	1 м3 древесины в конструкции	0.72	
12.	Демонтаж части конька	1 м3 древесины в конструкции	0.135	
13.	Устройство конька	1 м3 древесины в конструкции	0.135	
14.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.008	
15.	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.02	
16.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0084	
17.	Окно-люк Keylit	1 м2	0.8424	
18.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
19.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
20.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.96	
21.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (применит)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.27	
22.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1188	
23.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.05	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.21	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(трех  канальный)	100 м труб	0.034	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1496	
27.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(9-ти канальный)	100 м труб	0.016	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.2816	
29.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.41	
30.	Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.41	
31.	Ремонт бетонных оголовников	1 м3	0.2	
32.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2948	
33.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	88.9024	
34.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.57	
35.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный (Этернит)	1 м2	584.96	
36.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.905	
37.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.905	
38.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.38	
39.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.905	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.53	
41.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.18	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.09	
43.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
44.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.58	
45.	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.38	
46.	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.38	
47.	Разборка засыпного утеплителя кровли	100 м2 стен	1.1572	
48.	Покрытие пленкой кровель	100 м2 покрытия	1.1572	
49.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	144.65	
50.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	17.358	
51.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	354.1032	
52.	Покрытие пленкой кровель	100 м2 покрытия	1.1572	
53.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	144.65	
54.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	40.75	
55.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	40.75	

Составил:	Инженер ООО «ЖЭУ-18»                             Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)