«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
         Директор МКУ «КР МКД»	   Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
      ________________ / С.Б. Русович/	________________ / И.А.Макарова/	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД № 22 по ул. Тихоненко в Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0.12	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.25	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0.49	
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	0.25	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.24	
6.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	23.425	
7.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	22.296	
8.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 40-45 мм	шт.	24	
9.	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	0.5	
10.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм	10 шт.	1.2	
11.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм	шт.	1	
12.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	10	
13.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	3	
14.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	2.5	
15.	Клей "Армофлекс" 520	л	-0.357	
16.	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	-0.05	
17.	Краска "Армофиниш"	л	-3.595	
18.	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	-3.75	
19.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	27.5	
20.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм	1 врезка	1	
21.	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	-1	
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
22.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0.12	
23.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.25	
24.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.27	
25.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
26.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.12	
27.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.27	
28.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	7.28	
29.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	
30.	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	-1	
31.	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	-1	
32.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	27	
33.	Ревизия ПВХ 110	шт	4	
34.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	12	
35.	Манжет переход с чугуна на пластик д.50мм	шт	5	
36.	Манжет переход с чугуна на пластик д.110мм	шт	5	
	
	Раздел 3.  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
37.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.18	
38.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.13	
39.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.8	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ	
40.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.03	
41.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0.09	
42.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.12	
43.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	
44.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.027	
45.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.18	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	0.18	
	Монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (сущ)	
48.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
49.	Автоматический выключатель GLS6 -С32/3	шт	1	
50.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
51.	Автомат CLS6-В10/2	шт	2	
52.	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0.009	
53.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	шт.	3	
54.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.005	

55.	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	1	
56.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	шт	1	
57.	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0.1	
58.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.01	
	Щиты  распределительные этажные	
59.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	3	
60.	Шкаф  распределительный наружного исп  для электрооборудования,   типа  NRP 24 с замком.	шт	3	
61.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	7	
62.	Автоматический выключатель GLS6 -В25/2	шт	7	
63.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2  (переподключение квартир)	100 шт.	0.14	
64.	Сжимы ответвительные У-733 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	шт.	21	
	Электроснабжение подъездов освещение МОП  (стояки, подвал)	
65.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.25	
66.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	25.5	
67.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	1.3	
68.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.	2.5	
69.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1.02	
70.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	105.06	
71.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм	шт.	100	
72.	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0.05	
73.	Рукава металлические РЗ-Ц-Х диаметром условного прохода: 20 мм	м	5.15	
74.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.65	
75.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.4	
76.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.25	
77.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.1071	
78.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.0255	
79.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.45	
80.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.0459	
81.	Коробка распред.  ip44	шт	12	
82.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.16	
83.	Светильник  настенный   IP54	шт	14	
84.	Светильник  потолочный  IP44	шт	2	
85.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	16	
86.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.12	
87.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	12	
	устройство контура заземления	
88.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.018	
89.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.018	
90.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
91.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.034	
92.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
93.	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
94.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.25	
95.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.026	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля                                   Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                                     О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)