«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович /
«______»____________________ 2016г.	________________ /И. А. Макарова /
«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт крыши МКД №73а по ул. Тихоненко в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.6	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.6	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок сплошной	100 м2 кровли	1.6	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.02	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.14	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.38	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.28	
8.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата)	1 м3 кладки	0.03	
9.	Смена лобовых досок	100 м досок	0.28	
10.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.012	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0504	
12.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м труб	0.012	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0792	
14.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.12	
15.	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
16.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.45	
17.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.45	
18.	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.36	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	68.0064	
20.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.36	
21.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	7.452	
22.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.12	
23.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	1.6	
24.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	36	
25.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.35	
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.14	
27.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.07	
28.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
29.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.3	
30.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	0.18	
31.	Устройство бетонного оголовка	1 м3	0.05	
32.	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали (оголовник)	100 м2 покрытия	0.015	
33.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.04	
34.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	3	
35.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	1	
36.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
	МАНСАНДА	
37.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.984	
38.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.164	
39.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.12	
40.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	140	
41.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	14.76	
42.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	301.104	
43.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.12	
44.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	140	
45.	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.164	
46.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.164	
47.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.07216	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27.16	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.16	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)