«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Киевская,д. 74А-74Е	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  	
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Киевская,д. 74 А-74Е	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Киевская,д.74а-74е	
	
	Минимальные работы по ул.Киевская,д.74а-74е	
	Демонтажные работы по ул.Киевская,74 а-е	
1.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.04	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.333	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	76.308	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	76.308	
	Монтажные работы по ул.Киевская,74 а-е	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.14535	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	232.56	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.646	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	71.06	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.323	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.323	
11.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	80.75	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1615	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.473	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	32.3	
15.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	329.46	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.04347	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	69.552	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.209	
19.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	22.99	
20.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.161	
21.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.161	
22.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	20.125	
23.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0644	
24.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.569	
25.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	16.1	
26.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	164.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.013	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.8	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.104	
30.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.44	
31.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.026	
32.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.652	
33.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.2	
34.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (оранжевая)	м2	53.04	
	Установка бортовых камней	
35.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02612	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.792	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.155	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.05	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.62	
40.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	162	
41.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	2.06	
42.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.040788	
43.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	10.452	
44.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	206	
45.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
46.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	
	Дополнительные работы по ул.Киевская,д.74а-74е	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.3285	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	525.6	
49.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.46	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	160.6	
51.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.73	
52.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.73	
53.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	182.5	
54.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.365	
55.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	37.23	
56.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	73	
57.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	468.18	
58.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	276.42	
	Установка бортовых камней	
59.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01665	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	26.64	
61.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.111	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.21	
63.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.85	
64.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	185	
65.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.3	
66.	Выемка кустарников	10 м	6.8	
67.	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений, без стоимости	10 м	6.8	
68.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	4.9	
69.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	6	
70.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.6	
	Устройство контейнерной площадки (6*8,5м)	
71.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0179	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.64	
73.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.102	
74.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.22	
75.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7.65	
76.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.313	
77.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.313	
	Ограждение контейнерной площадки	
78.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
79.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	27.5	
80.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1763	
81.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	41	
82.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
83.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	41	
84.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.132	
85.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.132	
	Дождеприемный колодец (5шт)	
86.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.069	
87.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	110.4	
88.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.255	
89.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.805	
90.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.51	
91.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	51.51	
92.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.3	
93.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.828	
94.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
95.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
96.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
97.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
98.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	5	
99.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.5321	
100.	Песок природный для строительных работ средний	м3	58.531	
	Смотровой колодец (3 шт)	
101.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.08872	
102.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	141.952	
103.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.495	
104.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.445	
105.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.99	
106.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	99.99	
107.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.234	
108.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.64584	
109.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
110.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
111.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
112.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
113.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
114.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
115.	Люки чугунные тяжелые	шт.	3	
116.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.7323	
117.	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.553	
	
	Раздел 2.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы на муниципальной земле	
118.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.064	
119.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.44	
120.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	15.876	
121.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	15.876	
	Монтажные работы на муниципальной земле	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
122.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.041	
123.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.082	
124.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.082	
125.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	10.25	
126.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0656	
127.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.067568	
128.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.082	
129.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	7.683	
130.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008856	
131.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.082	
132.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	1.9188	
133.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0002296	
134.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0942	
135.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.097026	
136.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.082	
137.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	7.9212	
138.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008856	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
139.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.11475	
140.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	183.6	
141.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.51	
142.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	56.1	
143.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.255	
144.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.255	
145.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	63.75	
146.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1275	
147.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.005	
148.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25.5	
149.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	260.1	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
150.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00675	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.8	
152.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.033	
153.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.63	
154.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.025	
155.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.025	
156.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	3.125	
157.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.01	
158.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.02	
159.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.5	
160.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	25.5	
	Установка бортовых камней	
161.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00837	
162.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.392	
163.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.054	
164.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.94	
165.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.83	
166.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	83	
167.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.16	
168.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.003168	
169.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.812	
170.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	16	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                            К.С. Красный	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                                                  Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)