«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор «ЖЭУ  №12 Ц»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 8
На  	
капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, отмостки и внутридомовые сети многоквартирного жилого дома по адресу: пр-т Мира д. № 132, 
ул. К. Маркса д. № 120-148; № 152-158, ул.  Каштановая аллея, д. №73 в г. Калининграде.	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	6.555	
2.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	37.5	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	44.055	
4.	Е58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	44.055	
5.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.9	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.32	
7.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	15.7	
8.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.5	
9.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	7.23	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.21	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	21	
12.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	15.54	
13.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм( прим.)	1 решетка	42	
14.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	47.3405	
15.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	979.94835	
16.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	44.055	
17.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	5506.875	
18.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	44.055	
19.	Цена поставщика.	Коньковая планка	м	582	
20.	Цена поставщика.	Примыкания к трубам вентканалов, стенам	м	205.6	
21.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	6.253	
22.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	12.506	
23.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	6.253	
24.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.265	
25.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.265	
26.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1166	
27.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали( капельник)	100 м2 покрытия	2.5012	
28.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	4.559	
29.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.78	
30.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.39	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.39	
32.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	4.5	
33.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	1.01	
34.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	4.242	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  ( 8 каналов)	100 м труб	0.28	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	4.312	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 10 каналов)	100 м труб	0.39	
38.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	7.722	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.34	
40.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	8.228	
41.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах  ( применительно)	1 м3	1.42	
42.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2.913	
43.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.913	
44.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	227.75	
45.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	227.75	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
46.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	80.273	
47.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	7.96	
48.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	7.96	
49.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	5.0303	
50.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	15	
	цоколь	
51.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2.23	
52.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.23	
53.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	240.84	
54.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов и отливов кирпичных ( цоколь)	100 м2	0.574	
55.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню  откосов и отливов (применительно)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.574	
56.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	222.915	
57.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.804	
	фасад от 0.000	
58.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ( дворовой фасад)	100 м2	33.55	
59.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен( дворовой фасад)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	33.55	
60.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая( дворовой фасад)	100 м2 окрашиваемой поверхности	33.55	
61.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ( 60%)( лицевой фасад)	100 м2 отремонтированной поверхности	9.7	
62.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	22.633	
63.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	32.333	
64.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	32.333	
65.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	32.333	
66.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (карниз)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.4926	
67.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4926	
68.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.9704	
69.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карниз)	100 м2 обработанной поверхности	1.9704	
70.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов ( карниз)	100 м2 обработанной поверхности	1.9704	
71.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов( карниз)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.9704	
72.	Е61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (портал входной двери)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.1236	
73.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(портал входной двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1236	
74.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.2884	
75.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (портал входной двери)	100 м2 обработанной поверхности	0.2884	
76.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(портал входной двери)	100 м2 обработанной поверхности	0.2884	
77.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(портал входной двери)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2884	
78.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (50% от площади откосов)	100 м2 отремонтированной поверхности	1.4325	
79.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4325	
80.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1.4325	
81.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	1.4325	
82.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(откосы)	100 м2 обработанной поверхности	1.4325	
83.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов(откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.4325	
84.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	4.85	
85.	Е62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
86.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	274.17	
87.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	274.17	
	Замена подъездных окон	
88.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.567	
89.	Е10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.567	
90.	С203-0989	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.2	
91.	С203-0991	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	46.5	
92.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.48	
93.	С101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	48	
94.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.46	
95.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	
	Ремонт балконов	
96.	Е59-3-1	Разборка балконных ограждений при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м решетки	1.33	
97.	Е54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	100 м2 перекрытий	0.63	
98.	Е46-03-009-02	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	1.05	
99.	Е46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	2.1	
100.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	3.85	
101.	Е69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	3.85	
102.	Е69-2-3	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	2.1	
103.	Е09-03-014-01	Монтаж  конструкций балкона из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (усиление) (применительно)	1 т конструкций	5.57	
104.	С101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	5.57	
105.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	49	
106.	Е13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	
107.	Е06-01-041-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3 в деле	0.057	
108.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.672	
109.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.456	
110.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.672	
111.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.672	
112.	Е09-03-029-01	Монтаж ограждений балконов	1 т конструкций	9.24	
113.	Цена поставщика.	Ограждение балконов	м2	154	
114.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.54	
115.	Е15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков (низ балкона)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.73	
116.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (балкона)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.73	
117.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	17.3563	
118.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	17.3563	
	Замена подъездных дверей	
119.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.16235	
120.	Е09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	16.235	
121.	Цена поставщика.	Блоки дверные металлические	м2	16.235	
	Ремонт отмостки	
122.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	53.5	
123.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.07	
124.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.605	
125.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	53.5	
126.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	53.5	
127.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	53.5	
128.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	1284	
129.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	1284	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	Ремонт полов в подвале	
130.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	25	
131.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	25	
132.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	60	
133.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	60	
	Ремонт стен	
134.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов	100 м2	13.28	
135.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	12.2	
136.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.08	
137.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	13.28	
138.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	47.808	
139.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	47.808	
	Замена подвальных окон	
140.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.421	
141.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.421	
142.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	42.1	
143.	Е15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.6042	
144.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.6042	
	
	Раздел 4.  Внутридомовые сети	
	
145.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	9.592	
146.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	6.219	
147.	С507-3348	Труба из полипропилена PN 16/20	м	577.7451	
148.	С507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40	шт.	45	
149.	С507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40	шт.	148	
150.	С507-0914	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	59.2	
151.	С507-5002	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	180	
152.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	225	
153.	С509-1277	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	148	
154.	С301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	85.176	
155.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	3.373	
156.	С507-3350	Труба из полипропилена PN 16/32	м	316.0501	
157.	С509-1280	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	шт.	20	
158.	Е16-07-001-02	Установка кранов диаметром 25 мм	1 кран	45	
159.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	45	
160.	Е16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	148	
161.	Е26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	3.45	
162.	С104-0616	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	м	337.3	
163.	С104-0611	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	м	225	
164.	Е69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях чердачных	100 отверстий	1.03	
165.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	1.03	
166.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0.45	
167.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.1	
168.	Е16-04-001-01	Установка гильз из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (при проходе труб водопровода в перекрытиях) (применительно)	100 м трубопровода	0.74	
169.	Е55-7-1	Заделка отверстий в гильзах прохода трубопроводов  (применительно)	100 м заделанных щелей	1.48	
170.	С101-3661	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	шт.	46.25	
171.	Х311-1037	Погрузка строительного мусора	т	2.9496	
172.	Х403-1-15	Перевозка строительного мусора на расстояние 15 км	т	2.9496	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)