«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.Я. Шешеловская /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, пр. Мира, 49-51	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.5621	
2.	Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня	100 м3 конструкций	0.257	
3.	Демонтаж покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	3.74	
4.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.7	
5.	Демотаж металлических столбиков	1 т конструкций	0.1	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	172.702	
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	172.702	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть	
	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3901	
9.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	624.16	
10.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.39013	
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.177	
12.	Песок природный для строительных работ средний	м3	239.47	
13.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.08868	
14.	Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси (прим)	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4355	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	44.42	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	107.8	
17.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщ.80мм, серая М-400	м3	1099.56	
18.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.78	
19.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	178	
20.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1 м3 водосброса	0.27	
21.	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м3	0.27	
22.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	4	
	
	Раздел 3.  Устройство пешеходной зоне	
	
23.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1053	
24.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	23.17	
25.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	23.17	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0602	
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 7 км (класс груза 1)	т	96.3	
28.	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.06019	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.301	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33.11	
31.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.21	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	21	
33.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.22	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004356	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.12	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
37.	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1 м3 водосброса	0.27	
38.	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м3	0.27	
	
	Раздел 4.  Озеленение	
	
39.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
40.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	
	
	Раздел 5.  Ремонт дождевой канализации	
	
41.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.079	
42.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.0237	
43.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.184	
44.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (прим)	100 м трубопровода	0.46	
45.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0564	
46.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм(прим)	1 врезка	5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)