«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	16 102 954	руб.	Смета на сумму:	16 102 954	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /А.О. Манойло /	

	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением по ул.Березовая, д.3-17, г.Калининград	
Сметная стоимость:	16 102.954	тыс. руб.	
монтажных работ:	39.263	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	16.515	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 948.052	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-I квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за I квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		31.5	9 945.52	313 284	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	2.205	236.670	522	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	1644.3	167.930	276 127	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	2.205	1 080.04	2 381	
			(1)			236.67	522	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	128.52	270.58	34 775	
		Накладные расходы				110%	304 314	
		Сметная прибыль				68%	188 121	
		Всего с НР и СП					805 719	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.2835	10 800.13	3 062	
		Объем: (31.5)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		1.1025	131 574.69	145 061	
		Объем: (31.5)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		3.1	912.71	2 829	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	17.019	166.250	2 829	
		Накладные расходы				78%	2 207	
		Сметная прибыль				50%	1 415	
		Всего с НР и СП					6 450	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		3.1	24 232.51	75 121	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	25.792	295.070	7 610	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	64.48	174.220	11 234	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	25.792	2 378.72	61 352	
			(1)			295.07	7 610	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	1.24	2 044.45	2 535	
		Накладные расходы				78%	14 698	
		Сметная прибыль				50%	9 422	
		Всего с НР и СП					99 241	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, откосов	100 м2		26	3 459.28	89 941	
		Объем: 2450+150						
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	593.32	151.590	89 941	
		Накладные расходы				99%	89 042	
		Сметная прибыль				60%	53 965	
		Всего с НР и СП					232 947	
	
7.	ГЭСН 26-01-036-01	Разборка изоляции изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен, толщ.100мм	100 м2		0.31	2 115.16	656	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.064	0.01984	251.655	5	
7. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	12.848	3.98288	160.110	638	
7. 3.	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.024	0.00744	619.43	5	
			(1)			276.63	2	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0124	1 080.04	13	
			(1)			236.67	3	
		Накладные расходы				90%	579	
		Сметная прибыль				60%	386	
		Всего с НР и СП					1 621	
	
8.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		15	472.34	7 085	
8. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	40.65	174.220	7 082	
8. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.15	20.52	3	
		Накладные расходы				86%	6 091	
		Сметная прибыль				70%	4 957	
		Всего с НР и СП					18 133	
	
9.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.3	3 069.65	921	
		Объем: (15.0)*0.02						
	
10.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1.7	5 777.40	9 822	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.731	276.630	202	
10. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	60.163	155.780	9 372	
10. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.34	951.88	324	
			(1)			276.63	94	
10. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.391	317.68	124	
			(1)			276.63	108	
10. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0748	20.52	2	
		Накладные расходы				86%	8 234	
		Сметная прибыль				70%	6 702	
		Всего с НР и СП					24 757	
	
11.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.4301	2 824.83	1 215	
		Объем: (1.7)*0.253						
	
12.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.6834	14 335.89	9 797	
		Объем: (1.7)*0.402						
	
13.	ГЭСНр 53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.3	65 184.46	19 555	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.3	276.630	83	
13. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	119.295	161.500	19 266	
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.3	951.88	286	
			(1)			276.63	83	
13. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.177	20.52	4	
		Накладные расходы				86%	16 640	
		Сметная прибыль				70%	13 544	
		Всего с НР и СП					49 739	
	
14.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.72	2 824.83	2 034	
		Объем: (0.3)*2.4						
	
15.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.56	14 335.89	22 364	
		Объем: (0.3)*5.2						
	
16.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: толщ.до 20мм	100 м2		0.4	17 926.25	7 170	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.112	182.880	203	
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	28.352	187.210	5 308	
16. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.36	15.18	5	
16. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.112	277.68	309	
			(1)			182.88	203	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14	20.52	3	
16. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.756	2 044.45	1 546	
		Накладные расходы				95%	5 235	
		Сметная прибыль				47%	2 590	
		Всего с НР и СП					14 996	
	
17.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: фронтон	100 м2		0.3	17 926.25	5 378	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.834	182.880	153	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	21.264	187.210	3 981	
17. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.27	15.18	4	
17. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.834	277.68	232	
			(1)			182.88	153	
17. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.105	20.52	2	
17. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.567	2 044.45	1 159	
		Накладные расходы				95%	3 927	
		Сметная прибыль				47%	1 943	
		Всего с НР и СП					11 248	
	
18.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		0.3	12 515.01	3 755	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.039	236.670	9	
18. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	24.48	151.590	3 711	
18. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.03	11.72		
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.039	1 080.04	42	
			(1)			236.67	9	
18. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.054	20.52	1	
		Накладные расходы				79%	2 939	
		Сметная прибыль				50%	1 860	
		Всего с НР и СП					8 554	
	
19.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		33	32.49	1 072	
		Объем: (0.3)*110.0						
	
20.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.075	13 160.76	987	
		Объем: 30*2.5/1000						
	
21.	ГЭСН 15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2		0.3	13 028.66	3 909	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.126	236.670	30	
21. 2.	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61.57	18.471	204.120	3 770	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.153	11.72	2	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.126	1 080.04	136	
			(1)			236.67	30	
21. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.068	0.0204	20.52		
		Накладные расходы				95%	3 610	
		Сметная прибыль				47%	1 786	
		Всего с НР и СП					9 305	
	
22.	14.4.01.03-0101	Состав грунтовочный на латексной основе	т		0.0054	67 013.76	362	
		Объем: (0.3)*0.018						
	
23.	04.3.01.02-0004	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т		0.12	63 671.85	7 641	
		Объем: (0.3)*0.4						
	
24.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.3	2 403.65	721	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.018	236.670	4	
24. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	3.882	180.650	701	
24. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.021	11.72		
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.018	1 080.04	19	
			(1)			236.67	4	
24. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.003	41.34		
		Накладные расходы				95%	670	
		Сметная прибыль				47%	331	
		Всего с НР и СП					1 722	
	
25.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		3.9	101.59	396	
		Объем: (0.3)*13.0						
	
26.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		11.4	170.00	1 938	
		Объем: 0.30*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
27.	ГЭСН 15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		24.5	168 191.98	4 120 704	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	692.86	268.039	185 713	
27. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	8848.665	174.220	1 541 614	
27. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	148.96	439.79	65 511	
			(1)			236.67	35 254	
27. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	271.95	795.13	216 236	
			(1)			276.63	75 230	
27. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	271.95	1 434.61	390 142	
			(1)			276.63	75 230	
27. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	4.9	41.70	204	
27. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	2.45	20.52	50	
27. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	110.054	247.72	27 263	
27. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	21.805	7.55	165	
27. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	2940	49.15	144 501	
27. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.147	229.97	34	
27. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	8.82	658.71	5 810	
27. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	3301.375	40.13	132 484	
27. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	9800	29.81	292 138	
27. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	79.87	96.79	7 731	
27. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.098	58 942.11	5 776	
27. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	147	20.77	3 053	
27. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	14700	21.37	314 139	
27. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	20382.775	24.27	494 690	
27. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	1100.54	284.65	313 269	
27. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	622.79	173.15	107 836	
27. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	311.395	130.50	40 637	
27. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	48.02	362.78	17 421	
		Накладные расходы				95%	1 640 961	
		Сметная прибыль				47%	811 844	
		Всего с НР и СП					6 573 508	
	
28.	12.2.05.02-0004	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3		274.4	4 962.00	1 361 573	
		Объем: (24.50)*11.2						
	
29.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		3.5	7 894.95	27 632	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.42	263.310	111	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	144.935	166.250	24 095	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.28	317.68	89	
			(1)			276.63	77	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.14	1 080.04	151	
			(1)			236.67	33	
29. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.014	61 618.16	863	
29. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.021	115 908.09	2 434	
		Накладные расходы				83%	20 091	
		Сметная прибыль				65%	15 734	
		Всего с НР и СП					63 457	
	
30.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.644	62 757.96	40 416	
		Объем: (3.5)*0.184						
	
31.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		44	344.41	15 154	
		Объем: 350*0.25*0.03/60*1000						
	
	Водосточная система	
32.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		3.25	10 258.88	33 341	
32. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	196.3	167.930	32 965	
32. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.00325	115 908.09	377	
		Накладные расходы				83%	27 361	
		Сметная прибыль				65%	21 427	
		Всего с НР и СП					82 129	
	
33.	ГЭСН 13-06-003-01 
(прим.)	Очистка поверхности щетками, лестницы пожарной	м2		6	149.63	898	
33. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	5.4	166.250	898	
		Накладные расходы				81%	727	
		Сметная прибыль				60%	539	
		Всего с НР и СП					2 164	
	
34.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.06	2 233.44	134	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	221.300		
34. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.3186	206.910	66	
34. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0006	11.72		
34. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
34. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0006	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
34. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0672	20.00	1	
34. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00072	75 972.52	55	
34. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00012	89 619.66	11	
		Накладные расходы				81%	53	
		Сметная прибыль				60%	40	
		Всего с НР и СП					227	
	
35.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за два раза	100 м2		0.06	5 412.86	325	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0024	221.300	1	
35. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.66	0.4596	176.450	81	
35. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.0012	11.72		
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.0012	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
35. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0012	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
35. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.3	0.078	20.00	2	
35. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.038	0.00228	99 822.46	228	
35. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0028	0.000168	71 114.10	12	
		Накладные расходы				81%	66	
		Сметная прибыль				60%	49	
		Всего с НР и СП					441	
	
36.	ГЭСН 20-02-002-08	Демонтаж пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.2	1 658.22	332	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0092	0.00184	241.882		
36. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.92	1.984	166.250	330	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.0012	0.00024	317.68		
			(1)			276.63		
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.008	0.0016	1 080.04	2	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				115%	380	
		Сметная прибыль				71%	234	
		Всего с НР и СП					946	
	
37.	ГЭСН 20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.		0.2	5 455.73	1 091	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.023	0.0046	241.882	1	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.8	4.96	166.250	825	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.003	0.0006	317.68		
			(1)			276.63		
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.004	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
37. 5.	01.7.15.07-0152	Дюбель с шурупом 6/35 мм	100 шт.	4.04	0.808	40.07	32	
37. 6.	14.5.01.07-1000	Герметик клей силиконовый	л	2.1267	0.42534	539.94	230	
		Накладные расходы				115%	950	
		Сметная прибыль				71%	586	
		Всего с НР и СП					2 627	
	
38.	С Цена поставщик.	Решетка вентиляционная пластмассовая: размером 154*154 мм	шт		20	110.00	2 200	
		Поправки: М: =110	
	
39.	ГЭСНр 64-42-1 
(прим.)	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм	100 м		0.06	44 432.70	2 666	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.024	276.630	7	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	266.5	15.99	166.250	2 658	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.4	0.024	317.68	8	
			(1)			276.63	7	
		Накладные расходы				74%	1 972	
		Сметная прибыль				50%	1 333	
		Всего с НР и СП					5 971	
	
40.	С Цена поставщик.	Декоративный элемент МВ-250/1, длина 2 м	шт		3	1 642.00	4 926	
		Поправки: М: =1642	
	
41.	ГЭСНр 64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:	100 м		0.16	35 508.04	5 681	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.032	276.630	9	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	213.2	34.112	166.250	5 671	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.2	0.032	317.68	10	
			(1)			276.63	9	
		Накладные расходы				74%	4 203	
		Сметная прибыль				50%	2 840	
		Всего с НР и СП					12 724	
	
42.	С Цена поставщик.	Декоративный элемент КВ-160/1, длина 2 м	шт		8	2 069.00	16 552	
		Поправки: М: =2069	
	
43.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска декоративных элементов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.23	2 403.65	553	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0138	236.670	3	
43. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	2.9762	180.650	538	
43. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0161	11.72		
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0138	1 080.04	15	
			(1)			236.67	3	
43. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0023	41.34		
		Накладные расходы				95%	514	
		Сметная прибыль				47%	254	
		Всего с НР и СП					1 321	
	
44.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		2.99	101.59	304	
		Объем: (0.23)*13.0						
	
45.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		8.74	170.00	1 486	
		Объем: 0.23*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
	Карниз	
46.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		1.9	3 459.28	6 573	
46. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	43.358	151.590	6 573	
		Накладные расходы				99%	6 507	
		Сметная прибыль				60%	3 944	
		Всего с НР и СП					17 024	
	
47.	ГЭСНр 53-14-1 
(прим.)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		2.2	472.34	1 039	
47. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	5.962	174.220	1 039	
47. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.022	20.52		
		Накладные расходы				86%	894	
		Сметная прибыль				70%	727	
		Всего с НР и СП					2 660	
	
48.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.044	3 069.65	135	
		Объем: (2.2)*0.02						
	
49.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.9	1 244.34	2 364	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.038	256.650	10	
49. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	12.445	187.210	2 330	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.019	317.68	6	
			(1)			276.63	5	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.019	1 080.04	21	
			(1)			236.67	4	
49. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.19	41.34	8	
		Накладные расходы				95%	2 223	
		Сметная прибыль				47%	1 100	
		Всего с НР и СП					5 687	
	
50.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		24.7	55.56	1 372	
		Объем: 1.9*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
51.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		1.9	12 515.01	23 779	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.247	236.670	58	
51. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	155.04	151.590	23 503	
51. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.19	11.72	2	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.247	1 080.04	267	
			(1)			236.67	58	
51. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.342	20.52	7	
		Накладные расходы				79%	18 613	
		Сметная прибыль				50%	11 781	
		Всего с НР и СП					54 173	
	
52.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		209	32.49	6 790	
		Объем: (1.9)*110.0						
	
53.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.475	13 160.76	6 251	
		Объем: 190*2.5/1000						
	
54.	07.2.06.03-0228	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м		270	11.89	3 210	
	
55.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		1.9	8 155.75	15 496	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.551	276.630	152	
55. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	67.887	162.900	11 059	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.551	317.68	175	
			(1)			276.63	152	
55. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.665	20.52	14	
55. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.04807	88 380.23	4 248	
		Накладные расходы				79%	8 857	
		Сметная прибыль				50%	5 606	
		Всего с НР и СП					29 958	
	
56.	04.3.02.13-0214	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ	т		1.0792	4 137.84	4 466	
		Объем: (1.9)*0.568						
	
57.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.9	2 403.65	4 567	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.114	236.670	27	
57. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	24.586	180.650	4 441	
57. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.133	11.72	2	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.114	1 080.04	123	
			(1)			236.67	27	
57. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.019	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	4 245	
		Сметная прибыль				47%	2 100	
		Всего с НР и СП					10 912	
	
58.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		24.7	101.59	2 509	
		Объем: (1.9)*13.0						
	
59.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		72.2	170.00	12 274	
		Объем: 1.90*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
	Перенавеска эл.кабеля	
60.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		1.5	1 464.50	2 197	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.015	276.630	4	
60. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	14.46	151.590	2 192	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.015	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
		Накладные расходы				85%	1 867	
		Сметная прибыль				65%	1 427	
		Всего с НР и СП					5 491	
	
61.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		1.5	4 058.25	6 087	
		Начисления: Н17= 2	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.015	276.630	4	
61. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	30.495	184.980	5 641	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.015	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
61. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.6	180.86	109	
61. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.0021	104 906.34	220	
		Накладные расходы				95%	5 363	
		Сметная прибыль				65%	3 669	
		Всего с НР и СП					15 119	
	
62.	20.2.05.04-0032	Кабель-канал 80x40 мм	100 м		1.5	14 129.59	21 194	
	
63.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		1.5	857.71	1 287	
		Начисления: Н17= 2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.03	256.650	8	
63. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	5.64	182.740	1 031	
63. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.015	951.88	14	
			(1)			276.63	4	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.015	1 080.04	16	
			(1)			236.67	4	
63. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.24	553.58	133	
63. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0825	755.61	62	
63. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.075	128.30	10	
		Накладные расходы				95%	987	
		Сметная прибыль				65%	675	
		Всего с НР и СП					2 949	
	
	Перенавеска газопровода	
64.	ГЭСН 24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.		0.8	9 291.21	7 433	
64. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	29.16	23.328	201.320	4 696	
64. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28.13	22.504	3.25	73	
64. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20.61	16.488	45.10	744	
64. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	10.58	8.464	51.61	437	
64. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10.84	8.672	48.38	420	
64. 6.	01.7.11.07-0055	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т	0.006	0.0048	54 894.74	263	
64. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	5.85	4.68	7.94	37	
64. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.1	1.68	181.76	305	
64. 9.	23.8.04.01-0017	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	20	16	28.59	457	
		Накладные расходы				117%	5 494	
		Сметная прибыль				76%	3 569	
		Всего с НР и СП					16 496	
	
65.	ГЭСНр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.09	10 295.57	927	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0153	276.630	4	
65. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	5.3658	161.500	867	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0153	317.68	5	
			(1)			276.63	4	
65. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	0.513	3.25	2	
65. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.0666	473.37	32	
65. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	0.4257	51.61	22	
		Накладные расходы				74%	645	
		Сметная прибыль				50%	436	
		Всего с НР и СП					2 007	
	
66.	ГЭСН 16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.09	9 011.36	811	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.06	0.0954	243.833	23	
66. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	39.16	3.5244	187.210	660	
66. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0108	1 078.07	12	
			(1)			276.63	3	
66. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0063	951.88	6	
			(1)			276.63	2	
66. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.0783	1 080.04	85	
			(1)			236.67	19	
66. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.21	0.9189	3.25	3	
66. 7.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00044	0.0000396	486 483.60	19	
66. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.44	0.0396	51.61	2	
66. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	0.2475	20.52	5	
66. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.03	0.0027	139.94		
66. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0026	0.000234	53 979.97	13	
66. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.000891	50.77		
66. 13.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.0000495	42 860.11	2	
66. 14.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00062	0.0000558	79 974.27	4	
		Накладные расходы				115%	785	
		Сметная прибыль				71%	485	
		Всего с НР и СП					2 081	
	
67.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		9	181.76	1 636	
	
68.	ГЭСН 13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2		0.016	1 615.56	26	
		Объем: 43.5*4*9/1000						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00048	226.423		
68. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.92	0.06272	212.640	13	
68. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00016	11.72		
68. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 052.49		
			(1)			205.93		
68. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00032	1 080.04		
			(1)			236.67		
68. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.01792	20.00		
68. 7.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.008	0.000128	90 920.75	12	
		Накладные расходы				81%	11	
		Сметная прибыль				60%	8	
		Всего с НР и СП					44	
	
69.	14.4.01.19-0002	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т		0.00025	119 664.53	30	
		Объем: 0.016*0.0159						
	
70.	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2		0.016	4 256.03	68	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.00048	226.423		
70. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.47	0.03952	176.450	7	
70. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00016	11.72		
70. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00016	1 052.49		
			(1)			205.93		
70. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00032	1 080.04		
			(1)			236.67		
70. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0104	20.00		
70. 7.	14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	0.022	0.000352	134 393.82	47	
70. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.009	0.000144	90 920.75	13	
		Накладные расходы				81%	6	
		Сметная прибыль				60%	4	
		Всего с НР и СП					78	
	
71.	ГЭСН 24-02-090-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.		0.9	13 569.54	12 213	
71. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	33.82	30.438	192.800	5 868	
71. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.47	20.223	3.25	66	
71. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.45	15.705	45.10	708	
71. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	8.95	8.055	51.61	416	
71. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7.57	6.813	48.38	330	
71. 6.	01.7.11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0043	0.00387	68 284.29	264	
71. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	510	459	7.94	3 644	
71. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	5.6	5.04	181.76	916	
		Накладные расходы				117%	6 866	
		Сметная прибыль				76%	4 460	
		Всего с НР и СП					23 538	
	
	Цоколь	
72.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.4	3 459.28	11 762	
72. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	77.588	151.590	11 762	
		Накладные расходы				99%	11 644	
		Сметная прибыль				60%	7 057	
		Всего с НР и СП					30 464	
	
73.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		3.4	1 244.34	4 231	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.068	256.650	17	
73. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	22.27	187.210	4 169	
73. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.034	317.68	11	
			(1)			276.63	9	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.034	1 080.04	37	
			(1)			236.67	8	
73. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.34	41.34	14	
		Накладные расходы				95%	3 977	
		Сметная прибыль				47%	1 967	
		Всего с НР и СП					10 175	
	
74.	С14.3-01.01-1000	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л		44.2	55.56	2 456	
		Объем: 3.4*0.013*1000						
		Поправки: М: =55.56	
	
75.	ГЭСН 15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2		3.4	95 656.25	325 231	
75. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	351	1193.4	215.150	256 760	
75. 2.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	18.36	62.424	15.18	948	
75. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.4	4.76	20.52	98	
75. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	9.7	32.98	2 044.45	67 426	
		Накладные расходы				95%	243 922	
		Сметная прибыль				47%	120 677	
		Всего с НР и СП					689 830	
	
76.	ГЭСНр 61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2		3.4	12 515.01	42 551	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.442	236.670	105	
76. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	277.44	151.590	42 057	
76. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.34	11.72	4	
76. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.442	1 080.04	477	
			(1)			236.67	105	
76. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.612	20.52	13	
		Накладные расходы				79%	33 308	
		Сметная прибыль				50%	21 081	
		Всего с НР и СП					96 940	
	
77.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		374	32.49	12 151	
		Объем: (3.4)*110.0						
	
78.	14.1.06.02-0001	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т		0.85	13 160.76	11 187	
		Объем: 340*2.5/1000						
	
79.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		3.4	2 403.65	8 172	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.204	236.670	48	
79. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	43.996	180.650	7 948	
79. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.238	11.72	3	
79. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.204	1 080.04	220	
			(1)			236.67	48	
79. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.034	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	7 596	
		Сметная прибыль				47%	3 758	
		Всего с НР и СП					19 526	
	
80.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		44.2	101.59	4 490	
		Объем: (3.4)*13.0						
	
81.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		129.2	170.00	21 964	
		Объем: 3.40*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
82.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.4	32 091.68	12 837	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	3.096	276.630	856	
82. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	75.416	157.170	11 853	
82. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	3.096	317.68	984	
			(1)			276.63	856	
		Накладные расходы				99%	12 582	
		Сметная прибыль				60%	7 625	
		Всего с НР и СП					33 044	
	
83.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.02	29 611.53	592	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	276.630	43	
83. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	3.4552	157.170	543	
83. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	317.68	49	
			(1)			276.63	43	
		Накладные расходы				99%	580	
		Сметная прибыль				60%	352	
		Всего с НР и СП					1 524	
	
84.	ГЭСН 10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.4	91 592.26	36 637	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	2.132	249.865	533	
84. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	187.55	75.02	170.030	12 756	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.704	317.68	224	
			(1)			276.63	195	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	1.428	1 080.04	1 542	
			(1)			236.67	338	
84. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	138.8	22.23	3 086	
84. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	28.4	21.15	601	
84. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	8.56	247.72	2 120	
84. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	24.48	95.64	2 341	
84. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.2	404.09	1 293	
84. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	36.8	344.41	12 674	
		Накладные расходы				106%	14 086	
		Сметная прибыль				54%	7 176	
		Всего с НР и СП					57 899	
	
85.	С11.3-02.01-1026	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2		40	3 426.71	137 068	
		Поправки: М: =3426.71	
	
86.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.02	108 230.63	2 165	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.1066	249.865	27	
86. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	4.3216	170.030	735	
86. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.0352	317.68	11	
			(1)			276.63	10	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.0714	1 080.04	77	
			(1)			236.67	17	
86. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	8.58	22.23	191	
86. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.42	21.15	30	
86. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.542	247.72	134	
86. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.428	95.64	137	
86. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.16	404.09	65	
86. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.28	344.41	785	
		Накладные расходы				106%	808	
		Сметная прибыль				54%	411	
		Всего с НР и СП					3 384	
	
87.	11.3.02.02-0016	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1	8 099.98	8 100	
		Объем: 0.5*2						
	
88.	11.3.02.02-0017	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1	6 492.39	6 492	
	
89.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.275	24 807.52	6 822	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.05225	245.083	13	
89. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	5.82725	166.250	969	
89. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.011	317.68	3	
			(1)			276.63	3	
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.04125	1 080.04	45	
			(1)			236.67	10	
89. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	1.1	404.09	444	
89. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	15.565	344.41	5 361	
		Накладные расходы				106%	1 041	
		Сметная прибыль				54%	530	
		Всего с НР и СП					8 393	
	
90.	11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м		27.5	226.39	6 226	
	
91.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.32	38 622.35	12 359	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.8896	219.343	195	
91. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	173.28	55.4496	170.030	9 428	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0992	317.68	32	
			(1)			276.63	27	
91. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.6304	231.24	146	
			(1)			205.93	130	
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.16	1 080.04	173	
			(1)			236.67	38	
91. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.00064	56 030.59	36	
91. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.5472	331.67	181	
91. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.1568	8 729.67	1 369	
91. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.0096	2 393.49	23	
91. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.001536	632 697.28	972	
		Накладные расходы				95%	9 142	
		Сметная прибыль				47%	4 523	
		Всего с НР и СП					26 024	
	
92.	01.6.01.02-0008	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2		33.6	112.18	3 769	
		Объем: (0.32)*105.0						
	
93.	11.3.03.13-0044	Уголок из ПВХ, размер 25х25 мм	10 м		10	276.93	2 769	
	
94.	ГЭСН 15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.32	6 017.62	1 926	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.0352	236.670	8	
94. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.73	10.4736	172.120	1 803	
94. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.01	0.0032	273.05	1	
			(1)			236.67	1	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.032	1 080.04	35	
			(1)			236.67	8	
94. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.2688	148.81	40	
94. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0992	41.34	4	
94. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.005	0.0016	27 116.62	43	
		Накладные расходы				95%	1 720	
		Сметная прибыль				47%	851	
		Всего с НР и СП					4 498	
	
95.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0096	58 316.01	560	
		Объем: (0.32)*0.03						
	
96.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		6.4	101.59	650	
		Объем: (0.32)*20.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					7 199 945	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 568	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					21 194	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 61, 63)					6 350	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 61, 63)					4 345	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					39 263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 163 370	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 891 170	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5; %=99 - по стр. 6, 46, 72, 82, 83; %=90 - по стр. 7; %=86 - по стр. 8, 10, 13, 47; %=95 - по стр. 16, 17, 21, 24, 27, 43, 49, 57, 73, 75, 79, 91, 94; %=79 - по стр. 18, 51, 55, 76; %=83 - по стр. 29, 32; %=81 - по стр. 33-35, 68, 70; %=74 - по стр. 39, 41; %=85 - по стр. 60; %=117 - по стр. 64, 71; %=106 - по стр. 84, 86, 89)					2 550 121	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 18, 39, 41, 51, 55, 76; %=60 - по стр. 6, 7, 33-35, 46, 68, 70, 72, 82, 83; %=70 - по стр. 8, 10, 13, 47; %=47 - по стр. 16, 17, 21, 24, 27, 43, 49, 57, 73, 75, 79, 91, 94; %=65 - по стр. 29, 32, 60; %=76 - по стр. 64, 71; %=54 - по стр. 84, 86, 89)					1 351 816	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 065 307	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 210	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 210	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 797	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 36, 37, 66; %=74 - по стр. 65)					2 759	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 36, 37, 66; %=50 - по стр. 65)					1 741	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 297	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					11 117 077	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	237 905	
	Итого со строительным контролем					11 354 982	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	227 100	
	Итого с непредвиденными расходами					11 582 082	
	НДС 20%				20	2 316 416	
	ВСЕГО С НДС					13 898 498	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 559 230	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 357 902	
	
	Раздел 2.  Дверные блоки входов в подъезд (двор)	
	
97.	ГЭСН 46-04-012-03 
(прим.)	Разборка  дверных блоков	100 м2		0.21	18 790.38	3 946	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.6254	276.630	450	
97. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	21.8211	157.170	3 430	
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.6254	317.68	516	
			(1)			276.63	450	
		Накладные расходы				99%	3 841	
		Сметная прибыль				60%	2 328	
		Всего с НР и СП					10 115	
	
98.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		21	897.74	18 853	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	3.57	236.670	845	
98. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	50.4	192.800	9 717	
98. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	3.57	1 080.04	3 856	
			(1)			236.67	845	
98. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	8.4	45.10	379	
98. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0021	61 373.22	129	
98. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.063	63 653.21	4 010	
98. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	2.1	362.78	762	
		Накладные расходы				81%	8 555	
		Сметная прибыль				72%	7 605	
		Всего с НР и СП					35 013	
	
99.	С Цена поставщик.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель -  минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	шт		8	12 847.00	102 776	
		Поправки: М: =12847	
	
100.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.16	48 014.31	7 682	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.3296	276.630	91	
100. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	204.06	32.6496	180.650	5 898	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.06	0.3296	317.68	105	
			(1)			276.63	91	
100. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.688	2 393.49	1 647	
100. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.016	2 044.45	33	
		Накладные расходы				95%	5 690	
		Сметная прибыль				47%	2 815	
		Всего с НР и СП					16 186	
	
101.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.16	2 080.25	333	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0048	249.990	1	
101. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	1.6336	158.710	259	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0016	317.68	1	
			(1)			276.63		
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0032	1 080.04	3	
			(1)			236.67	1	
101. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.128	148.81	19	
101. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0016	41.34		
101. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000064	3 555.38		
101. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00272	13 919.77	38	
101. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00008	57 778.87	5	
101. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000256	30 394.06	8	
		Накладные расходы				95%	247	
		Сметная прибыль				47%	122	
		Всего с НР и СП					702	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					133 590	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					114 737	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					102 776	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 97; %=95 - по стр. 100, 101)					9 778	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97; %=47 - по стр. 100, 101)					5 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					129 780	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					18 853	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 98)					8 555	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 98)					7 605	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					35 013	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					164 793	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	3 527	
	Итого со строительным контролем					168 320	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	3 366	
	Итого с непредвиденными расходами					171 686	
	НДС 20%				20	34 337	
	ВСЕГО С НДС					206 023	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 333	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 870	
	
	Раздел 3.  Балконы	
	
	Усиление балконной плиты БП-1 (21 шт) и (5 балконов первого этажа)	
102.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		2.94	912.71	2 683	
		Объем: 14*21						
102. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	16.1406	166.250	2 683	
102. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.01764			
		Накладные расходы				78%	2 093	
		Сметная прибыль				50%	1 342	
		Всего с НР и СП					6 117	
	
103.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		2.94	877.80	2 581	
103. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	15.5232	166.250	2 581	
103. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.01764			
		Накладные расходы				78%	2 013	
		Сметная прибыль				50%	1 291	
		Всего с НР и СП					5 885	
	
104.	ГЭСН 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.043	178 293.48	7 667	
		Объем: 0.147*294/1000						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.62	0.02666	252.783	7	
104. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	315.01	13.54543	172.120	2 331	
104. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.25	0.01075	951.88	10	
			(1)			276.63	3	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.01591	1 080.04	17	
			(1)			236.67	4	
104. 5.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.043	123 436.37	5 308	
		Накладные расходы				95%	2 221	
		Сметная прибыль				55%	1 286	
		Всего с НР и СП					11 174	
	
105.	С Цена поставщик.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт		294	63.75	18 743	
		Поправки: М: =63.75	
	
106.	ГЭСНр 59-3-1 
(прим.)	Разборка металлических балконных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м		2.167	7 802.75	16 909	
		Объем: 260/1.2						
106. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.3	102.4991	154.380	15 824	
106. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	10.1849	3.25	33	
106. 3.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	1.3002	473.37	615	
106. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	8.4513	51.61	436	
106. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.5	5.4175			
		Накладные расходы				76%	12 026	
		Сметная прибыль				60%	9 494	
		Всего с НР и СП					38 430	
	
107.	ГЭСН 07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней, балконных	100 м		2.167	12 725.31	27 576	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	5.61253	242.533	1 361	
107. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	98.92355	182.740	18 077	
107. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.82346	317.68	262	
			(1)			276.63	228	
107. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	4.78907	1 080.04	5 172	
			(1)			236.67	1 133	
107. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	12.5686	45.10	567	
107. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.2167	20.52	4	
107. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.04334	49 317.04	2 137	
107. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.32505	4 171.02	1 356	
		Накладные расходы				140%	27 213	
		Сметная прибыль				85%	16 522	
		Всего с НР и СП					71 312	
	
108.	07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		2.167	103 363.99	223 990	
		Объем: 216.7*0.010						
	
109.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		5.226	17 674.13	92 365	
		Объем: (31.8+88.2+33.2+42.8)*21/1000+0.222*5						
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	20.95626	275.695	5 778	
109. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	330.70128	170.030	56 229	
109. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.5226	1 704.86	891	
			(1)			315.05	165	
109. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.62712	951.88	597	
			(1)			276.63	173	
109. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	18.8136	1 161.69	21 856	
			(1)			276.63	5 204	
109. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.99294	1 080.04	1 072	
			(1)			236.67	235	
109. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	7.62996	3.25	25	
109. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.5226	116.66	61	
109. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	6.2712	51.61	324	
109. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	1.88136	48.38	91	
109. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00229944	61 373.22	141	
109. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.109746	88 866.67	9 753	
109. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00005226	61 618.16	3	
109. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0005226	204 667.13	107	
109. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0010452	121 582.68	127	
109. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0977262	349.64	34	
109. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00015678	48 518.73	8	
109. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.01013844	56 858.79	576	
109. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00538278	11 512.94	62	
109. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00162006	75 972.52	123	
109. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0031356	90 920.75	285	
		Накладные расходы				81%	50 226	
		Сметная прибыль				72%	44 645	
		Всего с НР и СП					187 236	
	
110.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		5.226	46 225.36	241 574	
	
111.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1.343	4 466.89	5 999	
		Объем: 25.7*5.226						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.05372	221.300	12	
111. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	10.62	14.26266	206.910	2 951	
111. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.02686	11.72		
111. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.02686	1 052.49	28	
			(1)			205.93	6	
111. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02686	1 080.04	29	
			(1)			236.67	6	
111. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.24	3.00832	20.00	60	
111. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.024	0.032232	75 972.52	2 449	
111. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.004	0.005372	89 619.66	481	
		Накладные расходы				81%	2 400	
		Сметная прибыль				60%	1 778	
		Всего с НР и СП					10 177	
	
	Разборка и устройство новой балконной плиты БП-4 (5 шт)	
112.	ГЭСН 46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3		3	2 741.67	8 225	
		Объем: 0.6*5						
112. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.16	36.48	172.120	6 279	
112. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	7.32	3.25	24	
112. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	3.54	10.62	98.14	1 042	
112. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7.08	21.24	9.47	201	
112. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.78	473.37	369	
112. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	6	51.61	310	
		Накладные расходы				99%	6 216	
		Сметная прибыль				60%	3 767	
		Всего с НР и СП					18 209	
	
113.	ГЭСН 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.2	7 796.50	1 559	
		Объем: 4*5						
113. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	7.242	178.550	1 293	
113. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	2.274	98.14	223	
113. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	4.548	9.47	43	
		Накладные расходы				99%	1 280	
		Сметная прибыль				60%	776	
		Всего с НР и СП					3 615	
	
114.	ГЭСН 09-03-002-12 
(прим.)	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия , Двутавр 12	т		0.373	9 052.43	3 377	
		Объем: 18.67*4*5/1000						
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.88	1.07424	303.812	326	
114. 2.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	18.25	6.80725	198.390	1 350	
114. 3.	91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч	0.68	0.25364	1 594.33	404	
			(1)			315.05	80	
114. 4.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1.68	0.62664	1 704.86	1 068	
			(1)			315.05	197	
114. 5.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.21	0.07833	951.88	75	
			(1)			276.63	22	
114. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.11563	1 080.04	125	
			(1)			236.67	27	
114. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.38	0.88774	3.25	3	
114. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.48	0.17904	116.66	21	
114. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.95	0.72735	51.61	38	
114. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.22007	48.38	11	
114. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0031	0.0011563	61 373.22	71	
114. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0031	0.0011563	88 866.67	103	
114. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000373	61 618.16		
114. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000373	204 667.13	8	
114. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0005	0.0001865	121 582.68	23	
114. 16.	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1	0.373			
114. 17.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0069751	349.64	2	
114. 18.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001119	48 518.73	1	
114. 19.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00072362	56 858.79	41	
114. 20.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00038419	11 512.94	4	
114. 21.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00011563	75 972.52	9	
114. 22.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002238	90 920.75	20	
		Накладные расходы				81%	1 358	
		Сметная прибыль				72%	1 207	
		Всего с НР и СП					5 941	
	
115.	С08.3-01.02-1072	Двутавр с параллельными гранями полок №12Б1, 12Б2 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285	т		0.373	43 267.09	16 139	
		Поправки: М: =43267.09	
	
116.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.75	912.71	685	
		Объем: 15*5						
116. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	4.1175	166.250	685	
116. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0045			
		Накладные расходы				78%	534	
		Сметная прибыль				50%	343	
		Всего с НР и СП					1 562	
	
117.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.75	877.80	658	
117. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	3.96	166.250	658	
117. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.0045			
		Накладные расходы				78%	513	
		Сметная прибыль				50%	329	
		Всего с НР и СП					1 500	
	
118.	ГЭСН 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.011	178 293.48	1 961	
		Объем: 0.147*75/1000						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.62	0.00682	252.783	2	
118. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	315.01	3.46511	172.120	596	
118. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.25	0.00275	951.88	3	
			(1)			276.63	1	
118. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.00407	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
118. 5.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.011	123 436.37	1 358	
		Накладные расходы				95%	568	
		Сметная прибыль				55%	329	
		Всего с НР и СП					2 858	
	
119.	С Цена поставщик.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт		75	63.75	4 781	
		Поправки: М: =63.75	
	
120.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.4192	17 674.13	7 409	
		Объем: (22.72*2+18.7+19.7)*5/1000						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	1.680992	275.695	463	
120. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	26.526976	170.030	4 510	
120. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.04192	1 704.86	71	
			(1)			315.05	13	
120. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.050304	951.88	48	
			(1)			276.63	14	
120. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	1.50912	1 161.69	1 753	
			(1)			276.63	417	
120. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.079648	1 080.04	86	
			(1)			236.67	19	
120. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.612032	3.25	2	
120. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.04192	116.66	5	
120. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.50304	51.61	26	
120. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.150912	48.38	7	
120. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000184448	61 373.22	11	
120. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0088032	88 866.67	782	
120. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000004192	61 618.16		
120. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00004192	204 667.13	9	
120. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00008384	121 582.68	10	
120. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00783904	349.64	3	
120. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000012576	48 518.73	1	
120. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000813248	56 858.79	46	
120. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000431776	11 512.94	5	
120. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000129952	75 972.52	10	
120. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00025152	90 920.75	23	
		Накладные расходы				81%	4 028	
		Сметная прибыль				72%	3 581	
		Всего с НР и СП					15 018	
	
121.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		0.4192	46 225.36	19 378	
	
122.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.299	4 466.89	1 336	
		Объем: 33.0*0.4192+43.1*0.373						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.01196	221.300	3	
122. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	10.62	3.17538	206.910	657	
122. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00598	11.72		
122. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00598	1 052.49	6	
			(1)			205.93	1	
122. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00598	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
122. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.24	0.66976	20.00	13	
122. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.024	0.007176	75 972.52	545	
122. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.004	0.001196	89 619.66	107	
		Накладные расходы				81%	535	
		Сметная прибыль				60%	396	
		Всего с НР и СП					2 267	
	
123.	ГЭСН 06-01-041-07	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	100 м3		0.03	453 800.69	13 614	
		Объем: 0.6*5						
123. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	47.25	1.4175	274.856	390	
123. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1675.6	50.268	167.930	8 442	
123. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	44.27	1.3281	1 078.07	1 432	
			(1)			276.63	367	
123. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.09	0.0327	951.88	31	
			(1)			276.63	9	
123. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.0081	1 052.49	9	
			(1)			205.93	2	
123. 6.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	84.49	2.5347	3.63	9	
123. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.62	0.0486	1 080.04	52	
			(1)			236.67	12	
123. 8.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	199.92	5.9976	45.10	270	
123. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.214	0.00642	20.52		
123. 10.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.24	0.0072	61 373.22	442	
123. 11.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.048	0.00144	61 618.16	89	
123. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.076	0.00228	13 919.77	32	
123. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.2	0.006	48 518.73	291	
123. 14.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	1.91	0.0573	6 841.46	392	
123. 15.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	4.48	0.1344	6 760.86	909	
123. 16.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	152.8	4.584	264.97	1 215	
		Накладные расходы				95%	8 390	
		Сметная прибыль				55%	4 858	
		Всего с НР и СП					26 862	
	
124.	С08.4-03.03-1174	Арматура стальная рифленая свариваемая, класс A500С, диаметр 8 мм	т		0.1545	59 604.53	9 209	
		Объем: 30.9*5/1000						
		Поправки: М: =59604.53	
	
125.	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3		1.27	3 606.89	4 581	
		Объем: 1.25*1.015						
	
126.	С Цена поставщик.	Керамзитобетон	м3		1.75	3 000.00	5 250	
		Объем: 0.35*5						
		Поправки: М: =3000	
	
	Усиление балконной плиты БП-2 (23 шт)	
127.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		1.38	912.71	1 260	
		Объем: 6*23						
127. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	7.5762	166.250	1 260	
127. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00828			
		Накладные расходы				78%	983	
		Сметная прибыль				50%	630	
		Всего с НР и СП					2 873	
	
128.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		1.38	877.80	1 211	
128. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	7.2864	166.250	1 211	
128. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00828			
		Накладные расходы				78%	945	
		Сметная прибыль				50%	606	
		Всего с НР и СП					2 761	
	
129.	ГЭСН 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.02	178 293.48	3 566	
		Объем: 0.147*138/1000						
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.62	0.0124	252.783	3	
129. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	315.01	6.3002	172.120	1 084	
129. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.25	0.005	951.88	5	
			(1)			276.63	1	
129. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.0074	1 080.04	8	
			(1)			236.67	2	
129. 5.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.02	123 436.37	2 469	
		Накладные расходы				95%	1 033	
		Сметная прибыль				55%	598	
		Всего с НР и СП					5 197	
	
130.	С Цена поставщик.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт		138	63.75	8 798	
		Поправки: М: =63.75	
	
131.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		2.749	17 674.13	48 586	
		Объем: (31.8+31.3+24.2+32.2)*23/1000						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	11.02349	275.695	3 039	
131. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	173.95672	170.030	29 578	
131. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.2749	1 704.86	469	
			(1)			315.05	87	
131. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.32988	951.88	314	
			(1)			276.63	91	
131. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	9.8964	1 161.69	11 497	
			(1)			276.63	2 738	
131. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.52231	1 080.04	564	
			(1)			236.67	124	
131. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	4.01354	3.25	13	
131. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.2749	116.66	32	
131. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	3.2988	51.61	170	
131. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.98964	48.38	48	
131. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00120956	61 373.22	74	
131. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.057729	88 866.67	5 130	
131. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00002749	61 618.16	2	
131. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002749	204 667.13	56	
131. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0005498	121 582.68	67	
131. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0514063	349.64	18	
131. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00008247	48 518.73	4	
131. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00533306	56 858.79	303	
131. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00283147	11 512.94	33	
131. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00085219	75 972.52	65	
131. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0016494	90 920.75	150	
		Накладные расходы				81%	26 420	
		Сметная прибыль				72%	23 484	
		Всего с НР и СП					98 490	
	
132.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		2.749	46 225.36	127 074	
	
133.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.706	4 466.89	3 154	
		Объем: 25.7*2.749						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.02824	221.300	6	
133. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	10.62	7.49772	206.910	1 551	
133. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.01412	11.72		
133. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.01412	1 052.49	15	
			(1)			205.93	3	
133. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.01412	1 080.04	15	
			(1)			236.67	3	
133. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.24	1.58144	20.00	32	
133. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.024	0.016944	75 972.52	1 287	
133. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.004	0.002824	89 619.66	253	
		Накладные расходы				81%	1 261	
		Сметная прибыль				60%	934	
		Всего с НР и СП					5 349	
	
	Усиление балконной плиты БП-3 (2 шт)	
134.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.22	912.71	201	
		Объем: 11*2						
134. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	1.2078	166.250	201	
134. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00132			
		Накладные расходы				78%	157	
		Сметная прибыль				50%	101	
		Всего с НР и СП					458	
	
135.	ГЭСНр 69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-2-1	100 шт.		0.22	877.80	193	
135. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.28	1.1616	166.250	193	
135. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00132			
		Накладные расходы				78%	151	
		Сметная прибыль				50%	97	
		Всего с НР и СП					440	
	
136.	ГЭСН 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.003	178 293.48	535	
		Объем: 0.147*22/1000						
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.62	0.00186	252.783		
136. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	315.01	0.94503	172.120	163	
136. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.25	0.00075	951.88	1	
			(1)			276.63		
136. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.00111	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
136. 5.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.003	123 436.37	370	
		Накладные расходы				95%	155	
		Сметная прибыль				55%	90	
		Всего с НР и СП					780	
	
137.	С Цена поставщик.	Анкерный болт М12*150 ( в комплекте с гайкой и шайбой)	шт		22	63.75	1 403	
		Поправки: М: =63.75	
	
138.	ГЭСН 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.212	17 674.13	3 747	
		Объем: (18.9+41.8+19.8+25.6)*2/1000						
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.85012	275.695	234	
138. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	13.41536	170.030	2 281	
138. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.0212	1 704.86	36	
			(1)			315.05	7	
138. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02544	951.88	24	
			(1)			276.63	7	
138. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.7632	1 161.69	887	
			(1)			276.63	211	
138. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04028	1 080.04	44	
			(1)			236.67	10	
138. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.30952	3.25	1	
138. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0212	116.66	2	
138. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.2544	51.61	13	
138. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.07632	48.38	4	
138. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00009328	61 373.22	6	
138. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.004452	88 866.67	396	
138. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000212	61 618.16		
138. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000212	204 667.13	4	
138. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000424	121 582.68	5	
138. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0039644	349.64	1	
138. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000636	48 518.73		
138. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00041128	56 858.79	23	
138. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00021836	11 512.94	3	
138. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00006572	75 972.52	5	
138. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001272	90 920.75	12	
		Накладные расходы				81%	2 037	
		Сметная прибыль				72%	1 811	
		Всего с НР и СП					7 595	
	
139.	08.3.08.02-0045	Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм	т		0.212	46 225.36	9 800	
	
140.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.054	4 466.89	241	
		Объем: 25.7*0.212						
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00216	221.300		
140. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	10.62	0.57348	206.910	119	
140. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.02	0.00108	11.72		
140. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.02	0.00108	1 052.49	1	
			(1)			205.93		
140. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00108	1 080.04	1	
			(1)			236.67		
140. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2.24	0.12096	20.00	2	
140. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.024	0.001296	75 972.52	98	
140. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.004	0.000216	89 619.66	19	
		Накладные расходы				81%	96	
		Сметная прибыль				60%	71	
		Всего с НР и СП					409	
	
	Общие работы для всех балконов	
141.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		1.62	3 459.28	5 604	
141. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	36.9684	151.590	5 604	
		Накладные расходы				99%	5 548	
		Сметная прибыль				60%	3 362	
		Всего с НР и СП					14 514	
	
142.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		30	149.63	4 489	
142. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.9	27	166.250	4 489	
		Накладные расходы				81%	3 636	
		Сметная прибыль				60%	2 693	
		Всего с НР и СП					10 818	
	
143.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.4	2 233.44	893	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.008	221.300	2	
143. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	2.124	206.910	439	
143. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.004	11.72		
143. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.004	1 052.49	4	
			(1)			205.93	1	
143. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004	1 080.04	4	
			(1)			236.67	1	
143. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.448	20.00	9	
143. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0048	75 972.52	365	
143. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0008	89 619.66	72	
		Накладные расходы				81%	357	
		Сметная прибыль				60%	265	
		Всего с НР и СП					1 515	
	
144.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.95	12 515.01	24 404	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2535	236.670	60	
144. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	159.12	151.590	24 121	
144. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.195	11.72	2	
144. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.2535	1 080.04	274	
			(1)			236.67	60	
144. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.351	20.52	7	
		Накладные расходы				79%	19 103	
		Сметная прибыль				50%	12 091	
		Всего с НР и СП					55 597	
	
145.	08.1.02.17-0033	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2		214.5	105.42	22 613	
		Объем: 1.95*110						
	
146.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.95	2 403.65	4 687	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.117	236.670	28	
146. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	25.233	180.650	4 558	
146. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.1365	11.72	2	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.117	1 080.04	126	
			(1)			236.67	28	
146. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0195	41.34	1	
		Накладные расходы				95%	4 357	
		Сметная прибыль				47%	2 155	
		Всего с НР и СП					11 199	
	
147.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая	кг		25.35	101.59	2 575	
		Объем: (1.95)*13.0						
	
148.	С Цена поставщик.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг		74.1	170.00	12 597	
		Объем: 1.95*0.038*1000						
		Поправки: М: =170	
	
149.	ГЭСН 11-01-011-01	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		1.77	5 228.75	9 255	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	1.79832	276.630	497	
149. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.608	55.94616	154.380	8 637	
149. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	1.79832	317.68	571	
			(1)			276.63	497	
149. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	12.84312	3.63	47	
		Накладные расходы				111%	10 139	
		Сметная прибыль				64%	5 846	
		Всего с НР и СП					25 240	
	
150.	ГЭСН 11-01-011-02	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до 35мм	100 м2		1.77	365.58	647	
		Начисления: Н3= 2.4, Н4= 2.4, Н5= 2.4, Н48= 0	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.504	0.89208	276.630	247	
150. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.2	2.124	154.380	328	
150. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.504	0.89208	317.68	283	
			(1)			276.63	247	
150. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.568	9.85536	3.63	36	
		Накладные расходы				111%	638	
		Сметная прибыль				64%	368	
		Всего с НР и СП					1 653	
	
151.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2		1.77	1 608.63	2 847	
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0708	236.670	17	
151. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	4.956	170.030	843	
151. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0708	1 080.04	76	
			(1)			236.67	17	
151. 4.	01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.07965	24 207.56	1 928	
		Накладные расходы				108%	929	
		Сметная прибыль				55%	473	
		Всего с НР и СП					4 249	
	
152.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство гидроизоляции из Гидроизола в один слой насухо	100 м2		1.77	595.16	1 053	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0354	236.670	8	
152. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	6.1065	166.250	1 015	
152. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0354	1 080.04	38	
			(1)			236.67	8	
		Накладные расходы				111%	1 136	
		Сметная прибыль				64%	655	
		Всего с НР и СП					2 843	
	
153.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2		216.65	79.00	17 115	
		Объем: 1.77*122.4						
	
154.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		1.77	6 607.75	11 696	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	2.2479	276.630	622	
154. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	69.9327	154.380	10 796	
154. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	2.2479	317.68	714	
			(1)			276.63	622	
154. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	16.0539	3.63	58	
154. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	6.195	20.52	127	
		Накладные расходы				111%	12 674	
		Сметная прибыль				64%	7 308	
		Всего с НР и СП					31 678	
	
155.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		3.6108	3 069.65	11 084	
		Объем: (1.77)*2.04						
	
156.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		1.77	456.97	809	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	1.1151	276.630	308	
156. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	1.5	2.655	154.380	410	
156. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.63	1.1151	317.68	354	
			(1)			276.63	308	
156. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6.96	12.3192	3.63	45	
		Накладные расходы				111%	797	
		Сметная прибыль				64%	460	
		Всего с НР и СП					2 066	
	
157.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.9027	3 069.65	2 771	
		Объем: (1.77)*0.51						
	
158.	ГЭСНр 58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		2.3	7 894.95	18 158	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.276	263.310	73	
158. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	95.243	166.250	15 834	
158. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.184	317.68	58	
			(1)			276.63	51	
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.092	1 080.04	99	
			(1)			236.67	22	
158. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0092	61 618.16	567	
158. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0138	115 908.09	1 600	
158. 7.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.5152			
		Накладные расходы				83%	13 203	
		Сметная прибыль				65%	10 340	
		Всего с НР и СП					41 700	
	
159.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.4232	62 757.96	26 559	
		Объем: (2.3)*0.184						
	
160.	ГЭСНр 62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (балконные ограждения существующие)	100 м2		0.4	6 497.91	2 599	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.008	236.670	2	
160. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	33.74	13.496	167.930	2 266	
160. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.2	0.08	11.72	1	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.008	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
160. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.2	0.08	41.34	3	
160. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.01	0.004	79 974.27	320	
		Накладные расходы				80%	1 814	
		Сметная прибыль				50%	1 134	
		Всего с НР и СП					5 547	
	
161.	14.4.02.04-0193	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая	т		0.01248	59 522.46	743	
		Объем: (0.4)*0.0156						
		Начисления: Н48= 2	
	
162.	ГЭСН 09-03-029-01	Демонтаж козырька металлического	т		0.06	8 410.35	505	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.24486	275.789	68	
162. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	1.35954	182.740	248	
162. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.00294	1 704.86	5	
			(1)			315.05	1	
162. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00504	951.88	5	
			(1)			276.63	1	
162. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.2289	830.31	190	
			(1)			276.63	63	
162. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.04032	8.12		
162. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00798	1 080.04	9	
			(1)			236.67	2	
162. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.07056	3.25		
162. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	0.40404	116.66	47	
		Накладные расходы				81%	256	
		Сметная прибыль				72%	228	
		Всего с НР и СП					988	
	
163.	ГЭСН 09-03-029-01	Монтаж козырька металлического без стоимости	т		0.03	12 711.58	381	
163. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.1749	275.789	48	
163. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	0.9711	182.740	177	
163. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.0021	1 704.86	4	
			(1)			315.05	1	
163. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0036	951.88	3	
			(1)			276.63	1	
163. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.1635	830.31	136	
			(1)			276.63	45	
163. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.0288	8.12		
163. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0057	1 080.04	6	
			(1)			236.67	1	
163. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.0504	3.25		
163. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.2886	116.66	34	
163. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.0411	51.61	2	
163. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.0123	48.38	1	
163. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00012	63 833.09	8	
163. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003	61 618.16		
163. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000003	204 667.13	1	
163. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00003	121 582.68	4	
163. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.000561	349.64		
163. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000009	48 518.73		
163. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0000582	56 858.79	3	
163. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0000309	11 512.94		
163. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000093	75 972.52	1	
163. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000018	90 920.75	2	
		Накладные расходы				81%	182	
		Сметная прибыль				72%	162	
		Всего с НР и СП					725	
	
164.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		86.107	528.11	45 474	
		Объем: (2600+190+340+162)*0.012*1.8+3*2.4+7.8						
	
165.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		86.107	271.77	23 401	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 200 977	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					751 742	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					562 787	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 102, 103, 116, 117, 127, 128, 134, 135; %=95 - по стр. 104, 118, 123, 129, 136, 146; %=76 - по стр. 106; %=140 - по стр. 107; %=81 - по стр. 111, 122, 133, 140, 142, 143; %=99 - по стр. 112, 113, 141; %=79 - по стр. 144; %=111 - по стр. 149, 150, 152, 154, 156; %=108 - по стр. 151; %=83 - по стр. 158; %=80 - по стр. 160)					145 114	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 102, 103, 116, 117, 127, 128, 134, 135, 144, 160; %=55 - по стр. 104, 118, 123, 129, 136, 151; %=60 - по стр. 106, 111-113, 122, 133, 140-143; %=85 - по стр. 107; %=47 - по стр. 146; %=64 - по стр. 149, 150, 152, 154, 156; %=65 - по стр. 158)					92 784	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					989 640	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					380 360	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 109, 114, 120, 131, 138, 162, 163)					84 506	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 109, 114, 120, 131, 138, 162, 163)					75 117	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					539 983	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 875	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 875	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 598 498	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	34 208	
	Итого со строительным контролем					1 632 706	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	32 654	
	Итого с непредвиденными расходами					1 665 360	
	НДС 20%				20	333 072	
	ВСЕГО С НДС					1 998 432	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					229 620	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					167 901	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					8 534 512	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 568	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					21 194	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 61, 63)					6 350	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 61, 63)					4 345	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					39 263	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 029 849	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 556 733	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1; %=78 - по стр. 4, 5, 102, 103, 116, 117, 127, 128, 134, 135; %=99 - по стр. 6, 46, 72, 82, 83, 97, 112, 113, 141; %=90 - по стр. 7; %=86 - по стр. 8, 10, 13, 47; %=95 - по стр. 16, 17, 21, 24, 27, 43, 49, 57, 73, 75, 79, 91, 94, 100, 101, 104, 118, 123, 129, 136, 146; %=79 - по стр. 18, 51, 55, 76, 144; %=83 - по стр. 29, 32, 158; %=81 - по стр. 33-35, 68, 70, 111, 122, 133, 140, 142, 143; %=74 - по стр. 39, 41; %=85 - по стр. 60; %=117 - по стр. 64, 71; %=106 - по стр. 84, 86, 89; %=76 - по стр. 106; %=140 - по стр. 107; %=111 - по стр. 149, 150, 152, 154, 156; %=108 - по стр. 151; %=80 - по стр. 160)					2 705 013	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 1; %=50 - по стр. 4, 5, 18, 39, 41, 51, 55, 76, 102, 103, 116, 117, 127, 128, 134, 135, 144, 160; %=60 - по стр. 6, 7, 33-35, 46, 68, 70, 72, 82, 83, 97, 106, 111-113, 122, 133, 140-143; %=70 - по стр. 8, 10, 13, 47; %=47 - по стр. 16, 17, 21, 24, 27, 43, 49, 57, 73, 75, 79, 91, 94, 100, 101, 146; %=65 - по стр. 29, 32, 60, 158; %=76 - по стр. 64, 71; %=54 - по стр. 84, 86, 89; %=55 - по стр. 104, 118, 123, 129, 136, 151; %=85 - по стр. 107; %=64 - по стр. 149, 150, 152, 154, 156)					1 449 865	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					12 184 727	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					402 423	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 98, 109, 114, 120, 131, 138, 162, 163)					93 061	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 98, 109, 114, 120, 131, 138, 162, 163)					82 722	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					578 206	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 797	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 36, 37, 66; %=74 - по стр. 65)					2 759	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 36, 37, 66; %=50 - по стр. 65)					1 741	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 297	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 875	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					68 875	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					12 880 368	
	Строительный контроль - 2.14%				2.14	275 640	
	Итого со строительным контролем					13 156 008	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	263 120	
	Итого с непредвиденными расходами					13 419 128	
	НДС 20%				20	2 683 826	
	ВСЕГО С НДС					16 102 954	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 807 183	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 538 673	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)