«УТВЕРЖДАЮ»	
	                    Директор  МКУ «КР МКД» 	
		
	                       ____________ /С.Б. Русович /	
	
                                                                                      ------------------------- 2015г	
	
                              В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления многоквартирного дома  №№2-4 по ул. Ю. Гагарина 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.5214	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.47	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.47	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	5.77	
5.	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.06	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3.2	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5.77	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	75.76	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.77	
11.	Нанесение клевого состава по сетке	100 м2 поверхности	5.77	
12.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	634.7	
13.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1442.5	
14.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	5.77	
15.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.77	
16.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.576	
17.	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0368	
18.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.35	
19.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	35.7	
20.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.35	
21.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.1	
22.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22.76	
23.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	22.76	
	Цоколь	
24.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных	100 м2	0.42	
25.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	
26.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.42	
27.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.51	
28.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (в.ч. откосы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.42	
29.	Нанесение клевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.42	
30.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	46.2	
31.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	105	
32.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.42	
33.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	
34.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.76	
35.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.76	
	Отмостка	
36.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.048	
37.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.096	
38.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.096	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8.64	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	24	
41.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.144	
42.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
43.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
44.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.8	
	Оконные проемы	
45.	Разборка кирпичных стен (заложенные оконные проемы)	1 м3	0.3	
46.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезды)	100 м2	0.1168	
47.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.0952	
48.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	м2	9.52	
49.	Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления	м2	2.16	
50.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.074	
51.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	7.4	
52.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0154	
53.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.052	
54.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.083	
55.	Разборка оконных проемов	1 м3	0.15	
56.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0474	
57.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (окна в цоколе)	100 м2 проемов	0.057	
58.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.7	
59.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2.05	
60.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0383	
61.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0383	
62.	Монтаж  решеток оконных	1 т конструкций	0.08	
63.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.08	
64.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.067	
	
	Раздел 2.  Водоснабжение	
	
66.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
67.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.016	
68.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.28	
69.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.09	
70.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	8.36	
71.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	9	
72.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	4	
73.	ППР кран шаровый  д=20 мм	шт	6	
74.	ППР кран шаровый  д=25 мм	шт	6	
75.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.28	
76.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	26.24	
77.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	28	
78.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	20	
79.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
80.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	
81.	Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	3.7	
82.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	9.9	
83.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	30.8	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
84.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
85.	Разборка бетонных полов	1 м3	1.35	
86.	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.0405	
87.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.135	
88.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
89.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	12	
90.	Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град.	шт	6	
91.	Отвод ПВХ  110 мм 90 град.	шт	10	
92.	Ревизия ПВХ 110 мм	шт	14	
93.	Переход чугун/пластик 110 мм (с резинкой 124/110 мм)	шт	4	
94.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
95.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	1.35	
96.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.43	
97.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.43	
	
	Раздел 4.  Сети электроснабжения в местах общего пользования	
	
	Демонтажные работы	
98.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.15	
99.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
100.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0.22	
101.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.38	
	Общестроительные работы	
102.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.06	
103.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0.22	
104.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.015	
105.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.066	
106.	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.066	
	Распределительные устройства  ( существ )	
107.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
108.	Автоматический выключатель G LS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА	шт	2	
109.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
110.	Автоматический выключатель   G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА	шт	2	
111.	Профиль перфорированный монтажный (прим) Din-рейка	100 м	0.012	
112.	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5	шт.	2	
113.	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0.04	
114.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 (монолит)	1000 м	0.004	
	Щиты распределительные этажные	
115.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	6	
116.	Шкаф распределительный наруж. исп.  IP44  NRP 24	шт	6	
117.	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
118.	Автоматический выключатель G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА	шт	12	
119.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	6	
120.	Автоматический выключатель G LS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА	шт	6	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
121.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.7	
122.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	71.4	
123.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	60	
124.	Скобы двухлапковые (крепление для труб)	10 шт.	7	
125.	Труба полиэтиленовая , диаметр до 50 мм (прим KOPOFLEX)	100 м	0.3	
126.	Гофрированная двухслойная труба KOPOFLEX d50 гибкая	м	30.6	
127.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	30	
128.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.4	
129.	Короб металлический перфорированный ( 60х60) с  замковой крышкой  и креплением	м	40	
130.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.5	
131.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.1	
132.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.061	
133.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0.3	
134.	Провод в коробах, сечением до 70 мм2	100 м	0.4	
135.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.071	
136.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.22	
137.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.022	
138.	Коробка распред. клемная 200х183 ip44	шт	8	
139.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.15	
140.	Светильник настенный (для энергосберегающих ламп)  IP54	шт	2	
141.	Светильник потолочный  (для энергосберегающих ламп)  IP44	шт	13	
142.	Лампы энергосберегающие к светильникам	шт	15	
143.	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
144.	Выключатель наруж.2-кл IP44	шт	2	
145.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.08	
146.	Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44.	шт	8	
147.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир)	100 шт.	0.12	

Составил:	Ведущий  инженер отдела контроля                      Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела                                    О.В. Толмачева	
	                        (должность, подпись, Ф.И.О)