«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УК Управдом»	
________________ /_ С.Б. Русович____/	________________ /В.А. Тишковец_____ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт черепичной кровли по ул. Красная, д.49-61, ул. Яналова, д.33-35, г.Калининград	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт черепичной кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	20	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	20	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	16	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.77	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	8.98	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1.2	
7.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (люк-окно)	100 окон	0.06	
8.	Устройство слуховых окон (люк-окно ранее демонтированное)	1 слуховое окно	6	
9.	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм	1000 м	0.0144	
10.	Разборка слуховых окон  треугольных	100 окон	0.05	
11.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
12.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.2	
13.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.139	
14.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.06116	
15.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.75	
16.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.3	
17.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.15	
18.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.15	
19.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	2.02	
20.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2.43	
21.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.43	
22.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2 покрытия	2.43	
23.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	37.82	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	782.874	
25.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	20	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	2500	
27.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	20	
28.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	143.2	
29.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.2296	
30.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2296	
31.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (брандмауэр)	100 м	0.164	
32.	Перекладка  дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.42	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	7.308	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 7 каналов	100 м труб	0.42	
35.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.75	
36.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.75	
37.	Устройство обделки оголовников из цветной стали	100 м2 покрытия	0.375	
38.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	2.41	
39.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	330.61	
40.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	330.61	

Составил:	Инженер                                                    Т.Б. Бояркина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)