«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 175 960	руб.	Смета на сумму:	5 175 960	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Генеральный директор
ООО «Управляющая компания ТСЖ»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Юриненок /	
		
«14» ноября 2019 г.	«14» ноября 2019 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г. Калининград, ул. Карташева д.30а-30г по МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	5 175.960	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.824	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	540.935	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Карташева 30а-30г	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.036	35 033.99	1 261	
		Объем: 90*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.6066	293.690	178	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.79792	166.870	467	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.16236	1 040.11	169	
			(1)			293.69	48	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.44424	1 402.64	623	
			(1)			293.69	130	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.07128	33.02	2	
		Накладные расходы				104%	671	
		Сметная прибыль				60%	387	
		Всего с НР и СП					2 319	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.84	17 585.60	14 772	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.896	218.640	1 726	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	57.3384	178.290	10 223	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.896	548.61	4 332	
			(1)			218.64	1 726	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	23.688	9.17	217	
		Накладные расходы				104%	12 427	
		Сметная прибыль				60%	7 169	
		Всего с НР и СП					34 368	
	
3.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		4	2 731.20	10 925	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	7.44	251.270	1 869	
3. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	15.32	187.340	2 870	
3. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	7.44	1 082.63	8 055	
			(1)			251.27	1 869	
		Накладные расходы				104%	4 929	
		Сметная прибыль				60%	2 843	
		Всего с НР и СП					18 697	
	
4.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		1	799.67	800	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	251.270	8	
4. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	3.7	159.600	591	
4. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 140.64	34	
			(1)			251.27	8	
4. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	0.38	460.35	175	
		Накладные расходы				104%	623	
		Сметная прибыль				60%	359	
		Всего с НР и СП					1 782	
	
5.	ГЭСН 47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		0.1	2 290.01	229	
5. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.11	1.011	160.940	163	
5. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.44	0.144	460.35	66	
		Накладные расходы				115%	187	
		Сметная прибыль				77%	126	
		Всего с НР и СП					542	
	
6.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3		0.008	2 302.06	18	
		Объем: (0.1)*0.08						
	
7.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.1	2 595.90	260	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.03	251.270	8	
7. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	0.702	198.760	140	
7. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.03	853.18	26	
			(1)			251.27	8	
7. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.107	20.74	2	
7. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000017	185 170.60	3	
7. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	776.55	12	
7. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	1	77.45	77	
		Накладные расходы				115%	170	
		Сметная прибыль				77%	114	
		Всего с НР и СП					544	
	
8.	16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		1	5 133.86	5 134	
	
9.	ГЭСН 47-01-117-01 
(прим)	Выкапывание одиночных кустарников	100 шт.		0.02	787.09	16	
9. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.96	0.0792	198.760	16	
		Накладные расходы				115%	18	
		Сметная прибыль				77%	12	
		Всего с НР и СП					47	
	
10.	ГЭСН 47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.		0.2	2 089.06	418	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.06	251.270	15	
10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.47	0.894	198.760	178	
10. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.06	853.18	51	
			(1)			251.27	15	
10. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.214	20.74	4	
10. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	185 170.60	6	
10. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	776.55	23	
10. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	77.45	155	
		Накладные расходы				115%	222	
		Сметная прибыль				77%	149	
		Всего с НР и СП					789	
	
11.	16.2.02.04-0041	Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота-0,5 м	шт.		2	380.32	761	
	
12.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических столбов	т		0.25	8 953.50	2 238	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	1.02025	292.797	299	
12. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	5.66475	194.020	1 099	
12. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.01225	1 887.22	23	
			(1)			334.48	4	
12. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.021	963.73	20	
			(1)			293.69	6	
12. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.95375	888.41	847	
			(1)			293.69	280	
12. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.168	9.06	2	
12. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03325	1 140.64	38	
			(1)			251.27	8	
12. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.294	3.20	1	
12. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.6835	123.69	208	
		Накладные расходы				90%	1 258	
		Сметная прибыль				72%	1 007	
		Всего с НР и СП					4 503	
	
13.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		11.3	44.94	508	
		Объем: 3.6*1.8+(84*0.2*0.08*2.2)+4*0.4+0.25						
	
14.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		11.3	278.84	3 151	
		Объем: 3.6*1.8+(84*0.2*0.08*2.2)+4*0.4+0.25						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
15.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02	57 706.18	1 154	
		Объем: (45+5)*0.40						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8724	293.690	256	
15. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3016	160.940	49	
15. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2068	1 040.11	215	
			(1)			293.69	61	
15. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6656	1 335.99	889	
			(1)			293.69	195	
15. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	290	
		Сметная прибыль				43%	131	
		Всего с НР и СП					1 575	
	
16.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		32	160.69	5 142	
		Объем: 20*1.6						
	
17.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.1	19 907.70	1 991	
		Объем: (45+5)*0.2						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.388	278.220	386	
17. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.572	165.390	260	
17. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.177	1 668.59	295	
			(1)			293.69	52	
17. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.429	1 014.39	435	
			(1)			218.64	94	
17. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.708	1 308.98	927	
			(1)			313.27	222	
17. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.074	853.18	63	
			(1)			251.27	19	
17. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.5	20.74	10	
		Накладные расходы				142%	917	
		Сметная прибыль				81%	523	
		Всего с НР и СП					3 432	
	
18.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11	547.69	6 025	
		Объем: 10*1.10						
	
19.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.05	24 159.97	1 208	
		Объем: 45+5						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.0485	290.008	304	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.4855	176.510	262	
19. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.0605	1 040.11	63	
			(1)			293.69	18	
19. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.064	1 668.59	107	
			(1)			293.69	19	
19. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.258	745.76	192	
			(1)			293.69	76	
19. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.43	855.34	368	
			(1)			293.69	126	
19. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.145	774.55	112	
			(1)			293.69	43	
19. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.091	853.18	78	
			(1)			251.27	23	
19. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.25	20.74	26	
		Накладные расходы				142%	804	
		Сметная прибыль				81%	458	
		Всего с НР и СП					2 470	
	
20.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.05	1 859.98	93	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.115	293.690	34	
20. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.025	745.76	19	
			(1)			293.69	7	
20. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.0575	855.34	49	
			(1)			293.69	17	
20. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.0325	774.55	25	
			(1)			293.69	10	
		Накладные расходы				142%	48	
		Сметная прибыль				81%	28	
		Всего с НР и СП					169	
	
21.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		12.5	2 280.66	28 508	
		Объем: 50*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
22.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.025	5 622.43	141	
		Объем: 50*0.05						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.12325	233.102	29	
22. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02375	1 668.59	40	
			(1)			293.69	7	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0995	1 014.39	101	
			(1)			218.64	22	
		Накладные расходы				142%	41	
		Сметная прибыль				81%	23	
		Всего с НР и СП					206	
	
23.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		20.655	2 381.97	49 200	
		Объем: (0.2025)*102.0						
	
24.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		5	2 506.70	12 533	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.45	240.393	108	
24. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	59	201.580	11 893	
24. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	1 014.39	152	
			(1)			218.64	33	
24. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.85	11.01	31	
24. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.15	853.18	128	
			(1)			251.27	38	
24. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.15	1 140.64	171	
			(1)			251.27	38	
24. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1	20.74	21	
24. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.25	547.69	137	
		Накладные расходы				142%	17 041	
		Сметная прибыль				81%	9 721	
		Всего с НР и СП					39 295	
	
25.	С1 цена постав.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		45.9	480.00	22 032	
		Объем: 45*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
26.	С2 цена постав.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		5.1	550.00	2 805	
		Объем: 5*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0126	57 706.18	727	
		Объем: 140*0.3*0.3						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.549612	293.690	161	
27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.190008	160.940	31	
27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.130284	1 040.11	136	
			(1)			293.69	38	
27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.419328	1 335.99	560	
			(1)			293.69	123	
27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000504	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	182	
		Сметная прибыль				43%	83	
		Всего с НР и СП					992	
	
28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.16	160.69	3 240	
		Объем: 12.6*1.6						
	
29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.084	19 907.70	1 672	
		Объем: 140*0.3*0.2						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.16592	278.220	324	
29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.32048	165.390	218	
29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14868	1 668.59	248	
			(1)			293.69	44	
29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.36036	1 014.39	366	
			(1)			218.64	79	
29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.59472	1 308.98	778	
			(1)			313.27	186	
29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06216	853.18	53	
			(1)			251.27	16	
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.42	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	770	
		Сметная прибыль				81%	439	
		Всего с НР и СП					2 881	
	
30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.24	547.69	5 061	
		Объем: 8.4*1.10						
	
31.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.4	34 981.10	48 974	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.008	291.333	294	
31. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	106.512	174.440	18 580	
31. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.952	963.73	917	
			(1)			293.69	280	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.056	1 140.64	64	
			(1)			251.27	14	
31. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0014	64 026.11	90	
31. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.26	3 407.28	28 144	
31. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.084	3 182.16	267	
31. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.238	3 828.46	911	
		Накладные расходы				142%	26 801	
		Сметная прибыль				81%	15 288	
		Всего с НР и СП					91 063	
	
32.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		140	348.61	48 805	
		Объем: (1.4)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
33.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04185	57 706.18	2 415	
		Объем: (75+40+40)*0.27						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.825497	293.690	536	
33. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.631098	160.940	102	
33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.432729	1 040.11	450	
			(1)			293.69	127	
33. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.392768	1 335.99	1 861	
			(1)			293.69	409	
33. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001674	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	606	
		Сметная прибыль				43%	274	
		Всего с НР и СП					3 295	
	
34.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		66.96	160.69	10 760	
		Объем: 41.85*1.6						
	
35.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.201	19 907.70	4 001	
		Объем: 155*0.13						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.78988	278.220	776	
35. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.15972	165.390	523	
35. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.35577	1 668.59	594	
			(1)			293.69	104	
35. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.86229	1 014.39	875	
			(1)			218.64	189	
35. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.42308	1 308.98	1 863	
			(1)			313.27	446	
35. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.14874	853.18	127	
			(1)			251.27	37	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.005	20.74	21	
		Накладные расходы				142%	1 845	
		Сметная прибыль				81%	1 052	
		Всего с НР и СП					6 898	
	
36.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.11	547.69	12 109	
		Объем: 20.1*1.10						
	
37.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.155	24 159.97	3 745	
		Объем: 75+40+40						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.25035	290.008	943	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.60505	176.510	813	
37. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.18755	1 040.11	195	
			(1)			293.69	55	
37. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.1984	1 668.59	331	
			(1)			293.69	58	
37. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.7998	745.76	596	
			(1)			293.69	235	
37. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.333	855.34	1 140	
			(1)			293.69	391	
37. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4495	774.55	348	
			(1)			293.69	132	
37. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2821	853.18	241	
			(1)			251.27	71	
37. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.875	20.74	80	
		Накладные расходы				142%	2 494	
		Сметная прибыль				81%	1 422	
		Всего с НР и СП					7 661	
	
38.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.155	1 859.98	-288	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3565	293.690	-105	
38. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0775	745.76	-58	
			(1)			293.69	-23	
38. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.17825	855.34	-152	
			(1)			293.69	-52	
38. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.10075	774.55	-78	
			(1)			293.69	-30	
		Накладные расходы				142%	-149	
		Сметная прибыль				81%	-85	
		Всего с НР и СП					-522	
	
39.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		19.375	2 284.68	44 266	
		Объем: 155*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
40.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.062	5 622.43	349	
		Объем: (75+40+40)*0.04						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.30566	233.102	71	
40. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0589	1 668.59	98	
			(1)			293.69	17	
40. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.24676	1 014.39	250	
			(1)			218.64	54	
		Накладные расходы				142%	101	
		Сметная прибыль				81%	58	
		Всего с НР и СП					507	
	
41.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.324	2 381.97	15 064	
		Объем: (0.062)*102.0						
	
42.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15.5	2 506.70	38 854	
		Объем: 75+40+40						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.395	240.393	335	
42. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	182.9	201.580	36 869	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.465	1 014.39	472	
			(1)			218.64	102	
42. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.835	11.01	97	
42. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.465	853.18	397	
			(1)			251.27	117	
42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.465	1 140.64	530	
			(1)			251.27	117	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.1	20.74	64	
42. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.775	547.69	424	
		Накладные расходы				142%	52 830	
		Сметная прибыль				81%	30 135	
		Всего с НР и СП					121 819	
	
43.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		76.5	390.00	29 835	
		Объем: 75*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
44.	С2.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		40.8	480.00	19 584	
		Объем: 40*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
45.	С2.2 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		40.8	440.00	17 952	
		Объем: 40*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
46.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.085	57 706.18	4 905	
		Объем: 340*0.25						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.7077	293.690	1 089	
46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.2818	160.940	206	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.8789	1 040.11	914	
			(1)			293.69	258	
46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.8288	1 335.99	3 779	
			(1)			293.69	831	
46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0034	1 567.96	5	
		Накладные расходы				95%	1 230	
		Сметная прибыль				43%	557	
		Всего с НР и СП					6 692	
	
47.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136	160.69	21 854	
		Объем: 85*1.6						
	
48.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.68	19 907.70	13 537	
		Объем: 340*0.2						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.4384	278.220	2 626	
48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.6896	165.390	1 768	
48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.2036	1 668.59	2 008	
			(1)			293.69	353	
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.9172	1 014.39	2 959	
			(1)			218.64	638	
48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.8144	1 308.98	6 302	
			(1)			313.27	1 508	
48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.5032	853.18	429	
			(1)			251.27	126	
48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.4	20.74	71	
		Накладные расходы				142%	6 239	
		Сметная прибыль				81%	3 559	
		Всего с НР и СП					23 336	
	
49.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		74.8	547.69	40 967	
		Объем: 68*1.10						
	
50.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.17	5 622.43	956	
		Объем: 340*0.05						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.8381	233.102	195	
50. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1615	1 668.59	269	
			(1)			293.69	47	
50. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.6766	1 014.39	686	
			(1)			218.64	148	
		Накладные расходы				142%	277	
		Сметная прибыль				81%	158	
		Всего с НР и СП					1 391	
	
51.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		17.34	2 381.97	41 303	
		Объем: (0.17)*102.0						
	
52.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		34	2 506.70	85 228	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.06	240.393	736	
52. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	401.2	201.580	80 874	
52. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.02	1 014.39	1 035	
			(1)			218.64	223	
52. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	19.38	11.01	213	
52. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.02	853.18	870	
			(1)			251.27	256	
52. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.02	1 140.64	1 163	
			(1)			251.27	256	
52. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	6.8	20.74	141	
52. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.7	547.69	931	
		Накладные расходы				142%	115 886	
		Сметная прибыль				81%	66 104	
		Всего с НР и СП					267 218	
	
53.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		173.4	390.00	67 626	
		Объем: 170*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
54.	С2.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		86.7	480.00	41 616	
		Объем: 85*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
55.	С2.2 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		86.7	440.00	38 148	
		Объем: 85*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.20.8	
56.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03108	57 706.18	1 794	
		Объем: 555*0.2*0.28						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3557096	293.690	398	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4686864	160.940	75	
56. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3213672	1 040.11	334	
			(1)			293.69	94	
56. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0343424	1 335.99	1 382	
			(1)			293.69	304	
56. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012432	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	449	
		Сметная прибыль				43%	203	
		Всего с НР и СП					2 447	
	
57.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		49.73	160.69	7 991	
		Объем: 31.08*1.6						
	
58.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.155	19 907.70	3 086	
		Объем: 555*0.28*0.1						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.1514	278.220	599	
58. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.4366	165.390	403	
58. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27435	1 668.59	458	
			(1)			293.69	81	
58. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66495	1 014.39	675	
			(1)			218.64	145	
58. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.0974	1 308.98	1 436	
			(1)			313.27	344	
58. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1147	853.18	98	
			(1)			251.27	29	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.775	20.74	16	
		Накладные расходы				142%	1 423	
		Сметная прибыль				81%	812	
		Всего с НР и СП					5 320	
	
59.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.05	547.69	9 338	
		Объем: 15.5*1.10						
	
60.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		5.55	14 687.22	81 514	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.996	291.333	1 164	
60. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	422.244	174.440	73 656	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.774	963.73	3 637	
			(1)			293.69	1 108	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.222	1 140.64	253	
			(1)			251.27	56	
60. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00555	64 026.11	355	
60. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.9435	3 828.46	3 612	
		Накладные расходы				142%	106 244	
		Сметная прибыль				81%	60 604	
		Всего с НР и СП					248 363	
	
61.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.10989	3 182.16	350	
		Объем: (5.55)*(0.06*0.33)						
	
62.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		28.161	3 407.28	95 952	
		Объем: (5.55)*(5.9*0.86)						
	
63.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		555	199.88	110 933	
		Объем: (5.55)*100.0						
	
	Скамейки, урны	
64.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0027	45 063.20	122	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*3						
64. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.756	160.940	122	
		Накладные расходы				80%	98	
		Сметная прибыль				38%	46	
		Всего с НР и СП					266	
	
65.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0027	8 278.23	22	
65. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.144612	154.560	22	
		Накладные расходы				80%	18	
		Сметная прибыль				38%	8	
		Всего с НР и СП					48	
	
66.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.432	160.69	69	
		Объем: 0.27*1.6						
	
67.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0027	50 005.23	135	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.048951	293.386	14	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.486	160.940	78	
67. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0486	1 151.96	56	
			(1)			293.69	14	
67. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1296	3.09		
67. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000351	1 140.64		
			(1)			251.27		
67. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00054	20.74		
		Накладные расходы				105%	97	
		Сметная прибыль				55%	51	
		Всего с НР и СП					282	
	
68.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.2754	3 407.28	938	
		Объем: 0.0027*102						
	
69.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.153	12 790.71	1 957	
		Объем: (51*3)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.89199	292.797	261	
69. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	194.020	961	
69. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	1 887.22	20	
			(1)			334.48	4	
69. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	963.73	18	
			(1)			293.69	5	
69. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	888.41	741	
			(1)			293.69	245	
69. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	9.06	1	
69. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	1 140.64	33	
			(1)			251.27	7	
69. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	3.20	1	
69. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	123.69	182	
		Накладные расходы				90%	1 100	
		Сметная прибыль				72%	880	
		Всего с НР и СП					3 937	
	
70.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		3	13 376.35	40 129	
	
71.	С3 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		3	4 100.00	12 300	
		Поправки: М: =4100	
	
	Д о п о л н и т е л ь н ы е     р а б о т ы	
	УСТРОЙСТВО ПАРКОВОК	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
72.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.208	57 706.18	12 003	
		Объем: (450+70)*0.40						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.07296	293.690	2 665	
72. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.13664	160.940	505	
72. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.15072	1 040.11	2 237	
			(1)			293.69	632	
72. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.92224	1 335.99	9 248	
			(1)			293.69	2 033	
72. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00832	1 567.96	13	
		Накладные расходы				95%	3 012	
		Сметная прибыль				43%	1 363	
		Всего с НР и СП					16 378	
	
73.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		332.8	160.69	53 478	
		Объем: 208*1.6						
	
74.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.04	19 907.70	20 704	
		Объем: (450+70)*0.2						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.4352	278.220	4 016	
74. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.3488	165.390	2 704	
74. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.8408	1 668.59	3 072	
			(1)			293.69	541	
74. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.4616	1 014.39	4 526	
			(1)			218.64	975	
74. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.3632	1 308.98	9 638	
			(1)			313.27	2 307	
74. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.7696	853.18	657	
			(1)			251.27	193	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.2	20.74	108	
		Накладные расходы				142%	9 542	
		Сметная прибыль				81%	5 443	
		Всего с НР и СП					35 690	
	
75.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		114.4	547.69	62 656	
		Объем: 104*1.10						
	
76.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.52	24 159.97	12 563	
		Объем: 450+70						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.9044	290.008	3 162	
76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.4492	176.510	2 727	
76. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.6292	1 040.11	654	
			(1)			293.69	185	
76. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.6656	1 668.59	1 111	
			(1)			293.69	195	
76. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.6832	745.76	2 001	
			(1)			293.69	788	
76. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.472	855.34	3 825	
			(1)			293.69	1 313	
76. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.508	774.55	1 168	
			(1)			293.69	443	
76. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.9464	853.18	807	
			(1)			251.27	238	
76. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13	20.74	270	
		Накладные расходы				142%	8 362	
		Сметная прибыль				81%	4 770	
		Всего с НР и СП					25 695	
	
77.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.52	1 859.98	967	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.196	293.690	351	
77. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.26	745.76	194	
			(1)			293.69	76	
77. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.598	855.34	511	
			(1)			293.69	176	
77. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.338	774.55	262	
			(1)			293.69	99	
		Накладные расходы				142%	498	
		Сметная прибыль				81%	284	
		Всего с НР и СП					1 750	
	
78.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		130	2 280.66	296 486	
		Объем: (450+70)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
79.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.26	5 622.43	1 462	
		Объем: 520*0.05						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.2818	233.102	299	
79. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.247	1 668.59	412	
			(1)			293.69	73	
79. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.0348	1 014.39	1 050	
			(1)			218.64	226	
		Накладные расходы				142%	425	
		Сметная прибыль				81%	242	
		Всего с НР и СП					2 129	
	
80.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		26.52	2 381.97	63 170	
		Объем: 0.26*102.0						
	
81.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		52	2 506.70	130 348	
		Объем: 450+70						
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.68	240.393	1 125	
81. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	613.6	201.580	123 689	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.56	1 014.39	1 582	
			(1)			218.64	341	
81. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.64	11.01	326	
81. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.56	853.18	1 331	
			(1)			251.27	392	
81. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.56	1 140.64	1 779	
			(1)			251.27	392	
81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.4	20.74	216	
81. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.6	547.69	1 424	
		Накладные расходы				142%	177 236	
		Сметная прибыль				81%	101 099	
		Всего с НР и СП					408 683	
	
82.	С4.1 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (красная)	м2		71.4	550.00	39 270	
		Объем: 70*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
83.	С4.2 цена постав	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400   (желтая)	м2		459	650.00	298 350	
		Объем: 450*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней  БР 100.30.15	
84.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01395	57 706.18	805	
		Объем: 155*0.3*0.3						
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.608499	293.690	179	
84. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.210366	160.940	34	
84. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.144243	1 040.11	150	
			(1)			293.69	42	
84. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.464256	1 335.99	620	
			(1)			293.69	136	
84. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000558	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	202	
		Сметная прибыль				43%	92	
		Всего с НР и СП					1 099	
	
85.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		22.32	160.69	3 587	
		Объем: 13.95*1.6						
	
86.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.093	19 907.70	1 851	
		Объем: 155*0.3*0.2						
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.29084	278.220	359	
86. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.46196	165.390	242	
86. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16461	1 668.59	275	
			(1)			293.69	48	
86. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.39897	1 014.39	405	
			(1)			218.64	87	
86. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.65844	1 308.98	862	
			(1)			313.27	206	
86. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06882	853.18	59	
			(1)			251.27	17	
86. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.465	20.74	10	
		Накладные расходы				142%	853	
		Сметная прибыль				81%	487	
		Всего с НР и СП					3 191	
	
87.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.23	547.69	5 603	
		Объем: 9.3*1.10						
	
88.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.55	34 981.10	54 221	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.116	291.333	325	
88. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	117.924	174.440	20 571	
88. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.054	963.73	1 016	
			(1)			293.69	310	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.062	1 140.64	71	
			(1)			251.27	16	
88. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00155	64 026.11	99	
88. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	9.145	3 407.28	31 160	
88. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.093	3 182.16	296	
88. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2635	3 828.46	1 009	
		Накладные расходы				142%	29 672	
		Сметная прибыль				81%	16 926	
		Всего с НР и СП					100 819	
	
89.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		155	348.61	54 035	
		Объем: (1.55)*100.0						
	
	Г а з о н	
90.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		5	13 461.25	67 306	
90. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	200	163.900	32 780	
90. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	75	460.35	34 526	
		Накладные расходы				115%	37 697	
		Сметная прибыль				77%	25 241	
		Всего с НР и СП					130 244	
	
91.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		5	3 590.01	17 950	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	13.7	251.270	3 442	
91. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	29.95	174.440	5 224	
91. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	13.7	853.18	11 689	
			(1)			251.27	3 442	
91. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	50	20.74	1 037	
		Накладные расходы				115%	9 966	
		Сметная прибыль				77%	6 673	
		Всего с НР и СП					34 589	
	
92.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг		10	259.62	2 596	
		Объем: (5.0)*2.0						
	
	Посадка кустарников, деревьев	
93.	ГЭСН 47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		4.5	1 475.52	6 640	
93. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7.08	31.86	160.940	5 128	
93. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.58	2.61	460.35	1 202	
93. 3.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3	0.03	0.135	2 302.06	311	
		Накладные расходы				115%	5 897	
		Сметная прибыль				77%	3 949	
		Всего с НР и СП					16 486	
	
94.	ГЭСН 47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.		4.5	2 089.06	9 401	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.35	251.270	339	
94. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.47	20.115	198.760	3 998	
94. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	1.35	853.18	1 152	
			(1)			251.27	339	
94. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	4.815	20.74	100	
94. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000765	185 170.60	142	
94. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.675	776.55	524	
94. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	45	77.45	3 485	
		Накладные расходы				115%	4 988	
		Сметная прибыль				77%	3 339	
		Всего с НР и СП					17 728	
	
95.	16.2.02.04-0041	Кустарники декоративные лиственных пород, бирючина обыкновенная, высота-0,5 м	шт.		45	380.32	17 114	
	
	СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА	
	Покрытие  типа Гамбит	
96.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0375	57 706.18	2 164	
		Объем: 150*0.25						
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.63575	293.690	480	
96. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5655	160.940	91	
96. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.38775	1 040.11	403	
			(1)			293.69	114	
96. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.248	1 335.99	1 667	
			(1)			293.69	367	
96. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0015	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	542	
		Сметная прибыль				43%	246	
		Всего с НР и СП					2 952	
	
97.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60	160.69	9 641	
		Объем: 37.5*1.6						
	
98.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.225	19 907.70	4 479	
		Объем: 150*0.15						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.123	278.220	869	
98. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.537	165.390	585	
98. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.39825	1 668.59	665	
			(1)			293.69	117	
98. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.96525	1 014.39	979	
			(1)			218.64	211	
98. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.593	1 308.98	2 085	
			(1)			313.27	499	
98. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1665	853.18	142	
			(1)			251.27	42	
98. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.125	20.74	23	
		Накладные расходы				142%	2 065	
		Сметная прибыль				81%	1 178	
		Всего с НР и СП					7 721	
	
99.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.75	547.69	13 555	
		Объем: 22.5*1.1						
	
100.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		15	910.38	13 656	
		Объем: 150*0.1						
100. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	54.9	172.950	9 495	
100. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.2	3.09	22	
100. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03	132 002.35	3 960	
100. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.25	20.74	109	
100. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.015	4 637.18	70	
		Накладные расходы				123%	11 679	
		Сметная прибыль				64%	6 077	
		Всего с НР и СП					31 412	
	
101.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		15.3	3 407.28	52 131	
		Объем: (15.0)*1.02						
	
102.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2394	4 520.33	1 082	
		Объем: 150*1.596/1000						
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.090972	269.131	24	
102. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.026016	182.740	553	
102. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.038304	963.73	37	
			(1)			293.69	11	
102. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.052668	1 140.64	60	
			(1)			251.27	13	
102. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0067032	64 477.08	432	
		Накладные расходы				105%	606	
		Сметная прибыль				55%	317	
		Всего с НР и СП					2 005	
	
103.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		150	97.42	14 613	
	
104.	ГЭСН 11-01-020-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		1.5	15 744.91	23 617	
		Начисления: Н48= 0	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.53	3.795	237.986	903	
104. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	80.37	120.555	180.520	21 763	
104. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.4	0.6	331.30	199	
			(1)			293.69	176	
104. 4.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч	1.55	2.325	267.04	621	
			(1)			218.64	508	
104. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.58	0.87	1 140.64	992	
			(1)			251.27	219	
104. 6.	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1.6	2.4	17.82	43	
		Накладные расходы				123%	27 879	
		Сметная прибыль				64%	14 506	
		Всего с НР и СП					66 002	
	
105.	ГЭСН 11-01-020-02 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01	100 м2		-1.5	1 599.67	-2 399	
		Начисления: Н48= 0	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	-1.32	239.219	-316	
105. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6.49	-9.735	180.520	-1 757	
105. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	-0.225	331.30	-75	
			(1)			293.69	-66	
105. 4.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч	0.52	-0.78	267.04	-208	
			(1)			218.64	-171	
105. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	-0.315	1 140.64	-359	
			(1)			251.27	-79	
		Накладные расходы				123%	-2 550	
		Сметная прибыль				64%	-1 327	
		Всего с НР и СП					-6 276	
	
107.	С5 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		150	990.00	148 500	
		Поправки: М: =990	
	
	Элементы детской игровой  площадки	
108.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.005	45 063.20	225	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*8						
108. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.4	160.940	225	
		Накладные расходы				80%	180	
		Сметная прибыль				38%	86	
		Всего с НР и СП					491	
	
109.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.005	8 278.23	41	
109. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.2678	154.560	41	
		Накладные расходы				80%	33	
		Сметная прибыль				38%	16	
		Всего с НР и СП					89	
	
110.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.8	160.69	129	
		Объем: 0.5*1.6						
	
111.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.008	157 996.21	1 264	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*8						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.1576	290.336	46	
111. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	4.78608	176.510	845	
111. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.14088	1 151.96	162	
			(1)			293.69	41	
111. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.00592	963.73	6	
			(1)			293.69	2	
111. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00216	1 014.39	2	
			(1)			218.64		
111. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.23328	13.13	3	
111. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.00864	1 140.64	10	
			(1)			251.27	2	
111. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.003392	20.74		
111. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00024	64 026.11	15	
111. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.000656	13 992.60	9	
111. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0006096	53 733.21	33	
111. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0056	6 776.43	38	
111. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.5208	270.27	141	
		Накладные расходы				105%	936	
		Сметная прибыль				55%	490	
		Всего с НР и СП					2 690	
	
112.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.816	3 407.28	2 780	
		Объем: 0.008*102						
	
113.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.305	12 790.71	3 901	
		Объем: (100+107+98)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.77815	292.797	521	
113. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.87285	194.020	1 916	
113. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02135	1 887.22	40	
			(1)			334.48	7	
113. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0366	963.73	35	
			(1)			293.69	11	
113. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.66225	888.41	1 477	
			(1)			293.69	488	
113. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.2928	9.06	3	
113. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05795	1 140.64	66	
			(1)			251.27	15	
113. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.5124	3.20	2	
113. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.9341	123.69	363	
		Накладные расходы				90%	2 193	
		Сметная прибыль				72%	1 755	
		Всего с НР и СП					7 849	
	
114.	С6 цена поставщ.	Брусья	шт		1	27 963.00	27 963	
		Поправки: М: =27963	
	
115.	С7 цена поставщ.	Турник двойной	шт		1	29 043.00	29 043	
		Поправки: М: =29043	
	
116.	15.1.01.01-0002	Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм	компл.		1	19 637.93	19 638	
	
117.	С9 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
		Поправки: М: =10358	
	
	Озеленение	
118.	ГЭСН 47-01-108-01 
(прим)	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20	шт.		4	191.88	768	
118. 1.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.84	3.36	228.430	768	
		Накладные расходы				115%	883	
		Сметная прибыль				77%	591	
		Всего с НР и СП					2 243	
	
119.	ГЭСН 47-01-009-01	Выкапывание кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м	10 шт.		4	915.53	3 662	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.96	251.270	241	
119. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3.576	14.304	198.760	2 843	
119. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.24	0.96	853.18	819	
			(1)			251.27	241	
		Накладные расходы				115%	3 547	
		Сметная прибыль				77%	2 375	
		Всего с НР и СП					9 583	
	
120.	ГЭСН 47-01-006-02	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		4	1 475.52	5 902	
120. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	7.08	28.32	160.940	4 558	
120. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.58	2.32	460.35	1 068	
120. 3.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3	0.03	0.12	2 302.06	276	
		Накладные расходы				115%	5 242	
		Сметная прибыль				77%	3 510	
		Всего с НР и СП					14 653	
	
121.	ГЭСН 47-01-009-01	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м (б/у)	10 шт.		4	2 089.06	8 356	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.2	251.270	302	
121. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4.47	17.88	198.760	3 554	
121. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	1.2	853.18	1 024	
			(1)			251.27	302	
121. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	4.28	20.74	89	
121. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.00068	185 170.60	126	
121. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.6	776.55	466	
121. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	40	77.45	3 098	
		Накладные расходы				115%	4 434	
		Сметная прибыль				77%	2 969	
		Всего с НР и СП					15 760	
	
	Устройство площадки для сушки белья	
122.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0075	57 706.18	433	
		Объем: 30*0.25						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.32715	293.690	96	
122. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1131	160.940	18	
122. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.07755	1 040.11	81	
			(1)			293.69	23	
122. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2496	1 335.99	333	
			(1)			293.69	73	
122. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	108	
		Сметная прибыль				43%	49	
		Всего с НР и СП					590	
	
123.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12	160.69	1 928	
		Объем: 7.5*1.6						
	
124.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.06	19 907.70	1 194	
		Объем: 30*0.2						
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.8328	278.220	232	
124. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.9432	165.390	156	
124. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1062	1 668.59	177	
			(1)			293.69	31	
124. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.2574	1 014.39	261	
			(1)			218.64	56	
124. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.4248	1 308.98	556	
			(1)			313.27	133	
124. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0444	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
124. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.3	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	551	
		Сметная прибыль				81%	314	
		Всего с НР и СП					2 059	
	
125.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.6	547.69	3 615	
		Объем: 6*1.10						
	
126.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.015	5 622.43	84	
		Объем: 30*0.05						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.07395	233.102	17	
126. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01425	1 668.59	24	
			(1)			293.69	4	
126. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.0597	1 014.39	61	
			(1)			218.64	13	
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
		Всего с НР и СП					122	
	
127.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.53	2 381.97	3 644	
		Объем: (0.015)*102.0						
	
128.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3	2 506.70	7 520	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.27	240.393	65	
128. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	35.4	201.580	7 136	
128. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 014.39	91	
			(1)			218.64	20	
128. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.71	11.01	19	
128. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09	853.18	77	
			(1)			251.27	23	
128. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09	1 140.64	103	
			(1)			251.27	23	
128. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.6	20.74	12	
128. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.15	547.69	82	
		Накладные расходы				142%	10 225	
		Сметная прибыль				81%	5 833	
		Всего с НР и СП					23 578	
	
129.	С10 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		30.6	390.00	11 934	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Опоры для сушки белья	
130.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
130. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
130. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
130. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
			(1)			251.27	110	
130. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
			(1)			293.69	126	
130. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
			(1)			251.27	8	
130. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
130. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
		Накладные расходы				90%	446	
		Сметная прибыль				72%	357	
		Всего с НР и СП					3 086	
	
131.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные (неоцинкованные), легкие, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
132.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
132. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
132. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
132. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
132. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
132. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
132. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
132. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
133.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
133. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
133. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
133. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
133. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
133. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
133. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
133. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
	Установка ограждения (h=3м)  детской площадки  из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
134.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.21	32 966.81	6 923	
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	4.7208	271.536	1 282	
134. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	7.4844	176.510	1 321	
134. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.2953	1 098.91	2 522	
			(1)			251.27	577	
134. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.2554	1 055.77	2 381	
			(1)			293.69	662	
134. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1701	1 140.64	194	
			(1)			251.27	43	
134. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	11.739	42.97	504	
		Накладные расходы				90%	2 343	
		Сметная прибыль				72%	1 874	
		Всего с НР и СП					11 140	
	
135.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.331	3 407.28	4 535	
		Объем: 0.21*6.34						
	
136.	С11 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=4000мм, сеч. 80х40мм	шт		21	2 250.00	47 250	
		Поправки: М: =2250	
	
137.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		2	1 565.08	3 130	
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.36	251.270	342	
137. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	14.22	176.510	2 510	
137. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.22	1 140.64	251	
			(1)			251.27	55	
137. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.14	323.90	369	
			(1)			251.27	286	
		Накладные расходы				90%	2 567	
		Сметная прибыль				72%	2 053	
		Всего с НР и СП					7 750	
	
138.	ГЭСН 09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.		2	1 817.01	3 634	
138. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.94	1.88	251.270	472	
138. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.69	15.38	176.510	2 715	
138. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.38	1 140.64	433	
			(1)			251.27	95	
138. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.75	1.5	323.90	486	
			(1)			251.27	377	
		Накладные расходы				90%	2 868	
		Сметная прибыль				72%	2 295	
		Всего с НР и СП					8 797	
	
139.	С12 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 2D (RAL), пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, Н=2000мм шир.2500мм	шт		20	3 400.00	68 000	
		Поправки: М: =3400	
	
140.	С12 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 2D (RAL), пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50, Н=1000мм шир.2500мм	шт		20	1 825.00	36 500	
		Поправки: М: =1825	
	
141.	С13 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (7шт на 1 столб)	компл.		20	443.00	8 860	
		Поправки: М: =443	
	
142.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
142. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
142. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
			(1)			251.27		
142. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
142. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
142. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
142. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
142. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
		Накладные расходы				130%	2 288	
		Сметная прибыль				72%	1 267	
		Всего с НР и СП					5 357	
	
143.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.00015	2 739.84		
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
144.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
145.	С14 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой 2D, пруток диам. 6/5/6мм, ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей шир.1000мм)	компл.		1	15 500.00	15 500	
		Поправки: М: =15500	
	
	ИНЫЕ РАБОТЫ	
146.	ГЭСН 27-02-005-01 
(прим)	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (40мп)	100 м3		0.0072	269 238.20	1 939	
		Объем: (40/0.35)*0.0063						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	1.026144	289.466	297	
146. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	2.534904	178.290	452	
146. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.923976	963.73	890	
			(1)			293.69	271	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.102168	1 140.64	117	
			(1)			251.27	26	
146. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.06624	3 182.16	211	
146. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.013896	19 342.29	269	
		Накладные расходы				142%	1 064	
		Сметная прибыль				81%	607	
		Всего с НР и СП					3 609	
	
147.	С15 цена поставщ.	Водоотводный лоток ж/б  350х250х80	шт		114	140.00	15 960	
		Поправки: М: =140	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 079 968	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 930 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 752 989	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5, 7, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 118-121; %=95 - по стр. 15, 27, 33, 46, 56, 72, 84, 96, 122; %=142 - по стр. 17, 19, 20, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 58, 60, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 88, 98, 124, 126, 128, 146; %=80 - по стр. 64, 65, 108, 109; %=105 - по стр. 67, 102, 111; %=123 - по стр. 100, 104, 105; %=90 - по стр. 132, 133; %=130 - по стр. 142)					713 920	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 132, 133; %=77 - по стр. 5, 7, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 118-121; %=43 - по стр. 15, 27, 33, 46, 56, 72, 84, 96, 122; %=81 - по стр. 17, 19, 20, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 58, 60, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 88, 98, 124, 126, 128, 146; %=38 - по стр. 64, 65, 108, 109; %=55 - по стр. 67, 102, 111; %=64 - по стр. 100, 104, 105; %=72 - по стр. 142)					411 841	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 055 921	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 065	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 12, 69, 113, 130, 134, 137, 138)					12 776	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 12, 69, 113, 130, 134, 137, 138)					10 220	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 061	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					121 478	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					121 478	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					4 228 725	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	84 575	
	Итого с непредвиденными расходами					4 313 300	
	НДС 20%				20	862 660	
	ВСЕГО С НДС					5 175 960	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					726 696	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					422 061	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					3 079 968	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 930 160	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 752 989	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-4; %=115 - по стр. 5, 7, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 118-121; %=95 - по стр. 15, 27, 33, 46, 56, 72, 84, 96, 122; %=142 - по стр. 17, 19, 20, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 58, 60, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 88, 98, 124, 126, 128, 146; %=80 - по стр. 64, 65, 108, 109; %=105 - по стр. 67, 102, 111; %=123 - по стр. 100, 104, 105; %=90 - по стр. 132, 133; %=130 - по стр. 142)					713 920	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 132, 133; %=77 - по стр. 5, 7, 9, 10, 90, 91, 93, 94, 118-121; %=43 - по стр. 15, 27, 33, 46, 56, 72, 84, 96, 122; %=81 - по стр. 17, 19, 20, 22, 24, 29, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 58, 60, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 88, 98, 124, 126, 128, 146; %=38 - по стр. 64, 65, 108, 109; %=55 - по стр. 67, 102, 111; %=64 - по стр. 100, 104, 105; %=72 - по стр. 142)					411 841	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 055 921	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 065	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 12, 69, 113, 130, 134, 137, 138)					12 776	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 12, 69, 113, 130, 134, 137, 138)					10 220	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 061	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					121 478	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					121 478	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					4 228 725	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	84 575	
	Итого с непредвиденными расходами					4 313 300	
	НДС 20%				20	862 660	
	ВСЕГО С НДС					5 175 960	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					726 696	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					422 061	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                              Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)